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PRESENTACIÓN






De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en apego a lo previsto en los artículos: 1, 33, 35 fracción I, 36, 39 fracción I (nacional), 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 fracción II (binario), 49, 50, 65, 66, 69, 70, 71, 77, 78, 85, 90 y 95 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93 95, 99 y 102 de su Reglamento; las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás disposiciones aplicables en la materia, se convoca a los interesados en participar en el procedimiento de contratación que se llevará a cabo mediante Licitación Pública Electrónica Nacional para el:
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GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos de esta Convocatoria, se entenderá por:

1. Administrador del Contrato/pedido: Servidor(es) público(s) en quien recae la responsabilidad de dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato/pedido.
2. ALSC: Administración Local de Servicios al Contribuyente.
3. Área contratante: la facultada en la dependencia o entidad para realizar procedimientos de contratación a efecto de adquirir o arrendar bienes o contratar la prestación de servicios que requiera la dependencia o entidad de que se trate;
4. Área requirente: la que en la dependencia o entidad, solicite o requiera formalmente la adquisición o arrendamiento de bienes o la prestación de servicios, o bien aquella que los utilizará;
5. Área técnica: la responsable de elaborar las especificaciones técnicas que se deberán incluir en el procedimiento de contratación, de responder en la junta de aclaraciones las preguntas que sobre estos aspectos técnicos realicen los licitantes; así como de coadyuvar en la evaluación de las proposiciones.
6. CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet.
7. Canje: Es la obligación que contraen los proveedores con el Instituto, para cambiar bienes en mal estado que no pueden ser utilizados, por bienes nuevos del mismo tipo.
8. Catálogo de Insumos: El expedido por el Consejo de Salubridad General.
9. CECOBAN: Centro de Compensación Bancaria.
10. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
11. COMPRAS MX: Plataforma Digital de Contrataciones Públicas sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, con dirección electrónica en Internet: https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/
12. Contrato/pedido: documento a través del cual se formalizan los derechos y obligaciones derivados del fallo del procedimiento de contratación de la adquisición o la prestación de los servicios.
13. Cuadro Básico: El expedido por el Consejo de Salubridad General.
14. EMA: Entidad Mexicana de Acreditación A. C.
15. INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
16. Instituto o IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social.
17. IVA: Impuesto al Valor Agregado.
18. LAASSP o Ley: Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
19. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de Licitación Pública o en de invitación a cuando menos tres personas.
20. Medios Remotos de Comunicación Electrónica: Los dispositivos tecnológicos para efectuar transmisión de datos e información a través de computadoras, líneas telefónicas, enlaces dedicados, microondas y similares.
21. MIPYMES: las micro, pequeñas y medianas empresas de nacionalidad mexicana a que hace referencia la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa;
22. Partida o concepto: la división o desglose de los bienes a adquirir o arrendar o de los servicios a contratar, contenidos en un procedimiento de contratación o en un contrato/pedido, para diferenciarlos unos de otros, clasificarlos o agruparlos;
23. Precio no aceptable: es aquél que no es admisible para adjudicar un contrato de conformidad con el artículo 5 fracción XIV de la LAASSP 
24. Precio conveniente: es aquel que se determina a partir de obtener el promedio de los precios preponderantes que resulten de las proposiciones aceptadas técnicamente en el procedimiento de contratación, y a éste se le resta el porcentaje que determine la Secretaria en el Reglamento de la Ley.
25. PREI: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales.
26. Proveedor: La persona que celebre contratos/pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios. 
27. Proveedor Extranjero: Toda persona física o moral, de cualquier nacionalidad, excepto la mexicana.
28. Proveedor Mexicano: Personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que pueden participar en licitaciones públicas o invitaciones internacionales, celebradas de conformidad con las disposiciones establecidas en los TLC.
29. Reglamento: Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
30. SAI: Sistema de Abasto Institucional. Conjunto de acciones programadas en medios electrónicos que permiten realizar actividades comprendidas en el proceso de abastecimiento y suministro, de manera automatizada en red. 
31. SAT: el Servicio de Administración Tributaria.
32. SABG: Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
33. SSA: Secretaría de Salud.
34. Sobre cerrado: Cualquier medio que contenga la proposición del licitante, cuyo contenido solo puede ser conocido en el acto de presentación y apertura de proposiciones, en términos de la Ley.
35. Unidad Almacenaría o Almacén: Es el área donde se reciben guardan, almacenan, controlan y despachan bienes de consumo, dentro de la circunscripción que le corresponde y donde se encuentra el responsable de firmar la Remisión del Proveedor y en su caso, la Remisión del CONTRATO, de los bienes recibidos.
36. INAI: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
37. LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
38. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
39. LGTAIP: Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
40. LGPDPPSO: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
41. MAAGMAASSP: Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
42. OIC: ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
43. Penas Convencionales: Son aquellas que se derivan por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederan del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente, conforme al articulo 75, de la LAASSP.
44. Deductivas: Son aquellas que se derivan por incumplimiento al contrato, las que no excederan del monto de la garantía del contrato, y serán determinadas en función de los bienes y/o servicios no entregados o prestados oportunamente, conforme al articulo 76, de la LAASSP.








1. [bookmark: _Toc367205732][bookmark: _Toc180668641]DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

1.1. [bookmark: _Toc180668642][bookmark: _Toc367205733]DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN.

	ENTIDAD CONVOCANTE:
	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

	ÁREA CONTRATANTE:
	TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO

	ÁREA REQUIRENTE
	TITULAR JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	ÁREA TÉCNICA
	TITULAR JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

	DOMICILIO DE LA CONVOCANTE:
	BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO NO. 4604, FRACC. EL PALMAR II, FRACCIÓN II C.P. 42088 EN PACHUCA DE SOTO, HIDALGO

	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:
	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRUCCIÓN Y PLANEACIÓN INMOBILIARIA


	ADMINISTRADOR AUXILIAR DEL CONTRATO:
	JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL DE OBRAS Y FINIQUITOS

	EVALUACIÓN TÉCNICA:
	TITULAR JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MÉDICAS

	REPRESENTANTE
TÉCNICO:
	RESPONSABLE DE PROYECTOS E3




1.2. [bookmark: _Toc180668643]MEDIO QUE UTILIZARÁ LA LICITACIÓN PÚBLICA Y CARÁCTER DE LA MISMA.
[bookmark: _Toc8304254]
La presente licitación pública conforme al medio utilizado es Electrónica, por lo cual los licitantes deberán participar únicamente a través del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Plataforma COMPRAS MX, de conformidad con lo dispuesto en el artículo  36 de la LAASSP.

Por lo anterior, para las proposiciones remitidas a través de la Sistema COMPRAS MX deberán emplearse los medios de identificación electrónica que establezca la SHCP, los cuales producirán los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio. 

Lo anterior conforme a lo establecido en los párrafos penúltimo y último del artículo 37 de la LAASSP y 95 de su Reglamento. 

Por lo anterior, aquellos interesados en participar en la presente licitación que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo y uso del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado Plataforma COMPRAS MX, deberán dirigirse al personal que administra dicho sistema; los datos de contacto podrán ser localizados en la página web: https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/

El carácter del presente procedimiento de contratación es Nacional, en términos de lo establecido en el artículo 39, fracción I de la LAASSP.
	
1.3. [bookmark: _Toc180668644]NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN PÚBLICA ASIGNADO POR LA PLATAFORMA COMPRAS MX. 

A la presente Convocatoria la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, le asignó el siguiente número de identificación: LA-50-GYR-050GYR017-N-122-2026.

1.4. [bookmark: _Toc180668645]INDICACIÓN DE LOS EJERCICIOS FISCALES PARA LA CONTRATACIÓN.

La presente contratación abarcará únicamente el ejercicio fiscal 2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, fracción XIII de la LAASSP.

1.5. [bookmark: _Toc180668646][bookmark: _Toc445203813]IDIOMA EN EL QUE SE PRESENTARÁN LAS PROPOSICIONES. 

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español, los licitantes participantes, deberán adjuntar como parte de su propuesta; los anexos técnicos, folletos, catálogos, fotografías, imágenes, la sección de instructivo y/o manuales del fabricante, así como aquellos que presente en su proposición técnica para ser evaluados, tales como certificados del fabricante, los cuales deberán corresponder, con la(s) marca(s), modelo(s) y con la descripción técnica del licitante de los insumos ofertados así como de las características del servicio ofertado, lo cual deberá ser completo y en caso de estar en idioma diferente al español deberá proporcionar la traducción íntegra simple al español, sin que altere, modifique o distorsione el contenido y/o alcance del documento traducido, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten lo ofertado.

1.6. [bookmark: _Toc180668647]DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA.

El IMSS cuenta para el inicio del procedimiento con Oficios de liberación de Inversión de fecha 11 de mayo del 2026 emitida ´por la Coordinación de Presupuesto e Información Programatica:


	NOMBRE DE LA CARTERA 
	OFICIO DE LIBERACIÓN DE INVERSIÓN 
	PROYECTO 

	HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO
	099001/683000/6830/BMI26/090/1532
	22130004




1.7. [bookmark: _Toc180668648][bookmark: _Toc463002915]PROCEDIMIENTO FINANCIADO CON CRÉDITOS EXTERNOS.

Para el presente procedimiento de contratación, no aplicará el financiamiento con créditos externos, de conformidad con el Articulo 12 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

1.8. [bookmark: _Toc180668649]TESTIGO SOCIAL.

No aplica. 

2. [bookmark: _Toc367205740][bookmark: _Toc180668650]OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

2.1. [bookmark: _Toc180668651]OBJETO DE LA CONTRATACIÓN.
	
EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO


Las condiciones contenidas en la presente Convocatoria del procedimiento de Licitación y en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas, de conformidad con lo previsto en el séptimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP.

2.2. [bookmark: _Toc180668652]AGRUPACIÓN DE PARTIDAS.

Para el presente procedimiento no se tiene prevista la agrupación de partidas, ya que la adjudicación se realizará por partida conforme al Anexo Técnico, con fundamento en el artículo 83 fracción II inciso b) del Reglamento. 

2.3. [bookmark: _Toc180668653]PRECIOS MÁXIMOS DE REFERENCIA (PMR).

No aplica. 

2.3.1 [bookmark: _Toc98957378][bookmark: _Toc99462412][bookmark: _Toc105526017][bookmark: _Toc129107906][bookmark: _Toc180668654]PRECIOS FIJOS

De conformidad con el artículo 65 de la LAASSP, se establece que para el presente procedimiento de contratación, los precios permanecerán fijos durante la vigencia del contrato.

2.4. [bookmark: _Toc424735321][bookmark: _Toc180668655]NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS O ESTÁNDARES, INTERNACIONALES, REFERENCIA O ESPECIFICACIONES. 

De conformidad con lo dispuesto en el en el inciso e) del ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO de la presente Convocatoria, el licitante adjudicado tendrá la obligación de dar cumplimiento a la Normatividad señalada en dicho apartado. 

Lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 54 del RLAASSP, así como el numeral 4.28.4 de las POBALINES.

[bookmark: _Toc180668656]2.5 PRUEBAS QUE PERMITAN VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR.

Para el presente procedimiento de contratación, no aplicará la evaluación de conformidad, de acuerdo con la Ley de Infraestructura de la Calidad señaladas en la fracción XII del artículo 40 de la LAASSP.

[bookmark: _Toc180668657]2.6 CANTIDADES A CONTRATAR.

Las cantidades a contratar se encuentran indicadas en el ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO, el cual se incluye como parte integrante de la presente Convocatoria. 

Con fundamento en el artículo 66  de la LAASSP, la adjudicación objeto de la presente Convocatoria será formalizada mediante contrato cerrado, considerando que las cantidades corresponden a las señaladas en el ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TÉCNICO.

2.7. [bookmark: _Toc180668658]TIPO DE CONTRATACIÓN.

El tipo de contrato(s) a celebrar será(n) cerrado(s) de conformidad con los artículos 66 de la LAASSP, considerando las cantidades por partida señaladas en el numeral 2.6 de la Convocatoria; para lo cual, se ratifica que las cantidades a adquirir se estipulan en el documento adjunto a la Convocatoria denominado ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO.

2.8. [bookmark: _Toc489274410][bookmark: _Toc180668659]CRITERIO DE EVALUACIÓN. 

El presente procedimiento de contratación se evaluará a través del Criterio de Evaluación Binario  de conformidad con lo establecido en los artículos 47 párrafo segundo, 48 fracción II de la LAASSP y 99 del RLAASSP.

2.9. [bookmark: _Toc180668660] FORMA DE ADJUDICACIÓN. 

Se adjudicará el 100% de la totalidad del requerimiento por partida a un sólo licitante o empresas integrantes de un consorcio en caso de participación conjunta, de conformidad con el artículo 40 de la LAASSP.

2.10. [bookmark: _Toc180668661]TIPO DE ABASTECIMIENTO.

Para efectos de adquirir los bienes objeto de esta Licitación, se tendrá una sola fuente de abasto. Es decir, se adjudicará la totalidad de cada partida a un solo licitante. Por lo que no aplicará el abastecimiento simultáneo, señalado en el artículo 52 de la LAASSP.

2.11. [bookmark: _Toc180668662]MODELO DE CONTRATO.

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 40 fracción XIX de la LAASSP y 83 fracción II inciso i) de su Reglamento, se adjunta en la presente Convocatoria, el ANEXO NUMERO 7 (SIETE) “MODELO DE CONTRATO”, para formalizar los derechos y obligaciones que se deriven de la presente licitación, al cual estarán obligados los licitantes que resulten adjudicados, mismo que fue elaborado por la Convocante de conformidad con el numeral 5.4.10 de las POBALINES vigentes en el IMSS. 

Se informa que los contratos serán elaborados y formalizados en la Oficina de Contratos, con el licitante al que se le haya adjudicado determinada partida.

En caso de discrepancia en el contenido del contrato en relación con la Convocatoria, prevalecerá lo estipulado en esta última, así como el resultado de la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo señalado en el trasantepenúltimo párrafo del artículo 66 de la LAASSP.

2.11.1. [bookmark: _Toc180668663]GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato, de conformidad con lo estipulado en el inciso j) del ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria. 

2.11.2. [bookmark: _Toc180668664]TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL.

[bookmark: _Toc180668665]2.11.2.1 RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTRUMENTO JURÍDICO.

De conformidad con el apartado 5.6 de las POBALINES vigentes en el IMSS, cuando el licitante adjudicado incumpla total o parcialmente con cualquiera de las obligaciones establecidas en esta Convocatoria y/o en el instrumento jurídico correspondiente y sus respectivos anexos, se procederá a la rescisión administrativa del mismo sin necesidad de Declaración Judicial previa, de conformidad a lo establecido en el artículo 77 de la LAASSP y numeral 4.3.5 del MAAGMAASSP.

Las causales de rescisión administrativa serán las establecidas en el “MODELO DE CONTRATO”, así como las que se establezcan en los contratos que se formalicen con los licitantes adjudicados.

En caso de que se lleve a cabo la rescisión de algún instrumento jurídico derivado de la presente licitación, los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la rescisión al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar.

CAUSAS DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

El instituto podrá rescindir administrativamente los instrumentos jurídicos sin más responsabilidad para el mismo y sin necesidad de resolución judicial, cuando el proveedor incurra en cualquiera de las causales siguientes:

1. Cuando incurra en falta de veracidad total o parcial respecto a la información proporcionada durante el procedimiento de contratación y los documentos proporcionados para la formalización de los instrumentos jurídicos y durante la ejecución del mismo.

2. Cuando se compruebe que “el proveedor” haya entregado bienes con descripciones y características distintas a las pactadas en el instrumento jurídico.

3. Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el instrumento jurídico.
	
4. Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del instrumento jurídico a un tercero ajeno a la relación contractual.

5. Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de Instituto. 

6. Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del instrumento jurídico.

7. Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el instrumento jurídico y sus respectivos anexos.

8. No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen.  

9. Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio. 

10. En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del instrumento jurídico;

11. No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del instrumento jurídico, la garantía de cumplimiento del mismo. 
	
12. En caso de que la suma de las penas convencionales o las deducciones al pago, igualan el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato y/o alcanzan el 20% (veinte por ciento) del monto total de este contrato cuando no se haya requerido la garantía de cumplimiento. 

13. Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del instrumento jurídico, sin contar con la autorización del Instituto en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del instrumento jurídico;

14. Impedir el desempeño normal de labores del Instituto;

15. Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes del Instituto, cuando sea extranjero. 

16. En el supuesto de que la Comisión Federal de Competencia, de acuerdo a sus facultades, notifique a “EL INSTITUTO”. la sanción impuesta a “EL PROVEEDOR”, con motivo de la colusión de precios en que hubiese incurrido durante el procedimiento licitatorio, en contravención a lo dispuesto en los artículos 9, de la Ley Federal de Competencia Económica y 45, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

17. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del instrumento jurídico.  

18. No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, de manera anual durante la vigencia del instrumento jurídico.

19. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del instrumento jurídico.

2.11.2.2 [bookmark: _Toc180668666]TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

El IMSS en su caso, dará por terminado anticipadamente el contrato, sin responsabilidad para éste y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés general o bien cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir la adquisición de los bienes objeto del contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio al IMSS o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al instrumento jurídico con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la SABG, de conformidad con el artículo 78 de la LAASSP, numeral 5.6 de las POBALINES y numeral 4.3.4 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la terminación anticipada de alguno (s) de los contratos derivados de la presente licitación, los Administradores de Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con la terminación anticipada al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar.

Cabe señalar que en los casos donde los licitantes adjudicados así lo acrediten se reembolsara al proveedor los gastos no recuperables en que hubiere incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente, lo anterior de conformidad con el artículo 77 de la LAASSP, considerando el mecanismo establecido en el artículo 148 del RLAASSP. 

2.12. [bookmark: _Toc98499309][bookmark: _Toc180668667]CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN Y FORMA DE PAGO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

La forma de pago será conforme a lo establecido en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES inciso k), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, precisando que en el presente procedimiento no se otorgarán anticipos.

2.13. [bookmark: _Toc98499310][bookmark: _Toc180668668]PENAS CONVENCIONALES

Se aplicarán de conformidad con lo indicado en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, inciso h) el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria, por atraso en la entrega de los bienes o en el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales de conformidad con los establecido en los artículos 75 de la LAASSP, 141 y 142 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de penas convencionales los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar. 

2.14. [bookmark: _Toc98499311][bookmark: _Toc180668669]DEDUCTIVAS/DEDUCCIONES

Se aplicarán de conformidad con lo indicado en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, inciso h), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria; de conformidad con lo establecido en los artículos 76  de la LAASSP, 143 de su Reglamento, y los numerales 5.5.8 y 5.5.8.1 de las POBALINES y 4.3.3 del MAAGMAASSP.

En caso de que se lleve a cabo la aplicación de deducciones, los Administradores del Contrato, deberán remitir cualquier información relacionada con dicha aplicación al Área Requirente y Técnica, para los efectos a que haya lugar. 

3. [bookmark: _Toc367205763][bookmark: _Toc180668670]FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

3.1. [bookmark: _Toc21612330][bookmark: _Toc180668671][bookmark: _Toc367205764]REDUCCIÓN DE PLAZOS. 

Para el presente procedimiento de contratación APLICA LA REDUCCIÓN DE PLAZOS, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la LAASSP y 87 de su Reglamento.

3.2. [bookmark: _Toc180668672]FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN.



	E V E N T O S
	F E C H A
	H O R A
	L U G A R

	Junta de Aclaraciones a la Convocatoria 
	16/06/2026
	10:00
	El acto se realizará de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LAASSP, a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominada Compras MX, al tratarse una licitación 100% electrónica. Los funcionarios públicos podrán acudir a la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo.

	Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones.
	23/06/2026
	12:00
	

	Fallo
	06/07/2026
	13:00
	

	
Firma del contrato

	DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX, EN EL MÓDULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS, O EN CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE FORMALIZARAN DE MANERA FISICA EN LA OFICINA DE CONTRATOS DE ESTA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO.



En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 50 de la LAASSP, las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones, y el acta en la que se dé a conocer el fallo correspondiente, serán firmadas electrónicamente por las personas servidoras públicas que intervengan en ellas, sin que la falta de firma de alguno de ellos, invalide su contenido y efectos.

En virtud de lo anterior, conforme a la lista de asistencia, preferentemente al concluir el evento correspondiente, se deberá firmar de manera electrónica, las actas que se hayan instrumentado, para lo cual el área contratante facilitará los medios electrónicos necesarios a los servidores públicos que asistan a los eventos, para que al finalizar ese acto, procedan a dicha acción en la Plataforma Compras MX; toda vez que las actas para efectos de notificación personal, deberán ser difundidas el mismo día de su celebración en la Plataforma, conforme al segundo párrafo del artículo 50 de la LAASSP. 

No se omite señalar que con fundamento en el antepenúltimo párrafo del artículo 35 de la LAASSP, a los actos del procedimiento de licitación pública podrá asistir cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su acceso y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos, los eventos se realizarán en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo.

Los observadores que ingresen a las instalaciones del Instituto deberán cumplir con las medidas de seguridad implementadas, además de aquellas medidas de prevención relacionadas con cualquier virus; aquellas personas que no se apeguen a su cumplimiento, les será denegado el acceso al inmueble o en su caso su desalojo.

3.3. [bookmark: _Toc124449115][bookmark: _Toc180668673]VISITAS A LAS INSTALACIONES INSTITUCIONALES, DONDE SE SUMINISTRARÁN O COLOCARÁN LOS BIENES O DONDE SE PRESTARÁN LOS SERVICIOS, EN SU CASO. 

La visita a las instalaciones institucionales será conforme a lo establecido en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES inciso f), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria.

La  visitas a las instalaciones de los licitantes, será conforme a lo establecido en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES inciso g), el cual forma parte integrante de la presente Convocatoria.

Cumpliendo con el Protocolo de Actuación en Materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prorroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones. 

3.4. [bookmark: _Toc180668674]JUNTA DE ACLARACIONES.

La Junta de Aclaraciones se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en los artículos 36, 43 y 44 de la LAASSP, 90 y 91 del Reglamento, por lo que los licitantes que manifiesten su interés en participar en la licitación pública serán considerados como licitantes y tendrán derecho a formular solicitudes de aclaración utilizando para tal caso el formato de solicitud de aclaraciones que genere la Plataforma COMPRAS MX. 

Las solicitudes de aclaración deberán plantearse de manera concisa y estar directamente vinculadas con los apartados contenidos en la convocatoria a la Licitación Pública, indicando el numeral o apartado específico con el cual se relaciona. 

Las solicitudes que no cumplan con los requisitos señalados, podrán ser desechadas por la convocante, asimismo se deberán agrupar por temas técnicos y administrativos para su análisis y respuesta.

El plazo para enviar dichas solicitudes será a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se realice la Junta de Aclaraciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la LAASSP.

La Convocante abrirá la bóveda de la Plataforma COMPRAS MX 24 (veinticuatro) horas previas a la fecha de la celebración de la junta de aclaraciones para verificar si llegaron solicitudes de aclaración y el escrito en el que expresen su interés en participar en la Licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

El día de la celebración de la junta de aclaraciones se volverá a abrir la bóveda para verificar si llegaron solicitudes de aclaración posteriores a la hora de la apertura de la bóveda indicada en el párrafo anterior, las cuales no serán contestadas al no cumplir con el tiempo estipulado en el artículo 44 de la LAASSP y solamente se responderán las solicitudes de aclaración que hayan llegado por la Plataforma COMPRAS MX, que se hayan recibido en el tiempo y forma establecidos con anterioridad.

Cuando en razón del número de solicitudes recibidas o algún otro factor no imputable a la convocante y que sea acreditable, el servidor público que presida la Junta de Aclaraciones informará a los licitantes si éstas serán enviadas conforme lo programado o si se suspenderá la sesión para reanudarla en hora o fecha posterior a efecto de que se remitan las respuestas en forma.

Con el envío de las respuestas a que se refiere el párrafo anterior, la convocante informará a los licitantes, atendiendo al número de solicitudes de aclaración contestadas, el plazo que estos tendrán para formular preguntas (repreguntas) que consideren necesarias con relación a las respuestas remitidas. 

Dicho plazo no podrá ser inferior a 6 (seis) ni superior a 48 (cuarenta y ocho) horas conforme al artículo 91 fracción I del RLAASSP. Una vez recibidas las preguntas a las respuestas otorgadas por la convocante, ésta informará a los licitantes el plazo máximo en el que enviará las contestaciones correspondientes.

De conformidad con lo establecido en el artículo 43 de la LAASSP las precisiones formuladas por el IMSS, las solicitudes de aclaraciones y preguntas realizadas por los licitantes y las respuestas del IMSS derivadas de esta junta se asentarán en el acta respectiva y formarán parte de la Convocatoria de la Licitación, y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición; se levantará el acta correspondiente, la cual será firmada por los servidores públicos presentes, asimismo se les entregará copia simple de la misma y de los anexos que se deriven de ésta. 

La falta de firma de alguno de ellos no invalidará su contenido y efectos, poniéndose a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su notificación; asimismo, podrán ser consultados en la Plataforma COMPRAS MX, en la dirección electrónica https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/

3.5. [bookmark: _Toc180668675]ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

[bookmark: _Toc442265813]La SHCP administra y se encarga del sistema de certificación de los medios de identificación electrónica que utilicen las dependencias, entidades o los licitantes y será responsable de ejercer el control de estos medios, salvaguardando la confidencialidad de la información que se remita por esta vía.

Las proposiciones se recibirán a través de la Plataforma COMPRAS MX, de conformidad a lo dispuesto en el Acuerdo de la Plataforma COMPRAS MX y el soporte documental deberá remitirse de forma legible en los formatos permitidos en la Plataforma, utilizando la firma electrónica que asignó el SAT en favor del licitante para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La capacidad para almacenar datos y documentos de cada parámetro es la determinada por la propia  Plataforma COMPRAS MX, por lo que es necesario se referencié claramente la documentación que se cargue en dicha Plataforma, lo anterior de conformidad con la "Guía de uso de COMPRAS MX para procedimientos normados por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público", la cual señala que la Plataforma COMPRAS MX tendrá la capacidad para que el licitante suba hasta 100 archivos de máximo 20 megabytes cada uno por cada requerimiento que se hubiese configurado.

Los licitantes que requieran asesoría o presenten situaciones particulares sobre el manejo y uso del sistema electrónico de información pública gubernamental denominado Plataforma COMPRAS MX, sobre la carga de sus propuestas deberán consultar la "Guía técnica para licitantes sobre el uso y manejo de Plataforma COMPRAS MX" o dirigirse al personal que administra dicho sistema; los datos de contacto podrán ser localizados en la página web: https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/

La documentación legal, técnica y económica que integre la proposición remitida a través de la Plataforma COMPRAS MX, se deberán emplear los medios de identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, lo anterior de conformidad con lo señalado en artículo 36, el último párrafo del artículo 37 de la LAASSP y el primer párrafo del artículo 95 del RLAASSP.

Asimismo, aquellos anexos en los que se integre un espacio para la firma autógrafa el representante legal del licitante deberá estampar o realizar su firma en los espacios destinados para ello. 

De conformidad con el artículo 95 del RLAASSP, las proposiciones presentadas deberán estar foliadas de manera electrónica o manual en todas y cada una de las hojas, se numerarán de manera individual la propuesta técnica y la propuesta económica, así como la documentación legal administrativa junto con el resto de los documentos que envíe el licitante.

Por ejemplo, la documentación legal administrativa del 1 al folio "n", la propuesta técnica del 1 al folio "n" y la propuesta económica del 1 al folio "n".

De igual forma se verificará que los licitantes en cumplimiento al artículo 40, fracciones VI, VII, IX, X, XI, XX y XXI de la LAASSP presenten los escritos señalados Bajo Protesta de Decir Verdad. 

A la hora señalada para la celebración de este acto, se cerrará el recinto y no se permitirá la entrada a ninguna persona y se desarrollará de la siguiente forma:

a) El servidor público del Instituto facultado para presidir el acto, declarará su inicio y será la única persona facultada para tomar todas las decisiones durante su realización.

b) Se darán a conocer los servidores públicos participantes, y en su caso observadores asistentes al acto.

c) Una vez iniciado el acto se ingresará a la Plataforma COMPRAS MX para verificar el envío de proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica.

d) De conformidad con el volumen de información de las propuestas y archivos electrónicos presentados en la Plataforma COMPRAS MX, en caso de que el evento sea videograbado podrá suspenderse dicha videograbación en tanto se concluye la descarga y verificación cuantitativa de las proposiciones recibidas.

e) Se procederá a la apertura de los sobres generados mediante la Plataforma COMPRAS MX, en el supuesto de que durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, por causas ajenas a la Convocante, no sea posible abrir los sobres que contengan las proposiciones enviadas por la Plataforma COMPRAS MX, el acto se reanudará a partir de que se restablezcan las condiciones que dieron origen a la interrupción, salvo lo previsto en el numeral 29 del Acuerdo de Plataforma COMPRAS MX el cual contempla lo siguiente:

“29.- Las dependencias y entidades, a través de la Unidad Compradora, recabarán de los licitantes su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida por la Unidad Compradora, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena a la dependencia o entidad.”

Se precisa que una vez recibidas las proposiciones a través de la Plataforma COMPRAS MX en la fecha y hora establecidas, éstas no podrán retirarse o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de contratación y hasta su conclusión, de resultar adjudicado deberán estar vigentes durante la vigencia del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de presentarse alguna inconformidad o cualquier medio de impugnación derivados del procedimiento de contratación, la cotización estará vigente hasta en tanto ésta no sea resuelta.

f) Acto seguido, en presencia de los que asistan al acto, de acuerdo a lo señalado en los artículos 92 y 93 del RLAASSP y se descargará de la Plataforma  COMPRAS MX el “Acuse de Presentación de Proposición Electrónica a través de la Plataforma COMPRAS MX”, el cual fungirá como constancia de la documentación que integra la proposición presentada por cada uno de los licitantes, sin entrar al análisis de su contenido, el cual se efectuará posteriormente durante el proceso de evaluación de proposiciones, por lo que en términos del mencionado artículo 92 octavo párrafo del RLAASSP, no se podrá desechar ninguna propuesta durante este acto.

g) Se informa que, por tratarse de una licitación pública electrónica, en términos de los artículos 36 de la Ley y en concordancia con el numeral 24 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental denominado la Plataforma  COMPRAS MX”, las proposiciones recibidas a través de la Plataforma COMPRAS MX, no se imprimirán en su totalidad, toda vez que en dicho Sistema, se tiene un expediente (carpeta virtual) el cual contiene toda la información que deriva de este acto.

Derivado de lo anterior, en este acto se hará entrega en medio magnético de la documentación que contiene las propuestas remitidas por los licitantes a través de la Plataforma COMPRAS MX a las áreas encargadas de las evaluaciones para que en el ámbito de su competencia, procedan a realizar el análisis cualitativo correspondiente; sin menoscabo de que puedan o no entregarse vía oficio en el plazo establecido en el numeral 4.40 de POBALINES.

h) El Instituto conforme al artículo 46 fracción II de la LAASSP, se levantará el acta correspondiente que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas, asimismo se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Licitación. 

i) El acta correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, se difundirá a través de la Plataforma COMPRAS MX al concluir el mismo, para efectos de su notificación en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50 de la LAASSP.

El medio del presente procedimiento de contratación será electrónico, por lo que no se recibirán proposiciones de forma presencial y/o enviadas a través del servicio postal o de mensajería.

El o los licitantes que deseen participar en este procedimiento de contratación, deberán estar inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 fracción VII y 86 de la LAASSP.

Se precisa que en los parámetros económicos de Compras MX se debe capturar la información solicitada en la plataforma para cada una de las Partidas que oferte el licitante, considerando que deben requisitarse todos los campos que se relacionen con la partida ofertada. 

3.6. [bookmark: _Toc424735333][bookmark: _Toc180668676]PROPOSICIONES CONJUNTAS. 

Conforme a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo señalado, así como lo requerido en el numeral 4.1.7 de la presente Convocatoria.

Uno de los integrantes podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste el interés en participar en la Junta de Aclaraciones, emitido por la Plataforma COMPRAS MX y en el procedimiento de contratación el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”, de conformidad con la fracción I del artículo 88 del RLAASSP. 

En este supuesto la proposición deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.


3.7. [bookmark: _Toc180668677]ENVÍO DE UNA SOLA PROPOSICIÓN.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida completa en el presente procedimiento de contratación, ya sea por sí mismo, o como integrante de una proposición conjunta, en el entendido que a elección de cada licitante, podrán participar en las partidas de su elección.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición por partida para esta licitación.

Los actos, contratos, convenios o combinaciones que lleven a cabo los licitantes en cualquier etapa del procedimiento de licitación deberán apegarse a lo dispuesto por las disposiciones jurídicas en materia de prácticas monopólicas y concentraciones.

3.8. [bookmark: _Toc180668678]ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

Se deberá presentar el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA” debidamente requisitado, por cada uno de los licitantes participantes.

3.9. [bookmark: _Toc180668679]DOCUMENTACIÓN QUE SE RUBRICARÁ.

Serán rubricadas por los servidores públicos que asistan al acto de presentación y apertura de proposiciones, las propuestas económicas conforme al ANEXO NÚMERO 15 (QUINCE) PROPUESTA ECONÓMICA y el “Acuse de Presentación de Proposición Electrónica a través de la Plataforma COMPRAS MX”, emitido por la Plataforma COMPRAS MX. 

En todo caso, la totalidad de los archivos se almacenarán en medios ópticos de almacenamiento, uno para ser entregado al área técnica y requirente y otro para que obre en el expediente.

3.10. [bookmark: _Toc180668680]ACTO DE FALLO 

El Fallo se emitirá de conformidad con el artículo 49 de la LAASSP, en la fecha y hora establecida en el numeral 3.2 “FECHA, HORA Y LUGAR PARA LOS ACTOS DE LA LICITACIÓN” del numeral 3 “FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA” de la presente Convocatoria, se llevará a cabo conforme lo siguiente:

a) El servidor público del IMSS facultado para presidir el fallo, declarará el inicio del acto.

b) Para efectos de su notificación se publicará en la Plataforma el mismo día en que se emita, el cual contendrá la información referida en el artículo 49 de la LAASSP

En caso de que en la fecha originalmente prevista el fallo no se pueda emitir, éste podrá ser diferido siempre y cuando el nuevo plazo no exceda de veinte días naturales contados a partir de la fecha señalada originalmente o en su defecto la fecha señalada en el Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones.

Asimismo, las actas correspondientes se difundirán en la Plataforma COMPRAS MX, se precisa que este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Los licitantes presentarán sus proposiciones por medios remotos de comunicación electrónica y aceptarán que se tendrán por notificados de las actas que se levanten, cuando éstas se encuentren a su disposición a través de la Platarforma COMPRAS MX, en la dirección electrónica https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/.

El Instituto se abstendrá de adjudicar y formalizar contrato alguno con aquellas personas físicas y morales que no se encuentren al corriente de sus obligaciones fiscales, de conformidad al artículo 71 fracción XVI, de la LAASSP. 

3.11. [bookmark: _Toc180668681]PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO 

Conforme a lo previsto en el artículo 58, fracciones I y II del Reglamento de la LAASSP, el licitante que resulte adjudicado, deberá presentar a las 24 horas siguientes a la notificación del fallo, copia simple de los siguientes documentos:

· Tratándose de personas morales, testimonio de la escritura pública en la que conste que fue constituida conforme a las leyes mexicanas y que tiene su domicilio en el territorio nacional, o
.
· Tratándose de personas físicas, copia certificada del acta de nacimiento o, en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Debiendo remitir además la siguiente documentación:

· Identificación Oficial Vigente, (INE ó PASAPORTE)
· Constancia del Registro del INFONAVIT o manifestación de que éste es el mismo que el Registro IMSS.
· Registro Patronal ante el IMSS, o en su caso, carta donde manifieste bajo protesta de decir verdad, la razón por la que no se encuentra obligado a dicha inscripción.
· Escrito bajo protesta de decir verdad mediante el cual manifiesta no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, (fechada con día de la adjudicación).
· Escrito de no conflicto de interés, (fechada con día de la adjudicación), a fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés, conforme al ANEXO NO. 13 (TRECE) “FORMATO DE MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS”
· Comprobante de domicilio (Luz, Agua o Teléfono), no mayor a dos meses de antigüedad
· Opinión positiva de Obligaciones fiscales SAT (32D), positiva y vigente.
· Opinión positiva y vigente de encontrarse al corriente en sus Obligaciones en materia de Seguridad Social. 
· Constancia de situación fiscal vigente y sin adeudos expedida por el Infonavit 
· Estado de cuenta o manifestación en donde se mencione, estado de cuenta, clabe (clave bancaria estandarizada) banco, sucursal y nombre de titular de la cuenta.
· Constancia de Situación Fiscal Actualizada.
· Confirmación del registro de la autorización para hacer público el resultado de la opinión  de cumplimiento, (SAT).
· Acuse correspondiente a la autorización al IMSS  a hacer público el resultado de la consulta de la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.
· En caso de aplicar, 
· En caso de participación conjunta; convenio de participación conjunta protocolizada, (en caso de que se esté obligado a protocolizar), dentro del periodo de su adjudicación o 15 días naturales posteriores, conforme al fallo o adjudicación
Dicha documentación podrá remitirse vía correo electrónico a las siguientes direcciones, o en una memoria USB, en formato PDF, en archivos separados y nombrados:

hamayrani.cervantes@imss.gob.mx
mariana.sanchezm@imss.gob.mx
leticia.hernandezrod@imss.gob.mx
victor.floresren@imss.gob.mx

La documentación remitida es absoluta responsabilidad de quien la envíe y de la empresa que representa, por lo que, de enviarse documentación falsa o apócrifa, se realizaran las acciones legales procedentes. 

En caso de no entregar la documentación citada en tiempo y forma, tiene como consecuencia la no formalización del contrato respectivo, por lo que, en su caso, se estaría a lo dispuesto en los artículos 71 y, 89 de la LAASS y 133, fracción IV, 158 de su Reglamento. 

3.12. [bookmark: _Toc180668682]FIRMA DE CONTRATO.

El (Los) licitante (s) adjudicado(s) deberá(n) firmar el(los) contrato(s), en la fecha y hora previstos en el fallo, o en su defecto, dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la notificación del fallo, lo anterior en términos de lo señalado en el primer párrafo del artículos 67 de la LAASSP y 129 del RLAASSP; se elaborará y formalizará un contrato por cada partida y proveedor adjudicado.

Cabe señalar que la Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, la Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT y la Constancia de situación fiscal en la que conste que se encuentra al corriente de cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deben estar vigentes y positivas el día de la formalización de los instrumentos jurídicos que deriven de esta licitación.

Asimismo, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, los licitantes que resulten adjudicados deberán dar cumplimiento a la Reglas 2.1.28 y 2.1.24 de la “Resolución Miscelánea Fiscal para 2026” publicada en el DOF el 28 de diciembre de 2025, a fin de que hagan pública su “Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT”.

En cumplimiento a lo establecido en el “ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de COMPRAS MX la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento” publicado en el DOF el 18 de septiembre de 2020, las dependencias y entidades, deberán formalizar de manera electrónica los instrumentos jurídicos que se deriven de los diversos procedimientos de contratación previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como generar y/o incorporar la documentación que se les requiera de los mismos.

En razón de lo anterior, los licitantes deberán realizar su registro en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos, para poder suscribir contratos y/o convenios a través del referido la Plataforma COMPRAS MX, para lo cual deberán acceder a la siguiente liga: 

· https://www.gob.mx/COMPRAS MX/documentos/modulo-de-formalizacion-de-instrumentos-juridicos

Asimismo, para consultar la Guía de Registro de Empresas se podrá encontrar en https://COMPRAS MXinfo.hacienda.gob.mx/descargas/Guia_de_registro_de_empresas_V3.pdf. 

Para llevar a cabo el registro, es indispensable contar con la e. Firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar. 

Se podrá anticipar la firma del(los) contrato(s) conforme a la operatividad del Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos.

Se sancionará en términos del primer párrafo del artículo 89 de la Ley, a los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos se abstengan de firmar contratos según lo previsto por el segundo párrafo del artículo 67 de dicho ordenamiento, cuando el monto de éstos exceda de cincuenta veces el salario mínimo general vigente en el la Ciudad de México elevado al mes.

Aunado a lo anterior, se precisa a los licitantes que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Reglamento de la LAASSP, la SABG y el Organo Interno de Control en el Instituto Méxicano del Seguro Social, con motivo de las auditorías, visitas o inspecciones que practiquen, podrán solicitar a los proveedores información y documentación relacionada con los contratos.”

4. [bookmark: _Toc424735341][bookmark: _Toc180668683][bookmark: _Toc442265821]REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.

Con fundamento en el artículo 37 y 45 de la LAASSP, los licitantes deberán remitir a través de  la Plataforma COMPRAS MX, la documentación legal, su propuesta técnica y económica firmada con la firma electrónica avanzada que emite el SAT al licitante (ya sea persona moral o física) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

La falta de firma electrónica en la propuesta técnica y económica será motivo de desechamiento, pues afecta la solvencia de la misma.

En caso de propuestas conjuntas, la proposición deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, de conformidad con el cuarto tercero del artículo 45 de la LAASSP.

Conforme a lo estipulado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP, el Instituto se abstendrá de adjudicar y formalizar contrato alguno con aquellos licitantes que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes o en cualquier otro documento en que se le reconozca con tal calidad, por tener una participación accionaria en el capital social;

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 del Reglamento de la LAASSP, el licitante deberá foliar de manera electrónica o manual cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, en todas y cada una de las hojas que los integren. Al efecto, se deberán numerar de manera individual la propuesta legal-administrativa, técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante, y por ser una licitación electrónica, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

Por ejemplo, la propuesta técnica del 1 al folio "n", la propuesta económica del 1 al folio "n", y la documentación legal administrativa del 1 al folio "n".
 
Por otra parte, la propuesta técnica, económica y documentación legal administrativa deberá dirigirse a las áreas establecidas en la carátula de la Convocatoria, las cuales se transcriben a continuación para pronta referencia: 

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento

No obstante lo anterior, en caso de que su documentación no sea dirigida a las áreas descritas con antelación, dicha circunstancia no será causal de desechamiento.

4.1. [bookmark: _Toc180668684]PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA.

Los licitantes deberán presentar en papel membretado preferentemente estampada la firma de su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello la documentación legal-administrativa, misma que deberá estar foliada de manera electrónica o manual en cada una de sus fojas de manera consecutiva. La firma electrónica del Licitante o su apoderado(s) que presente o formule la proposición, valida toda la propuesta presentada.

La documentación legal-administrativa enviada a través de la Plataforma COMPRAS MX podrá ser presentada en los formatos permitidos en la Plataforma  COMPRAS MX, ajustándose a los requerimientos técnicos establecidos por dicho Sistema.

4.1.1. [bookmark: _Toc180668685] ACREDITAMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA. 

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, en el que manifieste que cuenta con facultades suficientes para comprometerse y suscribir las proposiciones por sí o por su representada, así como su Cédula de Identificación Fiscal actualizada no mayor a 30 días naturales en donde se visualice las “Actividades Económicas”. ANEXO NUMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”

El objeto social de los licitantes que se establezca en el presente Anexo invariablemente deberá estar relacionado con el objeto del presente procedimiento.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.2. [bookmark: _Toc180668686]DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE.

Escrito libre, en el que manifieste una o más cuentas de correo electrónico del licitante en las cuales el IMSS pueda realizar cualquier tipo de notificación/comunicación al licitante relacionado con el procedimiento de contratación que nos ocupa. ANEXO NUMERO 2 (DOS) “ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE”.

LA PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO ES OBLIGATORIA PARA LA PLATAFORMA COMPRAS MX, POR LO CUAL DEBERÁ SER INTEGRADO EN SU PROPUESTA DENTRO DEL SISTEMA; SIN EMBARGO SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.3 [bookmark: _Toc180668687]ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP.

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el ANEXO NUMERO 3 (TRES) “ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP” de la Convocatoria.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.4 [bookmark: _Toc180668688]DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

Declaración de integridad, en la que el licitante manifieste, Bajo Protesta de Decir Verdad, que la empresa que representa se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. 

Que la empresa así como el(los) producto(s) y servicios que oferta no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” de la Convocatoria.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.5 [bookmark: _Toc180668689]MANIFIESTO DE NACIONALIDAD 

Para acreditar su nacionalidad los licitantes deberán presentar la documentación que así lo acredite, de manera enunciativa más no limitativa, los licitantes podrán acreditar su nacionalidad con el Acta Constitutiva (persona moral) o Acta de Nacimiento e INE (persona física), o bien cualquier documento oficial mediante el cual se acredite su nacionalidad. Así también deberá de presentar manifiesto bajo protesta de decir verdad conforme al ANEXO NUMERO NÚMERO 25 (VEINTICINCO) ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA.

LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.6 [bookmark: _Toc180668690]ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES).

Escrito Bajo Protesta de Decir Verdad, que el licitante cuenta con el carácter de micro, pequeña o mediana empresa, de acuerdo con el ANEXO NUMERO 5 (CINCO) “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)” de la Convocatoria. 

EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

En caso de que el licitante no se ubique dentro de la estratificación de MIPYME, deberá integrar a su proposición un escrito libre en el cual manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca; en caso de no presentarlo, no será considerado como causal de desechamiento.

4.1.7 [bookmark: _Toc180668691]CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la LAASSP, serán aceptadas proposiciones conjuntas, siempre y cuando éstas cumplan con lo establecido en el artículo 88 del RLAASSP.

Las personas interesadas podrán agruparse para presentar una proposición, para tal efecto deberán cubrir los siguientes requisitos:

1. La proposición conjunta deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas cuarto del artículo 45 de la LAASSP.

2. Los escritos señalados a continuación, deberán ser presentados de manera individual por cada integrante, y contener estampada la firma autógrafa del representante legal del licitante, acorde a lo señalado en cada uno de los formatos establecidos en la Convocatoria: 

a) Acreditamiento de personalidad jurídica (ANEXO NUMERO 1)

b) Escrito de no encontrarse en los supuestos de los artículos 71 y 90 de la LAASSP (ANEXO NUMERO 3),

c) Declaración de Integridad (ANEXO NUMERO 4),

d) En su caso, Estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas (ANEXO NUMERO 5), o escrito libre en el que manifieste el tipo de sector o estratificación al cual pertenezca en caso de no ser MIPYME, y

3. Los integrantes deberán celebrar en términos de la legislación aplicable un convenio, en el cual se establezcan con precisión los siguientes aspectos, de conformidad con el ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” de la presente Convocatoria o en cualquier instrumento siempre que cumpla con los requisitos de los artículos 45 de la LAASSP y 88 de su Reglamento, siendo los siguientes.

a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;

b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;

c) Designación de un representante común, así como el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos; otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Licitación Pública.

d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, estableciendo en dicho convenio las obligaciones recíprocas de cada consorciado, es decir, la conjunción de los recursos humanos, materiales, financieros, administrativos y económicos, así como, los aspectos técnicos a desarrollar y cumplir. y
e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, en forma solidaria o mancomunada según convenga, (elegir una u otra, nunca las dos), para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo.

Cabe señalar que en caso de que se presente proposición conjunta, el Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante en los aspectos técnicos para la prestación del servicio, en términos del numeral 4.2.2.1.15  y 4.2.2.1.16 del MAAGMAASSP.

Para tal efecto, el Área Técnica remitirá al Área Contratante , en lo que corresponde al ambito de su competenica, la evaluiación técnica de los convenios de participación conjunta, de cada uno de los licitantes; manifestando de ser el caso que dicho convenio de participación conjunta cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio, o en su defecto, establecerá los motivos y razones por los cuales el convenio de participación conjunta no cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio.

En caso de que se participe en proposición conjunta, y no se presente el convenio de participación conjunta o éste no cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias, afecta la solvencia de la propuesta y motivará su desechamiento.

En caso de que el licitante no participe de forma conjunta, podrá integrar a su proposición el ANEXO NÚMERO 6 (SEIS) “MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA” con la leyenda “No aplica” u omitir la entrega del mismo, en consecuencia no será considerado como causal de desechamiento.

En este supuesto la proposición deberá ser firmada electrónicamente por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Conforme a lo estipulado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP, el Instituto abstendrá de adjudicar y formalizar contrato alguno con aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes o en cualquier otro documento en que se le reconozca con tal calidad, por tener una participación accionaria en el capital social;

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.8 [bookmark: _Toc180668692]IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, Cartilla Militar, Pasaporte, entre otros) en el caso de personas físicas, y en el caso de personas morales, del representante legal de la empresa que firme los documentos que integran la proposición.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.9 [bookmark: _Toc180668693]DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES.

Escrito libre, en el que manifieste uno o más domicilios donde el licitante autorice para oír y recibir notificaciones relacionadas con el procedimiento de contratación que nos ocupa. ANEXO NUMERO 8 (OCHO) “ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.10 [bookmark: _Toc180668694]ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX.

Escrito donde manifieste su aceptación de que se tendrán como no presentadas sus proposiciones y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Sistema COMPRAS MX”. ANEXO NUMERO 9 (NUEVE) “ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA COMPRAS MX”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.11 [bookmark: _Toc180668695]ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTA DE ACLARACIONES

Escrito en el cual el licitante manifieste que acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones del procedimiento de contratación y sus respectivas modificaciones, las cuales deberá considerar para la elaboración de su proposición, de conformidad con el artículo 43 de la LAASSP. ANEXO NUMERO 10 (DIEZ) “ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES”.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.12 [bookmark: _Toc180668696]MANIFESTACIÓN SI UTILIZA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS U OBRAS ESPECIALIZADAS

“No aplica”.

4.1.13 MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
	
Manifiesto conforme al ANEXO 21 (VEINTIUNO) mediante el cual afirmen o nieguen, bajo protesta de decir verdad, los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el “Acuerdo por el que se expide el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica https://manifiesto.buengobierno.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf, siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la “Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares”, disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 12 del referido Protocolo, lo anterior en cumplimiento a lo señalado en la fracción XI del artículo 40 de la LAASSP. 

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.14 MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO. 
	
Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja u indebida en el procedimiento, conforme al ANEXO 22 (VEINTIDÓS) 

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.15 MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO. 

Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que en caso de resultar ganador, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento, conforme al ANEXO NO. 23 (VEINTITRES) ESCRITO DE NO SUBCONTRATAR A LICITANTES

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.16 MANIFESTACIÓN REFERENTE AL  REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES. 
	
Escrito de declaración, por el propio licitante o su representante y/o apoderado legal, en el que manifieste “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que el LICITANTE deberá estar inscrito en el Registro Electrónico de Personas Físicas y Morales, conforme al ANEXO NO. 24 (VEINTICUATRO) ESCRITO DE REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES
 
PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.17 [bookmark: _Toc180668697]AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Escrito mediante el cual el licitante autorice a los servidores públicos del Instituto puedan consultar su opinión de cumplimiento en materia de seguridad social. ANEXO NÚMERO 11 (ONCE) “AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS”.

PARA AQUELLOS LICITANTES QUE SE ENCUENTREN EN DICHO SUPUESTO, LA NO PRESENTACIÓN DE ESTE DOCUMENTO AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

4.1.18 [bookmark: _Toc180668698]OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES EMITIDAS POR EL SAT. 

Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT, en términos del artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación y de la Miscelánea Fiscal del año correspondiente, deberá estar positiva y vigente. 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

De conformidad con lo señalado en la fracción XXII del artículo 40 de la LAASSP, en caso de que el licitante adjudicado no presente la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT vigente y positiva, el Instituto se abstendrá de formalizar el contrato correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción XVI de la LAASSP.

4.1.19 [bookmark: _Toc180668699]OPINIÓN DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL

Opinión de cumplimiento en materia de seguridad social, deberá estar positiva y vigente. 

Nota: Cabe señalar que el acuerdo ACDO.AS2.HCT.300925/288.P.DIR, dictado por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en sesión ordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2025, establece lo siguiente: "Primera. la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social será válida durante el plazo de quince días hábiles que el contribuyente tiene para la formalización de las contrataciones referidas en el artículo 32-d del código fiscal de la federación, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables"

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.
	
4.1.20 [bookmark: _Toc180668700] CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO INFONAVIT. 

Constancia de situación fiscal en la que consta el cumplimiento de obligaciones en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deberá estar sin adeudos y vigente. 

Los licitantes deberán considerar el “AVISO por el que se hace del conocimiento del público en general las modificaciones al Anexo Único del Acuerdo del H. Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por el que se emiten las Reglas para la obtención de la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos.” publicado en el DOF el 22 de abril de 2024, el cual establece en el Anexo Único las “Reglas para la obtención de la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)” que dicha constancia tendrá una vigencia de 30 días naturales contados a partir del día de su emisión.

 EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

De conformidad con lo señalado en la fracción XXII del artículo 40 de la LAASSP, en caso de que el licitante adjudicado no presente la Constancia de Situación Fiscal en materia obligaciones fiscales relativas a las aportaciones patronales y entero de descuentos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) vigente y positiva, el Instituto se abstendrá de formalizar el contrato correspondiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 fracción XVI de la LAASSP.

4.1.21 [bookmark: _Toc180668701]INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL.

Escrito mediante el cual el licitante deberá indicar si en los documentos que proporciona al IMSS se contiene información de carácter confidencial o comercial reservada, señalando los documentos o las secciones de éstos que la contengan, así como el fundamento y motivación por los cuales considera que tengan ese carácter, para lo cual el licitante utilizará el ANEXO NUMERO 12 (DOCE) “INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL”. 

Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos señalados, o no señalar motivo y fundamento de la clasificación, la información presentada como parte de su proposición técnica, legal y económica tendrá tratamiento de información de carácter público de conformidad con el 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el DOF el día 15 de abril del 2016. 

En caso de que la documentación o información proporcionada por el licitante no sea susceptible de clasificarla como reservada o confidencial, el licitante podrá presentar un escrito libre en el que especifique tal circunstancia o bien se informa a los licitantes que para el caso de los escritos y anexos que no le apliquen a su representada, podrá presentarlos con la leyenda “No aplica”. 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.22 [bookmark: _Toc180668702]ESCRITO DE NO CONFLICTO DE INTERÉS.

A fin de dar cumplimiento al artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas donde manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza un conflicto de interés. ANEXO NUMERO 13 (TRECE) MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.23 [bookmark: _Toc180668703]PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

A fin de fomentar las mejores prácticas en la prevención de conflictos de interés, los particulares podrán formular el manifiesto señalado en los numerales 2, 3, 4, 5 y 6 del Anexo Segundo del Acuerdo por el que se expide el “Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones”, para personas físicas o, en su caso, para personas morales, el cual podrá realizarse a través de la dirección electrónica www.gob.mx/sfp y/o https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. 

El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica, lo anterior en términos del numeral 13 de la presente Convocatoria 

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.24 [bookmark: _Toc180668704]DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.

Escrito mediante el cual el licitante manifieste una declaración de integridad que conoce la Ley Federal de Competencia Económica. ANEXO NUMERO 14 (CATORCE) “DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA”.

Este escrito es a sugerencia de la Comisión Federal de Competencia Económica, siendo optativa al licitante la presentación del mismo.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.1.25 [bookmark: _Toc180668705] NOTA INFORMATIVA PARA PARTICIPANTES DE PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE).

No aplica 

4.1.26 [bookmark: _Toc150857285][bookmark: _Toc151058925][bookmark: _Toc156907963][bookmark: _Toc180668706] RELACIÓN DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITANTE.

A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83 fracción VIII del Reglamento de la LAASSP, en el ANEXO NUMERO 19 (DIECINUEVE) “RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA” de la Convocatoria se relacionan los documentos que deben presentar los licitantes; se deberán numerar de manera individual las proposiciones técnica y económica, así como el resto de los documentos que entregue el licitante y por ser una licitación electrónica, podrá enviarse en varios archivos electrónicos.

EL PRESENTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y SU PRESENTACIÓN NO ES OBLIGATORIA POR LO QUE SU OMISIÓN O AUSENCIA NO ES CAUSAL DE DESECHAMIENTO.

4.2 [bookmark: _Toc180668707]PROPUESTA TÉCNICA

Los licitantes para la presentación de sus proposiciones deberán ajustarse estrictamente a los requisitos y especificaciones previstas en el ANEXO 26 (VEINTISEIS) y en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES de la presente, para lo cual deberán enviar a través de la Plataforma COMPRAS MX la documentación solicitada en el ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO y en el incisos d) y e) del ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, respectivamente, debiendo el licitante garantizar la correcta entrega de los bienes.

CABE SEÑALAR QUE LA FALTA DE CUALQUIERA DE LOS DOCUMENTOS REFERIDOS CON ANTELACIÓN AFECTA LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN TÉCNICA Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

El licitante deberá presentar su propuesta técnica en papel membretado foliada y con firma autógrafa del representante legal o apoderado legal o por persona facultada para ello.

4.3 [bookmark: _Toc180668708]PROPUESTA ECONÓMICA.

Los licitantes deberán presentar en papel preferentemente membretado y preferentemente estampada la firma de su Representante Legal, Apoderado Legal o persona facultada para ello su propuesta económica, misma que deberá estar foliada en cada una de sus fojas de manera consecutiva. La firma electrónica del Licitante o apoderado(s)  que presente o formule la proposición, valida toda la propuesta presentada.

La propuesta económica enviada a través de la Plataforma COMPRAS MX podrá presentarse en formato PDF (sin utilizar baja resolución), formato imagen o equivalente, además de presentarse en formato Excel. En caso de comprimir archivos, no deberá depender de otro (s) programa (s) y/o procedimiento (s) para realizar la apertura de los mismos.

El licitante deberá presentar su propuesta económica debidamente requisitada con la información solicitada en el ANEXO NUMERO 15 (QUINCE) “PROPUESTA ECONÓMICA”. 

El precio unitario ofertado deberá ser truncado a dos decimales, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, cuando el licitante no lo haya realizado así, la convocante realizará dicho truncamiento para efectos de la evaluación económica y adjudicación correspondiente.

Los montos que integren la propuesta económica deben estar truncados a dos decimales, no redondeados.

Se precisa que en los parámetros económicos de Compras MX se debe capturar la información solicitada en la plataforma para cada una de las Partidas que oferte el licitante, considerando que deben requisitarse todos los campos que se relacionen con la partida ofertada.

LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA, CONFORME A LOS REQUISTOS AQUÍ PLANTEADOS AFECTA LA SOLVENCIA Y MOTIVARÁ SU DESECHAMIENTO.

5. [bookmark: _Toc180668709]CRITERIOS ESPECÍFICOS CONFORME A LOS CUALES SE EVALUARÁN LAS PROPOSICIONES.

En el presente procedimiento de contratación se aplicará el Criterio de Evaluación Binario, de conformidad con lo señalado en los artículos 47 y 48 fraccion II de la LAASSP, 99 del RLAASSP, y el inciso c) de Terminos y Condiciones.

Por lo que se procederá a evaluar técnicamente al menos las dos proposiciones cuyo precio resulte ser más bajo, en el caso de aquellas proposiciones que no cumplan con los aspectos técnicos, se realizará la evaluación de la propuesta que le siga en precio.

No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por la convocante que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las proposiciones.

5.1 [bookmark: _Toc180668710]CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA LEGAL-ADMINISTRATIVA. 

La evaluación legal-administrativa será realizada por el Área Contratante, verificando que la documentación presentada por el licitante cumpla con los requisitos solicitados en el numeral 4.1 de la Convocatoria, así como los que se deriven del acto de la junta de aclaraciones y que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, observando que exista congruencia en la información proporcionada.

Los escritos que se presenten con motivo de cumplir lo solicitado en el numeral 4.1, se verificará que sea congruente con la información proporcionada en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO) “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”.

Se verificará el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la SABG, y que corresponda con la manifestación presentada en cumplimiento al numeral 4.1.3 de la Convocatoria.

Por disposición de la SABG se verificará en la Plataforma COMPRAS MX la relación de las personas que se encuentren impedidas de formalizar contrato con el IMSS conforme a lo dispuesto en el artículo 71 de la LAAASP, que consta en el sistema electrónico de la Plataforma COMPRAS MX.

Se verificará que el escrito de declaración de integridad solicitada en el numeral 4.1.4. de la Convocatoria y la manifestación de nacionalidad del numeral 4.1.5 de la Convocatoria, contengan la información solicitada, respectivamente. 

Ademas, en caso de que el (los) licitante(s) sea(n) MIPYMES, se verificará que la documentación del numeral 4.1.6 de la Convocatoria contenga la información solicitada en el ANEXO NUMERO 5 (CINCO) “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)”.

En caso de que se presente proposición conjunta, numeral 4.1.7 de la Convocatoria se verificará que el convenio presentado, cumpla con la información señalada en el ANEXO NUMERO 6 (SEIS) MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA”, de la Convocatoria el Área Contratante evaluará los términos legales del convenio, y el Área Técnica, la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del MAAGMAASSP.

Para tal efecto, el Área Técnica remitirá al Área Contratante , en lo que corresponde al ambito de su competenica, la evalaución técnica de los convenios de participación conjunta, de cada uno de los licitantes; manifestando de ser el caso que dicho convenio de participación conjunta cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio, o en su defecto, establecerá los motivos y razones por los cuales el convenio de participación conjunta no cumple con los aspectos técnicos para la prestación del servicio.

5.2. [bookmark: _Toc180668711]CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

Con fundamento en el artículo 40, fracción XVI, 47 y 48 fraccion II de LAASSP, las proposiciones que se reciban en el acto de presentación y apertura de proposiciones se evaluarán a través del criterio binario.

Para aquellos licitantes que presenten proposición conjunta, numeral 4.1.7 de la Convocatoria se verificará que el convenio presentado, cumpla con la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante en los aspectos técnicos para la prestación del servicio,, en términos del numeral 4.2.2.1.15 del MAAGMAASSP, remitiendo dicha evaluación al Área Contratnete, en terminos de lo establecido en el numeral 5.1 de la Convocatoria. 

Los licitantes deberán considerar lo establecido en el inciso c) del ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES. 

La evaluación de la documentación técnica se realizará por el Área Técnica, conforme al numeral 4.2.2.1.16 del MAAGMAASSP.

El Área Técnica, será la encargada de remitir en una única cédula de evaluación por licitante evaluado, debidamente autorizada y firmada con el resultado de la evaluación técnica al Área Contratante, especificando claramente si el licitante cumple o no con los requisitos que afectan la solvencia.

5.3. [bookmark: _Toc180668712]CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA.

El Área Contratante procederá a realizar la Evaluación Económica con apoyo del Área Requirente y/o Técnica conforme a los numerales 4.39 primer párrafo y 5.3.10, inciso a) de las POBALINES, así como del numeral 4.2.2.1.17 del MAAGMAASSP, de aquellas proposiciones que cumplan con los requisitos solicitados en los numerales 4.1 y 4.2 de la presente Convocatoria.

Para efectos de la evaluación de la propuesta económica, se tomarán en consideración los siguientes criterios:

a) La evaluación económica se realizará conforme lo establecido en los artículos 48, fracción II de la LAASSP y 99 del Reglamento, segundo párrafo.

b) Se verificará que la propuesta económica y datos contenidos en el ANEXO NUMERO 15 (QUINCE) “PROPUESTA ECONÓMICA”, cumplan con los requisitos establecidos en la Convocatoria, analizando la concordancia de la información plasmada en dicha propuesta, así como las operaciones aritméticas.

c) En caso de que se detecte un error de cálculo en alguna proposición, se podrá llevar a cabo su rectificación cuando la corrección no implique la modificación del precio unitario de los bienes ofertados. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y número, prevalecerá la primera, por lo que, de presentarse errores en los volúmenes solicitados, estos podrán corregirseo.

d) La evaluación de las propuestas se realizará por partida completa y la adjudicación se realizará de la misma forma, a quien haya cumplido con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos establecidos en la presente Convocatoria y oferte el precio más bajo.

e) Los precios ofertados, deberán ser fijos durante toda la vigencia del contrato sin excepción y no se encontrarán sujetos a ajustes.

f) Los bienes objeto de esta licitación deberán cotizarse en pesos mexicanos, sin incluir el IVA. 

g) Se informa a los licitantes que deberán de ofertar los mismos precios unitarios a las unidades médicas que conforman una misma zon ageografica.

Se precisa que en los parámetros económicos de Compras MX se debe capturar la información solicitada en la plataforma para cada una de las Partidas que oferte el licitante, considerando que deben requisitarse todos los campos que se relacionen con la partida ofertada. 

6. [bookmark: _Toc180668713]CAUSALES EXPRESAS DE DESECHAMIENTO.

Las proposiciones presentadas en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, serán desechadas cuando incurran en alguna de estas causales: 

a. Se desecharán las proposiciones que no estén firmadas electrónicamente con la firma electrónica que emite el SAT al licitante participante (es decir, cuando la firma sea de una persona diversa y no la del licitante o apoderado(s)  participante) para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

b. En caso de proposición conjunta, cuando la firma electrónica no sea de aquel consorciado designado en el convenio como representante común, de conformidad con el artículo 45, tercer párrafo de la LAASSP.

c. Cuando los sobres en los que se contenga la información/documentación de su proposición contengan virus informáticos o no puedan abrirse por cualquier causa motivada por problemas técnicos imputables a sus programas o equipo de cómputo.

d. Cuando los documentos que exhiban los licitantes, no sean legibles imposibilitando el análisis integral de la propuesta, y esto conlleve a un faltante o carencia de información que afecte su solvencia.

e. Cuando la información proporcionada en cumplimiento del numeral 4.1, discrepe o no corresponda, resulte incompleta o incongruente a la proporcionada en el ANEXO NÚMERO 1 (UNO)  “ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA”.

f. Cuando el objeto social del licitante no se encuentre relacionado con el objeto del procedimiento de contratación. 

g. Cuando no presente escrito, o de presentarlo no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, de que el licitante, socios o accionistas y representante legal, no se ubica en los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP, de acuerdo con el numeral 4.1.3 y el ANEXO NÚMERO 3 (TRES) “ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP” de la Convocatoria, o bien se compruebe fehacientemente que la manifestación es falsa.

h. Cuando no presente escrito o de presentarlo, no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad” que la empresa que representa se abstendrá por sí misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la LAASSP y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica. 

i. Que la empresa y el(los) producto(s) y servicios no se encuentran sancionados por la SSA y COFEPRIS. Que en caso de resultar adjudicado se obliga a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional, conforme al numeral 4.1.4 y el ANEXO NUMERO 4 (CUATRO) “DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD” de la Convocatoria.

j. Cuando se encuentre en el supuesto del numeral 4.1.6 y no presente ANEXO NÚMERO 5 (CINCO) “ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES) o de presentarlo, no lo haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, o bien que la información contenida en el mismo sea insuficiente, deficiente o incongruente con la información del licitante. 

k. La falta de presentación de los escritos o manifestaciones, o de presentarlos, no los haga con la leyenda “Bajo Protesta de Decir Verdad”, que se soliciten como requisito de participación en la Convocatoria y que estos sean obligatorios, será motivo de desechamiento por incumplir las disposiciones jurídicas que los establecen, conforme al artículo 83 antepenúltimo párrafo del RLAASSP.

l. En caso de participación conjunta, cuando no se presente el convenio respectivo, o cuando el mismo no cumpla con lo establecido en el artículo 90 del RLAASSP, así como las manifestaciones de una sola obligación ya sea mancomunada o solidaria, pero no las dos, o cuando alguno de los integrantes no presente de forma individual los documentos exigidos en el artículo 83 del RLAASSP, o cuando el convenio de participación conjunta no cumpla la descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada integrante en los aspectos técnicos para la prestación del servicio. 

m. Cuando el licitante o en caso de proposición conjunta alguno de sus integrantes presente más de una proposición para la misma partida.

n. Que no envíen a través de la Plataforma COMPRAS MX o que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 4.1 (los establecidos en los numerales 4.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.16, 4.1.17, 4.2 y 4.3, ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TECNICO, ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES y Anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la proposición, conforme a lo previsto en el último párrafo del artículo 36 de la LAASSP.

o. Cuando no exista congruencia entre la descripción técnica del licitante, con las especificaciones técnicas solicitadas en el ANEXO 26 (VEINTISEIS)  ANEXO TECNICO, así como en el ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES y sus anexos, de la presente convocatoria, incluyendo las que resulten de la o las juntas de aclaraciones.

p. Cuando no exista correspondencia entre la descripción de los bienes ofertados, con los folletos, catálogos, fotografías, imágenes, instructivos y/o manuales del fabricante, que envíen los licitantes como sustento de lo ofertado.

q. Cuando el licitante no presente el contenido referenciado de los folletos, catálogos o referencia gráfica de los equipos, con su traducción simple al español, en idioma del país de origen, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, los cuales deberán estar debidamente referenciados.

r. Si de las visitas efectuadas, investigaciones y/o compulsas realizadas, se comprueba que algún licitante presentó documentación falsa y/o proporcione información no verídica o se obtenga información respecto a incumplimientos o deficiencias en los servicios prestados por parte del licitante.

s. Cuando sólo se presente la propuesta técnica y no se presente la propuesta económica de la partida en la que participe o viceversa.

t. Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los bienes objeto de la Convocatoria, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

u. Si se comprueba algún indicio de colusión o acuerdo entre los licitantes se dará aviso a la autoridad competente. 

v. Cuando no cotice el 100% de la cantidad de los bienes solicitados por cada partida de la presente Convocatoria.

w. Cuando el licitante modifique o altere las cantidades mínimas o máximas (en su caso) referenciales solicitadas en la presente Convocatoria.

x. Cuando la propuesta económica presente precios escalonados o condicionados.

y. Cuando no capture en los parámetros económicos de la Plataforma Compras MX la información solicitada para cada una de las Partidas que oferte el licitante, considerando que deben requisitarse todos los campos que se relacionen con la partida ofertada. En su caso, capture percios unitarios distintos a los cotizados o montos distintos a los solicitados en caso de tratarce de una contratación por montos. 

z. Cuando presenten la propuesta económica en moneda extranjera.

aa. Cuando el precio unitario resulte superior o muy inferior al precio estimado de contratación derivado de la Investigación de Mercado.

ab. Cuando el precio unitario ofertado resulte no aceptable derivado de la Investigación de Mercado. 

ac. Cuando no cotice la totalidad de los renglones requeridos por partida (grupo).

ad. Cuando no cotice los bienes conforme a las presentaciones solicitadas conforme a la Unidad de Medida  a cotizar. 

ae. Cuando no cotice la totalidad de los bienes solicitados por partida.

af. La proposición será desechada, por la falta de cualquiera de los documentos y/o el incumplimiento de alguna de las especificaciones de la(s) partida(s); la falta de claridad y/o precisión de cualquiera de los requisitos, que afecten la solvencia de la proposición o información establecida en esta Convocatoria, por ser considerados indispensables conforme lo establecido en la fracción IV del artículo 83 del RLAASSP.

ag. Cuando se compruebe que en el procedimiento de contratación participaron licitantes que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común, circunstancia que será reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes o en cualquier otro documento en que se le reconozca con tal calidad, por tener una participación accionaria en el capital social, conforme a lo estipulado en el artículo 71 fracción VIII de la LAASSP.

La proposición será desechada, por la falta de cualquiera de los documentos y/o el incumplimiento de alguna de las especificaciones de las partidas; la falta de claridad y/o precisión de cualquiera de los requisitos, que afecten la solvencia de la proposición o información establecida en esta Convocatoria, por ser considerados indispensables conforme lo establecido en la fracción IV del artículo 83 del RLAASSP.

7. [bookmark: _Toc180668714]DE LA ADJUDICACIÓN.

La adjudicación será por partida completa conforme al ANEXO 26 (VEINTISEIS) ANEXO TECNICO, Apéndices, ANEXO NÚMERO 27 (VEINTISIETE) TERMINOS Y CONDICIONES, al licitante cuya oferta resulte solvente porque cumple, conforme al criterio de evaluación establecido, con los requisitos legales-administrativos, técnicos y económicos de la Convocatoria. 

Sólo se podrá adjudicar el contrato al licitante o licitantes cuyas proposiciones cumplieron los requisitos legales, su propuesta técnica obtuvo igual o más puntuación o unidades porcentuales a la mínima exigida y la suma de ésta con la de la propuesta económica dé como resultado la mayor puntuación o unidades porcentuales, después de haberse efectuado el cálculo correspondiente de acuerdo con el objeto de la contratación.

En caso de empate entre dos o más proposiciones, se dará preferencia en primer término a las Micro Empresas, a continuación se considerará a las Pequeñas Empresas y en caso de no contarse con alguna de las anteriores empresas nacionales, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que tenga el carácter de Mediana Empresa.

De no actualizarse los supuestos de los párrafos anteriores; y, en caso de subsistir el empate entre empresas de la misma estratificación, o no haber empresas del Sector antes señalado, y el empate se diera entre licitantes que no tienen el carácter de MIPYMES, se realizará la adjudicación del contrato a favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación, conforme a los artículos 48 de la LAASSP y 102 de su Reglamento.

En el caso de las proposiciones presentadas por medios electrónicos, el sorteo por insaculación se realizará a través de COMPRAS MX, conforme a las disposiciones administrativas que emita la SABG

8. [bookmark: _Toc180668715]INCONFORMIDADES.

De acuerdo con lo dispuesto en artículo 95 de la LAASSP, los licitantes podrán interponer inconformidad en las oficinas de la SABG ubicadas en Avenida de los Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, México, Ciudad de México o ante el Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en Av. Revolución número 1586, Colonia San Ángel, Demarcación Territorial Álvaro Obregón, C.P. 01000, Ciudad de México.

Asimismo, se señala que tales inconformidades podrán presentarse mediante la Plataforma COMPRAS MX en la dirección electrónica https://upcp-COMPRAS MX.hacienda.gob.mx/ Lo anterior, contra actos del procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto del mencionado ordenamiento. 

9. [bookmark: _Toc525225679][bookmark: _Toc180668716]CANCELACIÓN DE LA LICITACIÓN, PARTIDA(S), O CONCEPTOS INCLUIDOS EN ÉSTA.

Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP, la Convocante podrá cancelar la presente licitación, o partida(s) o concepto(s), incluidos en ésta, por caso fortuito o fuerza mayor; de igual manera se podrá cancelar cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad, y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al IMSS, previo a la comunicación del fallo por parte del Área Requirente.

Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de la contratación y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al Instituto.

10. [bookmark: _Toc180668717]DECLARACIÓN DE PROCEDIMIENTO DESIERTO Y/O PARTIDA DESIERTA

Con fundamento en el artículo 51 de la LAASSP y 106 de su Reglamento se podrá declarar desierta la Licitación en los siguientes casos:

a) Cuando el día del acto de presentación y apertura de proposiciones, ningún licitante envíe proposición a través de la Plataforma COMPRAS MX.
b) Cuando la totalidad de las proposiciones recibidas no reúnan los requisitos solicitados en esta convocatoria de la Licitación.
c) Cuando la totalidad de las proposiciones se encuentren condicionadas en alguna de sus partes.
d) Cuando la totalidad de las proposiciones recibidas para una partida en específico no reúnan los requisitos solicitados en esta convocatoria de la Licitación.

11. [bookmark: _Toc180668718]FORMATOS QUE FACILITARÁN Y AGILIZARÁN LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

	NÚMERO
	DESCRIPCIÓN

	DOCUMENTACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA Y ECONÓMICA

	ANEXO 1
	ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA 

	ANEXO 2
	ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE

	ANEXO 3
	ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP

	ANEXO 4
	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

	ANEXO 5
	ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)

	ANEXO 6
	MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA

	ANEXO 7
	MODELO DE CONTRATO

	ANEXO 8
	ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE

	ANEXO 9
	ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX

	ANEXO 10
	ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES

	ANEXO 11
	AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS

	ANEXO 12
	INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL

	ANEXO 13
	MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.

	ANEXO 14
	DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA

	ANEXO 15
	PROPUESTA ECONÓMICA

	ANEXO 16
	NO APLICA 

	ANEXO 17
	NO APLICA 

	ANEXO  18
	NO APLICA 

	ANEXO  19
	RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA

	ANEXO 20
	AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

	ANEXO 21
	MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS

	ANEXO  22
	MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE IMPLIQUEN O TENGAN POR OBJETO OBTENER UN BENEFICIO O VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO

	ANEXO  23
	MANIFESTACIÓN REFERENTE A QUE EN CASO DE RESULTAR GANADOR, NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO

	ANEXO 24
	MANIFESTACIÓN REFERENTE AL  REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

	ANEXO 25
	MANIFIESTO DE NACIONALIDAD

	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

	ANEXO 26 
	ANEXO TÉCNICO (EN FORMATO WORD Y PDF).

	ANEXO 27
	TÉRMINOS Y CONDICIONES (EN FORMATO WORD Y PDF).



12. [bookmark: _Toc180668719]NOTA INFORMATIVA OCDE.

No aplica 

13. [bookmark: _Toc22644751][bookmark: _Toc180668720]PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES.

Se hace del conocimiento de los licitantes que en el presente procedimiento se observará el Protocolo de Actuación en materia de Contrataciones Públicas y Otorgamiento y Prórroga de Licencias, Permisos, Autorizaciones y Concesiones contenido en el Acuerdo por el que se expidió el mismo, publicado en el DOF el 20 de agosto de 2015, modificado mediante los similares de fecha 19 de febrero de 2016 y 28 de febrero de 2017, mismo que puede ser consultado en la sección de la SABG, en el portal de la Ventanilla Única Nacional (gob.mx) a través de la liga https://www.gob.mx/buengobierno. En ese sentido se informa que los datos personales que se recaben con motivo del contacto con particulares serán protegidos y tratados conforme las disposiciones jurídicas aplicables. 

Asimismo, de conformidad con el numeral 2 del Anexo Segundo del referido Acuerdo se hace de conocimiento a los interesados en participar en el presente procedimiento que, tratándose de personas físicas, podrán formular un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tenga la propia persona con el o los servidores públicos siguientes:

I. Presidente de la República; II. Secretarios de Estado; III. Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República; IV. Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal; V. Procurador General de la República; VI. Titulares de entidades; VII. Titulares de órganos reguladores coordinados; VIII. Subprocuradores o titulares de fiscalías especializadas; IX. Comisionados adscritos a órganos reguladores coordinados; X. Subsecretarios, oficiales mayores, consejeros adjuntos, titulares de órganos administrativos desconcentrados, titulares de unidad y directores generales en las dependencias; XI. Directores generales, gerentes, subgerentes, directores o integrantes de los órganos de gobierno o de los comités técnicos de las entidades, y XII. Personal que interviene en contrataciones públicas, en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, incluidos en el Registro que lleva la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los particulares personas morales, podrán formular por medio de sus representantes legales un manifiesto en el que afirmen o nieguen los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado que tengan las personas que a continuación se señalan, con el o los servidores públicos señalados en el párrafo que antecede:

a) Integrantes del consejo de administración o administradores; 
b) Director general, gerente general, o equivalentes; 
c) Representantes legales, y 
d) d) Personas físicas que posean directa o indirectamente cuando menos el diez por ciento de los títulos representativos del capital social de la persona moral.

En ambos casos, los particulares formularán el manifiesto a través de la dirección electrónica https://www.gob.mx/buengobierno y/o https://manifiesto.funcionpublica.gob.mx/SMP-web/loginPage.jsf siendo este medio electrónico de comunicación el único para presentarlo. El Sistema generará un acuse de presentación del manifiesto, mismo que será necesario presentar como parte de su proposición, de conformidad con la Guía de Operación del Sistema del Manifiesto de los Particulares, disponible en la misma dirección electrónica. A través de dicho medio electrónico los particulares podrán también denunciar presuntos conflictos de interés de los que tengan conocimiento, enunciando las pruebas con las que en su caso cuenten.

Por otra parte, se informa que de conformidad con el numeral 10 de dicho Anexo Segundo, los licitantes podrán presentar una declaración de integridad en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de realizar conductas contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables.

Finalmente, se informa que los particulares tienen derecho a presentar queja o denuncia por el incumplimiento de las obligaciones que adviertan en el contacto con los servidores públicos, ante el Órgano Interno De Control En El Instituto Mexicano Del Seguro Social, o bien, a través del Sistema Integral de Quejas y Denuncias Ciudadanas, establecido mediante el Acuerdo publicado en el DOF el día 9 de diciembre de 2015.

14. [bookmark: _Toc180668721]AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

En atención al principio de máxima publicidad establecido en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como de conformidad con el Artículo 119 de dicho ordenamiento, se notifica a las personas morales participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado “Compras Mx”, no requiriéndose el consentimiento del titular de la información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública.

En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas publicados en el DOF el día 15 de abril de 2016 y sus modificaciones del 29 de julio de 2016, para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 65 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la información de “La Licitación”, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el Fallo y publicado en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal denominado “Compras Mx”, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Se informa a los licitantes el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, el cual se encuentra en el ANEXO NÚMERO 20 (VEINTE), dicho anexo únicamente es de carácter informativo. 

ÁREA CONTRATANTE



L.E.M. EMMANUEL HERNANDEZ GODINEZ
TITULAR DE LA COORDINACIÓN
DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO



ANEXO 1 (UNO) 
ACREDITAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA
	(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)	

            (nombre)             , manifiesto Bajo Protesta de Decir Verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido verificados; así como que cuento con facultades suficientes para comprometerme y suscribir la proposición en la presente Licitación Pública Electrónica Nacional No.__________________ a nombre y representación de: (persona física o moral).

	Registro Federal de Contribuyentes:
Domicilio.- Los datos aquí registrados corresponderán al del domicilio fiscal del licitante o prestador de servicios)
Calle y número:
Colonia:                                                    Demarcación Territorial:
Código Postal:                                          Entidad federativa:
Teléfono:                                                Fax:
Correo electrónico (de la empresa participante):
No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:                Fecha:             Duración:              
Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se protocolizó la misma:
Relación de socios o asociados.-
Apellido Paterno:                                    Apellido Materno:                           Nombre(s):

Descripción del objeto social:
Reformas al acta constitutiva:
Fecha y datos de inscripción en el Registro Público correspondiente.



DATOS DE LA PERSONA FACULTADA LEGALMENTE
	Nombre completo del apoderado o representante:

	Dirección del apoderado o representante:

	Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:

	Escritura pública número:
	Fecha:

	Nombre, número y lugar del notario público ante el cual se otorgó:



Asimismo, manifiesto que el domicilio señalado es el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen. Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

Nota: Los licitantes extranjeros para acreditar su personalidad, deberá incorporar los datos equivalentes, considerando las disposiciones aplicables en el país de que se trate, manifestando además, bajo protesta de decir verdad, que los documentos entregados cumplen con los requisitos necesarios para acreditar la existencia de la persona moral y del tipo o alcances jurídicos de las facultades otorgadas a sus representantes legales, en caso de no ser licitante extranjero podrá eliminar esta nota.

Protesto lo necesario

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de ______ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
(Lugar y fecha)
ANEXO 2 (DOS) 
ESCRITO DE DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada a través de medios de comunicación electrónica respecto de la Licitación Pública Electrónica Nacional No. ____________, para la contratación del ______________, específicamente a los correos electrónicos _________________ y ___________.

Lo anterior, se realiza de conformidad con el artículo 35, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de manera supletoria al artículo 13 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
	
Atentamente


(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

ANEXO 3 (TRES) 
ESCRITO DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DE LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

_________ (Nombre de la persona facultada) __________ con las facultades que la empresa denominada _______________________________________ me otorga. Declaro Bajo Protesta de Decir Verdad lo siguiente: 

Que el suscrito, socios y accionistas y las personas que forman parte de la sociedad y de la propia empresa que represento, quien participa como licitante, no se encuentran en alguno de los supuestos señalados en los artículos 71 y 90 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo que manifiesto para los efectos correspondientes con relación a la Licitación Pública Nacional (NÚMERO).

En el entendido que de no manifestarme con veracidad, aceptó que ello sea causa de rescisión administrativa del contrato celebrado con la dependencia o entidad que corresponda.

Atentamente



(Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.
ANEXO 4 (CUATRO) DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

___________, ______de___________de_____________

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

En cumplimiento a lo ordenado por el artículo 29 fracción IX de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción VI, y antepenúltimo párrafo del 83 de su Reglamento; y para efectos de presentar proposición y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con este Instituto en relación a la Licitación Pública Electrónica Nacional No. _________________

Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que la empresa que represento se abstendrá por si misma o a través de interpósita persona, de adoptar conductas para que los servidores públicos, induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo que dicha empresa por sí misma o por interpósita persona, se abstendrá de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.

(EN CASO DE SER PERSONA FÍSICA, DEBERÁ SUSTITUIR EL PÁRRAFO ANTERIOR POR LO SIGUIENTE: “Me permito manifestar BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que me abstendré por sí mismo o a través de interpósita persona, de adoptar conductas que induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que le otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes; asimismo me abstendré por sí mismo o por interpósita persona, de llevar a cabo cualquier acto que implique trasgresión a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento; así como a lo dispuesto en general por la Ley Federal de Competencia Económica.”) EN CASO DE NO SER PERSONA FÍSICA PODRÁ ELIMINAR ESTE PÁRRAFO.

Me permito manifestar que mi representada, así como el(los) producto(s) y servicios que oferto no se encuentran sancionados la SSA y COFEPRIS.

Me permito manifestar que mi representada se obliga, en caso de resultar adjudicado, a liberar al IMSS de toda responsabilidad de carácter civil, mercantil, penal o administrativa que, en su caso, se ocasione con motivo de la infracción de derechos de autor, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial o intelectual a nivel Nacional o Internacional.

Atentamente

(Nombre y firma del representante lega/persona facultada l)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato
ANEXO 5 (CINCO)
ESTRATIFICACIÓN DE LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYMES)
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

MANIFESTACIÓN, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE LA ESTRATIFICACIÓN DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA (MIPYMES)

_________ de __________ de _______ (1)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

Me refiero al procedimiento de _________ (3) ________ No. ________ (4) _______ en el que mí representada, la empresa_________ (5) ________, participa a través de la presente proposición.

Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes _________ (6) ________, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada tiene un Tope Máximo Combinado de _________ (7) ________, con base en lo cual se estratifica como una empresa _________ (8) ________.

De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión, simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por los artículos 4 fracción, 69, 70 y 81 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y demás disposiciones aplicables.

___________ (9) ____________
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INSTRUCTIVO DE LLENADO

Llenar los campos conforme aplique tomando en cuenta los rangos previstos en el Acuerdo antes mencionado.

	NUMERO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Señalar la fecha de suscripción del documento.

	2
	Anotar el nombre de la institución convocante.

	3
	Precisar el procedimiento de contratación de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas.

	4
	Indicar el número de procedimiento de contratación asignado por la Plataforma COMPRAS MX.

	5
	Anotar el nombre, razón social o denominación del licitante.

	6
	Indicar el Registro Federal de Contribuyentes del licitante.

	7
	Señalar el número que resulte de la aplicación de la expresión: Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x10% + (Ventas anuales en millones de pesos) x 90%. Para tales efectos puede utilizar la calculadora MIPYME disponible en la página http://www.comprasdegobierno.gob.mx/calculadora

Para el concepto “Trabajadores”, utilizar el total de los trabajadores con los que cuenta la empresa a la fecha de la emisión de la manifestación.

Para el concepto “ventas anuales”, utilizar los datos conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales, expresados en millones de pesos.

	8
	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme al resultado de la operación señalada en el numeral anterior. 

	9
	Anotar el nombre y firma del apoderado o representante legal del licitante.



[bookmark: _Toc460500938]
ANEXO 6 (SEIS)
MODELO DE CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

(NOTA: EN CASO DE QUE EL LICITANTE NO PARTICIPE DE MANERA CONJUNTA, 
NO INTEGRARÁ ESTE ANEXO A SU PROPOSICIÓN Y NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO)

CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ______, REPRESENTADA POR ______ EN SU CARÁCTER DE ______, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE A”, Y POR OTRA _______, REPRESENTADA POR ______, EN SU CARÁCTER DE _________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL PARTICIPANTE B”, Y CUANDO SE HAGA REFERENCIA A LOS QUE INTERVIENEN SE DENOMINARÁN “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

1. “El Participante A”, declara que:

1.1	Nombre del participante: ___________________

1.2	Es una sociedad legalmente constituida, de conformidad con las leyes mexicanas, según consta en el testimonio de la escritura pública (póliza) número ____, de fecha ____, otorgada ante la fe del Lic. ____ Notario (Corredor) Público Número ____, del ____, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de ______, en el folio mercantil ____ de fecha _____.

El acta constitutiva de la sociedad ____ (si/no) ha tenido reformas y modificaciones.
Nota: en su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

Los nombres de sus socios son:

_____________________ con Registro Federal de Contribuyentes _____________.

1.3 Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número ______________________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número _________________________.

1.4 Su representante legal con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número ____ de fecha ____, otorgada ante la fe del Lic. ______ Notario Público Número ___, del _____ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio mercantil número _____ de fecha ____, manifestando bajo protesta de decir verdad, que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

Nombre del representante legal es ______________.

1.5	Su objeto social, entre otros corresponde a: ___________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

1.6 	Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: __________________________________.

2. “El Participante B”, declara que:

2.1	Nombre del participante: ___________________

2.2	Es una sociedad legalmente constituida de conformidad con las leyes de los estados unidos mexicanos, según consta el testimonio (póliza) de la escritura pública número ___, de fecha ___, pasada ante la fe del Lic. ____ Notario (Corredor) Público Número ___, del __, e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número ____ de fecha ____.

El acta constitutiva de la sociedad __ (si/no) ha tenido reformas y modificaciones.

Nota: en su caso, se deberán relacionar las escrituras en que consten las reformas o modificaciones de la sociedad.

Los nombres de sus socios son:
_____________________ con Registro Federal de Contribuyentes ____.

2.3	Tiene los siguientes registros oficiales: Registro Federal de Contribuyentes Número___________ y Registro Patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social Número______________.

2.4	Su representante legal, con el carácter ya mencionado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente convenio, de conformidad con el contenido del testimonio de la escritura pública número ____ de fecha _____, pasada ante la fe del Lic. _____ Notario Público Número _____, del _____ e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en el folio mercantil número _____ de fecha ____, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, ni limitadas o modificadas en forma alguna, a la fecha en que se suscribe el presente instrumento jurídico.

Nombre del representante legal es ______________.

2.5	Su objeto social, entre otros corresponde a: ___________; por lo que cuenta con los recursos financieros, técnicos, administrativos y humanos para obligarse, en los términos y condiciones que se estipulan en el presente convenio.

2.6	Señala como domicilio legal para todos los efectos que deriven del presente convenio, el ubicado en: ___________________________

(Mencionar e identificar a cuántos integrantes conforman la participación conjunta para la presentación de proposiciones).

3. “Las Partes” declaran que:

3.1	Conocen los requisitos y condiciones estipuladas en la convocatoria a la Licitación Pública Electrónica Nacional Número ____________.

3.2	Manifiestan su conformidad en formalizar el presente convenio, con el objeto de participar conjuntamente en la licitación, presentando proposición técnica y económica, cumpliendo con lo establecido en la convocatoria de la licitación y con lo dispuesto en los artículos 34, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 88 de su Reglamento.


Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera.- Objeto.- “Participación Conjunta”.

“Las Partes” convienen, en conjuntar sus recursos técnicos, legales, administrativos, económicos y financieros para presentar proposición técnica y económica en la Licitación Pública Electrónica Nacional número _________ y en caso de ser adjudicatario del contrato, se obligan a prestar el servicio objeto del convenio, con la participación siguiente:

Participante “A”: 
(Los integrantes que conforman la participación conjunta para la presentación de proposiciones deberán describir las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones).

Segunda.- Representante Común y Obligado Mancomunado o Solidario, según convenga (elegir sólo uno)

“Las Partes” aceptan expresamente en designar como representante común a (nombre de alguno de los integrantes del consorcio) ____________, representado legalmente por el (la) C. __________________, así como el señalamiento de un domicilio común del consorciado para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos, el ubicado en ___________________________; a través del presente instrumento, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con las proposiciones técnica y económica en el procedimiento de licitación, así como para suscribir dichas proposiciones.
Asimismo, convienen entre sí en constituirse en forma _____ (mancomunada o solidaria, según convenga. Elegir sólo uno) _______ para comprometerse por cualquier responsabilidad derivada del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente convenio, con relación al contrato que sus representantes legales firmen con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), derivado del procedimiento de contratación de la Licitación Pública Electrónica Nacional No. __________________, aceptando expresamente en responder ante el IMSS por las proposiciones que se presenten y, en su caso, de las obligaciones que deriven de la adjudicación del contrato respectivo.

Tercera.- Del Cobro de las Facturas.

“Las Partes” convienen expresamente, que “El Participante______ (nombre del participante a quien se designa), quien será el único facultado para emitir las facturas relativas al servicio que se preste con motivo del contrato que se derive de la Licitación Pública Nacional número _________.

Cuarta.- Vigencia.

“Las Partes” convienen, en que la vigencia del presente convenio será del período durante el cual se desarrolle el procedimiento de la Licitación Pública Electrónica Nacional Número ______, incluyendo, en su caso, de resultar adjudicados, del contrato, el plazo que se estipule en éste y el que pudiera resultar de convenios de modificación.

Quinta.- Obligaciones.

“Las Partes” convienen en que en el supuesto de que cualquiera de ellas que se declare en quiebra o en suspensión de pagos, no las libera de cumplir con sus obligaciones, por lo que cualquiera de ellas que subsista, acepta y se obliga expresamente a responder ____ (mancomunada o solidaria, según convenga. Elegir sólo uno) _______ las obligaciones contractuales a que hubiere lugar.

“Las Partes” aceptan el presente convenio, en el supuesto de que se adjudique el contrato a los integrantes que presentaron una proposición conjunta, el presente convenio formará parte del contrato respectivo, deberá constar en escritura pública, cuando únicamente sea firmado por el representante común, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual, deberán acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes




Leído que fue el presente convenio por “Las Partes” y enterados de su alcance y efectos legales, aceptando que no existió error, dolo, violencia o mala fe, lo ratifican y firman, de conformidad en la Ciudad __________________, el día ___________ de _________ de 20___.





	“El Participante A”




	

	“El Participante B”


	[bookmark: _Toc455044420][bookmark: _Toc431292350][bookmark: _Toc428785856][bookmark: _Toc428448817][bookmark: _Toc428197484]Nombre y Cargo
del Apoderado Legal
	
	Nombre y Cargo
del Apoderado Legal




ANEXO 7 (SIETE) MODELO DE CONTRATO
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)








Nota: El modelo de contrato podrá ser descargado de la siguiente liga:  





· https://upcp-COMPRAS MX.buengobierno.gob.mx/Modelos_Contratos.html

























ANEXO 8 (OCHO) 	
ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE
PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE.

________, a _____ de ___________________ del 20___.

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, autorizó expresamente al Instituto Mexicano del Seguro Social que mediante las áreas correspondientes realice toda clase de notificaciones a mi representada en el (los) domicilio(s) ubicados en calle ______, número ______,colonia _______ código postal ______, municipio _____, estado_______ respecto de la Licitación Pública Electrónica Nacional No. _________________, para la contratación del _________________. 

En consecuencia, manifiesto que el (los) domicilio(s) señalado(s) es (son) el lugar donde recibiré toda clase de notificaciones que resulten del contrato y convenios que celebren, los cambios o modificaciones que se realicen en cualquier momento a los datos o documentos contenidos en el presente documento y durante la vigencia del contrato que, en su caso, sea suscrito, deberán ser comunicados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se generen.

 Adicionalmente acepto que las notificaciones se realizarán de acuerdo a las establecidas en los artículos 35 y 36 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Atentamente



(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.

[bookmark: _Toc86684976]ANEXO 9 (NUEVE)
ACEPTACIÓN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PLATAFORMA COMPRAS MX
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____ (NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, manifiesto la aceptación de que se tendrán como no presentada mi proposición y, en su caso, la documentación requerida, cuando el archivo electrónico en el que se contengan las proposiciones y/o demás información no pueda abrirse por tener algún virus informático o por cualquier otra causa ajena al IMSS, en términos de lo dispuesto por el numeral 29 del “Acuerdo por el que se establecen las disposiciones que deberán observar para la utilización del sistema electrónico de información pública gubernamental, denominado Plataforma COMPRAS MX”, respecto de Licitación Pública Electrónica Nacional No. __________________, para la contratación del _________________. 

Atentamente



(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.
	


ANEXO 10 (DIEZ) 	
ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

El (la) C. __________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) __________, en su carácter de representante legal de la empresa _____(NOMBRE DEL LICITANTE) _________, personalidad que acredita mediante la escritura pública No. __ (NUMERO DE INSTRUMENTO) _______, de fecha __ (DÍA) __ de ___ (MES) ___ de __ (AÑO) ___, protocolizada por el Notario Público/Corredor Público _________ (NOMBRE DE LA PERSONA QUE EMITE EL INSTRUMENTO) _________ Titular de la Notaría No. __ (NÚMERO DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______ de _____ (UBICACIÓN DE NOTARIA/CORREDURÍA) ______, manifiesta lo siguiente: 

Mi representada, acepta y conoce en su totalidad la Convocatoria y Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Electrónica Nacional No. __________________, para la contratación del _________________, por lo que cualquier modificación a las mismas, fue considerada por mi representada para la elaboración de mi proposición, de conformidad con el artículo 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

Atentamente




(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

[bookmark: _Toc86684975]Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física, adecuar el formato.
ANEXO 11 (ONCE) 	
AUTORIZACIÓN PARA CONSULTAR SU OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO (32-D) ANTE EL IMSS
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

Quien al calce suscribe en mi carácter de (marque solo uno):

[   ]	Persona Física 

[   ]	Representante Legal de Persona Moral 

[   ]	Persona física, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: _____________________________________________________________.

[   ]	Representante Legal de Persona Moral, que presenta su propuesta en forma conjunta con las personas físicas y/o morales siguientes: ___________________________________.

Y con relación al procedimiento de contratación número___________________________________ AUTORIZO que los funcionarios del IMSS puedan acceder mediante los sistemas electrónicos que para tales efectos disponga la Dirección de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la consulta en tiempo real y en línea de opinión de cumplimiento en materia de contribuciones de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo anterior, respecto del de la voz, de mi representada y/o mis representadas según corresponda. 

En el entendido de que, de existir discrepancia entre la información consultada por los servidores públicos del IMSS y la(s) opinión(es) de cumplimiento presentada(s) por el de la voz al momento de formalizar el instrumento jurídico respectivo, y aplicando el principio pro homine, prevalecerá(n) la(s) que favorezca(n) al de la voz, a mi representada y/o mis representadas según corresponda.

Atentamente



(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
[bookmark: _Toc455663489][bookmark: _Toc460500948]Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato 
ANEXO 12 (DOCE)
INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

___ (Nombre) ______, en mi carácter de _________________________, de la ___ (Persona Moral) ___, manifiesto por medio de la presente que los documentos contenidos en mi propuesta y remitida a la convocante para la Licitación Pública Electrónica Nacional No. ________________________________________ contiene información de carácter Confidencial y Comercial Reservada, de conformidad con lo siguiente:

	No.
	Documento (1)
	Información a clasificar (2)
	Fundamentación 
(3)
	Motivación 
(4)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


(1) Señalar el documento de la proposición que contiene información clasificada.
(2) Precisar que rubro o información del documento es sujeto de clasificación por contener información reservada o confidencial.
(3) Indicar en qué artículos de la LGTAIP o demás disposiciones reglamentarias aplicables, fundamenta la clasificación de la información, ya sea reservada o confidencial.
(4) Indicar los motivos y/o razones por los cuales la información señalada debe ser considerada en alguno de los supuestos de clasificación.

(El licitante deberá de fundamentar y motivar cada uno los numerales de su propuesta administrativa-legal y/o técnica que considere información reservada y/o confidencial. Cabe señalar que de no clasificarse la información por parte del Licitante en los términos antes señalados, la información presentada como parte de su proposición administrativa - técnica - legal - económica tendrá tratamiento de información de carácter público, de conformidad con lo señalado en el articulo 115 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral Cuadragésimo del “ACUERDO del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas” publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de abril del 2016 .)

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______
[bookmark: _Toc515873603][bookmark: _Toc474930465]Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato 
ANEXO 13 (TRECE)
MANIFESTACIÓN QUE NO DESEMPEÑA EMPLEO, CARGO O COMISIÓN EN EL SERVICIO PÚBLICO O, EN SU CASO, QUE A PESAR DE DESEMPEÑARLO, CON LA FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE NO SE ACTUALIZA UN CONFLICTO DE INTERÉS.
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

________________, a _de ________ de____

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

LICITACIÓN PÚBLICA No. ________

___ (Nombre del representante legal) ______, en mi carácter de _______ (carácter que ostenta) __________________, de la ________ (Persona Moral) _________, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el representante, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración descritos a continuación: 

	Nombre
	Carácter que ostenta
(Representante Legal, los socios o accionistas, y los administradores y/o consejo de administración)

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Las personas descritas con antelación no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público o que a pesar de desempeñarlo, no se actualiza un Conflicto de Interés de conformidad a los señalado en el artículo 49 fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para la formalización del contrato derivado del procedimiento de Licitación Pública Electrónica Nacional No. _____________________ 

Atentamente

(Nombre y firma del representante legal/persona facultada)
Representante legal de __________ (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA) ______

Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato.

[bookmark: _Toc474930466]
ANEXO 14 (CATORCE) 
DECLARACIÓN DE NO COLUSIÓN. COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)
	
____________________ [Nombre del representante o representante común de ser éste el caso], en representación de ____________ [Nombre de la persona física o moral] (en adelante, e indistintamente, el “Oferente” o “Licitante”), presento la oferta adjunta (en adelante, la “Oferta”): 

Para:
_______________________________________________
[Nombre y Clave del proceso en que participa]

Convocado por:
________________________________________________________________
[Nombre de la Convocante] (En adelante, la “Autoridad Convocante”),

Vengo a presentar por mí y en representación del Oferente, la siguiente declaración de integridad (en adelante, la “Declaración de No Colusión”):

He leído y entiendo los términos de la presente Declaración de No Colusión;

Comprendo que la Oferta que se acompaña será desechada si la Declaración de No Colusión no es verídica y no se ajusta al contenido referido;

Comprendo que si la Declaración de No Colusión no es verídica me expongo a incurrir personalmente y a comprometer la responsabilidad de mi representada, en ilícitos de carácter civil, penal y administrativo, y en especial de las penas en que incurre quien declara con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, en términos del artículo 247 fracción I del Código Penal Federal. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones que en términos de las legislaciones aplicables a este procedimiento se contemplan;

Conozco la Ley Federal de Competencia Económica, en particular lo previsto en los artículos 9º y 35 fracciones I, IV, IX y X, así como el artículo 254 bis del Código Penal Federal;

Cada persona cuya firma aparece en la Oferta que se acompaña ha sido autorizada por el Oferente para definir los Términos y Condiciones de la Oferta y para firmarla, en su representación;

Para los propósitos de la presente Declaración de No Colusión y de la Oferta que se acompaña, entiendo que la palabra “Competidor” comprenderá cualquier persona física o moral, además del Oferente, afiliado o no con el Oferente, que:

Haya presentado o pueda presentar una Oferta en el presente proceso;
Podría potencialmente presentar una Oferta en el mismo proceso;

El Oferente declara que (maque con una X uno de los Siguientes cuadros):

[   ] se ha presentado a este proceso en forma independiente si mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno;

[   ] sí ha entablado consultas, comunicaciones, arreglos, combinaciones, acuerdos o convenios con uno o más competidores respecto de esta Convocatoria. En el documento(s) adjunto(s) declara toda información detallada, incluyendo los nombres de los Competidores y la naturaleza y razones de tales consultas, comunicaciones, acuerdos o convenios. [La información es especialmente relevante cuando la Oferta involucre propuestas conjuntas o esquemas de subcontratación. En este supuesto, se deberán incluir los Términos y Condiciones en que participarán las personas involucradas];

En particular y sin limitar la generalidad de los párrafos 7 (a) o 7 (b), no ha habido consulta, comunicación, acuerdo, arreglo, combinación o convenio con Competidor alguno en relación a:

Precios;
Métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios;
La intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien
La presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso; a excepción de lo expresamente estipulado en el párrafo 7 (b) anterior;

Además, no ha existido consulta, comunicación, acuerdo o convenio con Competidor alguno en cuanto a calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso, a excepción de lo que expresamente autoriza la Autoridad Convocante o conforme a los hechos relevados en concordancia con el párrafo 7 (b) anterior;

Los términos de la Oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concentrar precios; manipular, establecer o concertar métodos, factores o fórmulas empleadas para la determinación de precios; afectar o inducir la intención o decisión de presentar o no una Oferta; o bien la presentación de una oferta que no cumple con las especificaciones del presente proceso.

Además, los términos de la oferta que se adjunta no han sido ni serán revelados por el Oferente, para conocimiento de algún Competidor, en forma directa o indirecta con el objeto o efecto de manipular, fijar, o concertar la calidad, cantidad, especificaciones o detalles de envío de los productos o servicios referidos en este proceso o conforme a lo expuesto en el párrafo 7 (b) anterior.

Asimismo, manifiesto que:

Mi representada [   ] SI [   ] NO ha sido investigada o formado parte de un expediente de investigación por la Comisión Federal de Competencia Económica, independientemente del resultado de dicha investigación. 

Mi representada [   ] SI [   ] NO ha sido sancionada (independientemente de que la sanción se hubiera controvertido en alguna instancia judicial o extrajudicial y del resultado del recurso que se hubiera interpuesto) por la Comisión Federal de Competencia Económica o por algún tribunal o autoridad competente en la materia, y en términos de lo dispuesto por los Capítulos II o IV del Título VII de la Ley Federal de Competencia Económica. 

Alguno(s) [   ] Ninguno [   ] de mis socios, comisarios, consejeros, administradores, directorios, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados y, en general, personas que incidan en el control efectivo de mi representada ha sido (o se encuentra) inhabilitado por la Comisión Federal de Competencia Económica en términos de la Fracción X del Articulo 127 de la Ley Federal de Competencia Económica, o ha sido sancionado por la Comisión Federal de Competencia Económica o por algún tribunal o autoridad competente en la materia, y en términos de los Capítulos II o IV del Título VII de la Ley Federal de Competencia Económica. 






________________________________________
(Nombre y Firma)
(Fecha)
[bookmark: _Toc474930454]Nota: 	En caso de que el LICITANTE sea persona física adecuar el formato 
ANEXO 15 (QUINCE)
PROPUESTA ECONÓMICA 
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Se solicita enviar el presente documento a través de Plataforma COMPRAS MX en formato editable Excel y en PDF.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL No. 

	FECHA
	DIA
	MES
	AÑO

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE ________________________________________________________________ 

	R.F.C._____________________________________________________________________________________________ 

	DOMICILIO: ___________________________
	NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS:__________________

	TELÉFONO:_______________________________________
	FAX ________________________________________

	CORREO ELECTRÓNICO  _________________________ 

	
	
	
	
	

	LOS BIENES PROPUESTOS SE APEGAN A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS Y QUE SE INDICAN EN EL REQUERIMIENTO DE LA CONVOCATORIA 




	PARTIDA
	CLAVE PREI
	DESCRIPCIÓN
	PRESENTACIÓN
	MARCA
	PAÍS DE ORIGEN
	NOMBRE Y RFC DEL FABRICANTE
	CANTIDAD REQUERIDA
	PRECIO OFERTADO SIN IVA
	IMPORTE SIN IVA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUB – TOTALES
	 

	I.V.A.
	 

	IMPORTES TOTALES
	 




EXPRESAR EN LETRA EL PRECIO TOTAL DE LA PROPOSICION Y QUE LOS PRECIOS COTIZADOS PERMANECERÁN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PROPUESTO SE APEGA A LA DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN SOLICITADA POR EL IMSS

ATENTAMENTE
[bookmark: _Toc180668722]__________________________________________
(NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE Y/O APODERADO LEGAL)

[bookmark: _Toc162367287][bookmark: _Toc150857328][bookmark: _Toc151058984]
ANEXO 16 (DIECISÉIS)
 
NO APLICA 








[bookmark: _Toc22644769]































ANEXO 17 (DIECISIETE)
NO APLICA 






































ANEXO 18 (DIECIOCHO)
NO APLICA 






































ANEXO 19 (DIECINUEVE) 	
 RELACIÓN DE DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA CONVOCATORIA

(Se solicita que en el presente documento se indique los folios en que se encuentra cada parámetro en formato PDF)

Instituto Mexicano del Seguro Social
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Hidalgo
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Presente.

NOMBRE DEL LICITANTE: ___________________________________________

	DOCUMENTACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	
	SI
	NO
	

	Acreditamiento de Personalidad Jurídica. Anexo 1
	4.1.1 *
	
	

	Dirección de correo electrónico del licitante. Anexo 2
	4.1.2
	
	

	Escrito de los supuestos establecidos en los artículos 71 y 90 de la LAASSP. Anexo 3
	4.1.3 *
	
	

	Declaración de Integridad. Anexo 4
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	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	
	SI
	NO
	

	
I.	Los licitantes deberán acompañar a su proposición técnica los documentos siguientes, a efecto de comprobar la situación jurídica que guardan sus registros, permisos y/o licencias y Certificado de Calidad, mismos que deberán estar referenciados con las claves SAI del bien ofertado a 14 (catorce) dígitos y que este corresponda a los bienes requeridos y ofertados.

II.	Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, él (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes: 

III.	Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).

El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En caso de que el certificado termine su vigencia durante la vigencia del contrato, el licitante deberá acompañar dicho certificado de un escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que renovará el certificado de calidad y las Normas a las que hacen referencia las fichas y/o cédulas técnicas de los bienes.

IV.	En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses antes de la fecha de presentación de propuestas.


V.      En el caso de no existir organismos de certificación o laboratorios de pruebas acreditados por la EMA para certificar el cumplimiento de Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable a los bienes objeto de la licitación; el licitante deberá presentar manifestación bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cumplen con los más altos estándares de calidad, de conformidad con las especificaciones solicitadas por el Instituto. Ello, en el entendido de que si algún licitante presenta Certificado de calidad o informe de pruebas de conformidad con lo solicitado en las fracciones I y II de este apartado; la presentación de la simple manifestación no será suficiente para acreditar este punto.

El proveedor deberá entregar todos los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad solicitados en las fichas técnicas de los bienes y demás ordenamientos aplicables.


VI.     Dentro del APENDICE NO. 7.B denominado “CEDULAS DE DESCRIPCION del Equipo Administrativo del HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, específicamente en el apartado correspondiente a “Certificados”, se establece la obligación de cumplir con diversas Normas Mexicanas (NMX) y Normas Internacionales ISO (Organización Internacional de Normalización) que se encuentren vigentes al momento de la presentación de las propuestas y durante la ejecución de los procedimientos correspondientes.

Dichas certificaciones tienen como finalidad garantizar que los bienes ofertados cumplan con los estándares de calidad, seguridad, desempeño, eficiencia y confiabilidad requeridos por la institución. En este sentido, los participantes deberán acreditar, mediante la documentación correspondiente, el cumplimiento de las normas aplicables señaladas en las fichas técnicas, asegurando que los productos ofertados se apeguen a las especificaciones técnicas y regulatorias establecidas.

Asimismo, será responsabilidad de los proveedores verificar la vigencia de las normas y certificados requeridos, así como presentar la evidencia documental que demuestre su cumplimiento, conforme a las disposiciones establecidas en la convocatoria y demás documentos que integran el procedimiento de contratación. De esta manera, se busca garantizar que el equipamiento administrativo adquirido cumpla con los requisitos de calidad y funcionalidad necesarios para satisfacer las necesidades operativas del HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, en beneficio de la adecuada prestación de los servicios institucionales.
	ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO INCISO e)
	
	
	

	El oferente deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:

•	Aviso de funcionamiento.
•	Registro ante la SHCP o Registro patronal ante el IMSS, en el que se compruebe que el giro de la empresa se relaciona con el objeto de la contratación.
•	Una vez adjudicado y en caso de que los bienes no sean fabricados en territorio nacional, deberá presentar copia legible del aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA. (el que deberá ser entregado en la recepción de los bienes).
	ANEXO 27 (VEINTISIETE) TÉRMINOS Y CONDICIONES
INCISO d)
	
	
	

	La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:

a)	Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, debiendo utilizar el formato del APENDICE NO. 4 (CUATRO) “PROPUESTA TÉCNICA”, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO, el cual forma parte de esta Solicitud. 

b)	Deberá acompañar de los folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales a color y totalmente visibles que permitan corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, estos deberán presentarse en idioma español o con traducción simple al español, en el caso que estén en otro idioma. Los catálogos, folletos y/o fotografías deberán estar debidamente referenciados, indicando la partida y la clave a que corresponde el producto ofertado en su proposición técnica.

c)	Deberá entregar carta del Fabricante y/o Distribuidor Primario en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica APENDICE NO. 5 (CINCO): “CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA”; Así como también que:

•	Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.

d)	Copia simple de los documentos descritos en el inciso e) del Anexo Técnico, según corresponda.

e)	Copia simple de los documentos descritos en el numeral d) de los TERMINOS y CONDICIONES, según corresponda.

f)	Programa Calendarizado propuesto de garantía con vigencia de 24 meses,  según el manual de instalación (según corresponda).
	ANEXO 27 (VEINTISIETE) TÉRMINOS Y CONDICIONES
INCISO e)
	
	
	


	
		
	DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA
	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA
	CUMPLE
	OBSERVACIONES

	
	
	SI
	NO
	

	Propuesta Económica 
Anexo 15
	4.3 *
	
	
	


	
*El no presentar los documentos legales que se identifican con (*) afecta la solvencia de la proposición. 
*En caso de discrepancia entre el contenido del presente anexo y las bases  de convocatoria de la licitación publica, prevalecerán las contenidas en las bases de convocatoria. 

























ANEXO 20 (VEINTE) 
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
	
(El presente Anexo únicamente es de carácter informativo por lo que no deberá incluirse en la proposición y no será causal de desechamiento la no presentación de la misma.)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con domicilio en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fracc. El Palmar II, Fracción II C.P. 42088 en Pachuca de Soto, Hidalgo, es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Qué datos personales se recaban y para qué finalidad?

Los datos personales que se recabarán son: datos de identificación, datos de contacto y datos patrimoniales y/o financieros.

No se recabarán datos personales sensibles.

Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en los expedientes de los procedimientos de adquisiciones de bienes, arrendamientos y contratación de servicios que efectúe el IMSS, en los cuales tenga alguna participación como oferente y/o proveedor; lo anterior para las siguientes finalidades:

Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Para dichas finalidades no es necesario el consentimiento del titular para el tratamiento de sus datos personales.
Fundamento para el tratamiento de datos personales.

El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 3, fracción XXVIII, 22, fracciones I, V y VIII, 26, 27, 28 de la LGPDPPSO; 19, 64, 65 fracción XXVI y 123 de la LGTAIP, 251, fracciones IV y V de la Ley del Seguro Social, 58 fraccion II, 83, fracción III, inciso g) y fracción VI, 88 fracción II, 93 fracciones I y II de su Reglamento, artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del IMSS, artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, numeral 7.1.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de Administración, y el Acuerdo que establece la información relativa a los procedimientos de licitación pública que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán remitir a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo por transmisión electrónica o en medio magnético, así como la documentación que las mismas podrán requerir a los proveedores para que éstos acrediten su personalidad en los procedimientos de licitación pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 1997. 

Transferencia de datos personales.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.

¿Dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de datos personales (derechos ARCO)?

Usted podrá presentar su solicitud para el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición directamente ante la Unidad de Transparencia del IMSS, ubicada en Av. Paseo de la Reforma, No. 476, Col. Juárez, C.P. 06600, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la página: http://www.plataformadetransparencia.org.mx/, o en el correo electrónico unidad.enlace@imss.gob.mx.

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO, puede acudir a la Unidad de Transparencia y/o enviar un correo electrónico a la dirección citada.

Cambios al aviso de privacidad

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos requerimientos legales o por otras causas.

En caso de que se efectúen cambios, los mismos se comunicarán a través de la página de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), y demás normatividad que resulte aplicable.

¿Para qué finalidades recabamos sus datos?

Acreditar su existencia legal y/o personalidad jurídica, así como identidad, con motivo de su participación en procedimientos de contratación, en la formalización de contratos y/o convenios modificatorios, así como en los procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Realizar notificaciones relacionadas con los procedimientos de contratación, formalización de contratos y/o convenios modificatorios, procedimientos de rescisión de contratos y conciliación.

Formalización de instrumentos contractuales derivados de los procedimientos de contratación.

Dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia comunes que marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

Atender las solicitudes de acceso a la información relacionadas con los procedimientos de contratación (por lo que se refiere a nombre y firma de licitantes, proveedores adjudicados y/o representantes legales).

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de autoridad competente que estén debidamente fundados y motivados.

Si desea conocer nuestro Aviso de Privacidad Integral, puede consultarlo en el sitio de internet institucional, www.imss.gob.mx, o bien de manera presencial en nuestras instalaciones.



















ANEXO NO. 21 (VEINTIUNO) 
“MANIFESTACIÓN REFERENTE A LOS VÍNCULOS O RELACIONES DE NEGOCIOS, LABORALES, PROFESIONALES, PERSONALES O DE PARENTESCO POR CONSANGUINIDAD, O AFINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO, CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 

Me refiero al procedimiento de _________________ Núm. _______________ en el que mí representada, ________ ________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, y en los términos de lo previsto en numeral 4.2, Documentación distinta a la proposición (legal-administrativa), de la Convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Nacional citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad que quien suscribe y los siguientes socios o accionistas:

1. 
2.

No tienen vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales o de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con las personas servidoras públicas que establece el Protocolo de Actuación en Contrataciones.

(En caso de algún socio o accionista tenga vínculos o relaciones como las descritas, se deberá indicar el nombre del socio o accionista y señalar el vínculo o la relación con la persona servidora pública de que se trate).
Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)








ANEXO NO. 22 (VEINTIDOS) 
“ESCRITO DE NO BENEFICIO O VENTAJA”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 

Me refiero al procedimiento de _________________ Núm. _______________ en el que mí representada, ________ ________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, y en los términos de lo previsto en numeral 4.2, Documentación distinta a la proposición (legal-administrativa), de la Convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Nacional citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que mi representada no ejecuta con otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento.


Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)













APENDICE NO. 23 (VEINTITRES) 
“ESCRITO DE NO SUBCONTRATAR A LICITANTES”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 


Me refiero al procedimiento de _________________ Núm. _______________ en el que mí representada, ________ ________, participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, y en los términos de lo previsto en numeral 4.2, Documentación distinta a la proposición (legal-administrativa), de la Convocatoria para la Licitación Pública Electrónica Nacional citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:


Que mi representada, en caso de resultar ganadora, no podrá subcontratar a otro licitante que haya participado en el procedimiento.


Protesto lo necesario
______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)











APÉNDICE NO. 24 (VEINTICUATRO) 
“ESCRITO DE REGISTRO ELECTRÓNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES”
(PREFERENTEMENTE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE)

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 

Me refiero al procedimiento _________ (Licitación Publica Electronica Nacional) _________ No. _____ (Número de Procedimiento) ____ en el que mi representada, la empresa __________________ (nombre o razón social del LICITANTE) _____________participa a través de la presente propuesta.

Al respecto ______________, en mi carácter de _________________________, de la ___(Persona Moral)___, manifiesto lo siguiente:

Que mi representada, está (o deberá estar) inscrita en el registro electrónico de personas físicas y morales a que hace referencia el artículo 86 de esta Ley.


Protesto lo necesario

______________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)














ANEXO NUMERO NÚMERO 25 (VEINTICINCO) ESCRITO DE NACIONALIDAD MEXICANA

Lugar y Fecha.,  a _____ de ___________________ del 20___.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE 


Me refiero al procedimiento _________ (Licitación Pública Nacional Electrónica) _________ No. _____ (Número de Procedimiento) ____ en el que mi representada, la empresa __________________ (nombre o razón social del licitante) _____________participa a través de la presente propuesta.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en numeral 4.1.5., Manifiesto de Nacionalidad), de la convocatoria de la Licitación Pública Nacional Electrónica citada en el párrafo anterior, manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:


•	Conforme al artículo 58 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que mi representada es de nacionalidad mexicana, para participar en el procedimiento de Licitación Pública Nacional Electrónica.

•	Conforme al artículo 83, fracción VIII del Reglamento de la citada Ley que el origen de los servicios que oferto, serán de origen nacional.


Protesto lo necesario
_____________________________________________________
(Nombre y Firma del Apoderado o Representante Legal del Licitante)













[bookmark: _MON_1809866515]ANEXO 26 (VEINTISÉIS) ANEXO TÉCNICO
	




El presente anexo corresponde a la información proporcionada por el Área Requirente para el procedimiento de contratación que nos ocupa
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El presente anexo corresponde a la información proporcionada por el Área Requirente para el procedimiento de contratación que nos ocupa
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APENDICE NO. 7.A (SIETE.A) REQUERIMIENTO




APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION
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MODELO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, LAASSP



CONTRATO (ABIERTO O CERRADO) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN), CON CARÁCTER (NACIONAL / INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE LOS TRATADOS / INTERNACIONAL ABIERTA), QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL POR CONDUCTO DE (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR CARGO DEL REPRESENTANTE), Y POR LA OTRA, (NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA MORAL), (SI ES CONJUNTA MENCIONAR EL NOMBRE DE CADA UNO DE ELLOS) EN LO SUCESIVO “EL PROVEEDOR”, (SOLO SI EL PROVEEDOR ES PERSONA MORAL MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO): REPRESENTADA POR (NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL), EN SU CARÁCTER DE (SEÑALAR EN SU CASO EL CARÁCTER DEL REPRESENTANTE: APODERADO, REPRESENTANTE LEGAL, ADMINISTRADOR ÚNICO O PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN), (MENCIONAR CADA UNO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS QUE DE MANERA CONJUNTA FORMALIZAN EL CONTRATO) A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:



DECLARACIONES



I. 	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” declara que: 



I.1	Es una “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULE SU EXISTENCIA), cuya competencia y atribuciones se señalan en (NUMERAL Y ORDENAMIENTOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE REGULEN SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS).



I.2	Conforme a lo dispuesto por (NUMERAL Y ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES O INSTRUMENTO NOTARIAL EN EL QUE SE LE OTORGA LAS FACULTADES), el C. (NOMBRE Y CARGO DEL O LA REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD), es el servidor público que cuenta con facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que, por ello, sea necesario celebrar un convenio modificatorio.



I.3 De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN EL QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C. (NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), (SEÑALAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), con R.F.C (INCORPORAR RFC), designado para dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del objeto del presente contrato, quien podrá ser sustituido en cualquier momento, bastando para tales efectos un comunicado por escrito y firmado por el servidor público facultado para ello, informando a “EL PROVEEDOR” para los efectos del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE REQUERIR QUE EL INSTRUMENTO JURÍDICO SEA FIRMADO POR MÁS SERVIDORES PÚBLICOS, SE DEBERÁ AGREGAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN TANTAS VECES FIRMANTES SEAN AÑADIDOS Y RECORRER LOS NUMERALES SUBSECUENTES.



I.4	De conformidad con (ORDENAMIENTO JURÍDICO EN LOS QUE SE REGULEN SUS FACULTADES) suscribe el presente instrumento el C. (NOMBRE DEL FIRMANTE X), (SEÑALAR CARGO DEL FIRMANTE X), R.F.C (INCORPORAR RFC DEL FIRMANTE X), facultado para (INCORPORAR FACULTADES Y PARTICIPACIÓN EN EL CONTRATO).



I.5	La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de (TIPO DE PROCEDIMIENTO) de carácter (INCORPORAR EL CARÁCTER DEL PROCEDIMIENTO), al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (CITAR LOS NUMERALES) de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “LAASSP”, y (CITAR LOS NUMERALES) de su Reglamento.



I.6	“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuenta con suficiencia presupuestaria otorgada mediante (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO), emitido por la _____________________. 



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE TRATE DE UN CONTRATO PLURIANUAL, SE DEBERÁ CONSIGNAR EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SHCP EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA Y SU REGLAMENTO, COMO SIGUE:



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (EN SU CASO EL TITULAR DE LA ENTIDAD) autorizó la plurianualidad mediante el oficio número (NÚMERO Y FECHA DE OFICIO).



INSTRUCCIÓN: SI LA CONTRATACIÓN ES PREVIA A LA AUTORIZACIÓN DE SU PRESUPUESTO, CONFORME AL ARTÍCULO 33, PÁRRAFO SEGUNDO DE LA LAASSP (ANTICIPADA) MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:



En caso de que se trate de una contratación cuya vigencia inicie en el ejercicio fiscal siguiente de aquél en que se formalice, se deberá consignar el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos de los artículos 35 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 146 de su Reglamento.



I.7	Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes N° (RFC DEPENDENCIA O ENTIDAD).



I.8	Tiene establecido su domicilio en ______________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE APLIQUE REDUCCIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO INCORPORAR LA SIGUIENTE DECLARACIÓN:



I.9	De la revisión al historial de cumplimiento en materia de contrataciones en el Registro Único de Participantes, se advierte que “EL PROVEEDOR” cuenta con un grado de cumplimiento (INDICAR EL RANGO), por lo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determina procedente efectuar la reducción del monto de la garantía por un porcentaje de ________.



INSTRUCCIÓN: CUANDO LA PROPOSICIÓN GANADORA HAYA SIDO PRESENTADA EN FORMA CONJUNTA POR VARIAS PERSONAS, LAS DECLARACIONES SE DEBERÁN FORMULAR POR CADA UNO DE ELLOS, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 88 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.



II.	“EL PROVEEDOR” declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA FÍSICA):



II.	“EL PROVEEDOR”, por conducto de su representante declara que (TRATÁNDOSE DE PERSONA MORAL):



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PROPUESTAS CONJUNTAS, INCORPORAR A CADA UNO DE LOS PROVEEDORES QUE LA INTEGRAN, EN TÉRMINOS DE LO SEÑALADO EN LOS NUMERALES II. A III.1



INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA FÍSICA INCORPORAR LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. Y II.1 



II.1	Es una persona física, de nacionalidad _____________lo que acredita con (EN EL CASO DE PERSONAS EXTRANJERAS DESCRIBIR EL DOCUMENTO), expedida por ___________________.



INSTRUCCIÓN: SI ES PERSONA MORAL, ATENDER A LAS DECLARACIONES DE LOS NUMERALES II. A II.2



II.1	Es una persona moral legalmente constituida mediante (DESCRIBIR EL INSTRUMENTO PÚBLICO QUE LE DA ORIGEN Y EN SU CASO LAS MODIFICACIONES QUE SE HUBIERAN REALIZADO), denominada (NOMBRE O RAZÓN SOCIAL), cuyo objeto social es _____________, entre otros, (OBJETO SOCIAL), inscrita en el Registro Público de la Propiedad de ____________ con el folio ______ de fecha __________. 



II.2	La o el C. (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL), en su carácter de __________________, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada, como lo acredita con (INSTRUMENTO NOTARIAL DE CONSTITUCIÓN O PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE LEGAL), mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta no le ha sido limitado ni revocado en forma alguna.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE PERSONAS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, DEBERÁN PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE DEBIDAMENTE APOSTILLADA. 



II.3	Reúne las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, y cuenta con la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.



II.4	Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes (RFC PROVEEDOR).



II.5	Acredita el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en términos de lo dispuesto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación vigente, incluyendo las de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y las de Seguridad Social ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, conforme a las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitidas por el SAT, INFONAVIT e IMSS, respectivamente.



II.6	Tiene establecido su domicilio en ________________________________________ mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.



III.	De “LAS PARTES”:



III.1	Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, por lo que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:



CLÁUSULAS



PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.



“EL PROVEEDOR” acepta y se obliga a proporcionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” la adquisición de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA), en los términos y condiciones establecidos en la (CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) este contrato y sus anexos (NUMERAR Y DESCRIBIR LOS ANEXOS), que forman parte integrante del mismo.



SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. 



INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE CONTRATO CERRADO Y ANUAL, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que asciende a $ (IMPUESTOS), que hace un total de $(MONTO TOTAL CON IMPUESTOS). 



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER CERRADO Y PLURIANUAL, MOSTRAR LA TABLA Y LOS DOS PÁRRAFOS SIGUIENTES:



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto total del suministro de los bienes es por la cantidad de $ (MONTO TOTAL DEL CONTRATO SIN IMPUESTOS) más impuestos que ascienda a $ (IMPUESTOS) lo que hace un total de $(MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON IMPUESTOS) importe que se cubrirá en cada uno de los ejercicios fiscales, de acuerdo a lo siguiente: 



		Ejercicio Fiscal

		Monto sin impuestos

		Monto con impuestos



		(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)

		(MONTO SIN IMPUESTOS DEL EJERCICIO)

		(MONTO CON IMPUESTOS DEL EJERCICIO) 



		Se agregarán tantos se hayan programado

		

		



		TOTAL:

		$(MONTO TOTAL SIN IMPUESTOS)

		(MONTO TOTAL CON IMPUESTOS)







Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR LOS EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.



INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.



El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es (son):

		Partida

		Descripción *

		Unidad*

		Cantidad *

		Precio unitario *

		Precio total antes de imp. *

		Precio total después de imp. *



		

		

		

		

		

		

		







INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE



El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de (DESCRIPCIÓN), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN:



El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER ABIERTO Y ANUAL INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” pagará a “EL PROVEEDOR” como contraprestación por el suministro de los bienes objeto de este contrato, la cantidad mínima $(MONTO MÍNIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos por $______ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA), y un monto máximo de $(MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO), más impuestos que asciende a $___(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE SER PLURIANUAL ABIERTO, MOSTRAR LA TABLA Y LOS TRES PÁRRAFOS SIGUIENTES:



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” conviene con “EL PROVEEDOR” que el monto mínimo del suministro de los bienes para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de $ (MONTO MÍNIMO TOTAL) más impuestos que asciende a $__________(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).



Asimismo, que el monto máximo del suministro de los bienes para los ejercicios fiscales de (CONCATENAR LOS EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) es por la cantidad de un monto máximo de $  (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO) más impuestos que asciende a $ (INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA).



Importes mínimos y máximos a pagar en cada ejercicio fiscal de acuerdo a lo siguiente.



		Ejercicio Fiscal

		Monto mínimo

		Monto máximo



		(INCORPORAR EJERCICIO FISCAL)

		(MONTO MÍNIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)

		(MONTO MÁXIMO ANUAL SIN IMPUESTOS)



		Se agregarán tantos se hayan programado

		

		



		TOTAL SIN IMPUESTOS:

		 (MONTO MÍNIMO TOTAL)

		 (MONTO MÁXIMO TOTAL DEL CONTRATO)







Las partes convienen expresamente que las obligaciones de este contrato, cuyo cumplimiento se encuentra previsto realizar durante los ejercicios fiscales de (CONCATENAR LOS EJERCICIOS FISCALES QUE INVOLUCRAN LA PLURIANUALIDAD) quedarán sujetas para fines de su ejecución y pago a la disponibilidad presupuestaria con que cuente la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, conforme al Presupuesto de Egresos de la Federación que para el ejercicio fiscal correspondiente apruebe la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad para alguna de las partes.



INSTRUCCIÓN: LOS MONTOS Y PRECIOS SE PODRÁN INDICAR EN MONEDA EXTRANJERA, CUANDO ASÍ SE HAYA DETERMINADO EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN, O SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66, FRACCIÓN XIII DE LA LAASSP.



INSTRUCCIÓN: INDICAR EL(LOS) PRECIO(S) UNITARIO(S):



El(los) precio(s) unitario(s) del presente contrato, expresado(s) en (TIPO DE MONEDA) es (son):



		Partida

		Descripción *

		Unidad *

		Precio unitario *

		Cantidad Mínima *

		Cantidad Máxima *

		Precio Total Mínimo *

		Precio Total Máximo *



		

		

		

		

		

		

		

		







INSTRUCCIÓN: INDICAR EL ANEXO CORRESPONDIENTE



El precio unitario es considerado fijo y en (TIPO DE MONEDA) hasta que concluya la relación contractual que se formaliza, incluyendo todos los conceptos y costos involucrados en la adquisición de (DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS BIENES A ADQUIRIR), por lo que “EL PROVEEDOR” no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO QUE SE HAYA PREVISTO VARIACIÓN DE PRECIOS, Y SE CUENTE CON UNA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE SE CONSIDERARÁ LA SIGUIENTE REDACCIÓN Y SE ELIMINARÁ EL PÁRRAFO ANTERIOR:



El precio unitario será considerado en (TIPO DE MONEDA), y podrá ser modificado conforme a la siguiente: (ESTABLECER LA FÓRMULA O MECANISMO DE AJUSTE PUBLICADA EN LA CONVOCATORIA, INVITACIÓN O SOLICITUD DE COTIZACIÓN).



TERCERA. ANTICIPO.



INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE NO SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR EL SIGUIENTE TEXTO:



Para el presente contrato “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no otorgará anticipo a “EL PROVEEDOR”



INSTRUCCIÓN: SÓLO EN CASO DE QUE SE OTORGUE ANTICIPO, MOSTRAR LO SIGUIENTE:



Se otorgará a “EL PROVEEDOR”, un anticipo del _______________ por ciento sobre el monto total del contrato equivalente a $____________(INDICAR LA CANTIDAD EN LETRA). 



CUARTA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” efectuará el pago a través de transferencia electrónica en pesos de los Estados Unidos Mexicanos, a mes vencido (otra temporalidad o calendario establecido) o porcentaje de avance (pagos progresivos), conforme a los bienes efectivamente entregados y a entera satisfacción del Administrador del contrato y de acuerdo con lo establecido en el "ANEXO _______" que forma parte integrante de este contrato.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” realizará el pago en un plazo máximo de 17 (diecisiete) días hábiles siguientes, contados a partir del envío y verificación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica a través de la Plataforma, y con la aceptación del Administrador del presente contrato, previa entrega de los bienes. 



INSTRUCCIÓN: TRATÁNDOSE DE PROVEEDORES EXTRANJEROS, PRESENTAR LA FACTURA QUE SE EMITA CONFORME A LAS REGLAS DEL PAÍS DE ORIGEN. 



El cómputo del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día hábil siguiente de la aceptación del CFDI o factura electrónica, y ésta reúna los requisitos fiscales que establece la legislación en la materia, el desglose de los bienes entregados, los precios unitarios, se verifique su autenticidad, no existan aclaraciones al importe y vaya acompañada con la documentación soporte de la entrega de los bienes facturados. 



De conformidad con el artículo 135 del Reglamento de la “LAASSP”, en caso de que el CFDI o factura electrónica entregado presente errores, el Administrador del presente contrato o quien éste designe por escrito, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes de su recepción, indicará a “EL PROVEEDOR” las deficiencias que deberá corregir; por lo que, el procedimiento de pago reiniciará en el momento en que “EL PROVEEDOR” presente el CFDI y/o documentos soporte corregidos y sean aceptados.



El tiempo que “EL PROVEEDOR” utilice para la corrección del CFDI y/o documentación soporte entregada, no se computará para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la “LAASSP”.



El CFDI o factura electrónica deberá ser presentada a través de la Plataforma.



El CFDI o factura electrónica se deberá presentar desglosando el impuesto cuando aplique.



“EL PROVEEDOR” manifiesta su conformidad que, hasta en tanto no se cumpla con la verificación, supervisión y aceptación de los bienes, no se tendrán como recibidos o aceptados por el Administrador del presente contrato.



Para efectos de trámite de pago, “EL PROVEEDOR” deberá ser titular de una cuenta bancaria, en la que se efectuará la transferencia electrónica de pago, respecto de la cual deberá proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 



“EL PROVEEDOR” deberá presentar la información y documentación que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” le solicite para el trámite del pago, atendiendo a las disposiciones legales e internas de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



El pago de los bienes entregados quedará condicionado al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales y, en su caso, deductivas.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA, INDICAR LA FUENTE OFICIAL QUE SE TOMARÁ PARA LLEVAR A CABO LA CONVERSIÓN Y LA TASA DE CAMBIO O LA FECHA A CONSIDERAR PARA HACERLO.



La fuente oficial para la conversión de la moneda extranjera será el Banco de México y la fecha a considerar será ___________________.



Para el caso de que se presenten pagos en exceso, se estará a lo dispuesto por el artículo 73, párrafo tercero, de la “LAASSP”.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE AÚN NO SEA POSIBLE ENVIAR LA FACTURA ELECTRÓNICA POR LA PLATAFORMA, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DEBERÁ SEÑALAR LA FORMA DE ENTREGA DE LA MISMA.



QUINTA. LUGAR, PLAZOS Y CONDICIONES PARA LA ENTREGA DE LOS BIENES.



La entrega de los bienes será conforme a los plazos, condiciones y entregables establecidos por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, DOMICILIOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS, LOS CUALES FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).

 

La entrega de los bienes, se realizará en los domicilios señalados en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN DICHOS PLAZOS, DOMICILIOS, CONDICIONES Y ENTREGABLES O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) y en las fechas establecidas en el mismo.



En los casos que derivado de la verificación se detecten defectos o discrepancias en la entrega de los bienes o incumplimiento en las especificaciones técnicas, “EL PROVEEDOR” contará con un plazo de _________ para la reposición o corrección, contados a partir del momento de la notificación por correo electrónico y/o escrito, sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



SEXTA. VIGENCIA.



“LAS PARTES” convienen en que la vigencia del presente contrato será del (INCORPORAR FECHA DE INICIO) al (INCORPORAR FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO).



SÉPTIMA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.



“LAS PARTES” están de acuerdo que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por razones fundadas y explícitas podrá ampliar el monto o en la cantidad de los bienes, de conformidad con el artículo 74 de la “LAASSP”, siempre y cuando las modificaciones no rebasen en su conjunto el 20% (veinte por ciento) de los establecidos originalmente, el precio unitario sea igual al originalmente pactado y el contrato esté vigente. La modificación se formalizará mediante la celebración de un Convenio Modificatorio. 



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, podrá ampliar la vigencia del presente instrumento, siempre y cuando, no implique incremento del monto contratado o de la cantidad de bienes, siendo necesario que se obtenga el previo consentimiento de “EL PROVEEDOR”.



De presentarse caso fortuito o fuerza mayor, o por causas atribuibles a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se podrá modificar el plazo del presente instrumento jurídico, debiendo acreditar dichos supuestos con las constancias respectivas. La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por cualquiera de “LAS PARTES”.



En los supuestos previstos en el párrafo anterior, no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 



Cualquier modificación al presente contrato deberá formalizarse a través de la Plataforma, por el servidor público de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” que lo haya hecho, o quien lo sustituya o esté facultado para ello, para lo cual “EL PROVEEDOR” realizará el ajuste respectivo de la garantía de cumplimiento, en términos del artículo 136, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”, salvo que por disposición legal se encuentre exceptuado de presentar garantía de cumplimiento.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” se abstendrá de hacer modificaciones que se refieran a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y, en general, cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.



OCTAVA. GARANTÍA DE LOS BIENES.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE NO SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DEL BIEN, AÑADIR LO SIGUIENTE:

Para la entrega de los bienes materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” presente una garantía por la calidad de los bienes contratados.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE SÍ SE REQUIERA GARANTÍA SOBRE LA CALIDAD DE LOS BIENES, AÑADIR LO SIGUIENTE:



“EL PROVEEDOR” se obliga con la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a entregar al inicio del suministro de los bienes, una garantía por la calidad de los mismos, por (INCORPORAR NUMERO DE MESES) meses, la cual se constituirá (INDICAR LA FORMA DE GARANTIZARLA), pudiendo ser mediante la póliza de garantía, en términos de los artículos 77 y 78 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.



NOVENA. GARANTÍA(S).



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE OTORGAR ANTICIPO, AÑADIR LO SIGUIENTE:

	

A) GARANTÍA DE ANTICIPO



“EL PROVEEDOR” entregará a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, previamente a la entrega del anticipo una garantía constituida por la totalidad del monto del(os) anticipo(s) recibido(s).



El otorgamiento de anticipo, deberá garantizarse en los términos de los artículos 69, de la “LAASSP”; y 126, fracción V de su Reglamento. 



Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de anticipo podrá realizarse de manera electrónica.



Una vez amortizado el cien por ciento del anticipo, el servidor público facultado por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de dicha obligación contractual y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE QUE PROCEDA LA CONSTITUCIÓN DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO INCORPORAR LO SIGUIENTE:



B) CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO



Conforme a los artículos 69, fracción II, 70, fracción (SEÑALAR LA FRACCIÓN I EN EL CASO DE DEPENDENCIAS O II EN EL CASO DE ENTIDADES), de la “LAASSP”; 130, párrafo tercero, fracción III, y 151 de su Reglamento, “EL PROVEEDOR” se obliga a constituir una garantía (EN CASO DE SER INDIVISIBLE) indivisible por el cumplimiento fiel y exacto de todas las obligaciones derivadas de este contrato; (EN CASO DE SER DIVISIBLE) divisible y en este caso se hará efectiva en proporción al incumplimiento de la obligación principal, mediante fianza expedida por compañía afianzadora mexicana autorizada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a favor de la (TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN O DE LA ENTIDAD), por un importe equivalente al (INCORPORAR EL PORCENTAJE DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el IVA. 



Dicha fianza deberá ser entregada a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a más tardar dentro de los 10 (diez) días naturales posteriores a la firma del presente contrato.



Si las disposiciones jurídicas aplicables lo permiten, la entrega de la garantía de cumplimiento se podrá realizar de manera electrónica.



En caso de que “EL PROVEEDOR” incumpla con la entrega de la garantía en el plazo establecido, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá rescindir el contrato y dará vista al Órgano Interno de Control para que proceda en el ámbito de sus facultades.



La garantía de cumplimiento no será considerada como una limitante de responsabilidad de “EL PROVEEDOR”, derivada de sus obligaciones y garantías estipuladas en el presente instrumento jurídico, y no impedirá que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reclame la indemnización por cualquier incumplimiento que pueda exceder el valor de la garantía de cumplimiento.



En caso de incremento al monto del presente instrumento jurídico o modificación al plazo, “EL PROVEEDOR” se obliga a entregar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la formalización del mismo, de conformidad con el artículo 136, último párrafo del Reglamento de la “LAASSP”, los documentos modificatorios o endosos correspondientes, debiendo contener en el documento la estipulación de que se otorga de manera conjunta, solidaria e inseparable de la garantía otorgada inicialmente.



Cuando la contratación abarque más de un ejercicio fiscal, la garantía de cumplimiento del contrato podrá ser por el porcentaje que corresponda del monto total por erogar en el ejercicio fiscal de que se trate, y deberá ser renovada por “EL PROVEEDOR” cada ejercicio fiscal por el monto que se ejercerá en el mismo, la cual deberá presentarse a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” a más tardar dentro de los primeros diez días naturales del ejercicio fiscal que corresponda.



Una vez cumplidas las obligaciones a satisfacción, el Administrador del contrato, procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales y dará inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de cumplimiento de contrato, lo que comunicará a “EL PROVEEDOR”.



INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE EXCEPTUAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO POR ENTREGAR LOS BIENES EN UN PLAZO MENOR A 10 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FIRMA DEL CONTRATO, MOSTRAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



Cuando la entrega de los bienes, se realice en un plazo menor a diez días naturales, “EL PROVEEDOR” quedará exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 69, último párrafo de la "LAASSP".



La constancia de recepción de los bienes que ampare, que los mismos se entregaron dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se integrará en el expediente de contratación de la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



En términos de lo establecido en el artículo 69, segundo párrafo de la "LAASSP" se exceptúa a “EL PROVEEDOR” de la presentación de la garantía de cumplimiento, ya que la contratación se fundamenta en (UTILIZAR EL FUNDAMENTO REQUERIDO EN EL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN _____O 55 DE LA LAASSP) y a la petición de exceptuar a “EL PROVEEDOR” de presentar la garantía del cumplimiento del contrato, formulada por el titular del área requirente de los bienes, en términos de las políticas bases y lineamientos de la dependencia o entidad.



INSTRUCCIÓN: EN EL CASO DE QUE, POR LA NATURALEZA DE LOS BIENES, SE REQUIERA LA GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS, AÑADIR LO SIGUIENTE:



C) GARANTÍA PARA RESPONDER POR VICIOS OCULTOS



“EL PROVEEDOR” deberá responder por defectos o vicios ocultos de los bienes entregados, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, convenios modificatorios respectivos y en la legislación aplicable, de conformidad con los artículos 75, párrafo segundo de la “LAASSP” y 142, párrafo tercero de su Reglamento. 



“EL PROVEEDOR”, quedará liberado de su obligación, una vez transcurridos (INCORPORAR NUMERO DE MESES), contados a partir de la fecha en que conste por escrito la recepción física de los bienes entregados, siempre y cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” no haya identificado defectos o vicios ocultos en los bienes entregados, así como cualquier otra responsabilidad en los términos de este contrato y convenios modificatorios respectivos.



INSTRUCCIÓN: CUANDO LA GARANTÍA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO O VICIOS OCULTOS SE PRESENTE A TRAVÉS DE UNA FIANZA, SE DEBERÁN OBSERVAR LOS MODELOS DE PÓLIZA DE FIANZAS CONSTITUIDAS COMO GARANTÍA EN LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS REALIZADAS AL AMPARO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APROBADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL, PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 15 DE ABRIL DE 2022, QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DENOMINADA COMPRAS MX.



DÉCIMA. OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR”.



“EL PROVEEDOR”, se obliga a: 



1. Entregar los bienes en las fechas o plazos y lugares establecidos conforme a lo pactado en el presente contrato y anexos respectivos.

1. Cumplir con las especificaciones técnicas y de calidad y demás condiciones establecidas en el presente contrato y sus respectivos anexos.

1. Realizar los trámites de importación y cubrir los impuestos y derechos que se generen, cuando se trate de bienes de procedencia extranjera.

1. Asumir la responsabilidad de cualquier daño que llegue a ocasionar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente contrato.

1. Proporcionar la información que le sea requerida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y el Órgano Interno de Control, de conformidad con el artículo 156 del Reglamento de la “LAASSP”.

1. Mantener al corriente sus obligaciones fiscales durante la vigencia del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN.



DÉCIMA PRIMERA. OBLIGACIONES DE “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, se obliga a:



1. Otorgar las facilidades necesarias, a efecto de que “EL PROVEEDOR” lleve a cabo en los términos convenidos, el suministro de bienes objeto del contrato.



1. Realizar el pago correspondiente en tiempo y forma.



INSTRUCCIÓN: EL SIGUIENTE PÁRRAFO APARECERÁ SIEMPRE QUE HAYA EXISTIDO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.



1. Extender a “EL PROVEEDOR”, por conducto del servidor público facultado, la constancia de cumplimiento de obligaciones contractuales inmediatamente que se cumplan éstas a satisfacción expresa de dicho servidor público para que se dé trámite a la cancelación de la garantía de cumplimiento del presente contrato.



INSTRUCCIÓN: EN CASO DE ESTIPULAR OBLIGACIONES ADICIONALES, AGREGAR LOS INCISOS QUE SE REQUIERAN.



DÉCIMA SEGUNDA. ADMINISTRACIÓN, VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS BIENES.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” designa como Administrador(es) del presente contrato a (INCORPORAR NOMBRE DE LA, EL O LOS ADMINISTRADORES DEL CONTRATO), con RFC (INCORPORAR RFC), (INCORPORAR CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO), quien dará seguimiento y verificará el cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en este instrumento.



Los bienes se tendrán por recibidos previa revisión del Administrador del contrato, la cual consistirá en la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas y en su caso en los anexos respectivos, así como las contenidas en la propuesta técnica.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, rechazará los bienes que no cumplan las especificaciones establecidas en este contrato y en sus Anexos, obligándose “EL PROVEEDOR” en este supuesto, a entregarlos nuevamente bajo su responsabilidad y sin costo adicional para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, sin perjuicio de la aplicación de las penas convencionales o deducciones al cobro correspondiente.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a través del Administrador del contrato, podrá aceptar los bienes que incumplan de manera parcial o deficiente las especificaciones establecidas en este contrato y en los anexos respectivos, sin perjuicio de la aplicación de las deducciones al pago que procedan, y reposición de los bienes, cuando la naturaleza propia de éstos lo permita.



DÉCIMA TERCERA. DEDUCCIONES.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” aplicará deducciones al pago por el incumplimiento parcial o deficiente, en que incurra “EL PROVEEDOR” conforme a lo estipulado en las cláusulas del presente contrato y sus anexos respectivos, las cuales se calcularán por un (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE SEÑALAR PORCENTAJE DE DEDUCTIVA) % sobre el monto de los bienes, (EN CASO DE ESTABLECER POR DIVERSOS CONCEPTOS DEDUCTIVAS REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE), proporcionados en forma parcial o deficiente. Las cantidades a deducir se aplicarán en el CFDI o factura electrónica que “EL PROVEEDOR” presente para su cobro, en el pago que se encuentre en trámite o bien en el siguiente pago.



De no existir pagos pendientes, se requerirá a “EL PROVEEDOR” que realice el pago de la deductiva a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o de la Entidad. En caso de negativa se procederá a hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.



Las deducciones económicas se aplicarán sobre la cantidad indicada sin incluir impuestos.



El cálculo de las deducciones correspondientes las realizará el Administrador del contrato de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuyá notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (   ) días posteriores al incumplimiento parcial o deficiente.



DÉCIMA CUARTA. PENAS CONVENCIONALES.



En caso que “EL PROVEEDOR” incurra en atraso en el cumplimiento a lo pactado para la entrega de los bienes objeto del presente contrato, conforme a lo establecido en el Anexo (No.___), parte integral del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por conducto del Administrador del contrato aplicará la pena convencional equivalente al (INCORPORAR PORCENTAJE DE PENA CONVENCIONAL) %, (EN CASO DE EXISTIR SÓLO UN PORCENTAJE O ESTABLECER DIVERSOS PORCENTAJES REMITIR AL ANEXO CORRESPONDIENTE) por cada (CALCULAR PERIODICIDAD DE PENA) de atraso sobre el monto de los bienes no proporcionados, de conformidad con este instrumento legal y sus respectivos anexos. 



El Administrador del contrato determinará el cálculo de la pena convencional, cuya notificación se realizará por escrito o vía correo electrónico, dentro de los (   ) días posteriores al atraso en el cumplimiento de la obligación de que se trate.



El pago de los bienes quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso; en el supuesto que el contrato sea rescindido en términos de lo previsto en la CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA DE RESCISIÓN, no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contrato.



El pago de la pena podrá efectuarse a través del esquema e5cinco Pago Electrónico de Derechos, Productos y Aprovechamientos (DPA´s), a favor de la Tesorería de la Federación, o la Entidad; o bien, a través de un comprobante de egreso (CFDI de Egreso) conocido comúnmente como Nota de Crédito, en el momento en el que emita el comprobante de Ingreso (Factura o CFDI de Ingreso) por concepto de los bienes, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.



El importe de la pena convencional, no podrá exceder el equivalente al monto total de la garantía de cumplimiento del contrato, y en el caso de no haberse requerido esta garantía, no deberá exceder del 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato. 



Cuando “EL PROVEEDOR” quede exceptuado de la presentación de la garantía de cumplimiento, en los supuestos previstos en la “LAASSP”, el monto máximo de las penas convencionales por atraso que se puede aplicar, será del 20% (veinte por ciento) del monto de los bienes adquiridos fuera de la fecha convenida, de conformidad con lo establecido en el artículo 142, cuarto párrafo del Reglamento de la “LAASSP”.



INSTRUCCIÓN: PARA EL CASO DE CONTRATACIONES CON CAMPESINOS O GRUPOS URBANOS MARGINADOS, COMO PERSONAS FÍSICAS O MORALES, COOPERATIVAS U ORGANISMOS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA CERTIFICADOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMÍA SOCIAL, INCLUYENDO AQUELLOS CUYO OBJETO SEA LA INCLUSIÓN LABORAL DE MUJERES Y PERSONAS VULNERABLES, ASÍ COMO ALGUNA ORGANIZACIÓN CONSTITUIDA O CONFORMADA POR GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 54, FRACCIÓN XI, DE LA LAASSP, EL ÁREA CONTRATANTE DEBERÁ CONSIDERAR QUE EL MONTO MÁXIMO DE LAS PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO SERÁ DEL 10% (DIEZ POR CIENTO), CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 142 DEL REGLAMENTO DE LA LAASSP.



DÉCIMA QUINTA. LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS.



“EL PROVEEDOR” se obliga a observar y mantener vigentes las licencias, autorizaciones, permisos o registros requeridos para el cumplimiento de sus obligaciones.



DÉCIMA SEXTA. PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL.



INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR EL SIGUIENTE PÁRRAFO: 



Para la adquisición de los bienes, materia del presente contrato, no se requiere que “EL PROVEEDOR” contrate una póliza de seguro por responsabilidad civil. 



INSTRUCCIÓN: CUANDO SE REQUIERA LA CONTRATACIÓN DE SEGURO INCORPORAR LOS SIGUIENTES DOS PÁRRAFOS: 



“EL PROVEEDOR” se obliga a contratar una póliza de seguro por su cuenta y a su costa, expedida por una Institución Nacional de Seguros, debidamente autorizada, en la cual se incluya la cobertura de responsabilidad civil, que ampare los daños y perjuicios y que ocasione a los bienes y personal de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como, los que cause a terceros en sus bienes o personas, con motivo de la adquisición de los bienes materia del presente contrato.



La póliza deberá contener las siguientes coberturas: 



INSTRUCCIÓN: DESCRIBIR LAS COBERTURAS, ATENDIENDO A LAS NECESIDADES, TIPO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES.



DÉCIMA SÉPTIMA. TRANSPORTE.



“EL PROVEEDOR” se obliga bajo su costa y riesgo, a transportar los bienes objeto del presente contrato, desde su lugar de origen, hasta las instalaciones señaladas en el (ESTABLECER EL DOCUMENTO O ANEXO DONDE SE ENCUENTRAN LOS DOMICILIOS, O EN SU DEFECTO REDACTARLOS) del presente contrato.



DÉCIMA OCTAVA. IMPUESTOS Y DERECHOS.



Los impuestos, derechos y gastos que procedan con motivo de la adquisición de los bienes, objeto del presente contrato, serán pagados por “EL PROVEEDOR”, mismos que no serán repercutidos a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” sólo cubrirá, cuando aplique, lo correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos de la normatividad aplicable y de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes.



DÉCIMA NOVENA. PROHIBICIÓN DE CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.



“EL PROVEEDOR” no podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del presente contrato, a favor de cualquier otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



Se exceptúa de lo anterior en el caso de fusión, escisión, o transformación de sociedades, siempre que la nueva sociedad que resulte cuente con la solvencia técnica, jurídica y económica exigidas al adjudicarse el contrato, cumpla con lo dispuesto en el Reglamento de la “LAASSP” y no se encuentre en los supuestos de impedimento previstos en la “LAASSP”.



VIGÉSIMA. DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS.



“EL PROVEEDOR” será responsable en caso de infringir patentes, marcas o viole otros registros de derechos de propiedad industrial a nivel nacional e internacional, con motivo del cumplimiento de las obligaciones del presente contrato, por lo que, se obliga a responder personal e ilimitadamente de los daños y perjuicios que pudiera causar a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” o a terceros.



De presentarse alguna reclamación en contra de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, por cualquiera de las causas antes mencionadas, “EL PROVEEDOR”, se obliga a salvaguardar los derechos e intereses de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier controversia, liberándola de toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, sacándola en paz y a salvo.



En caso de que “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” tuviese que erogar recursos por cualquiera de estos conceptos, “EL PROVEEDOR” se obliga a reembolsar de manera inmediata los recursos erogados por aquella.



VIGÉSIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 



"LAS PARTES" acuerdan que la información que se intercambie de conformidad con las disposiciones del presente instrumento, se tratará de manera confidencial, siendo de uso exclusivo para la consecución del objeto del presente contrato y no podrá difundirse a terceros de conformidad con lo establecido en las disposiciones vigentes en materia de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales. 



Para el tratamiento de los datos personales que “LAS PARTES” recaben con motivo de la celebración del presente contrato, deberá de realizarse con base en lo previsto en los Avisos de Privacidad respectivos.



Por tal motivo, “EL PROVEEDOR” asume cualquier responsabilidad que se derive del incumplimiento de su parte, o de sus empleados, a las obligaciones de confidencialidad descritas en el presente contrato. 



Asimismo “EL PROVEEDOR” deberá observar lo establecido en el Anexo aplicable a la Confidencialidad de la información del presente contrato.



VIGÉSIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” cuando concurran razones de interés general, de común acuerdo o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al presente contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio, emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato sin responsabilidad alguna para “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”. 



Cuando “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” determine dar por terminado anticipadamente el contrato, lo notificará al “EL PROVEEDOR” hasta con 30 (treinta) días naturales anteriores al hecho, debiendo sustentarlo en un dictamen que precise las razones o las causas justificadas que le dieron origen a la misma, una vez notificada la terminación anticipada, se extinguirá el contrato, lo que dará lugar a formalizar el finiquito entre las partes.



En el finiquito se harán constar los pagos que, en su caso, deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto de los bienes recibidos hasta el momento de la terminación anticipada, además, en su caso, pactará en el mismo el reembolso al proveedor de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.



VIGÉSIMA TERCERA. RESCISIÓN.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá iniciar en cualquier momento el procedimiento de rescisión, cuando “EL PROVEEDOR” incurra en alguna de las siguientes causales: 



1. Contravenir los términos pactados para el suministro de los bienes establecidos en el presente contrato;

1. Transferir en todo o en parte las obligaciones que deriven del presente contrato a un tercero ajeno a la relación contractual;

1. Ceder los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la conformidad previa y por escrito de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

1. Suspender total o parcialmente y sin causa justificada el suministro objeto del presente contrato;

1. Omitir suministrar los bienes en tiempo y forma conforme a lo establecido en el presente contrato y sus respectivos anexos;

1. No proporcionar a los Órganos de Fiscalización, la información que le sea requerida con motivo de las auditorías, visitas e inspecciones que realicen;

1. Ser declarado en concurso mercantil, o por cualquier otra causa distinta o análoga que afecte su patrimonio;

1. En caso de que compruebe la falsedad de alguna manifestación, información o documentación proporcionada para efecto del presente contrato;

1. No entregar dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento del mismo;

1. Cuando la suma de las penas convencionales exceda el monto total de la garantía de cumplimiento del contrato; 



INSTRUCCIÓN: CUANDO NO SE HAYA REQUERIDO LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SE UTILIZARÁ EL SIGUIENTE TEXTO “En caso de que la suma de las penas convencionales exceda el 20% del monto total del contrato;”



1. Cuando la suma de las deducciones al pago, excedan el límite máximo establecido para las deducciones;

1. Divulgar, transferir o utilizar la información que conozca en el desarrollo del cumplimiento del objeto del presente contrato, sin contar con la autorización de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” en los términos de lo dispuesto en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA DE CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES del presente instrumento jurídico;

1.  Impedir el desempeño normal de labores de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”;

1.  Cambiar su nacionalidad por otra e invocar la protección de su gobierno contra reclamaciones y órdenes de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, cuando sea extranjero;

1. No presentar la opinión favorable de sus obligaciones fiscales, cada (ESTABLECER PERIODICIDAD) durante la vigencia del presente contrato, y

1. Incumplir cualquier obligación distinta de las anteriores y derivadas del presente contrato.



Para el caso de optar por la rescisión del contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” comunicará por escrito a “EL PROVEEDOR” el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la notificación, exponga lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes.



Transcurrido dicho término “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en un plazo de 10 (diez días hábiles siguientes, tomando en consideración los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR”, determinará de manera fundada y motivada dar o no por rescindido el contrato, y comunicará a “EL PROVEEDOR” dicha determinación dentro del citado plazo.



Cuando se rescinda el contrato, se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” por concepto del contrato hasta el momento de rescisión, o los que resulten a cargo de “EL PROVEEDOR”. 

 

Iniciado un procedimiento de conciliación “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá suspender el trámite del procedimiento de rescisión.



Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato se entregaran los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de que continúa vigente la necesidad de los bienes aplicando, en su caso, las penas convencionales correspondientes.



“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del mismo pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas. En este supuesto, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” elaborará un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes. 

 

De no rescindirse el contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” establecerá con “EL PROVEEDOR” otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, aplicando las sanciones correspondientes. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas en el artículo 74, párrafos cuarto y quinto de la “LAASSP”.



No obstante, de que se hubiere firmado el convenio modificatorio a que se refiere el párrafo anterior, si se presenta de nueva cuenta el incumplimiento, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” quedará expresamente facultada para optar por exigir el cumplimiento del contrato, o rescindirlo, aplicando las sanciones que procedan.



Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que a “EL PROVEEDOR” se le hubieran entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos más los intereses correspondientes, conforme a lo indicado en el artículo 73, párrafo cuarto, de la “LAASSP”. 



Los intereses se calcularán sobre el monto de los pagos progresivos efectuados y se computarán por días naturales desde la fecha de su entrega hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”.



VIGÉSIMA CUARTA. RELACIÓN Y EXCLUSIÓN LABORAL.



“EL PROVEEDOR” reconoce y acepta ser el único patrón de todos y cada uno de los trabajadores que intervienen en la adquisición y suministro de los bienes, por lo que, deslinda de toda responsabilidad a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” respecto de cualquier reclamo que en su caso puedan efectuar sus trabajadores, sea de índole laboral, fiscal o de seguridad social y en ningún caso se le podrá considerar patrón sustituto, patrón solidario, beneficiario o intermediario.



“EL PROVEEDOR” asume en forma total y exclusiva las obligaciones propias de patrón respecto de cualquier relación laboral, que el mismo contraiga con el personal que labore bajo sus órdenes o intervenga o contrate para la atención de los asuntos encomendados por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, así como en la ejecución del objeto del presente contrato.



Para cualquier caso no previsto, “EL PROVEEDOR” exime expresamente a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” de cualquier responsabilidad laboral, civil o penal o de cualquier otra especie que en su caso pudiera llegar a generarse, relacionado con el presente contrato.



Para el caso que, con posterioridad a la conclusión del presente contrato, “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD” reciba una demanda laboral por parte de los trabajadores de “EL PROVEEDOR”, en la que se demande la solidaridad y/o sustitución patronal a “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, “EL PROVEEDOR” queda obligado a dar cumplimiento a lo establecido en la presente cláusula.



VIGÉSIMA QUINTA. DISCREPANCIAS.



“LAS PARTES” convienen que, las estipulaciones que se establezcan en este contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación, invitación o solicitud de cotización, y sus juntas de aclaraciones; en caso de discrepancia, prevalecerá lo estipulado en éstas, conforme a lo previsto en el artículo 66, párrafo segundo de la “LAASSP”.



VIGÉSIMA SEXTA. CONCILIACIÓN.



“LAS PARTES” acuerdan que para el caso de que se presenten desavenencias derivadas de la ejecución y cumplimiento del presente contrato podrán someterse al procedimiento de conciliación establecido en los artículos 109, 111 y 112 de la “LAASSP”, y 186 al 196 de su Reglamento.



VIGÉSIMA SÉPTIMA. DOMICILIOS.



“LAS PARTES” señalan como sus domicilios legales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionan en el presente contrato, los que se indican en el apartado de Declaraciones, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en dichos domicilios se practique, será enteramente válida, al tenor de lo dispuesto en el Título Tercero del Código Civil Federal. 



VIGÉSIMA OCTAVA. LEGISLACIÓN APLICABLE.



“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para el suministro de bienes objeto del presente contrato a todas y cada una de sus cláusulas, sus Anexos que forman parte integral del mismo, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento; al Código Civil Federal; a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al Código Federal de Procedimientos Civiles; a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento.



VIGÉSIMA NOVENA. JURISDICCIÓN.



[bookmark: _Hlk131434992]“LAS PARTES” convienen que, para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para lo no previsto en el mismo, se someterán a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad_______, renunciando expresamente al fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio actual o futuro.



“LAS PARTES” manifiestan estar conformes y enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo que lo ratifican y firman en las fechas especificadas.



POR: 

“LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”





		

NOMBRE



		

CARGO 

		

R.F.C.



		(NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		(CARGO DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		(R.F.C. DEL REPRESENTANTE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD



		

(NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 



		

(CARGO DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 



		

(R.F.C. DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO) 





		

(NOMBRE DEL FIRMANTE X) 



		

(CARGO DEL FIRMANTE X) 



		

(R.F.C. FIRMANTE X) 











POR: 

“EL PROVEEDOR”



		

NOMBRE



		

R.F.C.



		

(NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)

		

(R.F.C. DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL)
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[bookmark: _Hlk100532229]ANEXO TÉCNICO





“EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.”



1. DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES SOLICITADOS



Los Bienes relativos a “EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.”, PARA EL EJERCICIO 2026, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, deberán apegarse estrictamente a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican tanto en el APENDICE NO. 7.A (SIETE.A) REQUERIMIENTO así como en el APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION que corresponde a la descripción de las cédulas y/o fichas de descripción de bienes y/o Catálogo General de Artículos del IMSS, describiendo en forma amplia y detallada los bienes que estén ofertando sin alterar la descripción establecida.



Los bienes requeridos deberán ser nuevos, así como también deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas y con las Normas Mexicanas, según proceda, y a falta de estas, con las Normas Internacionales, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 53 y 55 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; o bien, deberán cumplir con las características y especificaciones requeridas.



1. PRESENTACION DE PRUEBAS 



No Aplica. 



1. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL ÁREA REQUIRENTE MODIFIQUE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ALGÚN BIEN QUE NO SE ENCUENTRE REGULADO POR EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD EXPEDIDO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL, EL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSTRUMENTAL Y EQUIPO MÉDICO EMITIDOS POR LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR SALUD Y EL CBI RESPECTO DE LAS ESPECIFICACIONES ESTIPULADAS PARA ESE MISMO BIEN EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DEBERÁ ACOMPAÑAR A SU REQUISICIÓN, UN DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL EL ÁREA TÉCNICA ACREDITE QUE CON ELLO NO SE LIMITA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA.



No Aplica.



1. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL ÁREA REQUIRENTE, MODIFIQUE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE UN BIEN RESPECTO DE LAS ESTIPULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR, DEBERÁ PRESENTAR UN DICTAMEN EN EL QUE JUSTIFIQUE QUE LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL BIEN, NO LIMITAN DE NINGUNA FORMA LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA; DICHOS CAMBIOS DEBERÁN SER VALIDADOS DURANTE LA ETAPA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO CON OBJETO DE QUE LOS CAMBIOS EFECTUADOS NO LIMITEN LA LIBRE PARTICIPACIÓN, CONCURRENCIA Y COMPETENCIA ECONÓMICA, Y DE SER EL CASO, LOS CAMBIOS DEBERÁN DESPRENDERSE DE ÉSTA



No Aplica.



1. NORMAS: OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR (ANTES MEXICANA), INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES REQUERIDOS Y, EN SU CASO, EL REGISTRO SANITARIO CORRESPONDIENTE.



I.	Los licitantes deberán acompañar a su proposición técnica los documentos siguientes, a efecto de comprobar la situación jurídica que guardan sus registros, permisos y/o licencias y Certificado de Calidad, mismos que deberán estar referenciados con las claves SAI del bien ofertado a 14 (catorce) dígitos y que este corresponda a los bienes requeridos y ofertados.



II.	Para aquellos bienes ofertados, de origen Nacional o Internacional, él (los) proveedor(es) deberá(n) adjuntar a su propuesta técnica la documentación en los términos siguientes: 



III.	Copia del certificado que acredite el cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).



El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato. En caso de que el certificado termine su vigencia durante la vigencia del contrato, el licitante deberá acompañar dicho certificado de un escrito donde manifieste bajo protesta de decir verdad que renovará el certificado de calidad y las Normas a las que hacen referencia las fichas y/o cédulas técnicas de los bienes.



IV.	En el supuesto de que no existan organismos de certificación acreditados, presentar el informe de resultados emitido por un laboratorio de pruebas acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA); dicho informe deberá contar con fecha de expedición como máximo de seis meses antes de la fecha de presentación de propuestas.





V.      En el caso de no existir organismos de certificación o laboratorios de pruebas acreditados por la EMA para certificar el cumplimiento de Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional o Especificación Técnica aplicable a los bienes objeto de la licitación; el licitante deberá presentar manifestación bajo protesta de decir verdad que los bienes ofertados cumplen con los más altos estándares de calidad, de conformidad con las especificaciones solicitadas por el Instituto. Ello, en el entendido de que si algún licitante presenta Certificado de calidad o informe de pruebas de conformidad con lo solicitado en las fracciones I y II de este apartado; la presentación de la simple manifestación no será suficiente para acreditar este punto.



El proveedor deberá entregar todos los bienes cumpliendo con los requisitos de calidad solicitados en las fichas técnicas de los bienes y demás ordenamientos aplicables.



VI.     Dentro del APENDICE NO. 7.B denominado “CEDULAS DE DESCRIPCION del Equipo Administrativo del HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, específicamente en el apartado correspondiente a “Certificados”, se establece la obligación de cumplir con diversas Normas Mexicanas (NMX) y Normas Internacionales ISO (Organización Internacional de Normalización) que se encuentren vigentes al momento de la presentación de las propuestas y durante la ejecución de los procedimientos correspondientes.



Dichas certificaciones tienen como finalidad garantizar que los bienes ofertados cumplan con los estándares de calidad, seguridad, desempeño, eficiencia y confiabilidad requeridos por la institución. En este sentido, los participantes deberán acreditar, mediante la documentación correspondiente, el cumplimiento de las normas aplicables señaladas en las fichas técnicas, asegurando que los productos ofertados se apeguen a las especificaciones técnicas y regulatorias establecidas.



Asimismo, será responsabilidad de los proveedores verificar la vigencia de las normas y certificados requeridos, así como presentar la evidencia documental que demuestre su cumplimiento, conforme a las disposiciones establecidas en la convocatoria y demás documentos que integran el procedimiento de contratación. De esta manera, se busca garantizar que el equipamiento administrativo adquirido cumpla con los requisitos de calidad y funcionalidad necesarios para satisfacer las necesidades operativas del HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO, en beneficio de la adecuada prestación de los servicios institucionales.





























Boulevard Luis Donaldo Colosio N.° 4604 Fraccionamiento El Palmar II, C.P.42088, Pachuca de Soto Hidalgo.
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TERMINOS Y CONDICIONES



“EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.”



a) Vigencia de la contratación y ejercicio presupuestal al que corresponda: 



A partir del día habil siguiente a la emision del fallo y hasta el 31 de Diciembre de 2026.

b) [bookmark: _Toc162337477]Plazo de entrega del bien, arrendamiento o servicio, indicando en su caso, el calendario con programa y condiciones de entregas que corresponda.



La entrega de los bienes deberá de ser de ser a partir del dia habil siguiente a la emision del fallo y hasta los 75 DIAS NATURALES a partir de la generación de la orden de suministro de acuerdo al APENDICE NO.7, con entrega única, por el total indicado en el fallo conforme al siguiente programa, lugares de entrega y condiciones referidas en el Anexo Técnico:



		FECHA DE ENTREGA

		HORARIO



		A partir del dia habil siguiente a la emision del fallo y hasta los 75 DIAS NATURALES  apartir de la generación de la orden de suministro de acuerdo al APENDICE NO.7, con entrega única

		DE 08:00 A 14:00 HORAS







		LUGAR DE ENTREGA

		DOMICILIO



		Hospital General de Zona de 144 Camas en el Municipio de Tula de Allende, Hidalgo y/o Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento y/o en área almacenaría alterna designada por el administrador del contrato.

		Avenida Benito Juárez Numero 121, Localidad Doxey, Municipio de Tlaxcoapan, Estado de Hidalgo, C.P.42965 y/o Carretera a Acayuca N° 277, Colonia Pequeña Propiedad, Localidad Acayuca, C.P. 42191 Municipio Zapotlán de Juárez, Hidalgo y/o en área almacenaría alterna designada por el administrador del contrato.







Nota: el tiempo de entrega establecido deberá cubrir la instalación, para los bienes que lo requieran.



Conforme a lo anterior, se aplicará lo establecido en el Artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo: “En los plazos establecidos por periodos se computarán todos los días; cuando se fijen por mes o por año se entenderá que el plazo concluye el mismo número de día del mes o año de calendario que corresponda, respectivamente; cuando no exista el mismo número de día en el mes de calendario correspondiente, el término será el primer día hábil del siguiente mes de calendario.



Si el último día del plazo o la fecha determinada son inhábiles o las oficinas ante las que se vaya a hacer el trámite permanecen cerradas durante el horario normal de labores, se prorrogará el plazo hasta el siguiente día hábil.



Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado hasta el día siguiente hábil.



Para efectos de lo anterior, cuando de acuerdo con el programa de entregas, el cuarto día de entrega con atraso, es inhábil, es cuando se prorrogará el plazo al día hábil siguiente.



El licitante ganador podrá entregar los bienes antes del vencimiento del plazo establecido para tal efecto, previa conformidad del área administradora o requirente. 



1. Condiciones de entrega. 



El proveedor se obliga a cubrir todos los gastos, mantener asegurados los bienes y absorber los riesgos, hasta los sitios de entrega y  la recepción de los mismos a entera satisfacción del Instituto, en los sitios de entrega e instalación y/o puesta en operacion de los bienes, conforme a los lugares señalados en estos TERMINOS Y CONDICIONES, pudiendo cambiar el Instituto los destinos finales de los bienes, previo aviso por escrito a el proveedor  sin costo adicional para el Instituto por causas de fuerza mayor o contingencia, para lo cual el Instituto lo notificará, por conducto del Director de la Unidad y/o del Administrador del Contrato, receptora del bien, al Proveedor en un plazo no menor de 5 (cinco) días hábiles. 



La transportación de los bienes, las maniobras de carga y descarga en el andén del lugar de entrega serán a cargo del proveedor, así como el aseguramiento de los bienes, hasta que estos sean recibidos de conformidad por el Instituto.



Durante la recepción, los bienes estarán sujetos a una verificación visual aleatoria, con objeto de revisar que se entreguen conforme a las especificaciones, descripciones, presentaciones y demás características que se indican en los TÉRMINOS Y CONDICIONES y ANEXO TÉCNICO y que corresponden a la descripción de las cédulas de descripción APENDICE NO. 7.B (SIETE.B) CEDULAS DE DESCRIPCION, de Equipo Administrativo y/o Catálogo General de Artículos del IMSS, así como con las condiciones requeridas en los presentes Terminos y Condiciones, considerando cantidad, empaques y envases en buenas condiciones.



El proveedor deberá entregar los bienes perfectamente empacados, con las envolturas originales del fabricante y en condiciones del embalaje que los resguarden del polvo y la humedad, debiendo garantizar la identificación y entrega individual y total de los bienes que preserven sus cualidades durante el transporte y almacenaje, sin merma de su vida útil y sin daño o perjuicio alguno para el Instituto.



Para cumplir con la identificación de los bienes, el proveedor, deberá marcar cada uno de ellos con la información mínima obligatoria para mobiliario Administrativo, con la información siguiente:



a) Nombre o denominación, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del fabricante.

b) Nombre o Razón Social, domicilio completo, teléfono y correo electrónico del Representante en México.

c) Plazo de garantía expresado en tiempo 24 (veinticuatro) meses. Aunque la cobertura real deberá iniciar cuando se levante el ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN (Conforme al APENDICE NO. 2 (DOS), donde conste la entrega de los bienes y su instalación a entera satisfacción del Instituto, estipulando en la misma, la fecha de término.



Para efectos de identificación del “EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.”, el proveedor, deberá marcar cada uno de ellos con la información siguiente:



1) Denominación genérica del producto.

2) Denominación distintiva del producto.

3) Datos del Fabricante (país, razón social y domicilio).

4) País de origen. Leyenda alusiva o gentilicio.

5) Número de Lote y/o Número de Serie.

 

En caso de que los bienes sean de origen de importación, se deberá exhibir al área contratante o receptora de los bienes el Aviso de Importación presentado ante la Secretaría de Salud y, entregar copia del mismo.



Los productos que por su naturaleza o por el tamaño de la unidad en que se expidan o suministren, no puedan llevar la etiqueta, contra-etiqueta o cuando por su tamaño no puedan contener toda la información mínima obligatoria, deben contener al menos los datos siguientes:



A) Denominación genérica.

B) Denominación distintiva.

C) Clave PREI 



El proveedor deberá entregar junto con los bienes, el APENDICE NO. 1 (UNO): REMISION DEL PEDIDO”) en original y cuatro copias legibles, foliadas y debidamente requisitadas en todos sus rubros, en esta remisión las áreas receptoras de los bienes, asentarán en el original y las cuatro copias, sello de recibido, fecha, firma, nombre y número de matrícula del IMSS de la persona que recibe y sello con la clave presupuestal PREI correspondiente a la unidad receptora. Este documento, en original y sus cuatro copias, será requisito indispensable para la tramitación del pago correspondiente y deberá presentarse en la Unidad Destino (Lugar de entrega de los bienes)  junto con el acta de entrega-recepción en su caso- a fin de que dicha Unidad Destino (Lugar de entrega de los bienes)  tramite el alta correspondiente en el sistema de pago PREI II; debiendo el proveedor posteriormente recoger su documentación y alta correspondiente para tramitar su pago ante finanzas.



Además, el proveedor deberá presentar junto con sus remisiones, escrito en papel membretado firmado por el representante legal, por el que se garantice los bienes contra defectos de fabricación o vicios ocultos, por un período de garantía de 24 (veinticuatro) meses, contados a partir de la fecha de entrega de esto. Se identificará en dicha carta, la(s) clave(s) con su descripción, fabricante y número de lote.



El proveedor a la entrega de los bienes deberá formalizar “Acta Entrega-Recepción” de los bienes conforme al APENDICE NO. 2 (DOS): “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION E INSTALACION”, cuando estos hayan sido recibidos a entera satisfacción del Instituto. Los responsables para formalizar el acta entrega-recepción son:



· El responsable de la unidad de destino final; 

· El responsable del área usuaria de la unidad de destino final;; 

· El responsable del área de conservación de la unidad de destino final; 

· El responsable administrativo del control de bienes de la unidad de destino final; 

· El representante del proveedor.

· El Administrador de Contrato



Cabe resaltar que mientras no se cumpla con las condiciones de entrega, instalación, el Instituto no dará por recibidos y aceptados los bienes. 



En el caso de que la obra no esté en condiciones para que se realice la instalación  “el proveedor” deberá entregar el APENDICE NO. 2 (DOS): “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCION E INSTALACION” acompañada de carta compromiso, bajo protesta de decir verdad, firmada por el representante del “EL PROVEEDOR” en la que se compromete y obliga a instalar el mobiliario en un periodo no mayor a 10 días hábiles a partir de la solicitud por escrito del Administrador y/o Auxiliar de Contrato,  ya sea física o electrónicamente, así como copia del oficio emitido por el titular del departamento de construcción y planeación inmobiliaria, donde se justifique ampliamente que en razón de no estar en condiciones la unidad para la instalación  del Mobiliario.



Para el caso que corresponda, será causal de la no recepción de los bienes, si estos no son entregados con los insumos relacionados con el mismo para su uso y/o consumo y presenta características diversas a las requeridas de tal forma que de presentarse estas situaciones será considerada como un incumplimiento y se aplicará la sanción correspondiente, utilizando el APENDICE NO. 3 (TRES): “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSION”



Los bienes deberán ser entregados por el proveedor bajo el esquema LAB “Libre a Bordo“y DDP “Entrega Derechos Pagados Destino Final“.



2. INSTALACIÓN: 



El proveedor deberá entregar a entera satisfacción del Instituto los bienes y sus accesorios de acuerdo a lo estipulado en las especificaciones técnicas requeridas y ofertadas.



El importe de los costos por envío, maniobra de carga y descarga, correrán a cuenta del proveedor, el personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los bienes deberán ubicarse, así mismo, deberá hacerse responsable por los materiales de empaque de los bienes en caso que el Instituto lo solicite expresamente en el momento de la instalación. 



3. CANJE DE LOS BIENES



El Instituto por conducto del Director de la Unidad receptora del bien, así como por el Administrador del contrato, podrá solicitar al proveedor, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato, sus anexos o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja, en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, debiendo notificar a el proveedor dentro del periodo de 5 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos mencionados.



Cuando concurra alguno de los supuestos anteriores, el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles, o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 14 (CATORCE) días naturales. 



En ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien o durante la vigencia de la garantía del contrato y/ o garantía de cumplimiento.



Todos los gastos que se generen con motivo de la reparación, canje o devolución, correrán por cuenta del proveedor previa notificación del Instituto.



El Proveedor se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los daños y/o perjuicios que, por inobservancia o negligencia de su parte, llegue a causar al Instituto y/o   a terceros.



Mantenimientos correctivos 



El Proveedor deberá proporcionar durante la vigencia de la garantía de los bienes, los servicios de mantenimiento:



a. Mantenimiento correctivo

El servicio de mantenimiento correctivo será proporcionado por el Proveedor cuando el bien y/o sus accesorios presente fallas en su funcionamiento y/u operación, o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien y/o sus accesorios puede afectar la calidad del servicio. Para efecto de lo anterior, el Instituto, por conducto del Administrador del Contrato, solicitará al Proveedor, se realicen las reparaciones de los bienes y/o sus accesorios; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria (director y administrador de la Unidad Médica de destino final de los bienes), en el que se indiquen las razones que se han presentado, enviando éste al domicilio oficial de la empresa, así como por correo electrónico del Proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso “j) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES”, dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.



El Proveedor deberá atender las solicitudes de servicio de mantenimiento ante fallas presentadas en el funcionamiento del bien o sus accesorios, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, observando los plazos y procedimientos establecidos en el apartado “Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.”, del inciso “j) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES:”, de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES, así como en el ANEXO TÉCNICO.



c) [bookmark: _Toc162337481]Criterio de evaluación de proposiciones conforme a lo dispuesto por los artículos 99, 100 y 101 del RLAASSP.



Se solicita que el área contratante estime la aplicación del Criterio Binario, de conformidad con el Artículo 48 Fraccion II, de la LAASSP y 51 del Reglamento, ya que las características y especificaciones de los bienes a adquirir NO SON DE ALTA ESPECIALIDAD TÉCNICA O DE INNOVACIÓN TECNOLOGÍA, así como de  encontrarse estandarizados en el mercado y el factor preponderante que considera para la adjudicación del contrato es el precio más bajo.



d) Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que debe cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar.



El oferente deberá acompañar a su proposición técnica, en copia simple, la documentación que a continuación se señala:



· Aviso de funcionamiento.

· Registro ante la SHCP o Registro patronal ante el IMSS, en el que se compruebe que el giro de la empresa se relaciona con el objeto de la contratación.

· Una vez adjudicado y en caso de que los bienes no sean fabricados en territorio nacional, deberá presentar copia legible del aviso de importación con sello de recibido por parte de la SSA. (el que deberá ser entregado en la recepción de los bienes).





e) Documentación técnica necesaria como pueden ser: folletos, catálogos, fotografías, manuales entre otros, en caso de que se requieran para comprobar sus especificaciones.



La proposición técnica deberá contener la siguiente documentación:



a) Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados, debiendo utilizar el formato del APENDICE NO. 4 (CUATRO) “PROPUESTA TÉCNICA”, cumpliendo estrictamente con lo señalado en el ANEXO TÉCNICO, el cual forma parte de esta convocatoria. 



b) Deberá acompañar de los folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales a color y totalmente visibles que permitan corroborar las especificaciones, características y calidad de los mismos, estos deberán presentarse en idioma español o con traducción simple al español, en el caso que estén en otro idioma. Los catálogos, folletos y/o fotografías deberán estar debidamente referenciados, indicando la partida y la clave a que corresponde el producto ofertado en su proposición técnica.



c) Deberá entregar carta del Fabricante y/o Distribuidor Primario en papel membretado y con firma autógrafa del mismo, en la que éste manifieste respaldar la propuesta técnica APENDICE NO. 5 (CINCO): “CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR PRIMARIO A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA”; Así como también que:



· Se compromete a presentar las especificaciones técnicas de calidad, métodos de prueba, así como la validación de métodos de prueba de los insumos que oferta, en el momento que se le requiera.



d) Copia simple de los documentos descritos en el inciso e) del Anexo Técnico, según corresponda.



e) Copia simple de los documentos descritos en el numeral d) de los TERMINOS y CONDICIONES, según corresponda.



f) Programa Calendarizado propuesto de garantía con vigencia de 24 meses, según el manual de instalación (según corresponda).



f) Visitas a las instalaciones institucionales, donde se suministrarán o colocarán los bienes o donde se prestarán los servicios, en su caso.



No aplica.



g) [bookmark: _Toc162337490]Si se requiere efectuar visitas a las instalaciones de los licitantes. Se deberá precisar puntualmente, el objeto y el resultado que se espera obtener de la misma, a efecto de que se plasme en la convocatoria.



No aplica. 



h) [bookmark: _Toc162337506][bookmark: _Toc367205789]Las Penas convencionales y deducciones al pago de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento 5.5.8 de las presentes POBALINES.



El Administrador del Contrato será el responsable de calcular, aplicar y notificar al proveedor, las penas convencionales y deducciones, auxiliándose por el Auxiliar del Contrato y/o Director de la Unidad receptora del bien(es).



El administrador del contrato sera el responsible de aplicar las penas convencionales y deductivas en un plazo de 5 dias habiles.

 

1. - PENAS CONVENCIONALES:



Por el atraso, por causas atribuibles al proveedor, en  la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto, en los plazos previstos de los presentes Términos y Condiciones, por el equivalente al 1.00% por día,  hasta el 10.00%, sin incluir el IVA, por día natural de atraso sobre el importe total de lo incumplido Al término de 10 días naturales,  si el Proveedor aún no ha realizado la entrega, el Instituto Mexicano del Seguro Social podrá proceder a rescindir el contrato por la entrega no efectuada, aplicando la pena a que se haya hecho acreedor.

La pena convencional se calculará por cada día mediante la siguiente fórmula:



Pca = (%d)(nda)(vspa)



Dónde:



· %d=porcentaje determinado en la convocatoria de licitación, invitación a cuando menos tres personas, cotización, contrato o pedido por cada día de atraso en el inicio de la prestación del servicio o arrendamiento, considerando el rango señalado en el inciso “b”.

· Pca = pena convencional aplicable.

· nda = número de días de atraso.

· vspa = valor de los servicios prestados con atraso, sin IVA.









2. DEDUCCIONES: 



		Concepto u obligación

		Nivel de servicio

		Unidad de medida

		Deducción

		Límite de Incumplimiento



		El Instituto por conducto de los responsables administrativos (director y administrador de la Unidad Médica receptora de los bienes), así como por el Administrador del contrato, podrá solicitar al proveedor, el canje o devolución de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato, sus anexos o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos, o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja, en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio.

		Debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 5 (cinco) días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos mencionados.

		Por la no entrega total del bien a canjear 

		1% sobre el valor del bien a canjear. 

		Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento. 



		El proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda.

		En un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles.

		Por la no entrega total del bien a reparar 

		1% sobre el valor del bien a reparar.

		Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.



		El proveedor deberá, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto. 

		En un plazo no mayor de 14 (catorce) días naturales.

		Por la no entrega total del bien a remplazar 

		1% sobre el valor del bien a remplazar.

		Hasta por el monto de la garantía de cumplimiento.









En caso de que el licitante adjudicado se haya hecho acreedor a penas convencionales o deducciones, el Administrador del Contrato le notificará el importe y causa de la sanción, a fin de que en el plazo máximo de 5 (cinco) días naturales proporcione los elementos para desvirtuar su aplicación y/o entregue la nota de crédito correspondiente, de no hacerlo en dicho plazo se entenderá por aceptada la sanción y en consecuencia se podrá aplicar el descuento de este importe con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato formalizado.



El proveedor deberá entregar la nota de crédito en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento. De no dar cumplimiento a lo estipulado, se podrá realizar el descuento del importe correspondiente con cargo a las facturas pendientes de pago de cualquier contrato que esté formalizado con el proveedor.



El pago de los bienes, quedará condicionado, proporcionalmente, al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso, en el entendido de que si el contrato es rescindido no procederá el cobro de dichas penas ni la contabilización de las mismas al hacer efectiva la garantía de cumplimiento.



De conformidad con el artículo 76 de la LAASSP, el IMSS, podrá aplicar deducciones al pago de bienes o servicios con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir el proveedor respecto de las partidas o conceptos que integran el contrato, las cuales no excederán del monto de la garantía de cumplimiento establecida en el mismo.



El límite de incumplimiento a partir del cual podrán cancelar total o parcialmente las claves o conceptos no entregados, o bien rescindir el contrato, es del 10%.



[bookmark: _Toc162337511]I) En su caso, mecanismos requeridos al proveedor para responder por defectos o vicios ocultos de los bienes o de la calidad de los servicios.



El proveedor, durante la vigencia de la garantía del bien y su correcto funcionamiento, se compromete a responder por defectos o vicios ocultos en los bien(s) de que se trate, a través del siguiente mecanismo:



Por conducto del Director de la Unidad receptora del bien, del Hospital General de Zona Número 144 Camas. Tula, Hidalgo, y/o del Administrador del Contrato, se podrá solicitar al proveedor, el canje de los bienes que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar al proveedor dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.



Cuando se presente alguno de los supuestos señalados (defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio), el proveedor deberá reparar los bienes, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, realizar el canje o reemplazo, por bienes nuevos en un plazo máximo de 14 días naturales, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. 



Lo anterior observando los plazos y procedimientos establecidos en el inciso J) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES de los presentes TÉRMINOS Y CONDICIONES.

[bookmark: _Toc162337513]J) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES



El proveedor deberá garantizar los bienes que oferte, así como su óptimo funcionamiento por el periodo mínimo indispensable “24 meses”, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.



Por lo anterior, el proveedor deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. El original de la Carta de Garantía en mención deberá ser entregada por el proveedor que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.



Asimismo, el proveedor deberá entregar conjuntamente con los bienes, escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.



Plazo para notificar al proveedor



El Instituto, por conducto del Director de la Unidad y/o del Administrador del Contrato, receptora del bien, de las Unidades Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, correspondientes en el Anexo Técnico, solicitará al proveedor, el canje, sustitución o reparación de los bienes y/o sus accesorios, que presenten defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o bien, cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio; debiendo notificar por escrito, mediante un oficio firmado por el responsable del área usuaria, en el que se indiquen las razones que se han presentado que ameritan el canje de los bienes, enviando éste al domicilio oficial de la empresa y/o por correo electrónico del proveedor indicados en el escrito libre solicitado en el último párrafo del inciso j) Las garantías de anticipos y cumplimiento, deberán de apegarse al numeral 4.30.1, penúltimo párrafo de estas POBALINES dentro del periodo de 5 días hábiles siguientes al momento en que se haya tenido conocimiento de alguno de los supuestos antes mencionados.



La existencia de refacciones, en su caso.



El proveedor se compromete a garantizar durante la vigencia de la garantía de los bienes y su óptimo funcionamiento, la existencia de refacciones y accesorios, según sea el caso, para los bienes entregados y a mantener existencias de estas refacciones por cada partida durante el periodo de “24 meses”.



Posterior al vencimiento de la garantía, el proveedor deberá procurar, durante un período mínimo de 3 (tres) años la existencia de refacciones al Instituto para los bienes motivo del procedimiento y a mantener existencias de estas refacciones durante el periodo antes señalado, mediante carta compromiso en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal, dirigida al Administrador del Contrato.  



Plazo y condiciones de canje o devolución del bien.



Cuando se presenten fallas, defectos a simple vista o de fabricación, especificaciones distintas a las establecidas en el contrato identificadas posterior a la entrega o calidad inferior a la propuesta, vicios ocultos o cuando el área usuaria manifieste alguna queja en el sentido de que el uso del bien puede afectar la calidad del servicio, por conducto del Director de la Unidad receptora del bien, del Hospital General de Zona Número Hospital General de Zona Número 144 Camas, Tula, Hidalgo y/o del Administrador del Contrato, deberá solicitar al proveedor la reparación de los bienes y/o sus accesorios a través del mantenimiento correctivo que corresponda, cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles o bien, a través del canje o reemplazo por bienes nuevos en un plazo máximo de 14 días naturales, a entera satisfacción del Instituto, contando a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía con la que se adquirió el bien. 



Cuando las fallas en el equipo, que genere la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más de la atención programado a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para la determinación de las sanciones que correspondan. Lo anterior con independencia a los servicios de mantenimiento correctivo que proporcione el proveedor adjudicado. Lo anterior no será aplicable cuando la falle se origine por una incorrecta operación del equipo por el personal del Instituto, de acuerdo con los establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente acreditado por proveedor adjudicado.



Periodo de garantía



El proveedor deberá garantizar los bienes que oferte y su óptimo funcionamiento por un periodo obligatorio de “24 meses”, misma que será exigible por el Instituto a partir de la entrega de los bienes a entera satisfacción del Instituto en la Unidad Médica de destino final de los bienes y hasta el cumplimiento del periodo correspondiente.



Por lo anterior, el proveedor deberá integrar a su oferta, copia simple de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento, en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal de la empresa o proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. 



El original de la Carta de Garantía en mención deberá ser entregada por el proveedor que resulte adjudicado durante el acto de entrega recepción de los bienes, debiendo ésta corresponder a la integrada en la propuesta técnica correspondiente.



Tiempos máximos de reparación o atención de fallas.



Durante la vigencia de la Garantía de los Bienes y sus accesorios de “24 Meses” los bienes objeto del presente requerimiento de compra), a partir de la entrega de los bienes entera satisfacción del Instituto, el proveedor deberá asegurar su óptimo funcionamiento y en su caso, deberá reparar los bienes cuando así proceda, en un plazo máximo de 5 días hábiles o bien, reemplazarlos por bienes nuevos, a entera satisfacción del Instituto, en un plazo no mayor de 14 días naturales, en ambos casos, el plazo contará a partir de la fecha de notificación por parte del Instituto, siempre que se encuentre vigente la garantía que otorga el fabricante sobre el bien.



En caso que la reparación de los bienes supere los “Tiempos máximos de reparación o atención de fallas” el servicio no deberá ser interrumpido, por lo que el proveedor, en tanto realiza el canje o reemplazo del bien, deberá proporcionar un mueble que cuente con las mismas funciones y/o características en calidad de préstamo, presentando los certificados que correspondan, en tanto concluya la reparación o atención de fallas de que se trate, todos los gastos generados por la operación de dicho equipo, correrán por cuenta del Proveedor. 



Con independencia a lo establecido en los párrafos anteriores, cuando las fallas en el equipo generen la suspensión de la operación y servicio al que este destinado, provocando la afectación en un 30% o más en la atención programada a la derechohabiencia, en un periodo de 3 meses, se procederá a la recisión del contrato y el inicio de los procedimientos ante la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno para la determinación de las sanciones que correspondan.  



Lo anterior no será aplicable cuando la falla se origine por una incorrecta operación del mobiliario administrativo por el personal del Instituto, de acuerdo con lo establecido en el manual de operación correspondiente y debidamente comprobado por proveedor adjudicado.



Garantía de mano de obra y/o partes



La garantía del bien y su óptimo funcionamiento incluye en su cobertura, los trabajos de instalación y materiales en caso de requerirse, así como los trabajos de reparación y las partes sustituidas de los bienes en los mantenimientos respectivos.



GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO



El licitante ganador, para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato adjudicado, deberá presentar fianza expedida por afianzadora debidamente constituida en términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del contrato (indivisible), sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social. APENDICE NO. 6 (SEIS): FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”.



La garantía de cumplimiento a las obligaciones del contrato se liberará mediante autorización por escrito por parte del Instituto en forma inmediata, siempre y cuando el licitante adjudicado haya cumplido a satisfacción del Instituto, con todas las obligaciones contractuales. 



No obstante, lo anterior, en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 días UMA, el licitante ganador podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, mediante cheque certificado, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento), del monto máximo del contrato, sin considerar el Impuesto al Valor Agregado, a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con el procedimiento siguiente:



1. El cheque debe expedirse a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social.

1. Dicho cheque deberá ser resguardado, a título de garantía, en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en, Boulevard Luis Donaldo Colosio N.° 4604 Fraccionamiento El Palmar II, C.P.42088, Pachuca de Soto Hidalgo.

1. El cheque será devuelto a más tardar el segundo día hábil posterior a que el Instituto constate el cumplimiento del contrato. En este caso, la verificación del cumplimiento del contrato por parte del Instituto deberá hacerse a más tardar el tercer día hábil posterior a aquél en que el proveedor de aviso de que el servicio fue prestado de conformidad.

Esta garantía deberá presentarse a más tardar, dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de firma del contrato. 



De conformidad con el artículo 81, fracción II, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, la aplicación de la garantía de cumplimiento se hará efectiva por el monto total de la obligación garantizada.  



Una vez cumplidas las obligaciones del proveedor a satisfacción del Instituto, el servidor público facultado procederá inmediatamente a extender la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que se dé inicio a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo y cumplimiento del contrato.



Nota: (en el supuesto de que el monto del contrato adjudicado sea igual o menor a 900 (novecientos) UMAS el proveedor podrá presentar la garantía de cumplimiento de las obligaciones estipuladas en este contrato en los términos que anteceden o bien, mediante cheque certificado, de caja o en su caso efectivo, debiéndose insertar el texto siguiente:)



Garantía de cumplimiento del contrato.- Con fundamento en el numeral 5.5.5.1. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social el proveedor se obliga a otorgar, dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir del día siguiente a la  firma de este instrumento, una garantía de cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas del contrato, la garantía de cumplimiento que entregue el proveedor en aquellos contratos cuyo importe sea igual o menor a 900 (novecientos) UMAS, podrá otorgarse mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cheque certificado o de caja, depósito de dinero ante el Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la cláusula segunda del contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado; para el caso de aquellos contratos cuyo importe sea superior a 901 (novecientos un) UMAS, deberá otorgarse mediante póliza de fianza expedida por compañía autorizada en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ante el Instituto por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) sobre el importe que se indica en la cláusula segunda del modelo de contrato, sin considerar el impuesto al valor agregado.

[bookmark: _Toc162337515]K) Precisar la forma de pago para lo cual deberán especificar el tipo de moneda y si se realizará en una sola exhibición o en pagos progresivos conforme a las entregas programadas en el contrato respectivo.



La forma de pago se efectuará por BIENES DEVENGADOS conforme a lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y  al  Artículo  139 de su Reglamento, así como  lo detallado en los términos  y  condiciones que forman parte del presente instrumento jurídico y a lo establecido en el  numeral 4.24.4 inciso k)  de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de  Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El Instituto realizará el pago por la entrega de los bienes; mediante transferencia electrónica de fondos, a través del esquema electrónico Interbancario que el IMSS tiene en operación, a menos que “EL PROVEEDOR” acredite en forma fehaciente la imposibilidad para ello, para lo cual se insertará en los contratos lo siguiente:

 “EL PROVEEDOR” acepta que el IMSS le efectúe el pago a través de transferencia electrónica, para tal efecto proporciona la cuenta número ________ CLABE _____ DEL BANCO ____ SUCURSAL _____ a nombre de (“EL PROVEEDOR”).

 A efecto del párrafo anterior, “EL PROVEEDOR” deberá presentar en las oficinas de Tesorería ubicadas en Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento el Palmar II, Fracción II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088, en horario de 8:30 a 13:00 horas, la siguiente documentación:

 PERSONAS FÍSICAS:

· Escrito libre firmado, donde solicite la inclusión en el esquema de pago electrónico detallando: Domicilio fiscal, Colonia, ciudad, C.P., Teléfono, RFC, Institución bancaria, Núm. de cuenta, Plaza, sucursal, Número de Proveedor, Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE), correo electrónico.

· Para cotejo: original y copia del estado de cuenta reciente (últimos dos meses) donde aparezca la CLABE interbancaria.

· Copia de credencial de elector

· RFC

· Comprobante de domicilio reciente (últimos dos meses).

· En el caso específico de cuenta con BANAMEX, por política del banco, se solicita copia del plástico del lado frontal, ya que la numeración es necesaria para ingresar a la consulta de sus transferencias.



 PERSONAS MORALES:

· Escrito libre en papel membretado de la empresa, firmado por el apoderado legal, donde solicite la inclusión en el esquema de pago electrónico detallando: Domicilio fiscal, Colonia, ciudad, C.P., Teléfono, RFC, Nombre del apoderado legal, Institución bancaria, Núm. de cuenta, Plaza, sucursal, Número de Proveedor, Clave Interbancaria Estandarizada (CLABE), correo electrónico.

· Para cotejo: original y copia del estado de cuenta reciente (últimos dos meses) donde aparezca la CLABE interbancaria.

· Acta constitutiva y poder notarial del representante legal, para actos administración o el que le otorgue facultades para firmar el contrato. 

· Identificación Oficial del apoderado legal.

· RFC empresarial

· Comprobante de domicilio reciente (últimos dos meses).

· En el caso específico de cuenta con BANAMEX, por política del banco, se solicita copia del plástico del lado frontal, ya que la numeración es necesaria para ingresar a la consulta de sus transferencias.

 El pago se depositará en la fecha programada de pago, si la cuenta bancaria de ”EL PROVEEDOR” está contratada con BANAMEX, HSBC, BANORTE, SANTANDER o SCOTIABANK, si la cuenta pertenece a un banco distinto a los mencionados, el IMSS realizará la instrucción de pago en la fecha programada, y su aplicación se llevará a cabo el día hábil siguiente, de acuerdo con lo establecido por el CECOBAN.

 El pago se realizará en pesos mexicanos, o en su caso se podrá hacer el pago en moneda extranjera, siempre que lo indique “EL PROVEEDOR” al momento de cotizar los bienes. El pago se podrá realizar en una sola exhibición o en pagos parciales a decisión de ”EL PROVEEDOR” adjudicado, únicamente por partida completamente entregada, siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestal. El pago se realizará en los plazos normados por la Dirección de Finanzas, conforme a el “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la Constitución, Modificación, Cancelación, Operación y Control de Fondos Fijos” http://172.24.81.43/anexo2adm/Consulta_de_Anexo_3list.php ,  sin que estos rebasen los 17 (diecisiete) días hábiles, en términos de los artículos 73 de la LAASSP y 134 del RLAASSP,  es decir a partir del envió y verificación de la factura respectiva a través de la plataforma, así como la entrega física en que “EL PROVEEDOR” presente en las áreas financieras, el original del CFDI que reúna los requisitos fiscales, establecidos en la Ley de la materia y en la que se indique el servicio prestado,  número de proveedor, número de contrato, debidamente validado por el ADMINISTRADOR DEL CONTRATO misma que deberá ser entregada en el Departamento de Presupuesto, Contabilidad y  Erogaciones, ubicado Boulevard Luis Donaldo Colosio No. 4604, Fraccionamiento el Palmar II, Fracción II, Pachuca de Soto, Hidalgo, C.P. 42088, en horario de 8:00 a 13:00 horas. 













FINAT 12411003



		REQUERIMIENTO PARA EL PAGO

		FIRMA DE AUTORIZACIÓN



		

· Representación impresa del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), que cumplan con los requesitos establecidos en el Articulo 29-A del Codigo Fiscal de la Federación, en la que se indique



· Número de proovedor

· Número de contrato

· Número de pedido

· Número de ID N Recepción



· Opinion del cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social (IMSS), positiva y vigente.



		







Persona administradora del contrato







“EL PROVEEDOR”, que tenga cuentas liquidas y exigibles a su cargo por concepto de cuotas obrero patronales, conforme a los previsto en el artículo 40 B de la Ley del Seguro, acepta que el IMSS las compense con el o los pagos que tenga que hacerle por concepto de contraprestación por la adquisición de bienes.

En caso de que “EL PROVEEDOR” presente su factura con errores o deficiencias, el plazo de pago se ajustará en términos del artículo 135 del Reglamento de la LAASSP. 

El personal del Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones no podrá devolver el CFDI  presentado por errores que no afecten la validez fiscal del documento o por  causas imputables a “EL INSTITUTO”.

Así mismo se solicita al licitante expedir factura correspondiente máximo 5 días hábiles posteriores a la verificación y aceptación de la ejecución del servicio, que cumpla con las especificaciones requeridas, en términos del artículo 72 de LAASSP, evitando el diferimiento de la entrega de los documentos soportes.

 “EL PROVEEDOR”  deberá expedir sus facturas en el esquema de facturación electrónica, la recepción de las mismas será a través del Portal de Servicios a Proveedores, y deberán ser proporcionadas en su formato XML; la validez de las mismas será determinada durante la carga y únicamente las facturas fiscalmente validas serán procedentes para pago. “EL PROVEEDOR” deberá proporcionar a las áreas financieras una representación impresa de la misma que cumpla con las especificaciones normadas por el SAT, la representación impresa por sí misma no será sustento para pago si no se hace la carga del XML del cual se originó o si la misma no es una representación fiel del XML origen.

 Los proveedores que celebren contratos de cesión de derechos de cobro, deberán notificarlo al Instituto, con un mínimo de 5 (cinco) días naturales anteriores a la fecha de pago programada, entregando invariablemente una copia de los contra-recibos cuyo importe se cede, además de los documentos sustantivos de dicha cesión, de igual forma los que celebren contrato de cesión de derechos de cobro a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., institución de Banca de Desarrollo.

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por “EL PROVEEDOR” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de los  gastos financieros a que hace referencia el artículo 73 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

 El pago por la entrega de los bienes  quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso o deductivas por cumplimiento parcial o deficiente de los bienes.

 En caso de aplicar, el contrato deberá señalar que “EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor del IMSS por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso o deficiencia de los bienes.

 “EL PROVEEDOR”, deberá expedir sus comprobantes fiscales digitales en el esquema de facturación electrónica, con las especificaciones normadas en los artículos 29 y 29-A del CFF, por el SAT a nombre del IMSS, con registro federal de contribuyentes IMS421231I45, domicilio en Avenida Paseo de la Reforma, Núm. 476, colonia Juárez, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

“EL PROVEEDOR”, para cada uno de los pagos que efectivamente reciba, de acuerdo con esta cláusula, deberá de expedir a nombre de “EL INSTITUTO”,  el CFDI con complemento para la recepción de pagos”, también denominado “recibo electrónico de pago”, el cual elaborará dentro de los plazos establecidos para las disposiciones fiscales vigentes y lo cargará en el portal de servicios a proveedores de la página de “EL INSTITUTO”.

 En ningún caso se deberá autorizar el pago por la entrega de los bienes, si no se ha determinado, calculado y notificado a “EL PROVEEDOR” las penas convencionales  o deducciones pactadas en el presente contrato, así como su registro y validación en el Sistema FINAT.

“EL PROVEEDOR” deberá entregar el CFDI a favor de “EL INSTITUTO” por el importe de la aplicación de la pena convencional por atraso. 

 Las Unidades Responsables del Gasto (URG) deberán registrar el contrato y su dictamen presupuestal en el Sistema FINAT para el trámite de pago correspondiente. 

 Los administradores el contrato serán quienes darán la autorización para que la Dirección de Finanzas proceda a su pago de acuerdo con lo normado en el anexo “Cuentas Contables” del “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de documentos presentados para trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación operación y control de fondos fijos”.

 Para los casos en que no se formalice el contrato, el fallo o notificación de la adjudicación será el documento con el cual procederá el pago respectivo de los bienes entregados, únicamente para el periodo comprendido entre el fallo y la fecha en que debió formalizarse el contrato. Para efectos de lo anterior, el Área Contratante encargada de elaborar el contrato deberá informar al Administrador del Contrato, en su caso, en un plazo no mayor a 24 horas posteriores al vencimiento del plazo para formalización del instrumento legal, de la falta de formalización del mismo, a efecto de que se realicen las gestiones que correspondan para no recibir bienes.

“EL PROVEEDOR” se obliga a no cancelar ante el SAT los CFDI a favor del IMSS previamente validados en el Portal de Servicios a Proveedores, salvo justificación y comunicación por parte del mismo al Administrador del Contrato para su autorización expresa, debiendo éste informar a las áreas de trámite de erogaciones de dicha justificación y reposición del CFDI, en su caso.

“EL PROVEEDOR” podrá optar por cobrar a través de factoraje financiero conforme al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo con “EL INSTITUTO”.

En caso de que “EL PROVEEDOR” reciba pagos en exceso  deberán reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa que establezca la Ley de Ingresos de la Federación,  a más tardar dentro de los treinta días naturales siguientes a los que les sea requerido el pago. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago,  hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de “EL INSTITUTO”.

Los administradores del contrato llevarán a cabo la valoración de la procedencia de pago por concepto de gastos no recuperables conforme a lo previsto en los artículos 147 y 150 del RLAASSP en relación con los artículos 51, 67, 78  y 80, segundo párrafo de la LAASSP, previa solicitud por escrito a “EL PROVEEDOR”, acompañada de los documentos siguientes:



· Copia de la Identificación vigente con fotografía y firma de la persona que haya realizado los trámites relacionados con el procedimiento de contratación.



· El CFDI que reúna los requisitos de los artículos  29 y 29-A del CFF, 37 al 40 del RCFF y, en su caso la Resolución de la Miscelánea Fiscal del Ejercicio que corresponda.



· La solicitud la realizará a los administradores del contrato para la determinación de la procedencia de pago, y en su caso, elaborar el finiquito y remitirlo para el pago respectivo a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, dependientes de la Dirección de Finanzas, o ante la Jefatura de Servicios de Finanzas o de la UMAE correspondiente. 

 

El pago por la prestación del servicio quedará condicionado proporcionalmente al pago que “EL PROVEEDOR” deba efectuar por concepto de penas convencionales por atraso y/o por concepto de deducciones. En ambos casos El INSTITUTO” realizará las retenciones correspondientes sobre el CFDI que presente para pago. En el entendido de que en el supuesto de que sea rescindido el presente contrato, no procederá el cobro de dichas penalizaciones, ni la contabilización de las mismas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del RLAASSP. 

Al notificar al proveedor la aplicación de una pena convencional, el Administrador del Contrato deberá solicitar a las áreas de contabilidad en Órganos Normativos, OOAD o en UMAE la emisión del CFDI de ingreso por dicho concepto y entregarlo al proveedor para que se compense contra los adeudos que tenga el IMSS para con “EL PROVEEDOR” o, para que en su defecto, este  proceda a pagar al IMSS la pena convencional.

“EL PROVEEDOR”, durante la vigencia del presente contrato, se obliga a encontrarse al corriente de su obligación fiscal en materia de seguridad social, por lo que al presentar al “EL INSTITUTO”, el CFDI respectivo deberá estar la “Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social”, vigente y positiva, la cual puede ser consultada a través de la página electrónica https://www.gob.mx/tramites/cumplimiento-obligaciones, en los términos requeridos por “EL INSTITUTO”. 

 Cuando  la “Opinión de Cumplimiento de Obligación en Materia de Seguridad  Social” sea positiva y vigente a la fecha que se presentó  a la Jefatura de Servicios de Finanzas, a través del Área de Trámite de Erogaciones, continuará el trámite de pago  a “EL PROVEEDOR”  respectivo.

 El del Área de Trámite de Erogaciones, al  momento de revisar  la documentación  presentada  para  cobro, deberá verificar que  la “Opinión de Cumplimiento de Obligación en Materia de Seguridad  Social” sea positiva y vigente y en caso contrario devolverá la documentación e informará a “EL PROVEEDOR” que deberá obtener  la citada Opinión positiva y vigente.

 Los bienes cuya recepción no generen alta a través del SAI o el FINAT  de manera  electrónica, deberán contener la firma de recepción y de autorización para  el trámite  de pago  de acuerdo  a lo establecido en  “Procedimiento para la recepción, glosa y aprobación de  documentos  presentados  para  trámite de pago y la constitución, modificación, cancelación operación y control de fondos fijos” Vigente, así como el Acta de Entrega-Recepción, según corresponda .





L) Establecer los mecanismos de comprobación, supervisión y verificación de los bienes o de los servicios contratados y efectivamente prestados, así como del cumplimiento de las requisiciones de cada entregable.



El proveedor deberá entregar capacitar, instalar y poner en operación los bienes suministrados, conforme a lo señalado en el ANEXO TÉCNICO y TERMINOS Y CONDICIONES en el “EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.”,  para lo cual el proveedor  deberá coordinarse  vía Correo Electrónico con el Director de la Unidad receptora del bien, de las Unidades Médicas del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Hidalgo, y/o Administrador del Contrato o quién éste designe, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte  del Administrador del Contrato o Director de la Unidad, a fin  de que se le indique  la fecha  en que la Unidad Médica se encuentre en condiciones  de recibir  los bienes a entera satisfacción.



Para la instalación de los bienes, el proveedor deberá informar por escrito y/o correo electrónico dirigido al Administrador de Contrato y Director de la Unidad receptora del bien, con un mínimo de dos días naturales para el Instituto, anterior a la fecha en que se programe la entrega y puesta en operación de los equipos, en horario de 08:00 a 15:00 horas y en días hábiles para el Instituto, debiendo quedar constancia de recepción de dicha comunicación por parte del Instituto. 



El proveedor deberá cubrir todos los gastos para mantener asegurados los bienes y absorber todos los riesgos, hasta la recepción de estos a entera satisfacción Del Instituto. Durante la Recepción de los bienes en el Hospital General de Zona Número 144 Camas, Tula, Hidalgo, procediendose para tal efecto con la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia:

Durante la Recepción de los bienes en el Hospital General de Zona Número 144 Camas, Tula, Hidalgo en el Anexo  Técnico, se procederá  a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad  con el contrato de referencia:

 

1. La recepción de los bienes estará sujeta a la entrega de la documentación completa descrita en el contrato correspondiente (según corresponda):



· APENDICE NO. 2 (DOS): “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN”. 

· APENDICE NO. 1 (UNO): “REMISIÓN DE PEDIDO”.

· Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos. 

· Original de la Carta de Garantía  de los bienes y sus  accesorios,  y su óptimo funcionamiento  en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal  de la empresa o proveedor, en la que se indique  clara y expresamente  el plazo de garantía de los bienes ofertados  y su óptimo funcionamiento, (o su extensión), así como, que la garantía responde  a una cobertura amplia  contra vicios ocultos, defectos  de fabricación  o cualquier falla que presenten, los bienes  y sus accesorios  por el periodo establecido.  

· Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada  por el representante legal  de la empresa o proveedor, en la que se indiquen  los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos  y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico  oficial de la empresa para la comunicación  de solicitud  de reparación. 

· Original y copia de constancia de Garantías de anticipos, cumplimiento, defectos o vicios ocultos de bienes, calidad de servicios e instalación, que en su caso apliquen, las cuales deben indicar, según sea el caso.  



2. La verificación total del embarque: 



· Que las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque.

· Que los sellos de Origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o dañados por mal manejo. 

· Que no presenta daños  a simple vista.

· La cantidad  de pallets  o tarimas y/o cajas  y/o bultos.

· No exista diferencia en peso, dimensiones y material de empaque.

· Que las condiciones físicas correspondan  a la documentación presentada.

· Que los empaques  no se encuentren  mojado(s)  y/o roto(s).

· Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad  y humedad.

· La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado  por el fabricante.



3. La apertura del embarque, verificación  y puesta  en operación  del(os) bien(es):



· Existe la debida correspondencia  y congruencia  entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s).

· La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante.

· Los representantes asignados por el Instituto, de forma  conjunta con el representante facultado  del proveedor, verifican todas  y cada una de las características  y especificaciones  contenidas en  el contrato, así como las descritas  en la Descripción amplia y detallada  de los bienes ofertados.

· Se procederá a la verificación del correcto funcionamiento del bien instalado. 



El importe de los costos por el envío, maniobra de carga, descarga e instalación correrán a cuenta del proveedor por lo que formarán parte del valor de las proposiciones  económicas a presentar. El personal del Instituto intervendrá únicamente en la identificación y guía del espacio en el que los equipos deberán ubicarse.



En caso  de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida  la recepción  a entera satisfacción  del Instituto, imputable  al proveedor, de acuerdo  con lo establecido  en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento  del APENDICE NO. 3 (TRES): “ACTA ADMINISTRATIVA  CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO  DE BIENES DE INVERSIÓN” misma que deberá remitirse un original al Administrador  del Contrato  para los trámites  a que haya  lugar para las acciones legales conducentes. 



m) En caso de que se solicite el otorgamiento de anticipo, deberá señalarse el porcentaje y forma de amortización del mismo, el cual debe ajustarse a las disposiciones establecidas en los artículos 13, 45 fracciones IX y X de la LAASSP y 81 fracción V del RLAASSP, y el numeral 4.2.7 del MAAGAASSP. Así como la justificación para el otorgamiento del anticipo



No aplica. 



n) Aviso de privacidad, así como la precisión de las medidas de seguridad para el manejo de la información para bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, alineado a la política general de Seguridad de la información en materia de TIC, cuando se considere aplicable.



En atención al principio de máxima publicidad establecido en la LGTAIP y en relación a los artículos 112, 115 y 119 de dicho ordenamiento, se notifica a las personas morales participantes que no se considerará reservada o confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, como es el caso de las contrataciones gubernamentales, ya que la información se genera y registra en la Plataforma de Comrpas Gubernamentales Comrpas MX, no requiriéndose el consentimiento del titular de la información para permitir el acceso a la misma a través de una versión pública.



En ese tenor, conforme a los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la elaboración de Versiones Públicas publicados en el DOF el día 20 de mayo del 2021 y sus modificaciones 20 de marzo del 2025, para efecto de las publicaciones en versión pública, se testará la información clasificada como confidencial.



Por lo anterior, con fundamento en el artículo 56 de la LGTAIP, en relación con el artículo 70, fracción XXVIII de la LGTAIP, la información de “La Licitación”, así como la versión pública de los requisitos y de la propuesta técnica y económica que presenten los licitantes, será de carácter público una vez emitido el Fallo y publicado en “Sistema CompraNet”, conforme a los criterios emitidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 



Se informa a los licitantes el AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIONES DE BIENES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, el cual se encuentra en el ANEXO 20 (VEINTE), dicho Anexo únicamente es de carácter informativo.



o) Seguro de Responsabilidad Civil en el caso de adquisición o arrendamiento de bienes o prestación de servicios que así lo ameriten a juicio del Área Requirente y/o Técnica, misma que, bajo su responsabilidad, indicará el monto o porcentaje por el cual deberá constituirse la póliza respectiva, sin que esta pueda ser inferior al 5% (cinco por ciento) del importe total del contrato o, en su caso, del importe máximo del contrato. En estos casos, cuando el proveedor llegase a contar con una póliza de responsabilidad civil global, podrá entregar al Área Contratante el endoso que garantice el contrato o convenio que se celebre, mismo que deberá corresponder al monto o porcentaje que se hubiera establecido, sin que sea necesario exigirle la presentación, exhibición o entrega de la póliza original.



No aplica. 





























APENDICE NO. 1 (UNO): 

“REMISIÓN DEL PEDIDO”



		[image: ]

		REMISIÓN DE PEDIDO

		

No.



		

		EXPEDIENTE DE COMPRA:

		FECHA:



		PROVEEDOR:

.



		R.F.C.

		Numero Proveedor IMSS

		GRUPO Clave SAI

		PLAZO

		HOJA



		

		

		

		LUGAR DE ENTREGA:





		RENGLÓN

		CANTIDAD

		UNIDAD

		PRECIO UNITARIO

		CLAVE SAI

		DESCRIPCIÓN

		IMPORTE



		

		

		

INDICAR MARCA:



NÚMERO DE LOTE (S)

		

		

		

		



		IMPORTE: (                                   PESOS 00/100 M.N.)

		$



		DESTINO FINAL: 

ALMACÉN DELEGACIONAL

		ALTA



		DATOS COMPLEMENTARIOS: 

DELEGACIÓN ESTATAL EN HIDALGO

		







































APENDICE NO. 2 (DOS):

ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN 



Hoja ___ de ___





En la Ciudad de __________________________, siendo las __________ horas del día _________del mes: _________________ del año_______, en la Unidad Médica________________________________, en presencia de los servidores públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social y el(los) representante(s) de la empresa ____________________________________, se levanta la presente acta a fin de hacer constar la ENTREGA-RECEPCIÓN E INSTALACIÓN DEL(LOS) BIEN(ES) a entera satisfacción del Instituto de acuerdo a las especificaciones generales que se detallan a continuación:



(NOTA IMPORTANTE: En caso de detectarse algún incumplimiento o circunstancia que impida la recepción a entera satisfacción del instituto, de acuerdo a lo establecido en el contrato que ampara la adquisición del bien, deberá procederse al levantamiento del Acta Circunstanciada de Rechazo de los bienes).



I. Descripción general del(los) bien(es) recibidos:



		Proceso de adquisición:

		Contrato Número:

		Adjudicado a la empresa:

		Domicilio de la empresa:

		Teléfono de la empresa:

		Correo electrónico de la empresa:



		



		

		

		

		

		







		Equipo



		Nombre

		Marca

		Modelo

		Número serie

		Cantidad

		Clave SAI

		Clave PREI

		Servicio de ubicación final del equipo



		



		

		

		

		

		

		

		







		Equipos Accesorios*



		Nombre

		Marca

		Modelo

		Número serie

		Cantidad

		Servicio de ubicación final del equipo



		

		

		

		

		

		









(*) Son todos los equipos que acompañan al equipo principal para su funcionamiento Ejemplo: Un tomógrafo se acompaña de una estación de trabajo, inyector de medio de contraste, impresora de placas, etc., siendo estos últimos equipos accesorios.



II. Se procedió a la verificación de los siguientes aspectos, de conformidad con el contrato de referencia, se revisando y cotejando las siguientes condiciones:



A) Condiciones de empaque y embalaje del embarque:







		Condición

		SI

		NO

		Observaciones



		1.- ¿Las condiciones físicas corresponden a la lista de empaque? 

		

		

		



		2.- ¿Los sellos de origen se encuentran íntegros y no se encuentran empaques rotos, mojados o daños por mal manejo?

		

		

		



		3.- ¿Presenta daños a simple vista?

		

		

		



		4.- Cantidad de pallets o tarimas y/o cajas y/o bultos

		

		

		



		5.- ¿Existe diferencia en peso, dimensiones y material de empaque?

		

		

		



		6.- ¿Las condiciones físicas corresponden a la documentación presentada?

		

		

		



		7.- ¿Los empaques se encuentran mojado(s) y/o roto(s)?

		

		

		



		8.- ¿Presenta buenas condiciones de manejo, verticalidad, fragilidad y humedad?

		

		

		



		9.- ¿La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante?

		

		

		







B) Apertura del embarque y verificación de(los) bien(es):



		[bookmark: _Hlk61463780]Condición

		SI

		NO

		Observaciones



		1.- ¿Existe la debida correspondencia y concordancia entre lo adquirido y lo entregado en cuanto la cantidad, marca(s) y modelo(s) de acuerdo con la propuesta técnica del proveedor?

		

		

		





		2.- ¿La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante?

		

		

		





C) Puesta en operacion de(los) bien(es):

		Condición

		SI

		NO

		Observaciones



		1.- ¿La actividad se realiza de acuerdo con lo determinado por el fabricante?

		

		

		





		2.- ¿Se procedio a la verificacion del correcto funcionamiento y operacion del bien instalado?

		

		

		











III. Se procede a la recepción de la Documentación entregada al Administrador del Contrato por parte del proveedor:



· Original del pedido o contrato, incluyendo la totalidad de sus anexos.

· Dos tantos originales y tres copias de la remisión de Pedido.

· Listado en el que se detallan las características del empaque, dimensiones, peso y contenido.

· Original de la Carta de Garantía de los bienes y sus accesorios, y su óptimo funcionamiento en formato libre, en papel membretado de la empresa respectiva, firmada por el representante legal del proveedor, en la que se indique clara y expresamente el plazo de garantía de los bienes ofertados y su óptimo funcionamiento, así como, que la garantía responde a una cobertura amplia contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier falla que presenten, los bienes y sus accesorios por el periodo establecido. 

· Original de escrito en formato libre, en papel membretado, firmada por el representante legal del proveedor, en la que se indiquen los centros de servicio, la descripción de la capacidad de servicio local y regional, número de los técnicos y nivel de resolución (capacidad), su base de localización, el tiempo aproximado de respuesta para reparaciones de emergencia (dentro y fuera de horario regular), indicando el número telefónico y correo electrónico oficial de la empresa para la comunicación de solicitud de reparación.

· Para el caso de bienes de  importación, copia simple cotejada del Pedimento de importación.



NOTA: en caso de no aplicar alguno de estos procesos porque no se encuentran contemplados en el contrato respectivo, o el bien recibido no requiere alguna capacitación al personal, especificarlo claramente en este apartado:



Observaciones: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



IV. Se levanta la presente CONSTANCIA y se hacen constar la entrega-recepción  concerniente a el(los) bien(es) descrito(s) al inicio.







No habiendo otro asunto que hacer constar, se cierra la presente a las ________ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen en original, por triplicado, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Responsable del área usuaria del(os) bien(es) de la Unidad de Destino Final de los bienes para el expediente respectivo, un tanto original al proveedor y el último juego original se procede a enviar al Administrador del Contrato para su conocimiento e integración al ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE ENTREGA, RECEPCIÓN E INSTALACIÓN que se formalizará al momento de la entrega del bien(es) a entera satisfacción del Instituto (en caso de que éste último no se encuentre presente en el acto).







NOTAS IMPORTANTES:



1. LA TOTALIDAD DE LAS HOJAS QUE CONFORMEN LA PRESENTE ACTA, DEBERÁN CONTENER LA ANTEFIRMA DE LOS SERVIDORES QUE SUSCRIBEN AL FINAL DE ESTA. 

2. EN EL CASO DE QUE SE PRESENTE CAMBIO DE PERSONAL, EL RESPONSABLE DE FORMALIZAR EL ACTA SERÁ EL SERVIDOR PUBLICO QUE LLEGUE A OCUPAR EL “CARGO INDICADO”.

EL PRESENTE FORMATO CONTIENE LO MÍNIMO INDISPENSABLE Y TIENE ÚNICAMENTE CARÁCTER ORIENTATIVO MÁS NO LIMITATIVO.



		

FIRMANTES



		

Unidad Médica



		(Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes)



		Director de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)

		Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)



		



		





		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)



		Responsable del área usuaria del(os) bien(es)

		Responsable del área de Conservación de la

Unidad de Destino Final del(os) bien(es) 



		



		





		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)



		Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)

		Administrador de Contrato. 



		



		



		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

































































APENDICE NO. 3 (TRES): “ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE RECHAZO DE BIENES DE INVERSION”



“Acta administrativa circunstanciada de rechazo de bienes de inversión”



	Número consecutivo de acta: ______ año: _____



Se establece que en fecha _____________________________, los bienes se reciben en el presente acto por parte del proveedor en la Unidad                          con direccion en______________________________, de acuerdo a lo establecido en el  apartado de lugar de entrega y los Términos y Condiciones del presente procedimiento. 



		

Equipo





		Nombre 

		Marca

		Modelo

		Número serie

		Cantidad

		Clave SAI

		Clave PREI



		



		

		

		

		

		

		







De cual se cuenta con la siguiente información adicional:

		Unidad o UMAE Destino

		

		Delegación 

		



		Nombre de la empresa

		



		Dirección de la empresa

		



		Teléfono de la empresa

		

		Correo electrónico de la empresa

		



		Procedimiento de adquisición No.

		

		Contrato No.

		





El motivo del rechazo obedece a las siguientes razones que a continuación se exponen: 

		________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________







Se levanta la presente acta y se hace constar que el(los) bien(s) descrito(s) fue(ron) regresado(s) íntegramente al proveedor.

Se establece el compromiso por parte del proveedor para la nueva fecha de entrega del(os) bien(es) el día ___ del mes de ________ del año _____, siempre y cuando la nueva fecha se encuentre dentro del plazo establecido en la cláusula correspondiente para la entrega recepción del bien.



No habiendo otro asunto que hacer constar, se levanta la presente siendo  las _____ horas del día de su inicio, firmando la presente al calce y al margen tres originales, los que intervinieron en el presente evento y que se encuentran debidamente facultados para contraer las obligaciones que de éste se deriven, quedando un original en poder del Administrador de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es) para el expediente respectivo y otro se hace entrega al proveedor, y se procede a enviar el último original al Administrador del Contrato, y una copia simple al Área Contratante para su conocimiento y para los efectos legales y administrativos correspondientes.



		

FIRMANTES



		

Unidad Médica



		(Se deberá indicar la Unidad Médica de destino final de los bienes)



		Director de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)

		Administrador o Responsable Administrativo del Control de Bienes de la Unidad de Destino Final del(os) bien(es)



		



		





		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)



		Responsable del área usuaria del(os) bien(es)

		Responsable del área de Conservación de la

Unidad de Destino Final del(os) bien(es) 



		



		





		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)



		Representante(s) Legal del Proveedor asignado y facultado para la entrega del(os) bien(es)

		Administrador de Contrato. 



		



		



		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

		(Firma y matrícula)

		

		(Antefirma)

















































































APENDICE NO. 4 (CUATRO): 

“PROPUESTA TÉCNICA”

Descripción amplia y detallada de los bienes ofertados



		LICITANTE:

		

		

		

		

		

		MARCA:



		PROCEDIMIENTO:

		

		

		

		

		

		MODELO:



		PARTIDA:

		

		

		CATALOGO:



		CANTIDAD:

NOMBRE GENÉRICO:

CLAVE SAI:                      CLAVE PREI:

		

		

		FABRICANTE: 



		



ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS

		









B

“Descripción Técnica del Licitante” 

(Propuesta del Licitante)



Descripción solicitada de la Ficha Técnica del “Anexo Técnico”



A

“Especificaciones y Requisitos”

(Descripción solicitada de la Ficha Técnica del “Anexo Técnico)

























										

























 (11)

                           NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

               AUTORIZADO POR EL PARTICIPANTE	

APENDICE NO. 5 (CINCO): 

“CARTA RESPALDO DEL FABRICANTE A LA PROPOSICIÓN TÉCNICA”



(CARTA EN PAPEL MEMBRETADO Y FIRMA AUTÓGRAFA DEL FABRICANTE)





INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL HIDALGO

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO. 

PRESENTE



ADJUDICACIÓN No.  _____________________________

___________(NOMBRE) ____________, EN MI CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA _____(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL FABRICANTE)_______, MANIFIESTO QUE RESPALDO LA PROPUESTA TÉCNICA QUE PRESENTE ___(NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL DISTRIBUIDOR)____ .

ASIMISMO, ME COMPROMETO A PRESENTAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD, MÉTODOS DE PRUEBA, ASÍ COMO SUSTANCIAS DE REFERENCIA Y LOS ESTUDIOS DE ESTABILIDAD ACELERADA Y A LARGO PLAZO, ASÍ COMO LA VALIDACIÓN DE MÉTODOS DE PRUEBA DE LOS INSUMOS QUE OFERTA, EN EL MOMENTO QUE SE REQUIERA.



POR OTRA PARTE, MANIFIESTO QUE LOS PRODUCTOS CUMPLEN LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, EN LOS ARTÍCULOS APLICABLES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA FARMACOPEA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MEXICANOS Y SUS SUPLEMENTOS, EN LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, NORMAS MEXICANAS, NORMAS INTERNACIONALES, ASÍ COMO LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y A FALTA DE ÉSTAS, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE LOS BIENES OFERTADOS QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN BAJO LAS PARTIDAS Y CLAVES:





		PARTIDA

		C L A V E ( S )

		Descripción

		Presentación

		Marca

		Cantidad Total



		

		Gpo

		Gen

		Esp

		Dif

		Var

		

		Un

		Ca

		Pr

		

		



		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		







LUGAR Y FECHA





___________________________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL FABRICANTE.

APENDICE NO. 6 (SEIS):

“FORMATO PARA PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO”





MODELO DE LA PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR, ANTE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE: ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. (ENTIDADES) 



(Afianzadora o Aseguradora) 

Denominación social: __________. en lo sucesivo (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") 

Domicilio: __________________. 

Autorización del Gobierno Federal para operar: _________ (Número de oficio y fecha) 

Beneficiaria: 

(Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático), en lo sucesivo "la Beneficiaria". 

Domicilio: Boulevard Adolfo Ruiz Cortines, Col. Jardines en la Montaña, Demarcación Territorial Tlalpan, C.P 14210, Ciudad de México. 

El medio electrónico, por el cual se pueda enviar la fianza a "la Contratante" y a "la Beneficiaria": _______. 

Fiado (s): (En caso de proposición conjunta, el nombre y datos de cada uno de ellos) 

Nombre o denominación social: _____________________________. 

RFC: __________. 

Domicilio: _____________________________. (El mismo que aparezca en el contrato principal) 

Datos de la póliza: 

Número: _________________________. (Número asignado por la "Afianzadora" o la "Aseguradora") 

Monto Afianzado: _________________. (Con letra y número, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado). 

Moneda: _________. 

Fecha de expedición: ______________. 

Obligación garantizada: El cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato en los términos de la Cláusula PRIMERA de la presente póliza de fianza. 

Naturaleza de las Obligaciones: ____ (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato). 

Si es Divisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será divisible, por lo que, en caso de presentarse algún incumplimiento, se hará efectiva solo en la proporción correspondiente al incumplimiento de la obligación principal. 

Si es Indivisible aplicará el siguiente texto: La obligación garantizada será indivisible y en caso de presentarse algún incumplimiento se hará efectiva por el monto total de las obligaciones garantizadas. 

Datos del contrato o pedido, en lo sucesivo el "Contrato": 

Número asignado por "la Contratante": _________________. 

Objeto: __________________________________________. 

Monto del Contrato: (Con número y letra, sin el Impuesto al Valor Agregado) 

Moneda: _________________________________________. 

Fecha de suscripción: ______________________________. 

Tipo: (Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios, Obra Pública o servicios relacionados con la misma). 

Obligación contractual para la garantía de cumplimiento: (Divisible o Indivisible, de conformidad con lo estipulado en el contrato) 

Procedimiento al que se sujetará la presente póliza de fianza para hacerla efectiva: El previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

Competencia y Jurisdicción: Para todo lo relacionado con la presente póliza, el fiado, el fiador y cualesquier otro obligado, así como "la Beneficiaria", se someterán a la jurisdicción y competencia de los tribunales federales de ___________________ (precisar el lugar), renunciando al fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio o por cualquier otra causa. 

La presente fianza se expide de conformidad con lo dispuesto por los artículos 69, fracción II y último párrafo, y artículo 70, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 103 de su Reglamento. 

Validación de la fianza en el portal de internet, dirección electrónica www.amig.org.mx 

(Nombre del representante de la Afianzadora o Aseguradora)

CLÁUSULAS GENERALES A QUE SE SUJETARÁ LA PRESENTE PÓLIZA DE FIANZA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICIO, OBRA PÚBLICA O SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA. 

PRIMERA. - OBLIGACIÓN GARANTIZADA. 

Esta póliza de fianza garantiza el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el "Contrato" a que se refiere esta póliza y en sus convenios modificatorios que se hayan realizado o a los anexos del mismo, cuando no rebasen el porcentaje de ampliación indicado en la cláusula siguiente, aún y cuando parte de las obligaciones se subcontraten. 

SEGUNDA. - MONTO AFIANZADO. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se compromete a pagar a la Beneficiaria, hasta el monto de esta póliza, que es (con número y letra sin incluir el Impuesto al Valor Agregado) que representa el ____ % (señalar el porcentaje con letra) del valor del "Contrato". 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") reconoce que el monto garantizado por la fianza de cumplimiento se puede modificar en el caso de que se formalice uno o varios convenios modificatorios de ampliación del monto del "Contrato" indicado en la carátula de esta póliza, siempre y cuando no se rebase el ___% de dicho monto. Previa notificación del fiado y cumplimiento de los requisitos legales, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") emitirá el documento modificatorio correspondiente o endoso para el solo efecto de hacer constar la referida ampliación, sin que se entienda que la obligación sea novada. 

En el supuesto de que el porcentaje de aumento al "Contrato" en monto fuera superior a los indicados, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") se reserva el derecho de emitir los endosos subsecuentes, por la diferencia entre ambos montos sin embargo, previa solicitud del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") podrá garantizar dicha diferencia y emitirá el documento modificatorio correspondiente. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente que en caso de requerimiento, se compromete a pagar el monto total afianzado, siempre y cuando en el Contrato se haya estipulado que la obligación garantizada es indivisible; de estipularse que es divisible, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") pagará de forma proporcional el monto de la o las obligaciones incumplidas. 

TERCERA. - INDEMNIZACIÓN POR MORA. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora"), se obliga a pagar la indemnización por mora que en su caso proceda de conformidad con el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. 

CUARTA. - VIGENCIA. 

La fianza permanecerá vigente hasta que se dé cumplimiento a la o las obligaciones que garantice en los términos del "Contrato" y continuará vigente en caso de que "la Contratante" otorgue prórroga o espera al cumplimiento del "Contrato", en los términos de la siguiente cláusula. 

Asimismo, esta fianza permanecerá vigente durante la substanciación de todos los recursos legales, arbitrajes ojuicios que se interpongan con origen en la obligación garantizada hasta que se pronuncie resolucióndefinitiva de autoridad o tribunal competente que haya causado ejecutoria.

De esta forma la vigencia de la fianza no podrá acotarse en razón del plazo establecido para cumplir la o las obligaciones contractuales. 

QUINTA. - PRÓRROGAS, ESPERAS O AMPLIACIÓN AL PLAZO DEL CONTRATO. 

En caso de que se prorrogue el plazo originalmente señalado o conceder esperas o convenios de ampliación de plazo para el cumplimiento del contrato garantizado y sus anexos, el fiado dará aviso a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora"), la cual deberá emitir los documentos modificatorios o endosos correspondientes. 

(La "Afianzadora o la "Aseguradora") acepta expresamente garantizar la obligación a que esta póliza se refiere, aún en el caso de que se otorgue prórroga, espera o ampliación al fiado por parte de la "Contratante" para el cumplimiento total de las obligaciones que se garantizan, por lo que no se actualiza el supuesto de extinción de fianza previsto en el artículo 179 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que se entienda novada la obligación. 

SEXTA. - SUPUESTOS DE SUSPENSIÓN. 

Para garantizar el cumplimiento del "Contrato", cuando concurran los supuestos de suspensión en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, "la Contratante" deberá emitir el o las actas circunstanciadas y, en su caso, las constancias a que haya lugar. En estos supuestos, a petición del fiado, (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") otorgará el o los endosos conducentes, conforme a lo estatuido en el artículo 166 de la Ley 

de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para lo cual bastará que el fiado exhiba a (la "Afianzadora o a la Aseguradora") dichos documentos expedidos por "la Contratante". 

El aplazamiento derivado de la interposición de recursos administrativos y medios de defensa legales, no modifica o altera el plazo de ejecución inicialmente pactado, por lo que subsistirán inalterados los términos y condiciones originalmente previstos, entendiendo que los endosos que emita (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por cualquiera de los supuestos referidos, formarán parte en su conjunto, solidaria e inseparable de la póliza inicial. 

SÉPTIMA. - SUBJUDICIDAD. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") realizará el pago de la cantidad reclamada, bajo los términos estipulados en esta póliza de fianza, y, en su caso, la indemnización por mora de acuerdo a lo establecido en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aun cuando la obligación se encuentre subjúdice, en virtud de procedimiento ante autoridad judicial, administrativa o tribunal arbitral, salvo que el fiado obtenga la suspensión de su ejecución, ante dichas instancias. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") deberá comunicar a "la Beneficiaria" de la garantía, el otorgamiento de la suspensión al fiado, acompañándole las constancias respectivas que así lo acrediten, a fin de que se encuentre en la posibilidad de abstenerse del cobro de la fianza hasta en tanto se dicte sentencia firme. 

OCTAVA. - COAFIANZAMIENTO O YUXTAPOSICIÓN DE GARANTÍAS. 

El coafianzamiento o yuxtaposición de garantías, no implicará novación de las obligaciones asumidas por (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") por lo que subsistirá su responsabilidad exclusivamente en la medida y condiciones en que la asumió en la presente póliza de fianza y en sus documentos modificatorios. 

NOVENA. - CANCELACIÓN DE LA FIANZA. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") quedará liberada de su obligación fiadora siempre y cuando "la Contratante" le comunique por escrito, por conducto del servidor público facultado para ello, su conformidad para cancelar la presente garantía. 

El fiado podrá solicitar la cancelación de la fianza para lo cual deberá presentar a (la "Afianzadora" o la "Aseguradora") la constancia de cumplimiento total de las obligaciones contractuales. Cuando el fiado solicite dicha cancelación derivado del pago realizado por saldos a su cargo o por el incumplimiento de obligaciones, deberá presentar el recibo de pago correspondiente. 

Esta fianza se cancelará cuando habiéndose cumplido la totalidad de las obligaciones estipuladas en el "Contrato", "la Contratante" haya calificado o revisado y aceptado la garantía exhibida por el fiado para responder por los defectos, vicios ocultos de los bienes entregados y por el correcto funcionamiento de los mismos o por la calidad de los servicios prestados por el fiado, respecto del "Contrato" especificado en la carátula de la presente póliza y sus respectivos convenios modificatorios. 

DÉCIMA. - PROCEDIMIENTOS. 

(La "Afianzadora" o la "Aseguradora") acepta expresamente someterse al procedimiento previsto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas para hacer efectiva la fianza. 

DÉCIMA PRIMERA. -RECLAMACIÓN 

"La Beneficiaria" podrá presentar la reclamación a que se refiere el artículo 279, de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en cualquier oficina, o sucursal de la Institución y ante cualquier apoderado o representante de la misma. 

DÉCIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES APLICABLES. 

Será aplicable a esta póliza, en lo no previsto por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas la legislación mercantil y a falta de disposición expresa el Código Civil Federal.

















APENDICE NO. 7 (SIETE):

"ORDEN DE SUMINISTRO"

		

		

		

		ÓRGANO DE OPERACIÓN

 

ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA HIDALGO 

JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
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		Número consecutivo de Orden de suministro:



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Fecha de emisión:

		 



		Razón Social del proveedor:

		 



		Número de procedimiento y/o contrato:

		 

		 

		 

		 



		Plazo de entrega:

		 



		Unidad Médica:

		 



		Dirección de Entrega:

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Partida

		PREI

		SAI

		Descripción

		Cantidad Mínima total

		Cantidad Máxima total

		Cantidad Solicitada en esta Orden solicitud de servicio

		Cantidad Acumulada Solicitada

		Porcentaje Acumulado Solicitado

		Precio Unitario c/IVA

		Cantidad

		Importe



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Total con IVA

		 $                       -   



		

		

		Ing. Fernando Mendoza Zamora

		

		

		

		

		

		



		

		

		Adiministrador del contrato

		

		Representante legal
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		Apendice No. 7.A (SIETE.A) REQUERIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE “EQUIPAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 144 CAMAS EN EL MUNICIPIO DE TULA DE ALLENDE, HGO.”



		Partida		Clave PREI		Descripción		Cantidad de Bienes		Presentación 

		1		000000000020092		COLGADOR  PARA UTENSILIOS  DE  COCINA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 25 CM, ALTURA 30 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 60 KG. DESCRIPCION TECNICA: PERFORACIONES EN SOLERA HECHAS DE 6.3 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO PARA LA SUJECION EN MURO; ESTRUCTURA FABRICADA EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 25.4 MM (1 PULGADA) DE ANCHO; GANCHOS PARA UTENSILIOS FABRICADOS EN SOLERA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, DE 3.1 MM (1/8 DE PULGADA) DE ESPESOR X 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE ANCHO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308  I  DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.		1.00		PIEZA

		2		000000000020388		ARCHIVERO 4 GAVETAS CON FRENTES EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 100 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18; CUERPO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20, CON REFUERZOS DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18; BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20; GAVETAS FABRICADAS EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA, CORREDERAS TELESCOPICAS DE EXTENSION TOTAL Y TOPE ANTI EXTRACCION CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG ( POR PAR DE CORREDERAS), JALADERAS DE GAVETAS FABRICADAS EN ALUMINIO CON LA LONGITUD DE  LA MITAD DE UN CAJON; REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1 ) DE DIAMETRO Y CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 ) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO ROLADO EN FRIO Y ACERO ROLADO EN CALIENTE DECAPADO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; TABLEROS FORRADOS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION; ALUMINIO ANODIZADO NATURAL; REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO ACERO ROLADO EN CALIENTE DECAPADO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. CERTIFICADOS: DE ETIQUETADO, NOM-050-SCFI- VIGENTE, INFORMACION COMERCIAL - ETIQUETADO GENERAL DE PRODUCTOS; DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES; DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001   VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS, SCS   RECYCLED CONTENT STANDARD   VIGENTE, ESTANDAR  DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO, FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE., GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA; DE EMANACION DE VAPORES PARA LAMINADOS Y ADHESIVOS, UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1, PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACABADOS Y MOBILIARIO; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS  BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC  DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE, ESTANDAR DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MINIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO), GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA, ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCION DE LOS LAMINADOS DECORATIVOS DE ALTA		112.00		PIEZA

		3		000000000020400		ESCRITORIO MODULAR  TIPO BALA  DE 180 CM SIN LATERAL. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. SOPORTERIA, COLUMNA Y BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. FALDON DE CORTESIA DE 35 CM DE ALTURA, DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON PERFORACIONES DE  8 MM DE DIAMETRO. PORTATECLADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14, SISTEMA DE ELEVACION Y BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL, COLOR NEGRO. PEDESTAL FIJO DE 40 X 60 X 65 CM (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20. JALADERAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. REGATON EN DURALUMINIO DE 82 MM (3.1/4 ), ALTURA  AJUSTABLE, ACABADO  ANTIDERRAPANTE. SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLASTICO CALIBRE NO.14, COLOR GRIS FRIO 2 U. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2 U CODIGO PANTONE. TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO ASTM A-240, ACERO NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.		8.00		PIEZA

		4		000000000020002		MESA RECTANGULAR DE JUNTAS PARA 10 PERSONAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 300 CM, ANCHO 120 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA FABRICADA EN TABLEROS DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM DE ESPESOR CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M CUBICOS, CON CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC CON 2 MM DE ESPESOR TERMO FUSIONADA. CON CANALETA CENTRAL DE 8 CM DE ANCHO  X  240 CM DE LARGO PARA PASE DE CABLEADO ENMARCADA PERIMETRALMENTE PARA PROTECCION, FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304; ESTRUCTURA COMPUESTA POR 2 MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE  U  CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 16; REFUERZO METALICO HORIZONTAL PARA ESTRUCTURAR Y UNIR LAS COLUMNAS Y CUBIERTA, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE  U  CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 16; REGATONES FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1  ) DE DIAMETRO Y BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1  ) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: TABLEROS FORRADOS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION; CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION; LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA UNIDA POR  PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADA CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.		32.00		PIEZA

		5		000000000020006		PORTAROTAFOLIO CON PIZARRON. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 80 CM, LONGITUD ABATIBLE 60 CM, ALTURA TOTAL 180 CM,  CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL ABATIBLE PLEGABLE FABRICADO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINIO, CON ALTURA AJUSTABLE DE 50.8 X 25.4 MM (2 X1 ). ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS CADENA PARA CONTROL DE ABERTURA. SEGURO PARA FIJAR POSICION  DEL TABLERO. BARRA SUJETADORA DEL MATERIAL DE PRESENTACION. PORTA MARCADOR EN LA BASE DEL MARCO. TABLERO GIRATORIO FABRICADO EN ALUMINIO. TABLERO FIJO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO  DE 70 X 100 CM DE DOS VISTAS. REGATONES FIJOS DE HULE SINTETICO. ACABADOS: ALUMINIO  ANODIZADO MATE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO PORCELANIZADO Y ESMALTADO AL FUEGO. EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.		28.00		PIEZA

		6		000000000020057		CARRO TRANSPORTADOR DE ROPA HUMEDA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 65 CM, ANCHO 65 CM,  ALTO 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: RECIPIENTE COMPUESTO POR CUERPO DE PLASTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, LLAVE DE PASO DE CUADRO (DESAG E), ASIDERAS CON PROTECCION DE FILOS Y TOPES INFERIORES DE APOYO INTEGRADO; ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 DE 32 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; ESTRUCTURA A BASE DE PERFIL EN ANGULO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 50.8 X 50.8 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS), PROVISTO DE REFUERZO TRANSVERSAL; TOPE PROTECTOR FABRICADO EN NEOPRENO; RUEDAS FRONTALES GIRATORIAS FABRICADAS EN HULE DE 127 MM (5 PULGADAS) DE DIAMETRO; RUEDAS TRASERAS FIJAS FABRICADAS EN HULE DE 127 MM (5 PULGADAS) DE DIAMETRO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO; FIBRA DE VIDRIO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA HORNEADA; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE  ENSAMBLE: TOPE PROTECTOR UNIDO A LA CARA EXTERIOR DE LA ESTRUCTURA BASE EN TODO SU PERIMETRO; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO  INOXIDABLE TIPO 308  I  DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.		11.00		PIEZA

		7		000000000020093		DEPOSITO DE PAN. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 70 CM, FONDO 70 CM, ALTURA  90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA CON DEPOSITO INTEGRADO FABRICADO EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16; ENVOLVENTE FABRICADA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18; ESTRUCTURA INTERIOR EN SENTIDO VERTICAL Y HORIZONTAL (BASE) FABRICADA EN PERFILES TUBULARES DE 32 X 32 MM (1 1/4 PULGADAS X 1 1/4 PULGADAS); RUEDAS: 2 RUEDAS FIJAS Y 2 GIRATORIAS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALERADO DE 10 MM (4 PULGADAS) DE DIAMETRO CON LLANTAS DE HULE MACIZO NATURAL O SINTETICO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE  ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308  I  DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.		1.00		PIEZA

		8		000000000020369		APARCADOR PARA 13 BICICLETAS LARGO 330 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. ESTRUCTURA EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO.14 DE 50.8 MM (2 ) DE DIAMETRO, CON DISEÑO EN FORMA ONDULADA, CON PREPARACIONES EN LOS EXTREMOS PARA FIJARSE AL PISO. PLACA EN FORMA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE, DE 6.3 MM (1/4 ) DE ESPESOR CON ORIFICIO CENTRAL, CON ACABADO PULIDO MATE. ELEMENTO DE FIJACION Y ANCLAJE AL PISO EN BARRA REDONDA MACIZA DE ACERO INOXIDABLE, DE 15.8 MM (5/8 ) DE DIAMETRO UNIDA AL TUBO DE LA ESTRUCTURA. SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (PARA EVITAR FLEXION) EN TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE  NO.14, DE 38 MM DE DIAMETRO, CON ACABADO PULIDO MATE. ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE  ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM  A 240, ACERO.		26.00		PIEZA

		9		000000000020371		CARRO DE ROPA SUCIA EN LAVANDERIA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 140 CM, ANCHO 80 CM, ALTO  90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 300 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANAL PERIMETRAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 16; CONTRAMARCO FABRICADO CON SOLERA DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 38 MM (1   PULGADAS) Y 6 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR; ESTRUCTURA TUBULAR FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 14 DE 31.7 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; MARCO INFERIOR FABRICADO CON ANGULO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 50 X 50 MM (2 PULGADAS X 2 PULGADAS) DE SECCION DE 6 MM (1/4 DE PULGADA) DE ESPESOR; PLATAFORMA FABRICADA EN MADERA DE PINO DE PRIMERA DE 25 MM (1 PULGADA) DE ESPESOR, SUJETA A MARCO Y CONTRAMARCO; RUEDAS EMBALERADAS FIJAS FABRICADAS EN HULE SINTETICO DE USO RUDO DE 15 CM (6 PULGADAS) DE DIAMETRO; RUEDAS EMBALERADAS GIRATORIAS  FABRICADAS EN HULE SINTETICO DE USO RUDO DE 10 CM (4 PULGADAS) DE DIAMETRO; SOLERA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 10 QUE FORMA REFUERZOS PARA RUEDAS FABRICAO EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 32 MM X 5 MM (1  1/4 DE PULGADA X 3/16 DE PULGADA); TOPE FABRICADO EN NEOPRENO ADHERIDO QUE GARANTICE NO DESPRENDERSE CON EL USO RUDO. ACABADOS: PLATAFORMA BARNIZADA; ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.		3.00		PIEZA

		10		000000000020399		ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM CON LATERAL IZQUIERDO. CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 180 CM, ANCHO TOTAL150 CM, ANCHO DE CUBIERTA 60 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 350 KG. BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR, CANTOS DE CASCADA. FALDON DE LAMINA DE ACERO DE 35 CM, CALIBRE NO. 18, MULTIPERFORADO DE 8 MM DE DIAMETRO. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA SUPERIOR, CUERPO, GAVETAS, CAJONES, TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 20. GAVETAS Y CAJONES CON JALDERA INTEGRADA. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PORTATECLADO METALICO CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL Y CONTROL DE POSICIONES. ELEMENTOS DE SOPORTERIA Y SUJECCION DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. REGATONES DE  DURALUMINIO DE 82 MM (3 1/4 ) DE DIAMETRO, CON ALTURA  AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. CHAPA DE MADERA LAMINADO DE ALTA PRESION TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3  POLYURETHANE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA      MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE). TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.		63.00		PIEZA

		11		000000000020583		CASILLERO DOBLE EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM; PROFUNDIDAD 45 CM; ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO CON ESTRUCTURA CONFORMADA POR PAREDES Y PISO FABRICADOS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA; ENTREPAÑOS INFERIOR Y SUPERIOR FABRICADOS EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR; TUBO COLGADOR FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; PUERTAS FABRICADAS EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON RESPIRADOR METALICO; MANIJA CON CEJA PORTACANDADO, EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; PLACA PORTA NUMERO FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304; TECHO FABRICADO EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR, CON INCLINACION DE 45 GRADOS; BISAGRA BIDIMENSIONAL CON SISTEMA QUE PERMITA CIERRE SILENCIOSO; ZOCLO PERIMETRAL FABRICADO EN PLACA ESTRUCTURAL DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, ACANALADA CON VARILLAS INTERNAS DE 18 MM DE ESPESOR. ACABADOS: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA LISO CON UN RECUBRIMIENTO OPCIONAL DE LAMINADO PLASTICO; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON P3; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION, SISTEMA DE ENSAMBLE: PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON SISTEMA MINIFIX Y TORNILLERIA SEMI-OCULTA. BISAGRAS CON FIJACION DE TAQUETES. CERTIFICADOS: DE ACERO INOXIDABLE, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11, SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA DONDE SE INDIQUE QUE EL PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA FUE FABRICADA CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.		879.00		PIEZA

		12		000000000016947		MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS) FABRICADA A BASE DE: 1. CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO; ACABADO CROMADO. 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 20, CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR. 3. CUBIERTA Y TINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16; ACABADO PULIDO. 4. DEPOSITO PARA ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 30 X 50 X 15 CM CON CEJA PERIMETRAL (SOPORTE); ACABADO PULIDO. 5. ESTRUCTURA INFERIOR (BASE INFERIOR) DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 14 DE 38 X 38 MM (1 1/2 X 1 1/2"). 6. FALSO FONDO DESMONTABLE CON PERFORACIONES; DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20; ACABADO PULIDO. 7. REGATON DE ALUMINIO DE 32MM (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE ACABADO MOLETEADO. 8 .REPISA CON GUIAS PARA DESLIZAMIENTO DE CHAROLAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO. 9. SERPENTIN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13MM (1/2" DE DIAMETRO). 10. TUBO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 DE 38MM (1 1/2"DE DIAMETRO) ACABADO PULIDO. 11. VITRINA PROTECTORA DE ALIMENTOS CON MENSULAS, CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO Y VIDRIO FRONTAL DE 6MM DE ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02A - 03.01.02B - 03.01.05 - 05.02.01A - 03.03.02 - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.04 - 06A - 07.06 - 08.		1.00		PIEZA

		13		000000000018089		PLANCHADORA DE SABANAS (MANGLE) DE UN RODILLO A VAPOR, DE 36 DE DIAMETRO, POR 120 DE LARGO COMO MINIMO. SISTEMA CALEFACTOR A BASE DE VAPOR, CON CILINDRO DE CALENTAMIENTO CON DIAMETRO DE 36 Y LARGO DE 120 COMO MINIMO, PARA OPERAR CON TEMPERATURA CONSTANTE MINIMO DE 150 GRADOS CENTIGRADOS. VELOCIDAD VARIABLE DE OPERACION DE 2.5 M / MIN COMO MINIMA. ALIMENTACION Y DESCARGA AL FRENTE. BOTONES DE PARO DE EMERGENCIA. BARRA PROTECTORA DE SEGURIDAD CON DISPOSITIVO DE PARO AUTOMATICO. CONTROL DE COMPRESION CON AJUSTE AUTOMATICO. CAMPANA CON EXTRACTOR DE VAPORES. CONTROL MICROPROCESADOR CON DISPLAY PARA REGULAR LA VELOCIDAD. CONTROL AUTOMATICO DE TEMPERATURA (DIGITAL). LA GARANTIA DEBERA SER DE UN AÑO POR FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACION O ENSAMBLE, PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES EN LA CIUDAD DESTIN0 DEL EQUIPO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. ASI MISMO GARANTIZAR ATENCION DE SERVICIO TECNICO Y VENTA DE REFACCIONES, EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. EL PROVEEDOR DEBERA PROPORCIONAR LO SIGUIENTE: GUIA MECANICA DE INSTALACION CONSIDERANDO, CIMENTACION, INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VAPOR, RETORNO DE VAPOR ETC. DIAGRAMAS ELECTRICOS, MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CATALOGO DE PARTES, PUESTA EN OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. MANUAL DE PROGRAMACION, PROGRAMA INSTALADO Y SOFTWARE PARA PROGRAMACION EN CASO NECESARIO.		1.00		EQP

		14		000000000018440		CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 MM (1/4 ), 3.1 MM (1/8 ), Y 7.9 MM (5/16 ) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO; CUERPO DE LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE, FORMADO CON ALAMBRON DE ACERO ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8 ) Y 25 MM. (1 ) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; PARRILA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4 ) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; RUEDAS GIRATORIAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5 ) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4 ) DE PISO; RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5 ) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4 ) DE PISO.		10.00		PIEZA

		15		000000000020010		SILLON CONFORTABLE DE 1 LUGAR, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 90 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS; PATAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA. ACERO INOXIDABLE AISI 304, EN P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA; RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS TERMO SELLADOS, ENCLIPADOS Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES; DE FORRO TEXTIL, NMX-A-4920-INNTEX-2010, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO), NMX-A-190/2-INNTEX-2009, DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS, NMX-A-057-INNTEX-2000, INDUSTRIA TEXTIL   DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA   METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B, ISO 12947, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO MARTINDALE. CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000; DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ISO 14001   VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS  BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC  DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.		199.00		PIEZA

		16		000000000020017		TARJETERO DOBLE PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS). DIMENSIONES GENERALES: LARGO 35 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO Y TAPAS SUPERIOR E INFERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. GAVETAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON CERRADURA INDIVIDUAL. TAPA FRONTAL: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 22 CON JALADERA INTEGRADA. PORTAETIQUETAS: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICRO PULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		1.00		PIEZA

		17		000000000020048		BANCA EN REGADERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 30 CM,  ALTURA 45  CM. CAPACIDAD DE CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA EN TIRAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD RECICLADO DE 45 X 5 X 3 CM; ESTRUCTURA DE PERFIL DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON CALIBRE NO.18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE  PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE DE 32 MM (1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 32 MM ( 1 1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO, CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO; REGATONES ANTIDERRAPANTES; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE  ENSAMBLE: DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG. (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308  I  DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.		46.00		PIEZA

		18		000000000020412		SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA Y ESTRUCTURA DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 46.8 CM, ANCHO 54.7 CM, ALTURA 82 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO): DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 54 KG/M3. ESTRUCTURA: DE TRINEO DE BARRA DE ACERO DE 12.7 MM (1/2 PULGADA) DE DIAMETRO REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.16 DE 31.7 MM (1 1/4 PULGADAS) DE ANCHO CON ORIFICIOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. REGATON: FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y TEXTURA ANTIDERRAPANTE. ASIENTO Y RESPALDO: DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, TEXTURIZADO RUGOSO. ACABADOS: ASIENTO Y RESPALDO: TAPIZADOS EN TELA ACRILICA 100 POR CIENTO COLOR VERDE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO: EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENSAMBLE: A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		145.00		PIEZA

		19		000000000020413		SILLON CONFORTABLE DE 2 LUGARES, TAPIZADO EN TELA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150 CM, FONDO 85 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METROS CUBICOS, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR; RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/METROS CUBICOS. ASIENTO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/METROS CUBICOS. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/METROS CUBICOS; PATAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA. ACERO INOXIDABLE AISI 304, EN P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA; RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS TERMO SELLADOS, ENCLIPADOS Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES; DE FORRO TEXTIL, NMX-A-4920-INNTEX-2010, INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO), NMX-A-190/2-INNTEX-2009, DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS, NMX-A-057-INNTEX-2000, INDUSTRIA TEXTIL   DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA   METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B, ISO 12947, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO MARTINDALE. CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000; DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MDP, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD, ISO 14001   VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS  BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC  DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.		5.00		PIEZA

		20		000000000020561		MESA DE CENTRO EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 80 CM, LARGO 80 CM; ALTURA 40 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 50 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO A BASE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO CALIBRE 20 EN DOBLADA EN CANAL FORMA DE  U  DISPUESTA EN 3 NIVELES, EL PRIMERO EN 10 CM DE ALTURA, EL SEGUNDO DE 20 CM DE ALTURA DE MANERA QUE SE LOGRE LA SUSTRACCION DEL PRISMA CUADRANGULAR EN LA ENVOLVENTE Y EL TERCERO DE 10 CM DE ALTURA. ENVOLVENTE EN FORMA DE PRISMA CUADRANGULAR CON COMPOSICION DE TAMBOR FABRICADO EN TABLEROS VERTICALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 9 MM DE ESPESOR Y TABLEROS HORIZONTALES CON 15 MM DE ESPESOR; AMBOS CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. CON UN VANO EN FORMA DE  PRISMA CUADRANGULAR EN UNA DE LAS ESQUINAS CON DIMENSIONES DE 40 CM DE ANCHO, 40 CM DE LARGO Y 20 CM DE ALTURA. REGATONES METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1 ) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS. ACABADOS: TABLEROS FABRICADOS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, EN TODAS LAS CARAS. CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. REGATONES ANTIDERRAPANTES. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD DEL MUEBLE. NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS  BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) O FSC  DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN.		202.00		PIEZA

		21		000000000019980		BANCO ALTO. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO DE ASIENTO 35CM, ALTURA DE BASE A REFUERZO DE PATAS 20CM, ALTURA TOTAL 70CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA BASE: COMPUESTA POR PATAS Y REFUERZO; FABRICADA EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18 Y DIAMETRO DE 19MM (3/4 DE PULGADA). ASIENTO: FABRICADO EN MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD CON 38MM (1 1/2 PULGADAS) DE ESPESOR. REGATONES: FIJOS FABRICADOS EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. MADERA DE PINO DE PRIMERA CALIDAD: CON BARNIZ NATURAL, CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		7.00		PIEZA

		22		000000000019993		ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA DE 150CM SIN LATERAL. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO DE CUBIERTA 60CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR, CANTOS TIPO CASCADA. SOPORTERIA, COLUMNA Y BASE DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14. FALDON (ALTURA 35CM), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, PERFORADO DE 8MM DE DIAMETRO. PORTATECLADO DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14, SISTEMA DE ELEVACION Y BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL. PEDESTAL FIJO (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20. JALADERAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. REGATON EN DURALUMINIO DE 82MM (3 1/4 PULGADAS), ALTURA AJUSTABLE, ACABADO ANTIDERRAPANTE. ACABADOS: SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLASTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS FRIO 2 U. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE). CUBIERTA DE TRABAJO CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		11.00		PIEZA

		23		000000000019997		MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES. DIAMETRO DE LA CUBIERTA 120 CM, DIAMETRO DE LA BASE 50 CM, ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA 250 KG. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE  3 CM,   DE ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA. BASE CILINDRICA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE LAS MISMAS CARCTRISTICAS DEL MDF DE LA CUBIERTA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1 ) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE. SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE CHAPA DE MADERA LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). CUBIERTA  CON TRATAMIENTO INIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.		11.00		PIEZA

		24		000000000020081		TARIMA PARA ESTIBAR MERCANCIAS. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 120 CM, ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: PIEZA COMPLETA CONSTRUIDA CON 12 TABLAS DE MADERA DE PINO DE SEGUNDA DE 120X15X2.5 CM, 6 EN LA PARTE SUPERIOR Y 6 EN LA PARTE INFERIOR, 108 CLAVOS, TORNILLOS DE 5.8 CM DE LARGO, 8 CHAFLANES DE 45 X 2 CM EN AMBOS LADOS DE LAS ENTRADAS, 3 POLINES DE PINO DE SEGUNDA DE 120 X 5 X 10 CM. ACABADOS: PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001   VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS BOSQUES LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS  BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) CERTFOR O FSC DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.		23.00		PIEZA

		25		000000000020084		ALACENA ALTA DE 90 CM. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, FONDO 28 CM, ALTURA 60 CM. DESCRIPCION TECNICA: CUERPO FABRICADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20 (CON PERFORACIONES EN EL RESPALDO PARA SU FIJACION A MURO). ENTREPAÑOS FABRICADOS DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 20. PUERTA FABRICADA DE TAMBOR ABATIBLE DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20 CON CIERRE DE RESBALON, CON JALADERA INTEGRADA (PARTE INFERIOR). MOLDURA CORRIDA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 20.BISAGRA OCULTA DE RESORTE CON MUELLE PARA PUERTAS. REFUERZO PARA SU FIJACION FABRICADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO.16. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICRO PULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. MOLDURA DE PUERTA PULIDO. SISTEMA DE  ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. ACERO INOXIDABLE A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308  I  DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.		22.00		PIEZA

		26		000000000020415		SILLON FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA. FRENTE 63 CM, FONDO 51 CM, 45 CM (ALTURA DEL RESPALDO), 45 CM. (ALTURA DEL ASIENTO CON RELACION AL PISO). CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. MOLDEADO DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL RESPALDO. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. CONCHA PROTECTORA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS (INTEGRAL) DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO, COLOR NEGRO. SOPORTE LUMBAR CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. TAPIZADO EN TELA DE POLIURETANO 100% TIPO CREPE, COLOR NEGRO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A-240, ACERO. ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.		44.00		PIEZA

		27		000000000020592		ESCRITORIO RECTANGULAR DE 150CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 75CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		81.00		PIEZA

		28		000000000021310		ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE; AREAS O LOCALES DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM; PROFUNDIDAD 45CM; ALTURA 220 CM.; DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16.; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS  FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. CON DOBLEZ DE PERALTE INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, TROQUELADOS EN CADA EXTREMO.; ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3; CERTIFICADOS DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN; TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MASMENOS 10 PORCIENTO.		10.00		PIEZA

		29		000000000020059		DESPACHADOR DE MEDICAMENTOS DE ALTO CONSUMO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, PROFUNDIDAD 70 CM, ALTO 145 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: RUEDA FABRICADA EN HULE SINTETICO DE 12.7 CM (5 ) DE DIAMETRO CON HUELLA BOLEADA DE 2.6 CM (1 ),  CON UNA RESISTENCIA DE 100 KG POR RUEDA, CON SISTEMA DE RODAMIENTO A BASE DE BALERO DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA; BASE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 12, DE 7.5 X 7.5 CM (3  X 3 ); TOPE PROTECTOR PERIMETRAL FABRICADO EN NEOPRENO, COLOCADO EN LA BASE; ARCOS VERTICALES LATERALES FABRICADOS EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO 18, DE 25.4 X 51 MM (1  X 2 ), CON UN REFUERZO HORIZONTAL; MARCO VERTICAL CENTRAL FABRICADO EN PERFIL TUBULAR DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO, CALIBRE NUMERO 18 DE 25.4 X 51 MM (1  X 2 ) CON UN REFUERZO HORIZONTAL; TAPA FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO  14; CHAROLAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NUMERO  20, Y PREPARACIONES PARA COLOCARSE CON UNA INCLINACION DE 30 GRADOS; SOPORTE LONGITUDINAL PARA RECIBIR LAS CHAROLAS, FABRICADAS CON SOLERA DE ACERO, DE 4.8 MM (3/16 ) DE ESPESOR POR 2.5 CM DE ALTO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE NEOPRENO, ASTM-D2240, METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LAS PROPIEDADES DEL HULE. MEDICION DE LA DUREZA. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.		4.00		PIEZA

		30		000000000019974		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON PUERTAS ABATIBLES Y DESLIZABLES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100CM, ANCHO 45CM, ALTURA 67.50CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 220 KG. DESCRIPCION TECNICA: RESPALDO Y REFUERZOS LONGITUDINAL Y FRONTAL: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN FRIO, CALIBRE NO. 22. CARTABONES: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22, COLOCADOS EN LAS ESQUINAS. BASE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON CANALETAS TIPO U. FONDO Y ZOCLO PERIMETRAL: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 20. SISTEMA DE CIERRE: CENTRALIZADO ANTI-EXTRACCION CON ROTULA DE SEGURIDAD Y CERRADURA DE LLAVE. GAVETAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22 CON TAPA DE FONDO CALIBRE 20; JALADERA INTEGRADA; MECANISMO DE SEGURIDAD PARA ABRIR 1 GAVETA A LA VEZ; CORREDERAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO, CON SISTEMA DE DESLIZAMIENTO EMBALINADO Y CAPACIDAD DE CARGA DE 40 KG; PORTA ETIQUETAS FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. LATERALES: FABRICADOS CON UN CANAL FABRICADO EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADA EN CALIENTE DECAPADA, CALIBRE 14. REGATONES: FABRICADOS EN ACERO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO Y CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO Y ACERO AL CARBONO ROLADO EN CALIENTE DECAPADO: CON PINTURA MICRO PULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO Y ACERO AL CARBONO ROLADO EN CALIENTE DECAPADO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		61.00		PIEZA

		31		000000000020001		MESA ESQUINERA FABRICADA EN MDF. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 50 CM, ANCHO 50 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA Y LATERALES DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE 3.1 CM, DE ESPESOR, CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO CASCADA. REGATON DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO, ALTURA AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. ACABADOS: SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADA EN ALTA PRESION TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO). CUBIERTA Y LATERALES CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		1.00		PIEZA

		32		000000000020011		SILLON CONFORTABLE DE 3 LUGARES, TAPIZADO EN TELA DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 2M; ANCHO: 80-90 CM ALTURA: 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 175 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 18 MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. RESPALDO FABRICADO EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 50 KG/M3. ASIENTO FABRICADOS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 30 KG/M3. CODERAS FABRICADAS EN ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO CON DENSIDAD DE 20 KG/M3. PATAS FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA A PRESION Y TORNILLERIA. RESPALDO, ASIENTO Y CODERAS. TERMO SELLADO, ENCLIPADO Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. PATAS FIJAS E INSERTADAS A PRESION. ACABADOS: ACOLCHADO DE URETANO Y AGLUTINADO  CON FORRO TEXTIL 100% POLIESTER RESISTENTE A LA ABRASION, DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO IGNIFUGO Y REPELENCIA AL AGUA. ACERO INOXIDABLE AISI 304:P3. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES. DE FORRO TEXTIL NMX-A-4920-INNTEX-2010. INDUSTRIA TEXTIL DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL HUMEDECIMIENTO SUPERFICIAL (METODO DE ROCIO). NMX-A-190/2-INNTEX-2009. DETERMINACION DE LA INFLAMABILIDAD DE LOS TEJIDOS NMX-A-057-INNTEX-2000. INDUSTRIA TEXTIL   DETERMINACION DE LA DENSIDAD O NUMERO DE HILOS POR UNIDAD DE LONGITUD DE LOS TEJIDOS DE CALADA   METODO DE PRUEBA/METODOS A Y B ISO 12947 DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE ABRASION PARA TELAS POR MEDIO DEL METODO MARTINDALE.  CICLOS MINIMOS DE RESISTENCIA: 100,000. DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MDP DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001   VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS  BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC  DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143 VIGENTE. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).  PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS: EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.		205.00		PIEZA

		33		000000000020012		SILLON FIJO DE RESPALDO ALTO BASE DE TRINEO. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 63 CM, ANCHO 55 CM, ALTURA 96 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS DE MADERA DE HAYA MOLDEADA Y CONTRACHAPADA. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. ACABADOS: ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN IMITACION PIEL (PIELET), COLOR NEGRO. TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		151.00		PIEZA

		34		000000000020022		TARJETERO TRIPLE DE 10 GAVETAS PARA TARJETAS DE 7.62 X 12.70 CM (3 PULGADAS X 5 PULGADAS). DIMENSIONES GENERALES: LARGO 45 CM, ANCHO 70 CM, ALTURA 135 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 75 KG. POR GAVETA DESCRIPCION TECNICA: COSTADO Y TAPA POSTERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. TAPA SUPERIOR E INFERIOR: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22. GAVETAS: 10 PIEZAS CON 3 COMPARTIMIENTOS Y COMPRESOR DE TARJETAS CON MECANISMO DE RESORTE EN CADA UNO, FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 22, CON JALADERA INTEGRADA. PORTAETIQUETAS: TRES PIEZAS POR CADA GAVETA FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 24. CERRADURA: FABRICADA EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, UBICADA EN LA PARTE SUPERIOR DEL TARJETERO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICRO PULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA Y TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		2.00		PIEZA

		35		000000000020056		CARRO TRANSPORTADOR DE BIBERONES. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 100 CM, ANCHO 60 CM,  ALTO 110   CM. CAPACIDAD DE CARGA: 70 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304,  DE 40 X 27.5 X 20.5 CM, CONSTRUIDA DE ALAMBRON DE 6.2 MM (1/4 DE PULGADA) DE DIAMETRO; CHAROLA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 18 CON REBORDE PERIMETRAL DE 2 CM DE ALTURA; LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 14; RUEDAS EMBALERADAS GIRATORIAS FABRICADAS EN HULE SINTETICO DE 125 MM (5 PULGADAS) DE DIAMETRO CON PISO DE 32 MM (1/4 DE PULGADA) DE ANCHO; TOPE PERIMETRAL FABRICADO EN NEOPRENO O HULE SINTETICO MACIZO DE 20 MM DE ESPESOR; TUBO DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO; ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16 DE 25 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE  ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308  I  DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.		6.00		PIEZA

		36		000000000020410		MODULO ESCRITORIO AUTO SUSTENTABLE  PARA 1 LUGAR. CORREDERAS (GAVETAS Y CAJONES) CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISION. FRENTE 161 CM, FONDO 83.5 CM,  ALTURA 130 CM. CAPACIDAD DE CARGA  350 KG.  CUBIERTAS DE TRABAJO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 3 CM DE ESPESOR. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA, CUERPO ENVOLVENTE, GAVETAS, CAJONES Y TAPA SUPERIOR DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.20. CAJONES CON JALADERA TIPO EMBUTIDO CONCAVO. CORREDERAS CON CAPACIDAD DE  CARGA  PARA 50 KG. PORTATECLADO BAJO CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.14 CON BRAZO TELESCOPICO RETRACTIL. 3 MAMPARAS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 12 MM DE ESPESOR. MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA 100% FIBRA COLOR VERDE. CUBIERTAS DE TRABAJO EN LAMINADO PLASTICO PVC, CANTOS  DE CASCADA, COLOR GRIS CLARO. TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR GRIS FRIO 2 U CODIGO PANTONE. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986ISO 9001-2008, NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO.		3.00		PIEZA

		37		000000000020417		SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN TELA, CON PISTON NEUMATICO. SILLON GIRATORIO CON SISTEMA DE ELEVACION Y AJUSTE DE ALTURA PARA DIFERENTES POSICIONES POR MEDIO DE PALANCAS METALICAS. FRENTE 63 CM, FONDO 55 CM, 70 CM ALTURA DE RESPALDO ASIENTO AJUSTABLE: 110 CM (POSICION MAS BAJA), 122 CM (POSICION MAS ALTA). CAPACIDAD DE CARGA 175 KG. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINADA DE 12 MM DE ESPESOR. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA RESILENCIA, DENSIDAD 55 KG/M3. CONCHA PROTECTORA EN POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR. DESCANSABRAZOS DE POLIURETANO INYECTADO CON ALMA DE ACERO, COLOR NEGRO. BASE PENTAGONAL (5 APOYOS) DE 650 MM (26 ) DE DIAMETRO, DE  FIBRA DE VIDRIO Y NYLON (30/70%), COLOR NEGRO. SISTEMA DE ELEVACION CON PISTON NEUMATICO DE GAS NITROGENO CON  CUBIERTA CILINDRICA DE MADERA DE HAYA. MECANISMO DE GIRO 360 GRADOS CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO. PLACA SOPORTE DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 14. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO. RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51 MM (2 ) DE DIAMETRO. TAPIZADO EN TELA DE POLIURETANO 100% TIPO CREPE, COLOR NEGRO. TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM  A 240, ACERO. ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.		7.00		PIEZA

		38		000000000020545		MESA DE APOYO LATERAL EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 45 CM, ALTURA 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 75 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA COMPUESTA POR MARCOS, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE  U  CON ESPESOR DE 4 CM Y CALIBRE 20. CUBIERTA  FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 18 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/METRO CUBICO, CANTO RECTO, CON BORDE PERIMETRAL ELEVADO. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. TABLERO CON LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION POR AMBAS CARAS. PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA UNIDA POR  PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG PREPARADA CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES. DE LAMINA DE ACERO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MDP DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL. DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS PARA CUBIERTA. SCS   RECYCLED CONTENT STANDARD - VIGENTE. ESTANDAR  DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE. GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. DE EMANACION DE VAPORES DE LAMINADOS Y ADHESIVOS PARA CUBIERTA. UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCION 7.1 PROGRAMA DE CERTIFICACION PARA EMISIONES QUIMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ACABADOS Y MOBILIARIO. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS  BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) O FSC  DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA.DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE EL MDP FUE FABRICADO Y PROBADO EN CONCORDANCIA A LAS NORMAS EN 120 VIGENTE Y ASTM D143. ESTANDAR  DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MINIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO). GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCION DE LOS LAMINADOS DECRATIVOS DE ALTA PRESION Y LOS CREDITOS DEL SISTEMA DE CERTIFICACION, ASI COMO LA DISTRIBUCION DE PAPELES TRATADOS CON MELANINA, PAPELES DECORATIVOS SIN TRATAR, LAMINAS PARA CUBIERTA POST-FORMADAS, CUBIERTAS FABRICADAS DE LAMINADO Y PANELES LAMINADOS USANDO EL SISTEMA DE TRANSFERENCIA. TAMBIEN CUBRE LA COMPRA Y VENTA DE LA MADERA CONTROLADA (FSC CONTROLLED WOOD: (FSC-STD-40-004 V2-1;FSC-STD-40-003 V1-0; FSC-STD-40-005 V2-1) PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS		26.00		PIEZA

		39		000000000020591		ESCRITORIO RECTANGULAR DE 120 CM. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO  75 CM; LARGO 150 CM; ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18  EN FORMA DE  A . VIGAS FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO  ROLADO EN FRIO CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES; DE MDP. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001   VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD AMBIENTAL; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES, LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS  BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL), CERTFOR O FSC  DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE MDP DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.		6.00		PIEZA

		40		000000000019699		MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE TIPO  B  DERECHO O IZQUIERDO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 339 CM, PROFUNDIDAD 205 CM, ALTURA VARIABLE DE 210 A 240 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA DE MODULO DE ATENCION: ESTRUCTURA TECHO COMPUESTA POR ESTRUCTURA RETICULAR FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.), CALIBRE NO. 20 DE 1 PULGADA (25.4 MM) PARA GENERAR LA ENVOLVENTE DEL TECHO CON DIMENSIONES: 339 CM DE FRENTE X 205 CM DE FONDO Y ALTURA VARIABLE DE 210 CM A 240 CM; ESTRUCTURA RETICULAR UNIDA MEDIANTE REFUERZOS TIPO ESCUADRA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 18 DE 5/8 DE PULGADA (15.87 MM) Y TORNILLERIA; AREA PARA PLAFONES UBICADA SOBRE LA LINEA BASE DEL ANTEPECHO REFORZADA CON TRAVESAÑOS LONGITUDINALES; PLAFONES FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO. 22 CON PERFORACIONES DE   DE PULGADA; FORRO ENVOLVENTE FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO (C.R.) CALIBRE NO.24, UBICADO EN LAS CARAS VISIBLES DE LA ESTRUCTURA DEL ANTEPECHO; CON LOGO SIMBOLO DEL IMSS Y LA LEYENDA  MODULO DE ATENCION Y ORIENTACION AL DERECHOHABIENTE, FABRICADO EN PLACA DE ALUMINIO CON TIPOGRAFIA  OPTIMA BOLD . SISTEMA DE ILUMINACION A BASE DE  2 LUMINARIAS EMPOTRABLES CON LAMPARA DIRIGIBLE SOBRE UN EJE, EQUIPADAS CON ILUMINACION LED, Y CABLEADO SUJETO A LA ESTRUCTURA MEDIANTE SOPORTERIA FIJA; ESTRUCTURA BASE COMPUESTA POR:  4 SOPORTES CILINDRICOS DE 200 CM DE ALTURA, FABRICADOS EN TUBO REDONDO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 3 PULGADAS (76.20 MM) CAL 18. CON UN SISTEMA DE ANCLAJE Y AJUSTE, MEDIANTE UN MECANISMO TELESCOPICO AJUSTABLE PARA PROPORCIONAR UNA ALTURA VARIABLE DEL TECHO DE 210 CM A 240 CM; UNO DE LOS SOPORTES CUENTA CON UN INTERRUPTOR UBICADO A 105 CM DEL PISO; ANCLAS PARA SOPORTE DE LA ESTRUCTURA DEL TECHO A POSTES CILINDIRCOS, FABRICADAS EN TUBO MECANICO DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 3 PULGADAS (76.20 MM) DE DIAMETRO; ANCLAS HORIZONTALES FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 1 PULGADA (25.4 MM), CAL. 16. 3 PANELES TRASEROS FABRICADOS EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12.7 MM CON CANTOS PULIDOS, CON 195 CM DE ALTURA Y 71 CM DE ANCHO CON 2 FRANJAS ESMERILADAS AL ACIDO DE 10 CM DE ANCHO, AL CENTRO DEL PANEL; 1 PANEL TRASERO FABRICADO EN TABLERO VERTICAL DE MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 9 MM DE ESPESOR CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CON 58 CM DE FRENTE X 195 CM DE ALTURA; FIJACION DE PANELES A SOPORTES CILINDRICOS POR MEDIO DE HERRAJES METALICOS FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304 DE 1 PULGADA DE ESPESOR; PUERTA FABRICADA EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12.7 MM CON CANTOS PULIDOS Y FRANJA ESMERILADA AL ACIDO DE 135 CM A UNA ALTURA DE 30 CM DEL BORDE INFERIOR DE LA PUERTA, CON DIMENSIONES DE 95 CM DE ANCHO X 195 CM DE ALTURA. CON JALADERA TIPO  H  FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CON ACABADO SATINADO DE 32 MM DE DIAMETRO X 900 MM DE LARGO. Y CERRADURA DE GANCHO SIN RESAQUE, PARA FIJACION CONTRA CUERPO DEL MODULO DE ATENCION; FIJACION DE PUERTA A SOPORTE VERTICAL MEDIANTE 2 BISAGRAS DE ALUMINIO DE 3/4 DE PULGADA X 2 PULGADAS PARA CRISTAL; COSTADO LATERAL  SOBRE CUBIERTA DE BARRA DE APOYO ACCESIBLE FABRICADO EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 12.7 MM CON CANTOS PULIDOS Y CON DIMENSIONES DE 38 CM DE ANCHO X 120 CM DE ALTURA; FIJACION DE COSTADO LATERAL A SOPORTE VERTICAL Y A MODULO MEDIANTE HERRAJES METALICOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 PULGADA (25.4 MM) CON ACABADO SATINADO; COSTADO SOBRE CUBIERTA FABRICADO EN VIDRIO CLARO TEMPLADO DE 10 MM CON CANTOS PULIDOS, DIMENSIONES DE 45 CM DE ANCHO X 95 CM DE ALTURA; FIJACION DE COSTADO SOBRE CUBIERTA A POSTE SOPORTE VERTICAL MEDIANTE HERRAJES METALICOS DE ACERO INOXIDABLE DE 1 PULGADA (25.4 MM) CON ACABADO SATINADO. MODULO ESTACION DE TRABAJO: SUPERFICIE DE TRABAJO DE SECCION RECTA: CUBIERTA CON 200 CM DE FRENTE X 75 CM DE FONDO, A UNA ALTURA DE 75 CM, FABRICADA EN TABLERO HORIZONTAL DE MDF (MEDIUM DENSITY FIBERBOARD) DE 30 MM DE ESPESOR CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CON 2 PERFORACIONES PAR		13.00		PIEZA

		41		000000000019801		FLEJADORA AUTOMATICA DE MESA PARA FLEJE DE PLASTICO.- CON VELOCIDAD MINIMA DE FLEJADO 40 CICLOS/MIN, MATERIAL DEL FLEJE POLIPROPILENO, ANCHO DEL FLEJE DE 5 A 6 MM, SOLDADURA TERMICA, TENSION DE FLEJADO DE 2.5 A 70 KG, VOLTAJE 127/220 VCA UNA FASE O 220/440 VCA TRES FASES, 60 HZ, DIMENSIONES DE LA MESA DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: LARGO DE 840 A 1270 MM X ANCHO DE 510 A 620 MM,  ALTURA DE LA MESA: 750 A 915 MM, DIMENSIONES DEL ARCO DE FLEJADO DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: ANCHO DE 600 A 650 MM X ALTO 440 A 500 MM, TAMAÑO DEL PAQUETE A FLEJAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: ANCHO DE 100 A 400 MM X ALTO DE 100 A 400 MM X LARGO DE 100 A 600 MM, SEÑAL DE FLEJADO POR BOTON, PEDAL O SENSOR, TENSION DEL FLEJE AJUSTABLE, CONTROL ELECTRONICO PROGRAMABLE, EQUIPO CON RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO.		1.00		EQP

		42		000000000019937		REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM, PROFUNDIDAD 45 CM, ALTURA 65 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: REPISA TRIPLE (3 ENTREPAÑOS) CONFORMADA POR ESTRUCTURA Y CUERPO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON PULIDO P3. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 ). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.		1.00		PIEZA

		43		000000000020562		MESA REVISTERA EN MDP. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 120 CM, LARGO 120 CM, ALTURA 50 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 75 KG. DESCRIPCIÓN TÉCNICA: ESQUELETO RETICULAR FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO  U  CALIBRE 20, CON 4 CM DE ANCHO. PATAS FABRICADAS EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRÍO DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO  U  CON 4 CM DE ANCHO Y CALIBRE 20. CUBIERTA FABRICADA EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 15 MM DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2 MM DE ESPESOR. CON VANO CUADRANGULAR DE 80 CM DE ANCHO POR 80 CM DE LARGO LOCALIZADO A 5 CM DE UNA DE LAS ESQUINAS. CAJÓN REVISTERO FABRICADO EN TABLEROS VERTICALES DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLEBOARD) CON 9 MM DE ESPESOR Y TABLEROS HORIZONTALES PARA PISO DE CAJONES CON 15 MM DE ESPESOR; AMBOS CON DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. CON 3 SOPORTES DIAGONALES DE 30 CM DE LARGO Y 80 CM DE ANCHO A 30 , UNIDAS A SOPORTES VERTICALES DE 15 CM DE ALTURA Y 80 CM DE LARGO, AMBOS FABRICADOS EN TABLERO DE PARTÍCULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 9 MM DE ESPESOR DISTRIBUIDOS EQUITATIVAMEMENTE A LO LARGO DEL CAJÓN REVISTERO. REGATONES METÁLICOS CON BASE DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1 ) DE DIÁMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM, UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LAS PATAS. ACABADOS: PATAS CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTÁTICA HÍBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. TABLEROS FABRICADOS EN LAMINADO PLÁSTICO DE ALTA PRESIÓN VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MÁS CICLOS DE ABRASIÓN, EN TODAS LAS CARAS. CON TRATAMIENTO IGNÍFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. REGATONES ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: CUBIERTA CON MOLDURA TERMOFUSIONADA. VIGAS Y PATAS UNIDAS  POR  PUNTO Y POR ARCO ELÉCTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADAS CON PERFORACIONES PARA CONECTAR LA CUBIERTA POR MEDIO DE TORNILLERÍA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. REGATONES INSERTADOS A PRESIÓN. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD DEL MUEBLE. NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES. DE LÁMINA DE ACERO. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCIÓN. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. ISO 14001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD AMBIENTAL. DE SUSTENTABILIDAD DE LAMINADOS PARA CUBIERTA. SCS   RECYCLED CONTENT STANDARD   VIGENTE. ESTÁNDAR  DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. FSC MIX, FSC CONTROLLED WOOD - VIGENTE. GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. DE EMANACIÓN DE VAPORES PARA LAMINADOS Y ADHESIVOS PARA CUBIERTA. UL-GREENGUARD 2818 - VIGENTE. SECCIÓN 7.1 PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA EMISIONES QUÍMICAS DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ACABADOS Y MOBILIARIO. CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTÍCULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS  BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ÁNGEL AZUL) O FSC  DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAÍS DE ORIGEN. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LÁMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y COMPOSICIÓN QUÍMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIÉN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. ESTÁNDAR  DE CONTENIDO DE MATERIAL RECICLADO. EL PRODUCTO TIENE TODAS LAS CUALIDADES NECESARIAS PARA SER CERTIFICADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MÍNIMO 34% DE CONTENIDO DE FIBRA DE MADERA RECICLADA POST-CONSUMO (BASE EN PESO SECO). GUARDA Y CUSTODIA DE LA MADERA. ESTE CERTIFICADO CUBRE LA PRODUCCIÓN DE LOS LAMINA		30.00		PIEZA

		44		000000000020060		ESCALERA DE TIJERA 3 PELDAÑOS. DIMENSIONES GENERALES: ALTO 62 CM, ABERTURA FRONTAL 42 CM, ABERTURA LATERAL 45 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 90 KG MINIMO. DESCRIPCION TECNICA: TIPO COMERCIAL CON UNA PLATAFORMA ANTIDERRAPANTE, 2 ESCALONES ANTIDERRAPANTES, 2 BISAGRAS ANTIPELLIZCOS, RIEL ANTERIOR Y POSTERIOR, REFUERZOS ANTERIORES Y POSTERIORES, TACONES EN LAS 4 PATAS. ACABADOS: TACONES ANTIDERRAPANTES. PIEZA COMPLETA EN ALUMINIO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.		7.00		PIEZA

		45		000000000020069		PIZARRON DE 120 CM CON TABLERO DE CORCHO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, ESPESOR 3.5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN ANGULO DE ALUMINIO DE 25 X 25 MM (1  X 1 ) CON PERFORACIONES TIPO AVELLANADO; BASE DE AGLOMERADO DE MADERA (MDF) CON 6 MM (1/4 ) DE ESPESOR; TABLERO COMPUESTO POR LAMINADO DE CORCHO CON 4.5 MM DE ESPESOR Y LAMINADO DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE  NUMERO  18; BASTIDOR FABRICADO EN POLIN DE MADERA DE PINO DE PRIMERA CON 25 X 25 MM (1  X 1 ); TAQUETE DE FIBRA DE VIDRIO; TORNILLOS DE ACERO ROLADO EN FRIO CADMIZADO PARA FIJAR ANGULO, SUPERFICIE DE TRABAJO Y BASE MDF AL BASTIDOR. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL ANODIZADO NATURAL. TABLERO PORCELANIZADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE SUSTENTABILIDAD, NMX-AA-143-SCFI-VIGENTE, CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; CERTIFICADO DEL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS  BOSQUES. LA PRESENTE NORMA MEXICANA NO COINCIDE CON NINGUNA NORMA INTERNACIONAL POR NO EXISTIR NORMA INTERNACIONAL SOBRE EL TEMA TRATADO. SIN EMBARGO, PARA ARTICULOS INTERNACIONALES LOS CERTIFICADOS  BLAUE ENGEL (BLUE ANGEL O ANGEL AZUL) CERTFOR O FSC  DEBEN SER EMITIDOS POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.		4.00		PIEZA

		46		000000000018179		TOMBOLA SECADORA A GAS L. P., CON CAP. DE 90 A 115 KG. DE ROPA SECA., CON SISTEMA DE CALEFACCION A BASE DE GAS L. P., SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO, TIPO MICROPROCESADOR, CON UN MINIMO DE CINCO PROGRAMAS DE SECADO Y ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS DE PRENDAS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CANASTA FABRICADA DE ACERO AL CARBON RECUBIERTA CON CAPA DE TEFLON., CON INDICADOR EN DISPLAY DE TEMPERATURA DE AIRE DE SALIDA DE LA TOMBOLA E INDICADOR DE TIEMPO., SISTEMA AUTOMATICO DE CONTROL DE TEMPERATURA., SISTEMA DE PROTECCION ELECTRONICA DE COMBUSTION., SISTEMA AUTOMATICO DE IGNICION DE PILOTO FLAMA PRINCIPAL., SISTEMA DE PROTECCION POR PARO DE CANASTA., SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO., SELECTOR DE GIRO DE CANASTA, REVERSIBLE O CONTINUO., PROTECCION CONTRA PUERTA(S). ABIERTA(S)., VOLTAJES DE OPERACION 220/440 V.C.A. 3 FASES, 60 HZ., VOLUMEN DE CANASTA MINIMO REQUERIDO DE 18 DECIMETROS CUBICOS POR KILOGRAMO DE ROPA.,  EFICIENCIA MINIMA DE 4.18 LBS (1.9 KG) DE AGUA ELIMINADA POR MINUTO., QUEMADOR CARBURADO PARA OPERAR EN LA LOCALIDAD DE DESTINO QUE INDIQUE EL IMSS.		2.00		EQP

		47		000000000020082		TARIMA PLASTICA  PARA PATIN HIDRAULICO. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 120 CM, FONDO 100 CM,  ALTURA 15 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 250 KG. DESCRIPCION TECNICA: TARIMA FABRICADA EN POLIPROPILENO, TIPO ESTIBABLE; PLATAFORMA TIPO CERRADA. ACABADOS: PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.		2.00		PIEZA

		48		000000000020085		ANAQUEL PARA OLLAS FRENTE 90 CM, FONDO  60 CM, ALTURA 180 CM. CAPACIDAD DE CARGA 150 KG. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA. PERFIL  DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO.16 EN FORMA DE CANAL.POSTES DE ANGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 SOLDADO A ENTREPAÑOS. REGATON DE DURALUMINIO DE 38 MM (1 1/2 ) DE DIAMETRO, CON ALTURA ALUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE. SISTEMA DE  ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM  A 240, ACERO.		3.00		PIEZA

		49		000000000020543		ESCRITORIO MODULAR EN C. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180CM, ANCHO 220CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA: FABRICADAS EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR, DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTO RECTO Y MOLDURA PERIMETRAL DE 2MM DE ESPESOR. MARCOS: FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA, CON FRENTE DE 60CM., ALTURA DE 75CM Y 4CM. DE ESPESOR PERIMETRAL CON PREPARACION PARA RECIBIR REGATONES AL INTERIOR INFERIOR DEL CANAL. PREPARACION CON REFUERZOS QUE PERMITEN HACER LA CONEXION DE VIGAS. VIGAS: FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 18 DOBLADA EN FORMA DE CANAL TIPO U REFORZADA. UNIDAD DE GUARDA: FABRICADA EN TABLEROS HORIZONTALES DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24MM. DE ESPESOR Y TABLEROS VERTICALES Y DE RESPALDO CON 18 MM. DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. FRENTE 150CM, FONDO 40CM. Y ALTURA 40CM. CON CUATRO PUERTAS ABATIBLES FABRICADAS EN TABLEROS VERTICALES CON 18MM. DE ESPESOR Y UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3. JALADERAS DE PUERTAS FABRICADAS EN ALUMINIO CON LA LONGITUD DE LA MITAD DE UNA PUERTA. FALDON: FABRICADO EN CRISTAL TEMPLADO CON BORDES REDONDEADOS, FRENTE DE 100CM., ALTURA 30CM. Y ESPESOR DE 9MM. REGATONES: METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4CM. UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE MARCOS. ACABADOS: TABLEROS CON ACABADO POR AMBAS CARAS EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7MM. DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION. MOLDURAS DE CUBIERTA Y PUERTAS EN PVC. LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO: EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. ALUMINIO: EN PINTURA ELECTROESTATICA DE TEXTURA EXTRA LISA. CRISTAL: CON CARA FRONTAL ESMERILADA Y CARA TRASERA PULIDA. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: CUBIERTAS FRONTAL, LATERAL Y TRASERA: MOLDURAS DE CUBIERTA Y PUERTAS TERMO FUSIONADAS. VIGAS Y MARCOS: UNIDOS POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA TIPO MIG. PREPARADOS CON PERFORACIONES PARA CONECTAR CUBIERTA, MARCOS Y CREDENZA POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. UNIDAD DE GUARDA: CON ENSAMBLES TIPO MINIFIX FABRICADOS EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO. REGATONES: INSERTADOS A PRESION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		102.00		PIEZA

		50		000000000020559		MESA CIRCULAR PARA JUNTAS DE 4 LUGARES DE CRISTAL. DIMENSIONES GENERALES: DIAMETRO 120 CM; ALTURA 75 CM. CAPACIDAD DEL CARGA: 150 KG. DESCRIPCION TECNICA: ESTRUCTURA  COMPUESTA POR 2 MARCOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO DOBLADA EN FORMA DE  U  CON FRENTE DE 60 CM, ALTURA DE 75 CM Y 4 CM DE ESPESOR Y CALIBRE 20. CUBIERTA CIRCULAR DE CRISTAL CLARO TEMPLADO CON 1.20 M DE DIAMETRO DE 12 MM DE ESPESOR CON BORDES REDONDEADOS Y CANTO PULIDO RECTO. REGATONES  METALICOS CON BASE DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 25.4 MM (1 ) DE DIAMETRO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 4 CM UBICADOS EN LA PARTE INFERIOR DE LOS MARCOS. ACABADOS: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO EN PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES ANTIDERRAPANTES.  SISTEMA DE ENSAMBLE: ESTRUCTURA MARCOS UNIDOS EN FORMA DE  X  POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. REGATONES INSERTADOS A PRESION CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DE MANUFACTURA O PRODUCCION. ISO 9001- VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO. DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA).  PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS: EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.		154.00		PIEZA

		51		000000000020066		MESA LISA DE 230 CM PARA DOBLAR ROPA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 230  CM, ANCHO 100 CM, ALTO 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 100 KG. DESCRIPCION TECNICA: CUBIERTA LISA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE NO. 16; ESTRUCTURA FABRICADA EN PERFIL TUBULAR CUADRADO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO,  CALIBRE NO. 18 DE 32 X 32 MM (1 1/4 DE PULGADA X 1 1/4 DE PULGADA); REGATONES FABRICADOS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO DE 25.4 MM  (1 PULGADA) DE DIAMETRO, CON BASE DE NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM  (1 PULGADA) DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE. ACABADOS: REGATONES ANTIDERRAPANTES; ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 EN PULIDO SANITARIO. SISTEMA DE  ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG; ACERO INOXIDABLE, AISI 304 A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308  I  DE 3/8 DE PULGADA). CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.		1.00		PIEZA

		52		000000000020072		PIZARRON DE 150 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 150 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO; TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO; ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE; TABLERO ESMALTADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO CON SOLDADURA TIPO MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 2 POR CIENTO.		20.00		PIEZA

		53		000000000018541		SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO DEL AIRE (2.0 FT3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3, TAPIZADO EN IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO A GAJOS EN EL RESPALDO Y EN EL ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO; 2. DESCANSABRAZOS: DEBERA SER FABRICADO EN MADERA DE HAYA MOLDEADA A BASE DE CONTRACHAPEADO EN ALTA FRECUENCIA ELECTRICA DE UNA SOLA PIEZA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y RESPALDO POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS TIPO AUTOMOTRIZ; 3. MECANISMO GIRATORIO: DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS, CON MECANISMO DE CONTROL DE AJUSTE DE TENSION, CON BLOQUEO PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS; 4. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL (5 APOYOS) CON GIRO DE 360 GRADOS, Y UN DIAMETRO DE 650 MM (26 ) COMO MINIMO, FABRICADA EN ACERO TUBULAR FORRADO CON MADERA DE HAYA SOLIDA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS, ELABORADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA, CON UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG. COMO MINIMO, CADA APOYO DEBERA ESTAR DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS CUALES DEBERAN SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A PRESION; 5. SISTEMA DE ELEVACION: PISON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION) DE ORIGEN ALEMAN  SUSPA STABILUS  O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, DE MADERA HAYA, COLOR SEGUN MUESTRA IMSS; 6. PLACA SOPORTE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 ENSAMBLADA AL MECANISMO DEL GIRO DEL SILLON Y ACOPLADA AL ASIENTO EN CUATRO PUNTOS DE APOYO Y SUJETO A ESTE A BASE DE INSERTOS ROSCADOS METALICOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ; 7. SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO; 8. RODAJA: RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51MM (2") DE DIAMETRO CON NUCLEO FABRICADO EN POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO, CON BANDA PERIMETRAL DE GOMA COLOR GRIS PARA PISO DURO (DOS COLORES CLARAMENTE VISIBLES), CON TRAMPA ANTIPELUSA Y CAMARA DE AUTOLUBRICACION DEL EJE DE GIRO RADIAL, DEBERA INCLUIR UN EJE DE GIRO TANGENCIAL PARA 360 GRADOS, DE ACERO Y PREPARACION PARA HACERLA INTERCAMBIABLE, LA RODAJA EN SI DEBERA SER FABRICADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA. NOTAS: A) LA BASE Y LAS RODAJAS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION, COMO: DURABILIDAD, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y OTROS; B) EL PISTON NEUMATICO DEBE CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; DE GAS NITROGENO PROBADO A UNA PRESION DE 400NW; DEBERA CONTAR CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION); CON RESISTENCIA PROBADA DE FABRICACION DE 50,000 CICLOS DE USO CONTINUO (MINIMO); DE FABRICACION ALEMANA MARCA  SUSPA O STABILUS  O SIMILAR; C) ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE AL PASO 		1.00		PIEZA

		54		000000000020055		CARRO DE ASEO EN FORMA DE TIJERA. DIMENSIONES GENERALES: LARGO: 57 CM, ANCHO: 65 CM, ALTO: 90 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 80KG. FORMA DE TIJERA. DESCRIPCION TECNICA: BOLSA DE LONA PLASTIFICADA REFORZADA. ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CALIBRE NO. 16 DE 25.4 MM (1 ) DE DIAMETRO CROMADOS Y CONTRA TUERCA OCTAGONAL. PARRILLA PLEGABLE DE VARILLA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO 3.1 MM (1/8 ) DE DIAMETRO ELECTROSOLDADA Y SUJETA A LA ESTRUCTURA CON TUBO DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, DE 6.3 MM (1/4 )  DE DIAMETRO. RODAJAS PLANAS GIRATORIAS DE HULE SINTETICO DE 76.2 MM (3 ) DE DIAMETRO Y 19 MM (3/4 ) DE HUELLA, PARA USO RUDO. SOPORTES DE LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE NO. 18, CROMADOS. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA. PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LAMINA DE ACERO DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL. DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE ACERO INOXIDABLE Y LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10%.		9.00		PIEZA

		55		000000000020073		PIZARRON DE 180 CM MAGNETICO DE PARED. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 180 CM, ESPESOR 5 CM, ALTURA 90 CM.  CAPACIDAD DE CARGA: NO APLICA. DESCRIPCION TECNICA: MARCO ESTRUCTURAL FABRICADO EN PERFIL DE ALUMINIO CON 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU FIJACION AL MURO; TABLERO FORMADO POR BASE DE FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) CON 6 MM DE ESPESOR Y AREA DE TRABAJO FABRICADA DE LAMINA DE ACERO PORCELANIZADO; ELEMENTO DE SOPORTE PARA MARCADOR FABRICADO EN ALUMINIO. ACABADOS: MARCO ESTRUCTURAL Y ELEMENTO PARA SOPORTE PARA MARCADOR ANODIZADOS NATURAL MATE; TABLERO ESMALTADO; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO CON SOLDADURA TIPO MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; ISO 14001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 2 POR CIENTO.		2.00		PIEZA

		56		000000000020076		SILLA TIPO BOUNCER CON ESTRUCTURA DE TRINEO. MOVIMIENTOS / SISTEMAS: 4 DIFERENTES POSICIONES. DIMENSIONES GENERALES: ANCHO 45 CM, LARGO 60 CM Y ALTURA 55 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 20 KG. DESCRIPCION TECNICA: CANASTILLA INTEGRAL FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, CON PIECERA Y CHAROLA PARA AJUSTE POSICIONAL. COMPUESTA POR RESPALDO CON ABERTURA PARA SUJETARSE CON LA MANO Y PREPARACIONES PARA UNIRSE AL BALANCIN TIPO TRINEO; COLCHONETA REMOVIBLE CON RELLENO DE GUATA 100 POR CIENTO  ALGODON; ESTRUCTURA DE TRINEO FABRICADA EN LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CON SOPORTES DE GOMA PARA ESTABILIZAR LA CANASTILLA; CINTURON DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS AJUSTABLES; ACCESORIOS: ASA PORTA JUGUETES; CHAROLA CON ADITAMENTOS PARA COLOCAR VASO O MAMILA; DISPOSITIVO VIBRATORIO OPCIONAL. ACABADOS: COLCHONETA FORRADA CON  TELA 100 POR CIENTO  ALGODON; LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE  ENSAMBLE: LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG; POLIPROPILENO A BASE DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA. CERTIFICADOS: DE LAMINA DE ACERO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE POLIPROPILENO, DECLARATORIA DE CONFORMIDAD ENTREGADA AL FABRICANTE DEL MUEBLE POR EL FABRICANTE DEL MATERIAL; DE RESISTENCIA Y ELONGACION A LA RUPTURA DE TELA, NMX-A-059/2-INNTEX- VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE LOS TEJIDOS DE CALADA   METODO DE PRUEBA   PARTE 2. METODO DE LA TIRA; DE RESISTENCIA AL DESGARRE DE TELA, NMX-A-109-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASGADO POR EL METODO DEL PENDULO DE DESCENSO LIBRE; DE SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE TELA, NMX-A-165/2-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL PRUEBA DE LA LAMPARA DE DECOLORACION DE ARCO DE XENON; DE SOLIDEZ DE COLOR AL FROTE DE TELA, NMX-A-073-INNTEX-VIGENTE, DETERMINACION DE LA SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE; DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; DE ABRASION, ISO 12947- VIGENTE, DETERMINACION DE LA RESISTENCIA A LA ABRASION EN TEXTILES POR EL METODO MARTINDALE; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE LAMINA DE ACERO DONDE SE INDIQUE QUE FUE FABRICADO Y PROBADO CONFORME A LA NORMA NMX-B-508-VIGENTE Y EN CONCORDANCIA A NORMA ASTM 240/ A 240M-15 STD Y LA NORMA SAE-J405 CUMPLIENDO CON LAS PROPIEDADES MECANICAS Y COMPOSICION QUIMICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS ASME SA 240-11. SE REQUIERE TAMBIEN EL INFORME DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA; DECLARATORIA DE CONFORMIDAD DE POLIPROPILENO DONDE SE INDIQUE QUE EL POLIPROPILENO FUE FABRICADO CON LAS ESPECIFICACIONES MENCIONADAS Y DE ACUERDO AL USO QUE SE LE DARA; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS MENOS 10 POR CIENTO.		4.00		PIEZA

		57		000000000020593		ESCRITORIO RECTANGULAR DE 180 CM. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 180 CM, ANCHO 75 CM, ALTURA TOTAL 75 CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 200 KG. DESCRIPCION TECNICA: PATAS: FABRICADAS EN TUBO DE LAMINA DE ACERO ROLADA EN FRIO CALIBRE 18 EN FORMA DE A. VIGAS: FABRICADAS EN ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18, TROQUELADAS Y PUNTEADAS. FALDON: FABRICADO EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 22 TROQUELADA. CUBIERTA: FABRICADA EN TABLERO DE PARTICULAS DE DENSIDAD MEDIA MDP (MEDIUM DENSITY PARTICLE BOARD) CON 24 MM. DE ESPESOR, CON UNA DENSIDAD PROMEDIO DE 620 KG/M3, CANTOS RECTOS Y MOLDURA PERIMETRAL DE PVC DE 2 MM DE ESPESOR TERMOFUSIONADA. ACABADOS: TABLERO: FORRADO EN LAMINADO PLASTICO DE ALTA PRESION VGP (VERTICAL GENERAL POSTFORMING) CON 0.7 MM DE ESPESOR Y 400 O MAS CICLOS DE ABRASION, POR AMBAS CARAS. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: CON PINTURA MICROPULVERIZADA ELECTROSTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. REGATONES: ANTIDERRAPANTES. SISTEMA DE ENSAMBLE: TABLEROS CON SISTEMA MINIFIX FABRICADO EN ZAMAC CON PERNO DE MADERA NATURAL ESTRIADO Y ADHESIVO TIPO PVA ACETATO DE POLIVINILO Y TORNILLERIA. LAMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO: POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. ISO 14001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		41.00		PIEZA

		58		000000000020673		SILLA FIJA DE POLIPROPILENO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE ASIENTO 45 CM; ANCHO DE ASIENTO 50 CM; PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM, ALTURA TOTAL 85 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: ASIENTO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AUTO EXTINGUIBLE, CON BORDES REDONDEADOS PARA EVITAR FILOS CORTANTES; RESPALDO FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS, AUTO EXTINGUIBLE, CON MULTIPERFORACIONES PARA PERMITIR LA CIRCULACION DE AIRE; PATAS FABRICADAS EN PERFIL TUBULAR DE ALUMINIO DE 1 PULGADA DE DIAMETRO, CALIBRE 16; TOPES FABRICADOS EN NITRILO SANITARIO BLANCO DE 25.4 MM (1 PULGADA) DE DIAMETRO; DESCANSABRAZOS FABRICADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS. AUTO EXTINGUIBLE (OPCIONAL, SEGUN SE REQUIERA). ACABADOS: ALUMINIO ANODIZADO NATURAL; POLIPROPILENO ANTIBACTERIAL; PIEZA COMPLETA CON TRATAMIENTO IGNIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. SISTEMA DE ENSAMBLE: POLIPROPILENO MAQUINADO PARA UN ENSAMBLE PERFECTO: DOBLECES EN RADIOS Y ANGULOS BIEN ALINEADOS SIN DEFORMACIONES, CAVIDADES, HUECOS NI FORMAS EN BAJO RELIEVE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DURABILIDAD. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001 VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES, EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS / MENOS 10 POR CIENTO.		11.00		PIEZA

		59		000000000020067		MESA PARA COMPUTADORA CON ESTRUCTURA TUBULAR FRENTE 100 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, ALTURA: 140 CM. CAPACIDAD DE CARGA 50 KG. ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LAMINA DE ACERO. ENTREPAÑOS FABRICADOS DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA DENSIDAD DE 19 MM (3/4 ) DE ESPESOR Y LAMINADO PLASTICO DE 0.8 MM DE ESPESOR, PARA MONITOR, CPU, IMPRESORA, TABLILLA DE USO DE MOUSE Y PORTATECLADO RETRACTIL A BASE DE CORREDERAS EMBALINADAS, PREPRACIONES PARA EL PASO DE CABLES. ATRIL DESMONTABLE Y PARILLA FABRICADO DE ALAMBRON DE ACERO. RUEDAS DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO, CON SISTEMA DE FRENADO. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA MICROPULVERIZADA EPOXICA HORNEADA, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE). ENTREPAÑOS DE FIBRA DE MADERA CON TRATAMIENTO INIFUGO O RETARDANTE AL FUEGO PARA EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM A 240, ACERO. NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.		5.00		PIEZA

		60		000000000017968		LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 KILOGRAMOS DE ROPA. CON CICLOS DE LAVADO CON AGUA FRIA, TIBIA Y CALIENTE PUERTA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LAVADORA.		1.00		PIEZA

		61		000000000018170		SECADORA DE ROPA, TOMBOLA SECADORA, MANUAL O  AUTOMATICACAPACIDAD: 23 A 45 KG/ C ARGADE GAS, VAPOR O ELECTRICA, -CONSTA DE: CILINDRO CONTENE-DOR, CILINDRO INTERI OR PUER-TA DE LAMINA ACERADA CON MI-RILLA DE PLASTICO  O  VIDRIOBASE, BASTIDOR, CUBIERTA, MOTOR (ES) ELECTRICO (S), VEN-TILADOR, UNIDAD  CALEFACTORAY TRAMPA DE PELUSA, CONTRO -LES: TIEMPO Y TEMPERATURA.		1.00		EQP

		62		000000000019969		ARCHIVERO DE 2 GAVETAS CON CAJA FUERTE. DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 45 CM, FONDO 70 CM, ALTURA 105 CM. CAPACIDAD DE CARGA: 50 KG (POR GAVETA). DESCRIPCION TECNICA: TAPA, COSTADOS, RESPALDO Y FONDO FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; GAVETAS FABRICADAS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22 CON JALADERA TIPO EMBUTIDA Y PORTA ETIQUETAS; PUERTA ABATIBLE FABRICADA EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 22; BASE Y REFUERZOS FABRICADOS EN LAMINA DE ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CALIBRE 18; CAJA FUERTE CON CERRADURA DE TRES POSICIONES DE COMBINACION; CORREDERAS FABRICADAS EN ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG; CERRADURA METALICA DE SEGURIDAD CON MECANISMO DE CIERRE; RESBALONES FIJOS FABRICADOS EN HULE SINTETICO. ACABADOS: ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO CON PINTURA EN POLVO ELECTROESTATICA HIBRIDA CON TEXTURIZADO FINO SEMI-MATE. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE, AISI 304  A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308  I  DE 3/8 ); ACERO AL CARBONO ROLADO EN FRIO POR PUNTO Y POR ARCO ELECTRICO A BASE DE SOLDADURA MIG. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION, ISO 9001- VIGENTE, SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE +/- 10%.		78.00		PIEZA

		63		000000000019984		CREDENZA DE 150CM CON BASES METALICAS. DIMENSIONES GENERALES: LARGO 150CM, ANCHO 47CM, ALTURA 75CM. CAPACIDAD DE CARGA DE 350 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASES Y SOPORTERIA VERTICAL DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO.14. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM DE ESPESOR. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3CM ESPESOR. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 KG. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METALICOS CON SISTEMA DE RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA METALICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD, JALADERA DE MEDIA LUNA. ACABADOS: CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLASTICO CALIBRE NO. 14, COLOR GRIS FRIO 2 U (CODIGO PANTONE). TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		132.00		PIEZA

		64		000000000020014		SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADA EN POLIPIEL CON PISTON NEUMATICO. DIMENSIONES GENERALES: ALTURA DE RESPALDO 75 CM, ANCHO DE RESPALDO 55 CM. ALTURA DE ASIENTO 50 CM, ANCHO DE ASIENTO 55 CM, PROFUNDIDAD DE ASIENTO 50 CM. ALTURA TOTAL 1.25 M. CAPACIDAD DE CARGA DE 120 KG. DESCRIPCION TECNICA: BASE: PENTAGONAL DE 5 APOYOS FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. RESPALDO Y ASIENTO: CON ACOJINAMIENTO DE ESPUMAS INYECTADAS TRANSPIRABLES (POLYOL E ISOCIANATO) SIN USO DE CDC NI COCS, DENSIDAD DE 50-55 KG/M3; CONCHA PROTECTORA FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA A LOS IMPACTOS. DESCANSABRAZOS: FABRICADO EN ALMA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE 5 MM (3/16 PULGADAS) DE ESPESOR Y PADS DE POLIURETANO INYECTADO BLANDO. RUEDAS DOBLES: AUTO-FRENADAS RESISTENTES EN SUELOS DUROS. ACABADOS: ACERO INOXIDABLE AISI 304: P3 CEPILLADO. ACOJINAMIENTO: TAPIZADO CON TELA 100 POR CIENTO POLIESTER. SISTEMA DE ENSAMBLE: ACERO INOXIDABLE AISI 304: A BASE DE SOLDADURA TIG (ARGON CON APORTE DE ACERO INOXIDABLE TIPO 308 I DE 3/8 PULGADA) Y FIJADO AL RESTO DEL MUEBLE POR MEDIO DE TORNILLERIA SEMI-OCULTA, FABRICADA A BASE DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON ACABADO GALVANIZADO. RESPALDO Y ASIENTO: CON TERMO SELLADO, ENCLIPADO Y ENFUNDADO, SIN USO DE ADHESIVOS. DESCANSA BRAZOS: POR SISTEMA DE PRESILLAS A CARCASA DEL ASIENTO. RUEDAS: INSERTADAS A PRESION CON SEGURO. CERTIFICADOS: DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001 VIGENTE. SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA). PARA ARTICULOS INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL ACREDITADO POR EL PAIS DE ORIGEN. TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES GENERALES DE MAS O MENOS 10 POR CIENTO.		188.00		PIEZA

						TOTAL		3,268
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FICHAS BUENAS/1.- Colgador de Utensilios 517-272.0022.00.01.pdf




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 



1/1 



Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 517.272.0022 Colgador para utensilios de cocina 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 26 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor). 



Áreas o Locales de uso Cocción 



Dimensiones generales Frente 90 cm, fondo 25 cm, altura 30 cm. 



Capacidad de carga 60 kg. 



Descripción técnica: 



Perforaciones en 
solera  



Hechas de 6.3 mm (1/4”) de diámetro para la sujeción en muro; 



Estructura 
Fabricada en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.1 mm (1/8”) 
de espesor x 25.4 mm (1”) de ancho; 



Ganchos para 
utensilios 



Fabricados en solera de acero inoxidable, AISI 304, de 3.1 mm 
(1/8”) de espesor x 12.7 mm (1/2”) de ancho. 



Acabados 
Acero inoxidable, 
AISI 304. 



Con pulido P3. 



Sistema de Ensamble 
Acero inoxidable, 
AISI 304 



A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 
308 “i” de 3/8”). 



Certificados 



De manufactura o 
producción, 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



Para las normas o 
certificados 
solicitados 
deberán de cumplir 
con lo siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 1.0 cm. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/10.- Escritorio modular de 180cm con lateral511-339.1375.00.01.pdf
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 TODAS LAS UNIDADES 



DESCRIPCIÓN TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  



COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 



COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 



DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 



PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 511. 339.1375 
ESCRITORIO MODULAR DE 180 CM 
CON LATERAL IZQUIERDO 



ESPECIALIDAD  MOBILIARIO  ADMINISTRATIVO 



AREAS O LOCALES 



MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS   CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN. 



DIMENSIONES GENERALES  FRENTE 180 cm, ANCHO TOTAL150 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm. 



CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 14.
2. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR,



CANTOS DE CASCADA.
3. FALDÓN DE LÁMINA DE ACERO DE 35 cm , CALIBRE No. 18, MULTIPERFORADO



DE 8 mm DE DIÁMETRO.
4. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA SUPERIOR, CUERPO, GAVETAS,



CAJONES, TAPA INFERIOR), DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No. 20.
5. GAVETAS Y CAJONES CON JALDERA INTEGRADA.
6. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
7. PORTATECLADO METÁLICO CON BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL Y



CONTROL DE POSICIONES.
8. ELEMENTOS DE SOPORTERÍA Y SUJECCIÓN DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE



No. 14.
9. REGATONES DE  DURALUMINIO DE 82 mm (3 ¼”) DE DIÁMETRO, CON ALTURA



AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.



ACABADOS 



 CHAPA DE MADERA LAMINADO DE ALTA PRESIÓN TIPO 4406 FRUIT WOOD ALP 3
POLYURETHANE.



 ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA
MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).



 TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES
TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.



NORMAS DE REFERENCIA 
 Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008.



 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.



 ASTM A-240, ACERO.



 NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.



NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 












FICHAS BUENAS/11.- Casillero doble de plastico 519-196.0194.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.196.0194 
Casillero doble en plástico 



De alta resistencia 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 41 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios. 



Áreas o locales de uso Baños y vestidores. 



Dimensiones generales Frente 45 cm; Profundidad 45 cm; Altura 180 cm. 



Capacidad de carga 250 kg. 



Descripción Técnica 



Cuerpo 
Con estructura conformada por paredes y piso fabricados en 
plástico de alta resistencia. 



Entrepaños inferior y 
superior 



Fabricados en placa estructural de plástico de alta resistencia, 
acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor. 



Tubo colgador Fabricado en acero inoxidable, AISI 304 



Puertas Fabricadas en plástico de alta resistencia con respirador. 



Manija Con ceja portacandado, en acero inoxidable, AISI 304 



Placa porta número Fabricada en acero inoxidable, AISI 304. 



Techo 
Fabricado en placa estructural de plástico de alta resistencia, 
acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor, con 
inclinación de 45°. 



Bisagra Bidimensional con sistema que permita cierre silencioso. 



Zoclo perimetral 
Fabricado en placa estructural de plástico de alta resistencia, 
acanalada con varillas internas de 18 mm de espesor 



Acabados 



Plástico de alta resistencia Liso con un recubrimiento opcional de laminado plástico. 



Acero inoxidable, AISI 304 Con P3 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Selección Cromática Pieza completa 



PANTONE Red Dahlia 19-1555TCX 
  El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Burgundy 19-1617 TPX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



  PANTONE Green PQ 561C. 
  El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Blue Curacao PQ-15-4825TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 
Plástico de alta resistencia Con sistema Minifix y tornillería semi-oculta. 



Bisagras Con fijación de taquetes. 



Certificados 



De manufactura o 
producción. 



ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.196.0194 
Casillero doble en plástico 



De alta resistencia 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 42 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000  
www.imss.gob.mx 



Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026 
 
 
 



 
 
 
FICHA TECNICA 
 
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS) 
 
GRUPO GENERICO: 517-609.1139.01.01 
 
ID ARTÍCULO:  
 
MESA CALIENTE DE 159 CM PARA VAPOR (4 CHAROLAS) FABRICADA A BASE DE: 1. 
CONTRA DE REJILLA DE ACERO O LATON DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO; ACABADO 
CROMADO. 2. CONTRATINA DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE NUMERO 20, CON 
AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO DE 25 MM (1") DE ESPESOR. 3. CUBIERTA Y TINA DE 
ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16; ACABADO PULIDO. 4. DEPOSITO PARA 
ALIMENTOS DESMONTABLE DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 18 DE 
30 X 50 X 15 CM CON CEJA PERIMETRAL (SOPORTE); ACABADO PULIDO. 5. ESTRUCTURA 
INFERIOR (BASE INFERIOR) DE ANGULO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE 
NUMERO 14 DE 38 X 38 MM (1 1/2 X 1 1/2"). 6. FALSO FONDO DESMONTABLE CON 
PERFORACIONES; DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NUMERO 20; ACABADO 
PULIDO. 7. REGATON DE ALUMINIO DE 32MM (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA 
AJUSTABLE ACABADO MOLETEADO. 8 .REPISA CON GUIAS PARA DESLIZAMIENTO DE 
CHAROLAS DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO. 
9. SERPENTIN DE TUBO DE COBRE TIPO "M" DE 13MM (1/2" DE DIAMETRO). 10. TUBO DE 
ACERO INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16 DE 38MM (1 1/2"DE DIAMETRO) ACABADO 
PULIDO. 11. VITRINA PROTECTORA DE ALIMENTOS CON MENSULAS, CUBIERTA DE ACERO 
INOXIDABLE CALIBRE NUMERO 16, ACABADO PULIDO Y VIDRIO FRONTAL DE 6MM DE 
ESPESOR CON CANTOS PULIDOS. NOTAS: TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES 
GENERALES +/- 1.0 CM. APLICAR LOS SIGUIENTES INCISOS DE LAS "NORMAS DE CALIDAD 
PARA MOBILIARIO" IMSS JCC-51 MAYO 1986: 03.01.02A - 03.01.02B - 03.01.05 - 05.02.01A - 
03.03.02 - 04.06 - 05.01.01 - 05.01.02 - 05.01.05 - 05.01.06 - 05.01.07 - 05.02.04 - 06A - 07.06 - 08 
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Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000  
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Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026 
 
 
 



 
 
 
FICHA TECNICA 
 
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: PLANCHADORA DE SABANAS (MANGLE) 
 
GRUPO GENERICO: 529-705.0105.00.01 
 
ID ARTÍCULO:  
 
PLANCHADORA DE SABANAS (MANGLE) DE UN RODILLO A VAPOR, DE 36 DE DIAMETRO, 
POR 120 DE LARGO COMO MINIMO. SISTEMA CALEFACTOR A BASE DE VAPOR, CON 
CILINDRO DE CALENTAMIENTO CON DIAMETRO DE 36 Y LARGO DE 120 COMO MINIMO, 
PARA OPERAR CON TEMPERATURA CONSTANTE MINIMO DE 150 GRADOS CENTIGRADOS. 
VELOCIDAD VARIABLE DE OPERACION DE 2.5 M / MIN COMO MINIMA. ALIMENTACION Y 
DESCARGA AL FRENTE. BOTONES DE PARO DE EMERGENCIA. BARRA PROTECTORA DE 
SEGURIDAD CON DISPOSITIVO DE PARO AUTOMATICO. CONTROL DE COMPRESION CON 
AJUSTE AUTOMATICO. CAMPANA CON EXTRACTOR DE VAPORES. CONTROL 
MICROPROCESADOR CON DISPLAY PARA REGULAR LA VELOCIDAD. CONTROL 
AUTOMATICO DE TEMPERATURA (DIGITAL). LA GARANTIA DEBERA SER DE UN AÑO POR 
FALLAS, DEFECTOS DE FABRICACION O ENSAMBLE, PROPORCIONANDO EL SERVICIO DE 
MANO DE OBRA Y REFACCIONES EN LA CIUDAD DESTIN0 DEL EQUIPO, EN UN PLAZO 
MAXIMO DE 72 HORAS. ASI MISMO GARANTIZAR ATENCION DE SERVICIO TECNICO Y 
VENTA DE REFACCIONES, EN UN PLAZO MAXIMO DE 72 HORAS. EL PROVEEDOR DEBERA 
PROPORCIONAR LO SIGUIENTE: GUIA MECANICA DE INSTALACION CONSIDERANDO, 
CIMENTACION, INSTALACIONES ELECTRICAS, DE VAPOR, RETORNO DE VAPOR ETC. 
DIAGRAMAS ELECTRICOS, MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO, CATALOGO DE 
PARTES, PUESTA EN OPERACION Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO. MANUAL DE 
PROGRAMACION, PROGRAMA INSTALADO Y SOFTWARE PARA PROGRAMACION EN CASO 
NECESARIO. 
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FICHA TECNICA 
 
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: CARRO PARA SUPERMERCADO 
 
GRUPO GENERICO: 514-160.0014.00.01 
 
ID ARTÍCULO:  
 
CARRO PARA SUPERMERCADO.- ASIENTO PORTABEBE DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.33 
MM (1/4 ), 3.1 MM (1/8 ), Y 7.9 MM (5/16 ) DE DIAMETRO ACABADO CROMADO; CUERPO DE 
LA CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTABEBE, FORMADO CON ALAMBRON DE ACERO 
ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO, CALIBRE NO. 18 DE 22 MM. (7/8 ) Y 25 MM. 
(1 ) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; PARRILA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO 
DE 6.3 MM. (1/4 ) DE DIAMETRO, ACABADO CROMADO; RUEDAS GIRATORIAS 
EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 127 MM. (5 ) DE DIAMETRO POR 32 
MM. (1 1/4 ) DE PISO; RUEDAS FIJAS EMBALERADAS DE HULE SINTETICO COLOR GRIS DE 
127 MM. (5 ) DE DIAMETRO POR 32 MM. (1 1/4 ) DE PISO. 












FICHAS BUENAS/15.- Sillon Confortable 1 Lugar 511-836.0458.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.836.0458 
Sillón confortable de 1 lugar, 



tapizado en tela 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 198 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso Espera Gobierno. 



Dimensiones generales Largo 90 cm, Fondo 85 cm, Altura 75 cm 



Capacidad de Carga 175 Kg. 



Descripción Técnica 



Estructura 



Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP 
(Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, 
densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura 
perimetral de 2 mm de espesor. 



Respaldo 
Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad 
de 50 kg/m3. 



Asiento 
Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad 
de 30 kg/m3.  



Descansabrazos 
Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad 
de 20 kg/m3   



Patas Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. 



Acabados 



Acolchado de uretano y 
aglutinado  



Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta 
densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua. 



Acero inoxidable AISI 304 P3. 



Selección Cromática 
Respaldo, asiento y 
descansabrazos 



PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 



Estructura A presión y tornillería. 
Respaldo, asiento y 
descansabrazos 



Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos. 



Patas Fijas e insertadas a presión. 



Certificados 



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



ISO 14001 Vigente. 
Sistema de gestión ambiental 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10% 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.836.0458 
Sillón confortable de 1 lugar, 



tapizado en tela 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 199 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico 












FICHAS BUENAS/16.- Tarjetero doble 511-883.0529.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.883.0529 
Tarjetero doble para tarjetas de 



7.62 x 12.70 cm (3” x 5”) 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 217 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo 



Áreas o Locales de Uso Trabajo de médicos, descanso de personal 



Dimensiones generales Frente 35 cm, profundidad 50 cm, altura 15 cm. 



Capacidad de Carga 100 kg. 



Descripción técnica 



Cuerpo y tapas superior e 
inferior 



Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
no. 22. 



Gavetas 
Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
no. 22 con cerradura individual 



Tapa frontal 
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío calibre 
no. 22 con jaladera integrada 



Portaetiquetas 
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
no. 22 



Acabados 
Acero al carbono rolado 
en frío 



Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado 
fino semi-mate 



Selección Cromática 
Acero al carbono rolado 
en frío. 



PANTONE PQ-Cool Gray 2C. 
 El tono final debe aproximarse al tono propuesto según 
material. 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 
Acero al carbono rolado 
en frío. 



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/17.- Banca en regadera 519-104.0539.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.104.0539 Banca en regadera 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 12 Fecha: 2017 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios. 



Áreas o Locales de Uso Vestidor con regadera. 



Dimensiones Generales Largo 45 cm, Ancho 30 cm,  Altura 45  cm. 



Capacidad de Carga 150 Kg. 



Descripción Técnica 



Cubierta 
En tiras de polietileno de alta densidad reciclado de 45 x 5 x 3 
cm. 



Estructura 
De perfil de acero inoxidable AISI 304, con calibre No.18 de 32 x 
32 mm (1 ¼”x 1 ¼”). 



Regatones 
Fabricados en acero inoxidable de 32 mm (1 ¼”) de diámetro, 
con base de nitrilo sanitario blanco de 32 mm ( 1 ¼”) de 
diámetro, con altura ajustable. 



Acabados 



Acero inoxidable, AISI 304 En pulido sanitario 



Regatones Antiderrapantes 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Sistema de  ensamble 
De acero inoxidable, AISI 
304 



A base de soldadura TIG. (Argón con aporte de acero inoxidable 
tipo 308 “i” de 3/8”) 



Certificados 



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10% 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes  representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/18.- Silla apilable con tapiz 511-814.0379.00.01.pdf
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FICHA TECNICA 
 
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA  Y ESTRUCTURA DE 
TRINEO. 
GRUPO GENERICO: 511-814.0379.00.01 
ID ARTÍCULO: 000000000020412 
 
SILLA APILABLE CON TAPIZ DE TELA  Y ESTRUCTURA DE TRINEO. FRENTE 46.8 CM, 
PROFUNDIDAD 54.7 CM,  ALTURA 82 CM. CAPACIDAD DE CARGA 120 KG. ASIENTO Y 
RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO DE 4 MM DE  ESPESOR. 
ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA 
RESILENCIA, DENSIDAD 54 KG/M3. ESTRUCTURA DE TRINEO DE BARRA DE ACERO DE 12.7 
MM (1/2 ) DE DIAMETRO REFUERZO ESTRUCTURAL DE LAMINA DE ACERO CALIBRE NO.16 
DE 31.7 MM (1.1/4 ) DE ANCHO CON ORIFICIOS PARA FIJACION DEL ASIENTO. REGATON 
FIJO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO Y TEXTURA     ANTIDERRAPANTE. ASIENTO Y 
RESPALDO DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON TRATAMIENTO ANTIESTATICO, 
TEXTURIZADO RUGOSO. ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN TELA ACRILICA 100% 
COLOR VERDE. ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRIO, EN PINTURA HORNEADA 
MICROPULVERIZADA EPOXICA, COLOR NEGRO. SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE 
SOLDADURA DE ARCO ELECTRICO. TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA 
EMANACION DE GASES TOXICOS EN CASO DE COMBUSTION. CRITERIO DE CALIDAD PARA 
MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986. ISO 9001-2008. NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. ASTM 
A-240, ACERO. ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO. 












FICHAS BUENAS/19.- Sillon confortable de  2 lugares 511-836.0514.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.836.0514 
Sillón confortable de 2 lugares, 



tapizado en tela 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 200 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso Espera Gobierno. 



Dimensiones generales Largo 150 cm, Ancho 85 cm, Altura 75 cm 



Capacidad de Carga 175 Kg. 



Descripción Técnica 



Estructura 



Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP 
(Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, 
densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura 
perimetral de 2 mm de espesor. 



Respaldo 
Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad 
de 50 kg/m3. 



Asiento 
Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad 
de 30 kg/m3.  



Descansabrazos 
Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad 
de 20 kg/m3   



Patas Fabricado en acero inoxidable AISI 304. 



Acabados 



Acolchado de uretano y 
aglutinado  



Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta 
densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua. 



Acero inoxidable AISI 304 En P3. 



Selección Cromática 
Respaldo, asiento y 
descansaabrazos 



PANTONE Jet black PQ-19-0303TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 



Estructura A presión y tornillería. 
Respaldo, asiento y 
descansabrazos 



Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos. 



Patas Fijas e insertadas a presión. 



Certificados 



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



ISO 14001 Vigente. 
Sistema de gestión ambiental 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10% 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.836.0514 
Sillón confortable de 2 lugares, 



tapizado en tela 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 201 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes Representativas y no indican diseño específico 












FICHAS BUENAS/2.- Archivero 4 Gavetas con frente 511-076.1023.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.076.1023 
Archivero 4 gavetas 
con frentes en MDP 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 22 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario Administrativo. 



Áreas o Locales de Uso Almacén de la Unidad 



Dimensiones Generales Frente 100 cm, Fondo 45 cm, Altura 135 cm. 



Capacidad de Carga 50 Kg (por gaveta) 



Descripción técnica 



Cubierta 
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
no. 18. 



Cuerpo 
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
no. 20, con refuerzos de lámina de acero, calibre no. 18. 



Base Fabricada en lámina de acero, calibre no. 20. 



Gavetas 



Fabricadas en tableros verticales de partículas de densidad 
media MDP (Medium Density Particle Board) con 18 mm. con una 
densidad promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura 
perimetral de PVC con 2 mm de espesor termofusionada.. 



Correderas 
Telescópicas de extensión total y tope anti extracción con 
capacidad de carga de 50 kg (por par de correderas). 



Jaladeras 
De gavetas fabricadas en aluminio con la longitud de  la mitad de 
un cajón. 



Regatones 
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1”) de diámetro y 
con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1”) de diámetro 
con altura ajustable. 



Acabados 



Acero rolado en frío y acero 
rolado en caliente decapado 



Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado 
fino semi-mate. 



Tableros Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical 
General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos 
de abrasión. 



Aluminio Anodizado natural 



Regatones Antiderrapantes 



Sistema de ensamble 



Acero rolado en frío acero 
rolado en caliente decapado 



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y fijado al 
resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a 
base de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. 



Tableros 
Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera 
natural estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y 
tornillería. 



Selección Cromática 



Acero al carbono rolado en 
frío 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE PQ-CoolGray 2C 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Laminado plástico 



PANTONE Hint of mint PQ-11-4805TCX  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material 



PANTONE Green PQ 561C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad 



ISO 14001 Vigente. 
Sistema de gestión ambiental 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.076.1023 
Archivero 4 gavetas 
con frentes en MDP 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 23 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/20.- Mesa de centro en MDP 511-619.1483.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.619.1483 Mesa de centro en MDP 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 99 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso Salas de espera en oficinas directivas. 



Dimensiones generales Ancho 80 cm, Largo 80 cm; Altura 40 cm 



Capacidad del Carga 50 kg. 



Descripción Técnica 



Esqueleto reticular 



Fabricado a base de tiras de madera de pino de primera de 3.80 
cm (1 ½”) dispuesta en 3 niveles, el primero en 10 cm de altura, 
el segundo de 20 cm de altura de manera que se logre la 
sustracción del prisma cuadrangular en la envolvente y el 
tercero de 10 cm de altura. 



Envolvente 



En forma de prisma cuadrangular con composición de tambor 
fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media 
MDP (Medium Density Particleboard) con 9 mm de espesor y 
tableros horizontales con 15 mm de espesor; ambos con 
densidad promedio de 620 kg/m3. Con sustracción de  prisma 
cuadrangular en una de las esquinas con dimensiones de 40 cm 
de ancho, 40 cm de largo y 20 cm de altura.   



Regatones 
Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1”) de 
diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte 
inferior de marcos. 



Acabados 
Tableros 



Fabricada en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical 
General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos 
de abrasión, en todas las caras. 



Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la 



emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Regatones Antiderrapantes. 



Selección Cromática Tableros 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble Pieza completa. 



Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de 
madera natural estriado. 



Estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo. 



Certificados 



De manufactura o 
producción. 



ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



ISO 14001 Vigente. 
Sistema de gestión ambiental. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.619.1483 Mesa de centro en MDP 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 100 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 



Esqueleto reticular 
Envolvente 












FICHAS BUENAS/21.- Banco Alto 511-109.0345.00.01.pdf




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 



1/2 



Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.109.0345 Banco alto 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 35 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo 



Áreas o locales de uso Conservación, C.E.Y.E. 



Dimensiones Generales Diámetro de asiento 35 cm, altura de base a refuerzo de patas 20 cm,  altura total 70 cm. 



Capacidad de Carga 150 Kg. 



Descripción Técnica 



Estructura base 



Compuesta por patas y refuerzo, 



Fabricada en perfil tubular de lámina de acero al carbono rolado 
en frío, calibre 18 y diámetro de 19 mm (3/4”); 



Asiento 
Fabricado en madera de pino de primera calidad con 38 mm (1 
½”) de espesor; 



Regatones Fijos fabricados en polipropileno de alto impacto. 



Acabados 



Acero al carbono rolado en 
frío 



Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino 
semi-mate; 



Madera de pino de primera 
calidad 



Con barniz natural, 



Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión; 



Selección Cromática 



Acero al carbono rolado en 
frío  



PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Green PQ 561C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Polipropileno 
PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 
Acero al carbono rolado en 
frío 



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG y fijado 
al resto del mueble por medio de tornillería semi-oculta, 
fabricada a base de acero de alta resistencia con acabado 
galvanizado. 



Certificados 



De manufactura o 
producción, 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



ISO 14001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad ambiental; 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un 
organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación 
(EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser 
emitido por un organismo oficial acreditado por el  país de 
origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.109.0345 Banco alto 
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Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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TODAS LAS UNIDADES 



Tipo de unidad Clave IMSS 



511.339.1313 



Descripción 
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA 



DE 150 CM SIN LATERAL 



ESPECIALIDAD MOBILIARIO  ADMINISTRATIVO 



AREAS O LOCALES 
 SALAS DE ESPERA (EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN, IMAGENOLOGÍA, 



TOCOCIRUGÍA, NUTRICIÓN  Y DIETÉTICA). 



MOVIMIENTOS Y/O 
SISTEMAS 



CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN. 



DIMENSIONES 
GENERALES 



  FRENTE 150 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm. 



CAPACIDAD DE CARGA  350 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA MDF) DE 3 cm DE ESPESOR,
CANTOS TIPO CASCADA.



2. SOPORTERÍA, COLUMNA Y BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14.
3. FALDÓN (ALTURA 35 cm), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, PERFORADO DE



8 mm DE DIÁMETRO.
4. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14, SISTEMA DE ELEVACIÓN



Y BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL.
5. PEDESTAL FIJO (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES Y TAPA INFERIOR), DE



LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20.
6. JALADÉRAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO.
7. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
8. REGATÓN EN DURALUMINIO DE 82 mm (3.1/4”), ALTURA  AJUSTABLE, ACABADO



ANTIDERRAPANTE.



ACABADOS 



 SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE
No.14, COLOR GRIS FRÍO FRIO 2 U.



 ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA
MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLR GRIS FRIO 2 U CÓDIGO PANTONE.



 TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES



TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.



NORMAS DE REFERENCIA 
 Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 9001-2008



 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO



 ASTM A-240, ACERO



 NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.



NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 
SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



TODAS LAS UNIDADES 



Tipo de unidad Clave IMSS 



511.339.1313 



Descripción 
ESCRITORIO MODULAR TIPO BALA 



DE 150 CM SIN LATERAL 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 












FICHAS BUENAS/23.- Mesa circular 511-263.0296.00.01.pdf
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 TODAS LAS UNIDADES 



DESCRIPCIÓN TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS 
MESA CIRCULAR PARA JUNTAS  DE 4 



LUGARES   FABRICADA EN MDF 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  



COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 



COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 



DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 



PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



511.263.0296 



ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. 



AREAS O LOCALES 
SALA DE ESPERA ÁREA EDUCACIÓN MÉDICA E INVESTIGACIÓN, SALAS DE 
JUNTAS ANATOMÍA PATOLÓGICA, MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN, 
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA Y CONSERVACIÓN. 



MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS  NO APLICA 



DIMENSIONES GENERALES DIÁMETRO DE LA CUBIERTA 120 cm, DIÁMETRO DE LA BASE 50 cm, ALTURA 75 cm. 



CAPACIDAD DE CARGA 250 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. CUBIERTA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE  3 cm,   DE 
ESPESOR, CANTO TIPO CASCADA. 



2. BASE CILÍNDRICA DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE LAS
MISMAS CARCTRÍSTICAS DEL MDF DE LA CUBIERTA. 



3. REGATÓN DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 mm (1”) DE DIÁMETRO, ALTURA 
AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE. 



ACABADOS 



 SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE CHAPA DE MADERA LAMINADA
EN ALTA PRESIÓN TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO).



 TRATAMIENTO INGNÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN
DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN. 



NORMAS DE REFERENCIA 
 Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 9001-2008.



 NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE. 



NOTAS GENERALES  LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 












FICHAS BUENAS/24.- Tarima para estibar mercancias 519-873.0141.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.873.0141 Tarima para estibar mercancía 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 107 Fecha: 2016 
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Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios 



Áreas o Locales de uso Estiba, Guarda de Ropa Limpia, Almacén y Estiba 



Dimensiones generales Frente 120 cm, Fondo 120 cm,  Altura 15 cm. 



Capacidad de carga 250 kg. 



Descripción Técnica: Pieza completa 



Construida con 12 tablas de madera de pino de segunda de 
120x15x2.5 cm, 6 en la parte superior y 6 en la parte inferior, 
108 clavos, tornillos de 5.8 cm de largo, 8 chaflanes de 45 x 2 
cm en ambos lados de las entradas, 3 polines de pino de 
segunda de 120 x 5 x 10 cm. 



Acabados Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Certificados 



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001- Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/25.- Alacena alta de 90cm 517-013.0087.00.01.pdf




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 



1/1 



Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 517.013.0087 Alacena alta de 90 cm 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 6 Fecha: 2017 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario para Nutrición y Dietética (cocina y comedor). 



Areas o Locales de Uso Diversos 



Dimensiones Generales Frente 90 cm, Fondo 28 cm, Altura 60 cm. 



Capacidad de Carga 80 kg. 



Descripción Técnica 



Cuerpo 
Fabricado de lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 20 
(con perforaciones en el respaldo para su fijación a muro). 



Entrepaños Fabricados de lámina de acero al carbono rolado en frío calibre No. 20. 



Puerta 



Fabricada de tambor abatible de lámina de acero al carbono rolado en frío, 
calibre No. 20 con cierre de resbalón, con jaladera integrada (parte 
inferior). 



Moldura corrida fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 20. 



Bisagra oculta de resorte con muelle para puertas. 



Refuerzo para su fijación fabricado de lámina de acero al carbono rolado 
en frío, calibre No.16. 



Acabados 



Acero al carbono 
rolado en frío 



En pintura micro pulverizada epóxica horneada. 



Acero inoxidable, 
AISI 304 



Pulido sanitario. 



Moldura de puerta Pulido 



Selección Cromática 
Acero al carbono 
rolado en frío 



PANTONE  PQ-CoolGray2C 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de  ensamble 



Acero al carbono 
rolado en frío 



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG 



Acero inoxidable 
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 308 
“i” de 3/8“) 



Certificados 



De manufactura o 
producción, 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



Para las normas o 
certificados 
solicitados deberán 
de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo 
de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).  



Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10% 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/26.- Sillon fijo de respaldo bajo 511-836.0536.00.01.pdf
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 TODAS LAS UNIDADES 



DESCRIPCIÓN TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS 
SILLÓN FIJO DE RESPALDO BAJO, BASE 



DE TRINEO, TAPIZADO EN TELA. 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  



COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 



COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 



DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 



PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



511.836.0536 



ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. 



AREAS O LOCALES 



MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS 



DIMENSIONES GENERALES 
FRENTE 63 cm, FONDO 51 cm,  45 cm (ALTURA DEL RESPALDO), 45 cm. (ALTURA 
DEL ASIENTO CON RELACIÓN AL PISO). 



CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA
LAMINADA PARA UNA PIEZA LAMINADA DE 12 mm DE ESPESOR. MOLDEADO
DE CASCADA AL FRENTE DEL ASIENTO Y MOLDEADO CURVO EN EL
RESPALDO.



2. ACOJINAMIENTO DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO DE ALTA
RESILENCIA, DENSIDAD 55 Kg/m3.



3. CONCHA PROTECORA DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO DE 3 mm DE
ESPESOR EN LA PARTE POSTERIOR DEL RESPALDO.



4. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS (INTEGRAL) DE POLIURETANO CON
ALMA DE ACERO, COLOR NEGRO.



5. SOPORTE LUMBAR CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA
INTERNA Y EL ACOJINAMIENTO.



ACABADOS 



 ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA
MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR NEGRO.



 SISTEMA DE ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO



 TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES
TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.



 TAPIZADO EN TELA DE POLIURETANO 100% TIPO CREPÉ, COLOR NEGRO. 



NORMAS DE REFERENCIA 
 Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008.



 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO. 
 ASTM A-240, ACERO. 
 ASTM D-3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO.



 NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE. 



NOTAS GENERALES  LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 





http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mobiofi.com/b2c/productos/1/1/sillas-visitas/sillas-de-confidente-y-o-visitas/0&ei=75LBVOaVJ8OtogTX1oKQDg&bvm=bv.84349003,d.cGU&psig=AFQjCNEfSx-HWJhNamagRwVKNgnoOeS2vQ&ust=1422058585881136









FICHAS BUENAS/27.- Escritorio rectangular de 150 cm 511-339.1422.00.01.pdf
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COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.339.1422 Escritorio rectangular de 150 cm 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 68 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas. 



Capacidad del Carga 200 kg. 



Dimensiones generales Ancho 75 cm; Largo 150 cm; Altura Total 75 cm. 



Descripción Técnica 



Patas 
Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18  en 
forma de “A”. 



Vigas Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas. 



Faldón Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada. 



Cubierta 



Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium 
Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad 
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 
2 mm de espesor termofusionada. 



Acabados 



Tablero 
Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General 
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, 
por ambas caras. 



Lámina de acero 
rolado en frío 



Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino 
semi-mate. 



Regatones Antiderrapantes. 



Selección Cromática 



Laminado plástico 
PANTONE Antique White 11-0105 TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Lámina de acero 
rolado en frío 



PANTONE Antique White 11-0105 TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 



Tableros 
Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural 
estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. 



Lámina de acero 
rolado en frío  



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. 



Certificados 



De manufactura o 
producción. 



ISO 9001- Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



ISO 14001 – Vigente. 
Sistema de gestión de calidad ambiental 



Para las normas o 
certificados 
solicitados 
deberán de 
cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.339.1422 Escritorio rectangular de 150 cm 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 69 Fecha: 2016 
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Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 



Escritorio rectangular de 150 cm 



Inclusión en Módulo operativo de 150 cm 












FICHAS BUENAS/28.- Anaquel esqueleto de 7 entrepaños 511-026.0554.00.01.pdf




 



 
 



Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000  
www.imss.gob.mx 



Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026 
 
 
 



 
 
 
FICHA TECNICA 
 
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO 
INOXIDABLE 
GRUPO GENERICO: 511-026.0554.00.01 
 
ID ARTÍCULO: 000000000021310 
 
ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE; AREAS O LOCALES 
DE USO DE ALMACENAJE; CAPACIDAD DE CARGA 100 KG. O MAS POR ENTREPAÑO; 
DIMENSIONES GENERALES: FRENTE 90 CM; PROFUNDIDAD 45CM; ALTURA 220 CM.; 
DESCRIPCION TECNICA POSTES: 4 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, 
CALIBRE 16.; CARA FRONTAL Y POSTERIOR CON LINEA DE PERFORACIONES CON PASO 
DE CENTRO A CENTRO; REFUERZO: 7 PIEZAS FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 
304, CON CALIBRE MINIMO DE 20 EN TODO LO LARGO DEL ENTREPAÑO; ENTREPAÑOS  
FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE, AISI 304, CALIBRE 16. CON DOBLEZ DE PERALTE 
INTERNO DE 2.5 CM (1 PULGADA) Y DOBLEZ LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, 
TROQUELADOS EN CADA EXTREMO.; ACABADOS: ACERO INOXIDABLE, AISI 304 CON 
PULIDO P3; CERTIFICADOS DE MANUFACTURA O PRODUCCION: ISO 9001- VIGENTE, 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD; PARA LAS NORMAS O CERTIFICADOS SOLICITADOS 
DEBERAN DE CUMPLIR CON LO SIGUIENTE: PARA ARTICULOS NACIONALES EL 
CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO DE CERTIFICACION ACREDITADO 
POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITACION (EMA); PARA ARTICULOS 
INTERNACIONALES EL CERTIFICADO DEBE SER EMITIDO POR UN ORGANISMO OFICIAL 
ACREDITADO POR EL  PAIS DE ORIGEN; TOLERANCIAS EN LAS DIMENSIONES 
GENERALES DE MASMENOS 10 PORCIENTO.. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.279.0022 
Despachador de medicamentos 



 de alto consumo 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 49 Fecha: 2016 
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Grupo Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios 



Áreas o Locales de Uso Farmacia 



Dimensiones generales Frente 150 cm, Profundidad 70 cm,  Alto 145 cm 



Capacidad de carga 250 Kg. 



Descripción técnica 



Rueda 



Fabricada en hule sintético de 12.7 cm (5”) de diámetro con 
huella boleada de 2.6 cm (1”),  con una resistencia de 100 kg por 
rueda, con sistema de rodamiento a base de balero de acero de 
alta resistencia. 



Base 
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
No. 12, de 7.5 x 7.5 cm (3” x 3”). 



Tope protector perimetral Fabricado en neopreno, colocado en la base. 



Arcos verticales laterales 
Fabricados en perfil tubular de lámina de acero al carbono 
rolado en frío, calibre nº 18, de 25.4 x 51 mm (1” x 2”), con un 
refuerzo horizontal. 



Marco vertical central 
Fabricado en perfil tubular de lámina de acero al carbono, calibre 
nº.18 de 25.4 x 51 mm (1” x 2”); con un refuerzo horizontal. 



Tapa 
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
nº. 14. 



Charolas 
Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
No. 20, y preparaciones para colocarse con una inclinación de 
30º. 



Soporte longitudinal 
Para recibir las charolas, fabricadas con solera de acero, de 4.8 
mm (3/16”) de espesor por 2.5 cm de alto. 



Acabados 
Acero al carbono  rolado en 
frío 



En pintura micropulverizada epóxica horneada 



Selección cromática 



Acero al carbono  rolado en 
frío 



PANTONE PQ-CoolGray 2C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Hule sintético 
PANTONE PQ-CoolGray 2C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de  ensamble 
Acero al carbono laminado en 
frío 



A base de soldadura MIG 



Certificados 



De manufactura o Producción 
ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o certificados 
solicitados deberán de cumplir 
con lo siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 











DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.279.0022 
Despachador de medicamentos 



 de alto consumo 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 50 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/3.- Escritorio Modular Tipo Bala 180 sin Lateral511-339.1383.00.01.pdf




 



 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO      FECHA: 2015 
 Página 65  Clave: 13A1-008-002 



 TODAS LAS UNIDADES 



DESCRIPCION TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS 
ESCRITORIO MODULAR  TIPO BALA 



DE 180 CM SIN LATERAL 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  



COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 



COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 



DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 



PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 511.339.1383 



ESPECIALIDAD MOBILIARIO  ADMINISTRATIVO 



AREAS O LOCALES 



MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS CORREDERAS DE GAVETAS CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN. 



DIMENSIONES GENERALES   FRENTE 180 cm, ANCHO DE CUBIERTA 60 cm, ALTURA 75 cm. 



CAPACIDAD DE CARGA  350 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. CUBIERTA DE TRABAJO DE FIBRA DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR,
CANTOS TIPO CASCADA.



2. SOPORTERÍA, COLUMNA Y BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14.
3. FALDÓN DE CORTESÍA DE 35 cm DE ALTURA, DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE



No. 18, CON PERFORACIONES DE  8 mm DE DIÁMETRO.
4. PORTATECLADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 14, SISTEMA DE



ELEVACIÓN Y BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL, COLOR NEGRO.
5. PEDESTAL FIJO DE 40 X 60 X 65 cm (CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS, CAJONES



Y TAPA INFERIOR), DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20.
6. JALADÉRAS DE GAVETAS Y CAJONES TIPO INTEGRADO EMBUTIDO.
7. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
8. REGATÓN EN DURALUMINIO DE 82 mm (3.1/4”), ALTURA  AJUSTABLE, ACABADO



ANTIDERRAPANTE.



ACABADOS 



 SUPERFICIES HORIZONTALES (CUBIERTAS) DE LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE
No.14, COLOR GRIS FRÍO FRIO 2 U.



 ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA
MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLR GRIS FRIO 2 U CÓDIGO PANTONE.



 TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES
TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.



NORMAS DE REFERENCIA 
 Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008



 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO



 ASTM A-240, ACERO



 NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.



NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 












FICHAS BUENAS/30.- Archivero de 2 gavetas con puertas 511-076.1016.00.01.pdf




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 



1/2 



Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.076.1016 
Archivero de 2 gavetas con 



 puertas abatibles y deslizables 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 15 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario Administrativo 



Áreas o Locales de uso Anatomía patológica (área de lectura de citología) 



Movimientos o sistemas Sistema de correderas telescópicas 



Dimensiones Generales Frente 100 cm, Fondo 45 cm, Altura 70 cm. 



Capacidad de Carga 220 Kg. 



Descripción técnica 



Respaldo y refuerzos 
longitudinal y frontal 



Fabricados en lámina de acero al carbono rolada en frío, calibre No. 
22; 



Cartabones 
Fabricados en lámina de acero rolado en frío, calibre No. 22, 
colocados en las esquinas; 



Base 
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 
22 con canaletas tipo “U”; 



Fondo y zoclo perimetral 
Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 
20; 



Sistema de cierre 
Centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y cerradura de 
llave; 



Gavetas 



Fabricadas en lámina de acero rolado en frío, calibre no. 22 con 
tapa de fondo calibre 20; 



Jaladera integrada; 



Mecanismo de seguridad para abrir 1 gaveta a la vez; 



Correderas fabricadas en acero rolado en frío, con sistema 
telescópico y capacidad carga de 50 kg; 



Porta etiquetas fabricado en lámina de acero al carbono rolado en 
frío, calibre No. 24; 



Laterales 
Fabricados con un canal fabricado en lámina de acero al carbono 
rolada en caliente decapada, calibre 14; 



Regatones 
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1”) de diámetro y 
con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1”) de diámetro con 
altura ajustable. 



Acabados 



Acero al carbono rolado 
en frío y acero al carbono 
rolado en caliente 
decapado 



Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida con texturizado 
fino semi-mate; 



Regatones Antiderrapantes 



Sistema de ensamble 



Acero al carbono rolado 
en frío y acero al carbono 
rolado en caliente 
decapado 



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. 



Selección Cromática Pieza completa 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE PQ-CoolGray 2C 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Certificados 



De manufactura o 
producción, 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un 
organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación 
(EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser emitido 
por un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 











DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.076.1016 
Archivero de 2 gavetas con 



 puertas abatibles y deslizables 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 16 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/31.- Mesa esquinera fabricada en md 511-619.1363.00.01.pdf
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Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 105 Fecha: 2015 
Clave: 13A1-008-002 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 
SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



UNIDADES MEDICAS 



Tipo de unidad Clave IMSS 



511.619.1363 



Descripción 
MESA ESQUINERA DE 50 CM 



FABRICADA EN MDF 



ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. 



AREAS O LOCALES 
URGENCIAS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS PARA PACIENTE ESTADO CRÍTICO 



ADULTO PEDIÁTRICO., HOSPÍTALIZACIÓN DE CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA. 



MOVIMIENTOS Y/O 
SISTEMAS 



NO APLICA 



DIMENSIONES 
GENERALES 



FRENTE 50cm, FONDO 50 cm, ALTURA 50 cm. 



CAPACIDAD DE CARGA 100 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. CUBIERTA Y LATERALES DE FIBRA DE MADERA DE MEDIA DENSIDAD (MDF) DE
3.1cm,   DE ESPESOR, CANTO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO TIPO CASCADA . 



2. REGATÓN DE PLATO DE DURALUMINIO DE 25 mm (1”) DE DIÁMETRO, ALTURA 
3. AJUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRANTE.



ACABADOS 



 SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE LAMINADA EN ALTA PRESIÓN
TIPO 4410 MAHOGANY (COLOR CEREZO).



 TRATAMIENTO INGNÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN



 DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.



NORMAS DE REFERENCIA 
Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 9001-2008.



 NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.



NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 












FICHAS BUENAS/32.- Sillon confortable de 3 lugares 511-836.0466.00.01.pdf




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.836.0466 
Sillón confortable de 3 lugares, 



tapizado en tela 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 202 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso Espera Gobierno. 



Dimensiones generales Largo 200 cm; Ancho 85 cm, Altura 75 cm 



Capacidad de Carga 175 Kg. 



Descripción Técnica 



Estructura 



Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP 
(Medium Density Particle Board) con 18 mm. de espesor, 
densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura 
perimetral de 2 mm de espesor. 



Respaldo 
Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad 
de 50 kg/m3. 



Asiento 
Fabricado en acolchado de uretano y aglutinado con densidad 
de 30 kg/m3.  



Descansabrazos 
Fabricados en acolchado de uretano y aglutinado con densidad 
de 20 kg/m3   



Patas Fabricadas en acero inoxidable AISI 304. 



Sistema de ensamble 



Estructura A presión y tornillería. 
Respaldo, asiento y 
descansabrazos 



Termo sellados, enclipados y enfundados, sin uso de adhesivos. 



Patas Fijas e insertadas a presión. 



Acabados 



Acolchado de uretano y 
aglutinado  



Con forro textil 100% poliéster resistente a la abrasión, de alta 
densidad, con acabado ignífugo y repelencia al agua. 



Acero inoxidable AISI 304 P3. 



Selección Cromática 
Respaldo, asiento y 
descansabrazos 



PANTONE Serenity PQ-15-3919 TCX  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Hint of mint PQ-11-4805 TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Certificados 



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



ISO 14001 Vigente. 
Sistema de gestión ambiental 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10% 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes Representativas y no indican diseño específico 












FICHAS BUENAS/33.- Sillon fijo de respaldo alto 511-836.0471.00.01.pdf
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 TODAS LAS UNIDADES 



DESCRIPCIÓN TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS 
SILLÓN FIJO DE RESPALDO ALTO 



 BASE DE TRINEO 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  



COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 



COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 



DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 



PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



511. 836.0471 



ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. 



AREAS O LOCALES 
OFICINAS DIRECTIVAS, ÁREAS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO (LABORATORIO DE 
ANÁLISIS CLÍNICOS, BANCO DE SANGRE), CEYE. 



MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA 



DIMENSIONES GENERALES FRENTE 63 cm, FONDO 55 cm,  ALTURA 96 cm. 



CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA INTERNA DE CAPAS DE MADERA
CONTRACHAPADA Y MOLDEADA EN UNA PIEZA LAMINÁDA DE 12 mm DE
ESPESOR.



2. ACOJINAMIENTO (ASIENTO Y RESPALDO) DE ESPUMA POLIURETANO DE ALTA
RESILENCIA, DENSIDAD 55 Kg/m3.



3. BASE DE TRINEO Y DESCANSABRAZOS DE MADERA DE HAYA MOLDEADA Y
CONTRACHAPADA



4. SOPORTE LUMBAR INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA ESTRUCTURA Y/O  EL
ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO.



ACABADOS 
 ASIENTO Y RESPALDO TAPIZADOS EN IMITACIÓN PIEL (PIELET), COLOR NEGRO.



TRATAMIENTO IGNÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN
DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.



NORMAS DE REFERENCIA 
Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 9001-2008.



 ASTM D 3574 PROPIEDADES DE LA ESPUMA DE POLIURETANO.



 NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.



NOTAS GENERALES  LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 



1.





http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.mobiofi.com/b2c/productos/1/1/sillas-visitas/sillas-de-confidente-y-o-visitas/0&ei=75LBVOaVJ8OtogTX1oKQDg&bvm=bv.84349003,d.cGU&psig=AFQjCNEfSx-HWJhNamagRwVKNgnoOeS2vQ&ust=1422058585881136









FICHAS BUENAS/34.- Tarjetero triple 511-883.0579.00.01.pdf




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.883.0579 
Tarjetero triple de 10 gavetas para 



tarjetas de 7.62 x 12.70 cm (3” x 5”) 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 221 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo 



Áreas o Locales de Uso Trabajo de médicos, descanso de personal 



Dimensiones generales Frente 45 cm, profundidad 70 cm, altura 135 cm. 



Capacidad de Carga 75 kg por gaveta. 



Descripción técnica 



Costado y tapa posterior 
Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
no. 22. 



Tapa superior e inferior 
Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
no. 22. 



Gavetas 
10 piezas con 3 compartimientos y compresor de tarjetas con 
mecanismo de resorte en cada uno, fabricadas en acero al 
carbono rolado en frío, calibre no. 22, con jaladera integrada.  



Portaetiquetas 
Tres piezas por cada gaveta fabricados en lámina de acero al 
carbono rolado en frío, calibre no. 24. 



Cerradura 
Fabricada en acero al carbono rolado en frío, ubicada en la 
parte superior del tarjetero. 



Acabados 
Acero al carbono rolado 
en frío 



Con pintura micro pulverizada electrostática híbrida y texturizado 
fino semi-mate 



Selección Cromática 
Acero al carbono rolado 
en frío. 



PANTONE PQ-Cool Gray 2C. 
 El tono final debe aproximarse al tono propuesto según 
material. 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 
Acero al carbono rolado 
en frío. 



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/35.- Carro transportador de biberon 519-160.0365.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.160.0365 Carro transportador de biberones 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 36 Fecha: 2017 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios. 



Áreas o locales de uso Preparación de fórmulas lácteas. 



Dimensiones generales Largo 100 cm, ancho 60 cm,  alto 110   cm. 



Capacidad de carga 70 kg. 



Descripción técnica 



Canastilla 
Fabricada en acero inoxidable, AISI 304,  de 40 x 27.5 x 20.5 
cm, construida de alambrón de 6.2 mm (1/4”) de diámetro. 



Charola 
Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 con 
reborde perimetral de 2 cm de altura. 



Lámina De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 14. 



Ruedas embaleradas 
giratorias 



Fabricadas en hule sintético de 125 mm (5”) de diámetro con 
piso de 32 mm (1/4”) de ancho. 



Tope perimetral 
Fabricado en neopreno o hule sintético macizo de 20 mm de 
espesor. 



Tubo 
De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 25 mm (1”) de 
diámetro. 



Estructura 
Fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 16 de 25 
mm (1”) de diámetro. 



Acabados Acero inoxidable, AISI 304. En pulido sanitario. 



Selección cromática 
Ruedas embaleradas 
giratorias 



PANTONE PQ-CoolGray 2C 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de  ensamble Acero inoxidable, AISI 304. 
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable 
tipo 308 “i” de 3/8”) 



Certificados 



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico 
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 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MOBILIARIO      FECHA: 2015 
 Página 166  Clave: 13A1-008-002 



 TODAS LAS UNIDADES 



DESCRIPCION TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS 
MÓDULO ESCRITORIO 



AUTO SUSTENTABLE 
PARA 1 LUGAR



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  



COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 



COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 



DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 



PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



511.263.0353 



ESPECIALIDAD MOBILIARIO ADMINISTRATIVO. 



AREAS O LOCALES 



MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS CORREDERAS (GAVETAS Y CAJONES) CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN 



DIMENSIONES GENERALES FRENTE 161 cm, FONDO 83.5 cm,  ALTURA 130 cm. 



CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. CUBIERTAS DE TRABAJO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 3 cm DE
ESPESOR.



2. PEDESTAL FIJO BAJO CUBIERTA (CUBIERTA, CUERPO ENVOLVENTE,
GAVETAS, CAJONES Y TAPA SUPERIOR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.20.



3. CAJONES CON JALADÉRA TIPO EMBUTIDO CONCAVO.
4. CORREDERAS CON CAPACIDAD DE  CARGA  PARA 50 Kg.
5. PORTATECLADO BAJO CUBIERTA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No.14 CON



BRAZO TELESCÓPICO RETRÁCTIL.
6. 3 MAMPÁRAS DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA (MDF) DE 12 mm DE ESPESOR.



ACABADOS 



 MAMPÁRAS TAPIZADAS EN TELA 100% FIBRA COLOR VERDE.



 CUBIERTAS DE TRABAJO EN LAMINADO PLÁSTICO PVC, CANTOS DE 
CASCADA, COLOR GRIS CLARO.



 TRATAMIENTO IGNÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN
DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.



 ACERO AL CARBONO LAMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA
MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U CÓDIGO PANTONE.



NORMAS DE REFERENCIA 
Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986



 ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008



 NMX- AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE



 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.



 ASTM A 240, ACERO.



NOTAS GENERALES  LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 



1.
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 



Sillón giratorio de respaldo alto 
tapizado en tela con pistón neumático 



Unidades Médicas 



Tipo de unidad Clave IMSS 
511.836.0558 



Descripción 



Grupo Mobiliario  Administrativo 



Áreas o locales de uso Dirección 



Dimensiones generales Frente 63 cm, Fondo 55 cm, Altura de respaldo 70 cm. 



Sistemas y mecanismos 



De elevación y ajuste de altura para diferentes posiciones por medio de palancas metálicas y 
por pistón neumático de gas nitrógeno con  cubierta cilíndrica de madera de haya; 



Mecanismo de giro de 360 grados con bloqueo para reclinación de posición múltiple y control 
de ajuste de tensión del respaldo. 



Capacidad de Carga 175 Kg. 



Descripción Técnica 



Asiento y respaldo 
Con estructura interna de capas de madera contrachapada y moldeada 
en una pieza laminada de 12 mm de espesor; 



Acojinamiento 
(asiento y 
respaldo) 



Fabricado en espuma poliuretano de alta resistencia, densidad 55 
Kg/m3. 



Concha protectora Fabricada en poliuretano de alto impacto de 3 mm de espesor. 



Descansabrazos Fabricado en poliuretano inyectado con alma de acero 



Base pentagonal ( 
5 apoyos) 



Fabricada en  fibra de vidrio y nylon (30/70%) de 650 mm (26”) de 
diámetro  



Placa soporte Fabricada en lámina de acero, calibre no. 14. 



Soporte lumbar 
Integrado por el moldeo de la estructura interna y el acojinamiento 
interior del respaldo. 



Rodaja gemela De doble huella de 51 mm (2”) de diámetro. 



Acabados 



Asiento y respaldo Tapizado en tela de poliuretano 100% tipo crepe; 



Pieza completa 
Con tratamiento ignifugo o retardante al fuego y evitar la emanación de 
gases tóxicos en caso de combustión. 



Selección Cromática 



Base y 
descansabrazos 



PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Respaldo y 
asiento 



PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Green PQ-561C 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



ISO 14001  Vigente, 
Sistema de gestión de calidad ambiental; 



Para las normas o 
certificados 
solicitados 
deberán de 
cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10% 
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ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 



Sillón giratorio de respaldo alto 
tapizado en tela con pistón neumático 



Unidades Médicas 



Tipo de unidad Clave IMSS 
511.836.0558 



Descripción 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.619.1457 Mesa de apoyo lateral en MDP 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 96 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo 



Áreas o locales de uso 
Oficinas Directivas Y Administrativas, Salas De Juntas, Salas De Espera Áreas De Fomento A 
La Salud Y Cuidados Intensivos, Auditorios Y Aulas Áreas De Educación Médica E 
Investigación. 



Dimensiones Generales Frente 45 cm, Fondo 45 cm, Altura 45 cm. 



Capacidad De Carga 75 Kg. 



Descripción Técnica 



Estructura 
Compuesta por marcos, fabricada en lámina de acero al carbono 
rolado en frío doblada en forma de “u” con espesor de 4 cm y 
calibre 20. 



Cubierta 
Fabricada en tablero de partículas de densidad media (Medium 
Density Particleboard) con 18 mm de espesor, densidad promedio 
de 620 kg/m3, canto recto, con borde perimetral elevado. 



Acabados 



Lámina de acero al carbono 
rolado en frío  



Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino 
semi-mate. 



Tablero 
Con laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General 
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de 
abrasión por ambas caras. 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Selección cromática 



Lámina de acero al carbono 
rolado en frío  



PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Green PQ-561C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Tablero 



PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Green PQ-561C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble Estructura 



Unida por  punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo 
MIG. 



Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio 
de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta 
resistencia con acabado galvanizado. 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad. 



ISO 14001 Vigente.  
Sistema de gestión ambiental. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.619.1457 Mesa de apoyo lateral en MDP 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 97 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.339.1415 Escritorio rectangular de 120 cm 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 66 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas. 



Capacidad de Carga 200 kg. 



Dimensiones generales Ancho 75 cm; Largo 120 cm; Altura Total 75 cm. 



Descripción Técnica 



Patas 
Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18  en forma 
de “A”. 



Vigas Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas. 



Faldón Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada. 



Cubierta 



Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium 
Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad 
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 2 
mm de espesor termofusionada. 



Acabados 



Tablero 
Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General 
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, por 
ambas caras. 



Lámina de acero 
rolado en frío 



Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino 
semi-mate. 



Regatones Antiderrapantes. 



Selección Cromática 



Laminado plástico 
PANTONE Antique White 11-0105 TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Lámina de acero 
rolado en frío 



PANTONE Antique White 11-0105 TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 



Tableros 
Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural 
estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. 



Lámina de acero 
rolado en frío  



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. 



Certificados 



De manufactura o 
producción. 



ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



ISO 14001 Vigente. 
Sistema de gestión ambiental 



Para las normas o 
certificados 
solicitados 
deberán de 
cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo 
de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.339.1415 Escritorio rectangular de 120 cm 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 67 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 



Escritorio rectangular de 120 cm 



Inclusión en Módulo operativo de 120 cm 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.619.1378 
Mesa rectangular de juntas 



Para 10 personas 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 117 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo 



Áreas o Locales de Uso Salas de Juntas. 



Dimensiones Generales Largo 300 cm, ancho 120 cm, altura 75 cm 



Capacidad de Carga 250 kg. 



Descripción Técnica 



Cubierta 



Fabricada en tableros de partículas de densidad media MDP (Medium 
Density Particle Board) con 24 mm de espesor con una densidad 
promedio de 620 kg/m3, con cantos rectos y moldura perimetral de PVC 
con 2 mm de espesor termo fusionada; 



Con canaleta central de 8 cm de ancho  x  240 cm de largo para pase de 
cableado enmarcada perimetralmente para protección, fabricada en 
acero inoxidable AISI 304; 



Estructura 
Compuesta por 2 marcos, fabricada en lámina de acero rolado en frío 
doblada en forma de “u” con espesor de 4 cm y calibre 16; 



Refuerzo metálico 
horizontal 



Para estructurar y unir las columnas y cubierta, fabricado en lámina de 
acero rolado en frío doblada en forma de “u” con espesor de 4 cm y 
calibre 16; 



Regatones 
Fabricados en acero rolado en frío de 25.4 mm (1”) de diámetro y base 
de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1”) de diámetro con altura 
ajustable. 



Acabados 



Tableros 



Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General 
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión; 



Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación 



de gases tóxicos en caso de combustión; 



Lámina de acero al 
carbono rolado en frío 



Con pintura micropulverizada electrostática híbrida y texturizado fino 
semi-mate. 



Selección cromática 



Acero al carbono 
rolado en frío 



PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Laminado plástico 



PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE PQ-Cool Gray 2C. 
 El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble Estructura 



Unida por  punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo MIG. 



Preparada con perforaciones para conectar la cubierta por medio de 
tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta resistencia con 
acabado galvanizado. 



Certificados 



De manufactura o 
producción, 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



Para las normas o 
certificados 
solicitados deberán 
de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.619.1378 
Mesa rectangular de juntas 



Para 10 personas 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 118 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Todas las Unidades 511.622.0194 
Módulo de atención y orientación al derecho-



habiente tipo “B” derecho o izquierdo 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 142 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario administrativo 



Áreas o locales de uso Vestíbulos 



Dimensiones generales Frente 339 cm, Profundidad 205 cm, Altura variable de 210 a 240 cm. 



Capacidad de carga No aplica 



Descripción técnica 



Estructura de módulo de atención 



Estructura techo 



Estructura reticular fabricada en perfil tubular cuadrado de acero rolado 
en frío (C.R.), calibre no. 20 de 1” (25.4 mm) para generar la envolvente 
del techo con dimensiones: 339 cm de frente x 205 cm de fondo y altura 
variable de 210 cm a 240 cm; 



Estructura reticular unida mediante refuerzos tipo escuadra de acero 
rolado en frío (C.R.) calibre no. 18 de 5/8” (15.87 mm) y tornillería;  



Área para plafones ubicada sobre la línea base del antepecho reforzada 
con travesaños longitudinales 



Plafones 
Fabricados en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no. 22 con 
perforaciones de 1/4”; 



Forro envolvente 



Fabricado en lámina de acero rolado en frío (C.R.) calibre no.24, 
ubicado en las caras visibles de la estructura del antepecho; Con logo 
símbolo del IMSS y la leyenda “Módulo de Atención y Orientación al 
Derechohabiente fabricado en placa de aluminio con tipografía “Optima 
Bold”. 



Sistema de 
iluminación 



A base de  2 luminarias empotrables con lámpara dirigible sobre un eje, 
equipadas con iluminación led, y cableado sujeto a la estructura 
mediante soportería fija. 



Estructura base 



4 Soportes 
cilíndricos 



De 200 cm de altura, fabricados en tubo redondo de acero rolado en frío 
de 3” (76.20 mm) cal 18. con un sistema de anclaje y ajuste, mediante 
un mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura 
variable del techo de 210 cm a 240 cm; Uno de los soportes cuenta con 
un interruptor ubicado a 105 cm del piso 



Anclas para soporte 



De la estructura del techo a postes cilíndircos, fabricadas en tubo 
mecánico de acero rolado en frío de 3” (76.20 mm) de diámetro. 



Anclas horizontales fabricadas en Acero al Carbono Rolado en frío de 1” 
(25.4 mm), cal. 16 



3 Paneles traseros 
Fabricados en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos, con 
195 cm de altura y 71 cm de ancho con 2 franjas esmeriladas al ácido 
de 10 cm de ancho, al centro del panel. 



1 Panel trasero 
Fabricado en tablero vertical de MDF (Medium Density Fiberboard) de 9 
mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 58 cm de 
frente x 195 cm de altura. 



Fijación de paneles 
A soportes cilíndricos por medio de herrajes metálicos fabricados en 
acero inoxidable, AISI 304 de 1” de espesor. 



Puerta 



Fabricada en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos y 
franja esmerilada al ácido de 135 cm a una altura de 30 cm del borde 
inferior de la puerta, con dimensiones de 95 cm de ancho x 195 cm de 
altura. Con jaladera tipo “H” fabricada en acero inoxidable, AISI 304, 
con acabado satinado de 32 mm de diámetro x 900 mm de largo. Y 
cerradura de gancho sin resaque, para fijación contra cuerpo del 
módulo de atención 



Fijación de puerta 
A soporte vertical mediante 2 bisagras de aluminio de 3/4” x 2” para 
cristal. 



Costado lateral 
sobre cubierta de 
barra de apoyo 
accesible 



Fabricado en vidrio claro templado de 12.7 mm con cantos pulidos 
y con dimensiones de 38 cm de ancho x 120 cm de altura.   



Fijación de costado 
lateral  



A soporte vertical y a módulo mediante herrajes metálicos de acero 
inoxidable de 1” (25.4 mm) con acabado satinado. 



Costado sobre 
cubierta 



Fabricado en vidrio claro templado de 10 mm con cantos pulidos, 
dimensiones de 45 cm de ancho x 95 cm de altura.   
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Fijación de costado 
sobre cubierta 



A poste soporte vertical mediante herrajes metálicos de acero 
inoxidable de 1” (25.4 mm) con acabado satinado. 



Módulo estación de trabajo 



Superficie de trabajo 
de sección recta 



Cubierta con 200 cm de frente x 75 cm de fondo, a una altura de 75 cm, 
fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density Fiberboard) de 
30 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3, con 2 
perforaciones para instalación de grommets para paso de cableado. 



Superficie de trabajo 
de sección  curva 



Con 75 cm de fondo, radio interior de 50 cm x 125 cm a una altura de 
75 cm, fabricada en tablero horizontal de MDF (Medium Density 
Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad promedio de 620 
kg/m3; 



Cuerpo de la 
estación de trabajo 



Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media MDF 
(Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor con densidad 
promedio de 620 kg/m3.  



Barra de atención 



Cubierta con 200 cm de frente x 30 cm de fondo, a una altura de 100 
cm, con ceja de 5 cm de ancho x 45 cm de fondo en un lateral y saques 
en secciones de columnas; fabricada en tablero horizontal de MDF 
(Medium Density Fiberboard) de 30 mm de espesor con densidad 
promedio de 620 kg/m3; 



Faldón en barra de 
atención 



En forma de “L” compuesta por una cara horizontal con 95 cm de frente 
x 20 cm de fondo; y una cara vertical con 95 cm de frente x 70 cm de 
alto; toda la pieza fabricada en tableros vertical y horizontal de MDF 
(Medium Density Fiberboard) de 18 mm de espesor, con cantos rectos y 
filos redondeados; 



Logo símbolo del 
IMSS y leyenda 
Seguridad y 
Solidaridad Social 



Routeados y fabricados en placa de aluminio con tipografía “Optima 
Bold” para insertarse en el faldón.  



Fijación del faldón 
en barra de atención 



Al cuerpo del módulo de la estación de trabajo mediante postes 
fabricados en acero inoxidable, AISI 304, con acabado satinado. 



2 Cajones papeleros 



Con frentes fabricados en tableros verticales de partículas de densidad 
media MDF (Medium Density Fiberboard) de 15 mm de espesor con 
densidad promedio de 620 kg/m3. Con 75 cm de frente x 7 cm de alto; y 



Cuerpo fabricado en tableros verticales y tablero horizontal de MDF 
(Medium Density Fiberboard) de 12 mm de espesor, ambos con 
densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de 
extensión total y tope anti extracción;  



Jaladeras fabricadas en acero inoxidable con acabado satinado. 



4 Cajones 
archiveros 



Con frentes fabricados en tableros verticales de MDF (Medium Density 
Fiberboard) de 15 mm de espesor con densidad promedio de 620 
kg/m3. 2 cajones ubicados en el frente del módulo con 40 cm de frente 
x 30 cm de alto; y 2 cajones en el lateral del módulo de 43 cm de frente 
x 30 de alto.  



Cuerpo fabricado en tableros verticales y tablero horizontal de MDF 
(Medium Density Fiberboard) de 12 mm de espesor, ambos con 
densidad promedio de 620 kg/m3; Con corredera telescópica de 
extensión total y tope anti extracción;  



Jaladeras decorativas fabricadas en acero inoxidable con acabado 
satinado; 



Sistema de cierre centralizado anti-extracción con rótula de seguridad y 
cerradura de llave; 



Zoclos 



Fabricados en tableros verticales de MDF (Medium Density Fiberboard) 
de 18 mm de espesor con densidad promedio de 620 kg/m3 con unión 
reforzada con soportería metálica de lámina de acero rolado en frío 
calibre 20, nivelación y carga con 6 soportes metáicos de lámina de 
acero rolado en frío, calibre 12, anclados al zoclo mediante tornillería. 



Estructura soporte del módulo 



Poste soporte 
circular 



Fabricado en perfil tubular de acero rolado en frío de 8 ¾” (220 mm) de 
diámetro, 140 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en MDF de 
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30 mm en cada extremo.  
Ensamble de poste a cubierta del cuerpo por medio de tornillería. 



El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un 
mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable 
del techo de 210 cm a 240 cm; 



Poste soporte 
rectangular 



Fabricado en perfil rectangular de acero rolado en frío de 2” x 6” (50.80 
mm x 152.40 mm) x 140 cm de altura, espesor de 10 mm, con tapas en 
MDF de 30 mm en cada extremo, 



El poste cuenta con un sistema de anclaje y ajuste, mediante un 
mecanismo telescópico ajustable para proporcionar una altura variable 
del techo de 210 cm a 240 cm; 



Sistema corredizo plegable en barra de atención accesible a base de instalación de 
zoclos especiales con cristal templado 



Paneles 
Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm 
entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón; 



Zoclos superiores 
Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo 
alta; 



Zoclos inferiores 
Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo 
baja 



Componentes 



Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para 
sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio 
para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para 
zoclo, Tope para riel. 



Riel superior 
Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de 
largo, fijado a falso plafón 



Contra cerradura A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm 



Sistema corredizo plegable en barra de atención de pie a base de instalación de zoclos 
especiales con cristal templado 



Paneles 
Fabricados en vidrio templado de 9.5 mm, con separación de 5 mm 
entre ellos, la altura dependerá de la altura final del falso plafón; 



Zoclos superiores 
Fabricados en aluminio anodizado con venas para llevar felpa cepillo 
alta; 



Zoclos inferiores 
Fabricados en aluminio anodizado sin venas para llevar felpa cepillo 
baja 



Componentes 



Necesarios para el buen funcionamiento del sistema: Carretilla para 
sistema plegadizo, pivote con balero, bisagras para zoclo de aluminio 
para sistema plegadizo, para fijación entre paneles, Escobilla para 
zoclo, Tope para riel. 



Riel superior 
Fabricado en aluminio anodizado de 77 mm de ancho por x 89 cm de 
largo, fijado a falso plafón 



Contra cerradura A piso con cerradura de cilindro doble de 60 mm 



Accesorios 



Folletero en barra 
de atención 



Compuesto por costados, frentes y respaldos curvos fabricados en 
acrílico cristal de 4 mm de espesor, unido por medio de adhesivo; 



Ensamble de folletero a poste soporte por medio de tornillería 
decorativa; 



2 Grommets 
Fabricados en aluminio anodizado para colocación en cubierta de la 
superficie de trabajo. 



2 Canaletas 
Multicontactos para alojo de conexiones de voz y datos, con 3 
receptáculos y 2 nodos de voz y datos, ubicadas en la parte inferior de 
la barra de trabajo; 



1 Interruptor Eléctrico para luminarias de plafón. 



Buzón 



Compuesto por costados, frentes, porta papeletas y puertas fabricados 
en acrílico cristal de 4 mm de espesor; Con dimensiones  



4 tacones separadores de acrílico de 9 mm, unidos con adhesivo; 



Puerta con 2 bisagras de acrílico de 1 ½” y cerradura de alta seguridad; 



Fijación del buzón al cuerpo del módulo con tornillería decorativa. 
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1 Tablero de corcho 



Fabricado a base de cuerpo de madera machimbrada (Triplay) 12 mm 
de espesor, con acabado al frente de  lámina de corcho de 5 mm. de 
espesor y marco de aluminio anodizado natural mate, con preparación y 
herrajes para su fijación a panel trasero de MDF, con dimensiones de 
60 cm de frente x 40 cm de altura; 



2 Folleteros contra 
panel 



Compuestos por costados, frentes y respaldos curvos fabricados en 
acrílico cristal de 4 mm de espesor, unidos por medio de adhesivo y 
ensamblado a panel trasero de MDF por medio de tornillería decorativa, 
con panel trasero de 30 cm de frente x 25 cm altura, panel frontal de 30 
cm de frente x 15 cm de altura y paredes laterales de 5 cm de frente x 
15 cm de alto; 



2 Personificadores 
Fabricados en acrílico cristal de 4 mm de espesor, con cantos pulidos 
redondeados; 



 2 Sillas para 
módulo 



Ver ficha técnica de especificaciones de: ”Silla alta giratoria con 
mecanismo de contacto permanente y reposa pies” con clave 
511.814.0405 



Acabados 



Tableros de MDF y 
postes soporte 
circular y rectangular 
frontales 



Forrados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General 
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, en 
todas las caras. 



Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la emanación 
de gases tóxicos en caso de combustión. 



Acero inoxidable, 
AISI 304. 



Con pulido P3 



Acero rolado en frío 
en estructura  



Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-
mate. 



Acrílico Plástico transparente 



Selección Cromática 



Laminado plástico 
en cuerpo, cajones, 
barra de atención de 
la estación de 
trabajo  



PANTONE PQ-CoolGray 2C  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Laminado plástico 
en zoclos, panel 
trasero de MDF y 
faldón en barra de 
atención 



PANTONE Green 561  C  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Forro envolvente de 
lámina de acero en 
antepecho 



PANTONE Green 561  C  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 



Lámina de acero 
rolado en frío 



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. 



Acero inoxidable, 
AISI 304 



Unido a base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable 
tipo 308 “I” de 3/8”). 



Tableros de MDF 



Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de madera 
natural estriado. 



Con adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



ISO 14001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad ambiental. 



Para las normas o 
certificados 
solicitados deberán 
de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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Módulo estación de trabajo 
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Perspectiva 
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Accesorios 
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FICHA TECNICA 
 
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: FLEJADORA AUTOMATICA DE MESA PARA FLEJE DE 
PLASTICO 
 
GRUPO GENERICO: 527-422.0125.00.01 
 
ID ARTÍCULO: 000000000019801 
 
FLEJADORA AUTOMATICA DE MESA PARA FLEJE DE PLASTICO.- CON VELOCIDAD MINIMA 
DE FLEJADO 40 CICLOS/MIN, MATERIAL DEL FLEJE POLIPROPILENO, ANCHO DEL FLEJE 
DE 5 A 6 MM, SOLDADURA TERMICA, TENSION DE FLEJADO DE 2.5 A 70 KG, VOLTAJE 
127/220 VCA UNA FASE O 220/440 VCA TRES FASES, 60 HZ, DIMENSIONES DE LA MESA 
DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: LARGO DE 840 A 1270 MM X ANCHO DE 510 A 620 
MM,  ALTURA DE LA MESA: 750 A 915 MM, DIMENSIONES DEL ARCO DE FLEJADO DENTRO 
DE LOS SIGUIENTES RANGOS: ANCHO DE 600 A 650 MM X ALTO 440 A 500 MM, TAMAÑO 
DEL PAQUETE A FLEJAR DENTRO DE LOS SIGUIENTES RANGOS: ANCHO DE 100 A 400 MM 
X ALTO DE 100 A 400 MM X LARGO DE 100 A 600 MM, SEÑAL DE FLEJADO POR BOTON, 
PEDAL O SENSOR, TENSION DEL FLEJE AJUSTABLE, CONTROL ELECTRONICO 
PROGRAMABLE, EQUIPO CON RUEDAS PARA SU DESPLAZAMIENTO. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 517.774.0079 
Repisa triple de 90 cm 



para recibo de loza 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 183 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Médico 



Áreas o Locales de Uso No aplica 



Dimensiones Generales Frente 90 cm, Profundidad 45 cm, Altura 65 cm 



Capacidad de Carga 100 kg. 



Descripción Técnica Repisa triple 
(3 entrepaños) conformada por estructura y cuerpo fabricados en lámina 
de acero inoxidable, AISI 304, calibre 16. 



Acabados 
Acero inoxidable, 
AISI 304 



Con pulido P3. 



Sistema de ensamble 
Acero inoxidable, 
AISI 304 



A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable tipo 
308 “i” de 3/8”). 



Certificados 



De manufactura o 
producción, 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



Para las normas o 
certificados 
solicitados deberán 
de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes  representativas y no indican diseño específico. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.619.1495 Mesa revistera en MDP 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 119 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso Salas de espera en oficinas directivas. 



Dimensiones generales Ancho 120 cm, Largo 120 cm, Altura 50 cm 



Capacidad del Carga 75 kg. 



Descripción Técnica 



Esqueleto reticular 
Fabricado en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de 
canal tipo “u” calibre 20, con 4 cm de ancho. 



Patas 
Fabricadas en lámina de acero rolado en frío doblada en forma de 
canal tipo “u” con 4 cm de ancho y calibre 20. 



Cubierta 



Fabricada en tablero de partículas de densidad media (Medium 
Density Particleboard) con 15 mm de espesor, densidad promedio 
de 620 kg/m3, canto recto y moldura perimetral de 2 mm de 
espesor. Con vano cuadrangular de 80 cm de ancho por 80 cm de 
largo localizado a 5 cm de una de las esquinas. 



Cajón revistero 



Fabricado en tableros verticales de partículas de densidad media 
MDP (Medium Density Particleboard) con 9 mm de espesor y 
tableros horizontales para piso de cajones con 15 mm de espesor; 
ambos con densidad promedio de 620 kg/m3.   



Con 3 soportes diagonales de 30 cm de largo y 80 cm de ancho a 
30°, unidas a soportes verticales de 15 cm de altura y 80 cm de 
largo, ambos fabricados en tablero de partículas de densidad media 
MDP (Medium Density Particle Board) con 9 mm de espesor 
distribuidos equitativamemente a lo largo del cajón revistero. 



Regatones 
Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1”) de 
diámetro para ajuste de altura de 4 cm, ubicados en la parte 
inferior de las patas. 



Acabados 



Patas 
Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino 
semi-mate. 



Tableros 



Fabricados en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical 
General Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos 
de abrasión, en todas las caras. 



Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la 



emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Regatones Antiderrapantes. 



Selección Cromática 



Tableros 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Patas 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Hint of Mint PQ-11-4805TCX 
El tono final debe apro 
ximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 



Cubierta Con moldura termofusionada. 



Vigas y patas 



Unidas  por  punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo 
MIG. 



Preparadas con perforaciones para conectar la cubierta por medio 
de tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta 
resistencia con acabado galvanizado. 



Regatones Insertados a presión 



Certificados 
De manufactura o 
producción. 



ISO 9001- Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



ISO 14001- Vigente. 
Sistema de gestión de calidad ambiental. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.619.1495 Mesa revistera en MDP 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 120 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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Unidades Médicas 
Descripción Tipo de unidad Clave IMSS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y 
DESARROLLO DE PROYECTOS SUSTENTABLES 
ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 



Escalera de Tijera 3 Peldaños  



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES 
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
DIVISION DE PROYECTOS 



519.315.0059 



Grupo Mobiliario  de  Salas de Espera, Almacenes, Lavanderia y Auditorios 



Äreas o Locales de Uso Diversos 



Dimensiones Generales Alto 62 cm, Abertura frontal 42 cm, Abertura lateral 45 cm. 



Capacidad de Carga 90 Kg mínimo. 



Descripción técnica 



Tipo comercial 



Con una plataforma antiderrapante 



2 escalones antiderrapantes 



2 bisagras antipellizcos 



Riel anterior y posterior 



Refuerzos anteriores y posteriores 



Tacones en las 4 patas 



Acabados 
Tacones Antiderrapantes 
Pieza completa En aluminio 



Certificados  



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes  representativas y no indican diseño específico. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.695.1974 
Pizarrón de 120 cm con tablero de 



corcho 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 72 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios 



Áreas o locales de uso Área de computadora 



Dimensiones generales Frente 120 cm, espesor 3.5 cm, alto 90 cm. 



Capacidad de carga No aplica 



Descripción técnica 



Marco estructural 
Fabricado en ángulo de aluminio de 25 x 25 mm (1” x 1”) con 
perforaciones tipo avellanado. 



Base De aglomerado de madera (MDF) con 6 mm (1/4”) de espesor. 



Tablero compuesto 
por 



Laminado de corcho con 4.5 mm de espesor y 



Laminado de acero rolado en frío calibre  no. 18. 



Bastidor 
Fabricado en polín de madera de pino de primera con 25 x 25 mm (1” x 
1”). 



Taquete De fibra de vidrio. 



Tornillos 
De acero rolado en frío cadmizado para fijar ángulo, superficie de trabajo y 
base MDF al bastidor. 



Acabados 



Marco estructural Anodizado natural 



Tablero Porcelanizado 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la emanación de 
gases tóxicos en caso de combustión. 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados 
solicitados deberán 
de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un organismo 
de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). 
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico 












FICHAS BUENAS/46.- Tombola secadora a gas 529-810.0131.00.01.pdf




 



 
 



Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000  
www.imss.gob.mx 



Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026 
 
 
 



 
 
 
FICHA TECNICA 
 
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: TOMBOLA SECADORA A GAS L. P., CON CAP. DE 90 A 115 
KG 
 
GRUPO GENERICO: 529-810.0131.00.01 
 
ID ARTÍCULO:  
 
TOMBOLA SECADORA A GAS L. P., CON CAP. DE 90 A 115 KG. DE ROPA SECA., CON 
SISTEMA DE CALEFACCION A BASE DE GAS L. P., SISTEMA DE CONTROL ELECTRONICO, 
TIPO MICROPROCESADOR, CON UN MINIMO DE CINCO PROGRAMAS DE SECADO Y 
ACONDICIONADO DE DIFERENTES TIPOS DE PRENDAS, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES 
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES: CANASTA FABRICADA DE ACERO AL CARBON 
RECUBIERTA CON CAPA DE TEFLON., CON INDICADOR EN DISPLAY DE TEMPERATURA DE 
AIRE DE SALIDA DE LA TOMBOLA E INDICADOR DE TIEMPO., SISTEMA AUTOMATICO DE 
CONTROL DE TEMPERATURA., SISTEMA DE PROTECCION ELECTRONICA DE 
COMBUSTION., SISTEMA AUTOMATICO DE IGNICION DE PILOTO FLAMA PRINCIPAL., 
SISTEMA DE PROTECCION POR PARO DE CANASTA., SISTEMA DE PROTECCION CONTRA 
INCENDIO., SELECTOR DE GIRO DE CANASTA, REVERSIBLE O CONTINUO., PROTECCION 
CONTRA PUERTA(S). ABIERTA(S)., VOLTAJES DE OPERACION 220/440 V.C.A. 3 FASES, 60 
HZ., VOLUMEN DE CANASTA MINIMO REQUERIDO DE 18 DECIMETROS CUBICOS POR 
KILOGRAMO DE ROPA.,  EFICIENCIA MINIMA DE 4.18 LBS (1.9 KG) DE AGUA ELIMINADA 
POR MINUTO., QUEMADOR CARBURADO PARA OPERAR EN LA LOCALIDAD DE DESTINO 
QUE INDIQUE EL IMSS. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.873.0151 Tarima plástica para patín hidráulico 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 108 Fecha: 2017 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios 



Áreas o locales de uso Estiba, guarda de ropa limpia, almacén de detergentes 



Dimensiones generales Frente 120 cm, fondo 100 cm,  altura 15 cm. 



Capacidad de carga 250 kg. 



Descripción técnica: 
Tarima Fabricada en polipropileno, tipo estibable. 



Plataforma Tipo cerrada. 



Acabados Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Certificados 



De manufactura o 
producción, 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10% 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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 UNIDADES  MÉDICAS 



DESCRIPCIÓN TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS 



ANAQUEL  PARA OLLAS 



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  



COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 



COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 



DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 



PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 517.063.0136 



ESPECIALIDAD MOBILIARIO PARA NUTRICIÓN Y DIETÉTICA (COCINA Y COMEDOR). 



AREAS O LOCALES NUTRICIÓN Y DIETETICA. 



MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA 



DIMENSIONES GENERALES FRENTE 90 cm, FONDO  60 cm, ALTURA 180 cm. 



CAPACIDAD DE CARGA 150 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. ENTREPAÑOS FORMADOS POR CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO
INOXIDABLE, CALIBRE No. 16 TIPO MARIMBA.



2. PERFIL  DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No.16 EN FORMA DE CANAL.
3. POSTES DE ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 16 SOLDADO A



ENTREPAÑOS.
4. REGATÓN DE DURALUMINIO DE 38 mm (1 ½”) DE DIÁMETRO, CON ALTURA



ALUSTABLE Y ACABADO ANTIDERRAPANTE.



ACABADOS 
 SISTEMA DE  ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.



 ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO. 



NORMAS DE REFERENCIA 
 Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 9001-2008.



 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.



 ASTM  A 240, ACERO. 



NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.339.1406 Escritorio modular en C 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 55 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Médico 



Áreas o Locales de Uso 
Clínica de mama, unidad de detección y diagnóstico de cáncer, col. Condesa, delegación 
Distrito federal sur. 



Dimensiones generales Frente 180 cm, fondo de 220 cm. y altura de 75 cm. 



Capacidad de carga 150 kg. 



Descripción técnica 



Cubiertas frontal, lateral y 
trasera 



Fabricadas en tablero de partículas de densidad media MDP 



(Medium Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, 



densidad promedio de 620 kg/m3, canto recto y moldura 



perimetral de 2 mm de espesor. 



Marcos 



Fabricados en lámina de acero rolada en frío calibre 18 doblada 
en forma de canal tipo “U” reforzada, con frente de 60 cm., 
altura de 75 cm y 4 cm. de espesor perimetral con preparación 
para recibir regatones al interior inferior del canal. 



Preparación con refuerzos que permiten hacer la conexión de 



vigas. 



Vigas 
Fabricadas en lámina de acero calibre 18 doblada en forma de 



canal tipo “U” reforzada. 



Unidad de guarda 



Fabricada en tableros horizontales de partículas de densidad 



media MDP (Medium Density Particle Board) con 24 mm. de 



espesor y tableros verticales y de respaldo con 18 mm. de 



espesor y una densidad promedio de 620 kg/m3. 



Frente 150 cm., fondo 40 cm. y altura 40 cm. 



Con cuatro puertas abatibles fabricadas en tableros verticales 
con 18 mm. de espesor y una densidad promedio de 620 kg/m3. 
Jaladeras de puertas fabricadas en aluminio con la longitud de  la 
mitad de una puerta. 



Faldón 
Fabricado en cristal templado con bordes redondeados, frente 



de 100 cm., Altura 30 cm. y espesor de 9 mm.  



Regatones 
Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1”) de 
diámetro para ajuste de altura de 4 cm. ubicados en la parte 
inferior de marcos. 



Acabados 



Tableros 



Con acabado por ambas caras en laminado plástico de alta 
presión VGP (Vertical General Postforming) con 0.7 mm. de 
espesor y 400 o más ciclos de abrasión.  
Molduras de cubierta y puertas en PVC. 



Lámina de acero rolada en 
frío 



En pintura en polvo electrostática híbrida con texturizado fino 
semi-mate. 



Aluminio En pintura electroestática de textura extra lisa. 



Cristal Con cara frontal esmerilada y cara trasera pulida. 
Regatones Antiderrapantes. 



Selección Cromática 



Tableros 
PANTONE Antique White PQ-11-0105 TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Lámina de acero rolada en 
frío 



PANTONE Antique White PQ-11-0105 TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de  Ensamble 



Cubiertas frontal, lateral y 



trasera 
Molduras de cubierta y puertas termo fusionadas. 



Vigas y marcos 



Unidos por punto y por arco eléctrico a base de soldadura tipo 



MIG. 



Preparados con perforaciones para conectar cubierta, marcos y 



credenza  por medio de tornillería semi-oculta, fabricada a base 



de acero de alta resistencia con acabado galvanizado. 



Unidad de guarda 



Con ensambles tipo Minifix fabricados en Zamac con perno de 



madera natural estriado y adhesivo tipo PVA acetato de 



polivinilo. 



Regatones Insertados a presión. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.339.1406 Escritorio modular en C 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 56 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Certificados 



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001 Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



ISO 14001 Vigente. 
Sistema de gestión ambiental 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10% 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico 












FICHAS BUENAS/5.- Portarotafolio con pizarron 511-790.0227.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.790.0227 Portarotafolio con Pizarrón 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 178 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario Administrativo. 



Areas o Locales de Uso Sala de Juntas. 



Dimensiones Generales Frente 80 cm, Longitud abatible 60 cm, Altura Total 180 cm 



Capacidad de Carga No aplica 



Descripción técnica 



Marco estructural 



Abatible plegable fabricado en perfil rectangular de aluminio, con 
altura ajustable de 50.8 x 25.4 mm (2”x1”); 



Accesorios 
complementarios 



Cadena para control de abertura; 



Seguro para fijar posición  del tablero; 



Barra sujetadora del material de 
presentación; 



Porta marcador en la base del marco. 



Tablero Giratorio fabricado en aluminio; 



Tablero fijo 
Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío  de 70 x 
100 cm de dos vistas; 



Regatones Fijos de hule sintético. 



Acabados 



Aluminio Anodizado mate 



Acero al carbono 
rolado en frío 



Porcelanizado y esmaltado al fuego. 



En pintura micropulverizada epóxica horneada. 



Selección Cromática 



Acero al carbono 
rolado en frío 



PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX. El tono final debe 
aproximarse al tono propuesto según material. 



Hule sintético 
PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX. El tono final debe 
aproximarse al tono propuesto según material. 



Certificados 



De manufactura o 
producción  



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados 
solicitados deberán 
de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/50.- Mesa circular para juntas de cristal 511-619.1476.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.619.1476 
Mesa circular para juntas de 4 



lugares de cristal 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 89 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso Salas de juntas y Oficinas directivas. 



Dimensiones generales Diámetro 120 cm; Altura 75 cm. 



Capacidad del Carga 150 kg. 



Descripción Técnica 



Estructura 
Compuesta por 2 marcos fabricados en lámina de acero rolado en 
frío doblada en forma de “U” con frente de 60 cm, altura de 75 cm 
y 4 cm de espesor y calibre 20. 



Cubierta 
Circular de cristal claro templado con 1.20 m de diámetro de 12 
mm de espesor con bordes redondeados y canto pulido recto. 



Regatones 
Metálicos con base de plástico transparente de 25.4 mm (1”) de 
diámetro para ajuste de altura de 4 cm ubicados en la parte 
inferior de los marcos. 



Acabados 
Lámina de acero rolado en 
frío 



En pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino 
semi-mate. 



Regatones Antiderrapantes. 



Selección Cromática 
Lámina de acero rolado en 
frío 



PANTONE* Burgundy PQ-1617TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE* Fuchsia Rose PQ-17-2031TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE* Serenity PQ-15-3919TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 
Estructura 



Marcos unidos en forma de “X” por punto y por arco eléctrico a 
base de soldadura MIG. 



Regatones Insertados a presión 



Certificados 



De manufactura o 
producción. 



ISO 9001- Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/51.- Mesa lisa de 230 cm para doblar 519-630.5444.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.630.5444 Mesa lisa de 230 cm para doblar ropa 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 65 Fecha: 2017 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios. 



Áreas o Locales de Uso Lavandería y C.E. Y E. 



Dimensiones Generales Largo 230  cm, Ancho 100 cm, Alto 90 cm. 



Capacidad de Carga 100 Kg. 



Descripción Técnica 



Cubierta Lisa fabricada en acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16. 



Estructura 
Fabricada en perfil tubular cuadrado de lámina de acero al 
carbono rolado en frío,  calibre No. 18 de 32 x 32 mm (1 ¼” x 1 
¼”). 



Regatones 
Fabricados en acero al carbono rolado en frío de 25.4 mm  (1”) 
de diámetro, con base de nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm 
(1”) de diámetro con altura ajustable. 



Acabados 



Regatones Antiderrapantes 



Acero al carbono rolado en 
frío 



En pintura micropulverizada epóxica horneada. 



Acero inoxidable, AISI 304 En pulido sanitario 



Selección cromática 
Acero al carbono rolado en 
frío 



PANTONE PQ-CoolGray 2C 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de  ensamble 



Acero al carbono rolado en 
frío 



A base de soldadura MIG 



Acero inoxidable, AISI 304 
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable 
tipo 308 “i” de 3/8”) 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/52.- Pizarron de 150 cm magnetico 519-695.2004.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.695.2004 
Pizarrón de 150 cm 



magnético de Pared 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 81 Fecha: 2017 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios. 



 Áreas o Locales de Uso Diversos 



Dimensiones generales Frente 150 cm, Espesor 5 cm, Altura 90 cm. 



 Capacidad de carga No aplica 



 Descripción técnica 



Marco estructural 
Fabricado en perfil de aluminio con 3 mm de espesor, incluye 
accesorios necesarios para su fijación al muro. 



Tablero 
Formado por base de fibra de madera de densidad media (MDF) 
con 6 mm de espesor y área de trabajo fabricada de lámina de 
acero porcelanizado. 



Elemento de soporte para 
marcador 



Fabricado en aluminio. 



Acabados 



Marco estructural y 
elemento para soporte para 
marcador 



Anodizados natural mate. 



Tablero Esmaltado 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Selección cromática Tablero 
PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX  
El tono final deberá aproximarse con el tono propuesto según 
material.



 



Sistema de ensamble Acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico con soldadura tipo MIG. 



Certificados 



De manufactura o 
producción, 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



ISO 14001 Vigente, 
Sistema de gestión ambiental; 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 2%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes  representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/53.- Sillon giratorio de respaldo alto tapizado en polipiel.pdf
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Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026 
 
 
 



 
 
 
FICHA TECNICA 
 
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL 
SINTETICA 
 
GRUPO GENERICO: 511-836.0287.02.01 
 
ID ARTÍCULO: 000000000018541 
 
SILLON GIRATORIO DE RESPALDO ALTO TAPIZADO EN PIEL SINTETICA CON PISTON 
NEUMATICO FABRICADO A BASE DE: 1. ASIENTO Y RESPALDO DE UNA SOLA PIEZA: 
DEBERAN SER CON DISEÑO ANATOMICO CON ESTRUCTURA INTERNA FABRICADA A 
BASE DE CAPAS DE MADERA LAMINADA, CONTRACHAPADA Y MOLDEADA A BASE DE 
TEMPERATURA Y ALTA PRESION FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MM DE 
ESPESOR, LA CUAL DEBERA PRESENTAR AL FRENTE DEL ASIENTO UN MOLDEADO EN 
FORMA DE CASCADA Y EN EL RESPALDO UN MOLDEADO CURVO PARA PROPORCIONAR 
UNA ZONA DE SOPORTE LUMBAR CONTINUO. EL ACOJINAMIENTO A BASE DE 
POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA PERMEABLE AL PASO 
DEL AIRE (2.0 FT3/MIN COMO MINIMO), CON UNA DENSIDAD DE 55 KG/M3, TAPIZADO EN 
IMITACION PIEL (PIELET) COLOR NEGRO, CON DISEÑO A GAJOS EN EL RESPALDO Y EN EL 
ASIENTO, DICHO DISEÑO DEBERA SER DE ACUERDO A LA CALIDAD Y ASPECTO FORMAL 
DEL SILLON, ASI MISMO DEBERA INCLUIR ACOJINAMIENTO EN LA PARTE POSTERIOR DEL 
RESPALDO; 2. DESCANSABRAZOS: DEBERA SER FABRICADO EN MADERA DE HAYA 
MOLDEADA A BASE DE CONTRACHAPEADO EN ALTA FRECUENCIA ELECTRICA DE UNA 
SOLA PIEZA, EN COLOR SEGUN MUESTRA IMSS. DEBERA ESTAR SUJETO AL ASIENTO Y 
RESPALDO POR MEDIO DE INSERTOS ROSCADOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS 
TIPO AUTOMOTRIZ; 3. MECANISMO GIRATORIO: DEBERA TENER MOVIMIENTO GIRATORIO 
DE 360 GRADOS, CON MECANISMO DE CONTROL DE AJUSTE DE TENSION, CON BLOQUEO 
PARA RECLINACION DE POSICION MULTIPLE Y CONTROL DE AJUSTE DE TENSION DEL 
RESPALDO, ASI COMO EL AJUSTE DE ALTURA A DIFERENTES POSICIONES DEL ASIENTO 
A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS METALICAS; 4. BASE: DEBERA SER PENTAGONAL 











 



 
 



Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000  
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(5 APOYOS) CON GIRO DE 360 GRADOS, Y UN DIAMETRO DE 650 MM (26 ) COMO MINIMO, 
FABRICADA EN ACERO TUBULAR FORRADO CON MADERA DE HAYA SOLIDA, EN COLOR 
SEGUN MUESTRA IMSS, ELABORADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA, 
CON UN LIMITE DE CARGA DE 175 KG. COMO MINIMO, CADA APOYO DEBERA ESTAR 
DOTADO DE UN CASQUILLO METALICO PARA LA SUJECION DE LAS RODAJAS, LAS 
CUALES DEBERAN SER INTERCAMBIABLES, ASI MISMO DEBERA CONTAR CON UN 
ALOJAMIENTO EXCENTRICO EN ACERO, EN DONDE EL PISTON DEBERA ENSAMBLARSE A 
PRESION; 5. SISTEMA DE ELEVACION: PISON NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA DE 
GAS NITROGENO CON DOS CAMARAS DE COMPRESION (COMPRESION/EXPANSION) DE 
ORIGEN ALEMAN  SUSPA STABILUS  O SIMILAR, CON SISTEMA DE BLOQUEO, EN 
DIFERENTES ALTURAS. INSERTADO A PRESION SOBRE LA BASE DE 5 APOYOS Y 
PROTEGIDO POR UNA CUBIERTA CILINDRICA, DE MADERA HAYA, COLOR SEGUN 
MUESTRA IMSS; 6. PLACA SOPORTE: FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CALIBRE 14 
ENSAMBLADA AL MECANISMO DEL GIRO DEL SILLON Y ACOPLADA AL ASIENTO EN 
CUATRO PUNTOS DE APOYO Y SUJETO A ESTE A BASE DE INSERTOS ROSCADOS 
METALICOS EN CONTRASENTIDO Y TORNILLOS DE ROSCA TIPO AUTOMOTRIZ; 7. 
SOPORTE LUMBAR: DEBERA SER CURVO INTEGRADO POR EL MOLDEO DE LA 
ESTRUCTURA INTERNA Y/O EL ACOJINAMIENTO INTERIOR DEL RESPALDO; 8. RODAJA: 
RODAJA GEMELA DE DOBLE HUELLA DE 51MM (2") DE DIAMETRO CON NUCLEO 
FABRICADO EN POLIAMIDA CON FIBRA DE VIDRIO EN COLOR NEGRO, CON BANDA 
PERIMETRAL DE GOMA COLOR GRIS PARA PISO DURO (DOS COLORES CLARAMENTE 
VISIBLES), CON TRAMPA ANTIPELUSA Y CAMARA DE AUTOLUBRICACION DEL EJE DE 
GIRO RADIAL, DEBERA INCLUIR UN EJE DE GIRO TANGENCIAL PARA 360 GRADOS, DE 
ACERO Y PREPARACION PARA HACERLA INTERCAMBIABLE, LA RODAJA EN SI DEBERA 
SER FABRICADA CON CALIDAD DE EXPORTACION O IMPORTADA. NOTAS: A) LA BASE Y 
LAS RODAJAS DEBEN CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE FABRICACION, COMO: 
DURABILIDAD, RESISTENCIA, FUNCIONALIDAD Y OTROS; B) EL PISTON NEUMATICO DEBE 
CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS; DE GAS NITROGENO PROBADO A UNA 
PRESION DE 400NW; DEBERA CONTAR CON DOS CAMARAS DE COMPRESION 
(COMPRESION/EXPANSION); CON RESISTENCIA PROBADA DE FABRICACION DE 50,000 
CICLOS DE USO CONTINUO (MINIMO); DE FABRICACION ALEMANA MARCA  SUSPA O 
STABILUS  O SIMILAR; C) ACOJINAMIENTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 
TANTO EL ASIENTO COMO EL RESPALDO DEBERAN ESTAR ACOJINADOS A BASE DE 
ESPUMA DE POLIURETANO INYECTADO Y MOLDEADO, DE ALTA RESILENCIA, PERMEABLE 
AL PASO 












FICHAS BUENAS/54.- Carro de aseo en forma de tijera 519-160.0357.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.160.0357 
Carro de aseo 



En forma de tijera 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 29 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios. 



Áreas o Locales de Uso Aseo 



Dimensiones Generales Largo 57 cm, Ancho 65 cm, Alto 90  cm. 



Capacidad de Carga 80 Kg. 



Descripción Técnica 



Bolsa De lona plastificada reforzada 



Estructura 
De tubo de lámina de acero al carbono rolado en frío calibre No. 
16 de 25.4 mm (1”) de diámetro cromados y contra tuerca 
octagonal. 



Parrilla 



Plegable de varilla de acero al carbono rolado en frío 3.1 mm 
(1/8”) de diámetro electrosoldada y sujeta a la estructura con tubo 
de lámina de acero al carbono rolado en frío, de 6.3 mm (1/4”)  de 
diámetro. 



Rodajas 
Planas giratorias de hule sintético de 76.2 mm (3”) de diámetro y 
19 mm (3/4”) de huella, para uso rudo. 



Soportes 
De lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre No. 18, 
cromados. 



Acabados 



Acero al carbono 
rolado en frío 



En pintura micropulverizada epóxica horneada, 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Selección cromática 



Bolsa 
PANTONE Green PQ-561 C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Rodajas 
PANTONE PQ-CoolGray 2C.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Acero al carbono 
rolado en frío 



PANTONE PQ-CoolGray 2C.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 
Acero al carbono 
rolado en frío 



A base de soldadura MIG 



Certificados 



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad 



Para las normas o 
certificados 
solicitados deberán 
de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 












FICHAS BUENAS/55.- Pizarron de 180cm magnetico 519-695.2013.00.01.pdf




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 



1/1 



Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.695.2013 
Pizarrón de 180 cm 



magnético de Pared 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 82 Fecha: 2017 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario de Salas de Espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios. 



 Áreas o Locales de Uso Diversos 



Dimensiones generales Frente 180 cm, Espesor 5 cm, Altura 90 cm. 



 Capacidad de carga No aplica 



 Descripción técnica 



Marco estructural 
Fabricado en perfil de aluminio con 3 mm de espesor, incluye 
accesorios necesarios para su fijación al muro. 



Tablero 
Formado por base de fibra de madera de densidad media (MDF) 
con 6 mm de espesor y área de trabajo fabricada de lámina de 
acero porcelanizado. 



Elemento de soporte para 
marcador 



Fabricado en aluminio. 



Acabados 



Marco estructural y 
elemento para soporte para 
marcador 



Anodizados natural mate. 



Tablero Esmaltado 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Selección cromática Tablero 
PANTONE Bright White PQ-11-0601TCX  
El tono final deberá aproximarse al tono propuesto según 
material.



 



Sistema de ensamble Acero rolado en frío Por punto y por arco eléctrico con soldadura tipo MIG. 



Certificados 



De manufactura o 
producción. 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



ISO 14001 Vigente, 
Sistema de gestión ambiental; 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 2%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes  representativas y no indican diseño específico. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.810.0381 
Silla tipo bouncer 



con estructura de trineo 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 95 Fecha: 2016 
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Grupo Mobiliario de Salas de espera, Almacenes, Lavandería y Auditorios. 



Áreas o Locales de Uso Rehidratación. 



Movimientos / sistemas 4 diferentes posiciones. 



Dimensiones Generales Ancho 45 cm, Largo 60 cm y Altura 55 cm. 



Capacidad de Carga 20 kg. 



Descripción Técnica 



Canastilla integral 



Fabricada en poliprolieno de alta resistencia, con piecera y 
charola para ajuste posicional. 



Compuesta por respaldo con abertura para sujetarse con la 
mano y preparaciones para unirse al balancín tipo trineo. 



Colchoneta Removible con relleno de guata 100% algodón. 



Estructura de trineo 
Fabricada en lámina de acero rolada en frío con soportes de 
goma para estabilizar la canastilla. 



Cinturón de seguridad De 5 puntos ajustable. 



Accesorios 



Asa porta juguetes. 



Charola con aditamentos para colocar vaso o mamila. 



Dispositivo vibratorio opcional. 



Acabados 



Colchoneta Forrada con  tela 100% algodón. 



Lámina de acero rolado en 
frío 



Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino 
semi-mate. 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Selección cromática 



Colchoneta y polipropileno 



PANTONE Blue Curacao PQ-15-4825TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Burgundy 19-1617TPX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Process Yellow C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Red 032 C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Pink Yarrow PQ-17-2034TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Estampado infantil a elección del Instituto en licitación. 



Lámina de acero rolado en 
frío 



PANTONE Antique White PQ-11-0105TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE PQ-Cool Gray 2C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de  ensamble 



Lámina de acero rolado en 
frío 



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. 



Polipropileno A base de tornillería semi-oculta. 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001- Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.810.0381 
Silla tipo bouncer 



con estructura de trineo 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 965 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.339.1437 Escritorio rectangular de 180 cm 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 70 Fecha: 2016 
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Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso Secretarias, Consultorios y Oficinas. 



Capacidad del Carga 200 kg. 



Dimensiones generales Ancho 75 cm; Largo 180 cm; Altura Total 75 cm. 



Descripción Técnica 



Patas 
Fabricadas en tubo de lámina de acero rolada en frío calibre 18  en 
forma de “A”; 



Vigas Fabricadas en acero rolado en frío calibre 18, troqueladas y punteadas; 



Faldón Fabricado en lámina de acero calibre 22 troquelada; 



Cubierta 



Fabricada en tablero de partículas de densidad media MDP (Medium 
Density Particle Board) con 24 mm. de espesor, con una densidad 
promedio de 620 kg/m3, cantos rectos y moldura perimetral de PVC de 
2 mm de espesor termofusionada. 



Acabados 



Tablero 
Forrado en laminado plástico de alta presión VGP (Vertical General 
Postforming) con 0.7 mm de espesor y 400 o más ciclos de abrasión, 
por ambas caras; 



Lámina de acero 
rolado en frío 



Con pintura micropulverizada electrostática híbrida con texturizado fino 
semi-mate; 



Regatones Antiderrapantes. 



Selección Cromática 



Laminado plástico 
PANTONE Antique White 11-0105 TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Lámina de acero 
rolado en frío 



PANTONE Antique White 11-0105 TCX 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 



Tableros 
Con sistema Minifix fabricado en Zamac con perno de madera natural 
estriado y adhesivo tipo PVA Acetato de Polivinilo y tornillería. 



Lámina de acero 
rolado en frío  



Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. 



Certificados 



De manufactura o 
producción. 



ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



ISO 14001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad ambiental; 



Para las normas o 
certificados 
solicitados 
deberán de 
cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.339.1437 Escritorio rectangular de 180 cm 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 71 Fecha: 2016 
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Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 



Escritorio rectangular de 180 cm 



Inclusión en Módulo operativo de 180 cm 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.814.0421 Silla fija de polipropileno 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 186 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso UCIN, UCIA, Medicina física y Rehabilitación, Parafinas 



Dimensiones generales 
Altura de asiento 45 cm; Ancho de asiento 50 cm; Profundidad de asiento 50 cm, Altura Total 85 
cm 



Capacidad de Carga 120 kg. 



Descripción Técnica 



Asiento 



Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos, 
auto extinguible, con bordes redondeados para evitar filos 
cortantes. 



Respaldo 
Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos, 
auto extinguible, con multiperforaciones para permitir la 
circulación de aire. 



Patas 
Fabricadas en perfil tubular de aluminio de 1” de diámetro, 
calibre 16. 



Regatones 
Fabricados en nitrilo sanitario blanco de 25.4 mm (1”) de 
diámetro con altura ajustable



Descansabrazos 
Fabricado en polipropileno de alta resistencia a los impactos. 
Auto extinguible (opcional, según se requiera) 



Acabados 



Aluminio Anodizado natural. 



Polipropileno Antibacterial. 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Selección cromática Polipropileno 



PANTONE PQ-CoolGray 2C 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 
PANTONE Serenity PQ-15-3919TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Rose Quartz PQ-13-1520TCX. 
 El tono final debe aproximarse al tono propuesto según 
material. 



PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Green PQ 561C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble Polipropileno 



Maquinado para un ensamble perfecto: dobleces en radios y 
ángulos bien alineados sin deformaciones, cavidades, huecos ni 
formas en bajo relieve para su correcto funcionamiento y 
durabilidad. 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001- Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales, el certificado debe ser emitido por un 
organismo acreditado por la entidad mexicana de acreditación 
(EMA). Para artículos internacionales, el certificado debe ser 
emitido por un organismo oficial acreditado por el  país de 
origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.814.0421 Silla fija de polipropileno 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 187 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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519.630.5454 



DESCRIPCIÓN TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS 
MESA PARA COMPUTADORA CON  



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  



COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 



COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 



DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 



PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 UNIDADES MÉDICAS ESTRUCTURA TUBULAR   



ESPECIALIDAD MOBILIARIO DE SALAS DE ESPERA, ALMACENES, LAVANDERÍA Y AUDITORIOS. 



AREAS O LOCALES ÁREA DE COMPUTADORA. 



MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA. 



DIMENSIONES GENERALES FRENTE  100 cm, PROFUNDIDAD 50 cm,  ALTURA: 140 cm. 



CAPACIDAD DE CARGA 50 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. ESTRUCTURA TUBULAR, EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO.
2. ENTREPAÑOS  FABRICADOS DE FIBRA DE MADERA AGLOMERADA DE MEDIA



DENSIDAD DE 19 mm (3/4”) DE ESPESOR Y LAMINADO PLÁSTICO DE 0.8 mm DE
ESPESOR, PARA MONITOR, CPU, IMPRESORA,  TABLILLA DE USO DE MOUSE Y
PORTATECLADO RETRACTIL A BASE DE CORREDERAS EMBALINADAS,
PREPRACIONES PARA EL PASO DE CABLES.



3. ATRIL DESMONTABLE Y PARILLA FABRICADO DE ALAMBRÓN DE ACERO.
4. RUEDAS  DE DOBLE HUELLA TIPO YOYO, CON SISTEMA DE FRENADO.



ACABADOS 



 ACERO AL CARBONO LÁMINADO EN FRÍO, EN PINTURA HORNEADA
MICROPULVERIZADA EPÓXICA, COLOR GRIS FRÍO 2 U (CÓDIGO PANTONE).



 TRATAMIENTO INÍFUGO Ó RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN
DE GASES TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.



NORMAS DE REFERENCIA 
Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 9001-2008.



 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.



 ASTM  A 240, ACERO. 
 NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE.



NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 












FICHAS BUENAS/6.- Carro transportador de ropa humeda 519-160.0376.00.01.pdf
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.160.0376 Carro transportador de ropa húmeda 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 37 Fecha: 2017 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios. 



Áreas o locales de uso Recepción y selección ropa  sucia (Lavandería) 



Dimensiones generales Largo 65 cm, ancho 65 cm,  alto 85 cm. 



Capacidad de carga 200 kg. 



Descripción técnica 



Recipiente 
Compuesto por cuerpo de plástico reforzado con fibra de vidrio, 
llave de paso de cuadro (desagüe), asideras con protección de 
filos y topes inferiores de apoyo integrado. 



Estructura tubular 
De acero inoxidable, AISI 304, calibre no. 18 de 32 mm (1/4”) de 
diámetro. 



Estructura 
A base de perfil en ángulo de acero inoxidable, AISI 304, calibre 
no. 16 de 50.8 x 50.8 mm (2” x 2”), provisto de refuerzo 
transversal. 



Tope protector Fabricado en neopreno. 



Ruedas frontales giratorias Fabricadas en hule de 127 mm (5”) de diámetro. 



Ruedas traseras fijas Fabricadas en hule de 127 mm (5”) de diámetro. 



Acabados 



Acero inoxidable, AISI 304 En pulido sanitario. 



Fibra de vidrio En pintura micro pulverizada epóxica horneada. 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo ó retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Selección cromática 



Ruedas frontales giratorias y 
ruedas traseras fijas 



PANTONE PQ-CoolGray 2C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Recipiente 
PANTONE Blue PQ-2728C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de  ensamble 



Tope protector 
Unido a la cara exterior de la estructura base en todo su 
perímetro. 



Acero inoxidable, AISI 304 
A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero  inoxidable 
tipo 308 “i” de 3/8”) 



Certificados 



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico 












FICHAS BUENAS/60.- Lavadora de ropa 529-565.1029.00.01.pdf




 



 
 



Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000  
www.imss.gob.mx 



Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026 
 
 
 



 
 
 
FICHA TECNICA 
 
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA 
 
GRUPO GENERICO: 529-565.1029.00.01 
 
ID ARTÍCULO:  
 
LAVADORA DE ROPA. AUTOMATICA CON CAPACIDAD PARA LAVAR DE 7 A 11 
KILOGRAMOS DE ROPA. CON CICLOS DE LAVADO CON AGUA FRIA, TIBIA Y CALIENTE 
PUERTA EN LA PARTE SUPERIOR DE LA LAVADORA. 












FICHAS BUENAS/61.- Secadora de ropa. Tombola seca 529-810.0016.00.01.pdf




 



 
 



Nombre de Calle No. 000, Col. Colonia, C. P. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado. Tel: (00) 0000 0000  
www.imss.gob.mx 



Pachuca de Soto, Hgo., a 05 de Mayo de 2026 
 
 
 



 
 
 
FICHA TECNICA 
 
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO: SECADORA DE ROPA, TOMBOLA SECADORA 
 
GRUPO GENERICO: 529-810.0016.00.01 
 
ID ARTÍCULO:  
 
SECADORA DE ROPA, TOMBOLA SECADORA, MANUAL O  AUTOMATICACAPACIDAD: 23 A 
45 KG/ C ARGADE GAS, VAPOR O ELECTRICA, -CONSTA DE: CILINDRO CONTENE-DOR, 
CILINDRO INTERI OR PUER-TA DE LAMINA ACERADA CON MI-RILLA DE PLASTICO  O  
VIDRIOBASE, BASTIDOR, CUBIERTA, MOTOR (ES) ELECTRICO (S), VEN-TILADOR, UNIDAD  
CALEFACTORAY TRAMPA DE PELUSA, CONTRO -LES: TIEMPO Y TEMPERATURA.. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.076.0966 
Archivero de 2 gavetas 



 con caja fuerte 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 14 Fecha: 2016 
Clave: 13A1-008-002 



Grupo Mobiliario administrativo 



Áreas o locales de uso Oficina (subdirector médico y administrativo) 



Movimientos o sistemas Sistema de correderas telescópicas 



Dimensiones generales Frente 45 cm, fondo 70 cm, altura 105 cm 



Capacidad de Carga 50 kg (por gaveta) 



Descripción Técnica 



Tapa, costados, respaldo y 
fondo  



Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
22; 



Gavetas 
Fabricadas en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
22 con jaladera tipo embutida y porta etiquetas; 



Puerta abatible 
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
22; 



Base y refuerzos 
Fabricados en lámina de acero al carbono rolado en frío, calibre 
18; 



Caja fuerte Con cerradura de tres posiciones de combinación; 



Correderas 
Fabricadas en acero al carbono rolado en frío, con capacidad de 
carga de 50 kg; 



Cerradura metálica De seguridad con mecanismo de cierre; 



Resbalones fijos Fabricados en hule sintético en la base del archivero. 



Acabados 
Acero al carbono rolado en 
frío 



Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino 
semi-mate.



Selección cromática 



Acero al carbono rolado en 
frío 



PANTONE  PQ-CoolGray2C 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según 
material. 



Hule sintético 
PANTONE  PQ-CoolGray2C 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según 
material. 



Sistema de ensamble 
Acero inoxidable, AISI 304 



 A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero 
inoxidable tipo 308 “i” de 3/8”); 



Acero al carbono rolado en frío Por punto y por arco eléctrico a base de soldadura MIG. 



Certificados 



De manufactura o producción, 
ISO 9001 Vigente, 
Sistema de gestión de calidad; 



Para las normas o certificados 
solicitados deberán de cumplir 
con lo siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 
SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



TODAS LAS UNIDADES 



Tipo de unidad Clave IMSS 



511.268.0282 



Descripción 
CREDENZA DE 150 CM CON 



BASES METÁLICAS 



GRUPO MOBILIARIO  ADMINISTRATIVO 



ÁREAS O LOCALES DE 
USO 



MÓDULO DE FOMENTO A LA SALUD, CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN 
(CEYE), OFICINA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA, OFICINA 
DIETO TERAPEUTICA Y ENSEÑANZA, CONSERVACIÓN. 



MOVIMIENTOS Y/O 
SISTEMAS 



CORREDERAS DE ACERO CON SISTEMA DE BALEROS DE PRECISIÓN. 



DIMENSIONES 
GENERALES 



FRENTE 150 cm, ANCHO 47 cm, ALTURA 75 cm. 



CAPACIDAD DE CARGA 350 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA 



1. BASES Y SOPORTERÍA VERTICAL DE LÁMINA DE ACERO, CALIBRE No.14.
2. CUBIERTA DE TRABAJO, SUPERFICIES HORIZONTALES Y VERTICALES DE FIBRA



DE MADERA (MDF) DE 3 cm DE ESPESOR.
3. CUERPO, GAVETAS, PUERTAS DE FIBRA DE MADERA MDF DE 3 cm ESPESOR.
4. CORREDERAS DE ACERO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 50 Kg.
5. PUERTAS DESLIZABLES A BASE DE RIELES METÁLICOS CON SISTEMA DE



RODAMIENTO EMBALINADO, JALADERAS TIPO EMBUTIDO CON MOLDURA
METÁLICA ACABADO ZINCADO Y CERRADURA DE SEGURIDAD.



6. GAVETAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD, JALADERA DE MEDIA LUNA.



ACABADOS 



 CUBIERTA, CUERPO, GAVETAS Y PUERTAS EN LAMINADO PLÁSTICO CALIBRE No.
14, COLOR GRIS  FRÍO 2 U(CÓDIGO PANTONE).



 TRATAMIENTO RETARDANTE AL FUEGO Y EVITAR LA EMANACIÓN DE GASES
TÓXICOS EN CASO DE COMBUSTIÓN.



NORMAS DE REFERENCIA 
 Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 9001-2008



 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.



 ASTM A-240, ACERO.



 NMX-AA-143-SCFI-2008 MANEJO SUSTENTABLES DE BOSQUE.



NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.836.0496 
Silla giratoria de respaldo alto tapizada 



en polipiel con pistón neumático 
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Grupo Mobiliario  Administrativo. 



Áreas o locales de uso Secretarias y Centrales de Enfermeras. 



Movimientos o sistemas 



Mecanismo de contacto permanente con bloqueo, regulación de respaldo con contrapresión en 5 
posiciones mediante palanca y regulación en altura y anchura de descansa brazos, 



Sistema de elevación a base de pistón neumático de gas nitrógeno regulable mínimo 9 cm 
accionado por palanca. 



Dimensiones generales 



Altura de respaldo 75 cm. Ancho de respaldo 55 cm. 



Altura de asiento 50 cm.  Ancho de asiento 55 cm. Profundidad de asiento 50 cm 



Altura Total 125 cm 



Capacidad de Carga 120 Kg. 



Descripción Técnica 



Base 
Fabricada en acero inoxidable, AISI 304,  pentagonal de 5 
apoyos. 



Respaldo y asiento 



Con acojinamiento de espumas inyectadas transpirables (Polyol 
e Isocianato) sin uso de CDC ni COCs, densidad de 50-55 
kg/m3. 



Concha protectora fabricada en polipropileno de alta resistencia 
a los impactos 



Descansabrazos 
Fabricado en alma de acero inoxidable, AISI 304, de 5mm 
(3/16”) de espesor y pads de poliuretano inyectado blando. 



Ruedas dobles Auto-frenadas resistentes en suelos duros. 



Acabados 
Acero inoxidable, AISI 304 P3 cepillado 



Acojinamiento Con tela 100% poliéster. 



Selección Cromática 



Base y descansabrazos 
PANTONE Jet Black PQ-19-0303TCX.  
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Respaldo y asiento 



PANTONE Burgundy PQ-1617TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Green PQ-561C 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE PQ-Cool Gray 2C. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble 



Acero inoxidable, AISI 304 



A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable 
tipo 308 “i” de 3/8”) y fijado al resto del mueble por medio de 
tornillería semi-oculta, fabricada a base de acero de alta 



resistencia con acabado galvanizado. 



Respaldo y asiento 
Con termo sellado, enclipado y enfundado, sin uso de 
adhesivos. 



Descansabrazos Por sistema de presillas a carcasa del asiento. 



Ruedas Insertadas a presión con seguro. 



Certificados 



De manufactura o 
producción 



ISO 9001- Vigente. 
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10% 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 511.836.0496 
Silla giratoria de respaldo alto tapizada 



en polipiel con pistón neumático 
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Perspectiva del Artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 517.301.0116 Depósito de pan 
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Grupo Mobiliario para nutrición y dietética (cocina y comedor). 



Áreas o locales de uso Autoservicio 



Dimensiones generales Frente 70 cm, fondo 70 cm, altura  90 cm. 



Capacidad de carga 50 kg. 



Descripción técnica 



Cubierta con 
depósito integrado. 



Fabricado en lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 16. 



Envolvente Fabricado de lámina de acero inoxidable, AISI 304, calibre No. 18. 



Estructura interior en 
sentido vertical y 
horizontal (base) 



Fabricada en perfiles tubulares de 32 x 32 mm (1 1/4” x 1 1/4”). 



Ruedas 
2 ruedas fijas y 2 giratorias con sistema de rodamiento 
embalerado de 10 mm (4”) de diámetro con llantas de hule macizo 
natural o sintético. 



Acabados 
Acero inoxidable, 
AISI 304 



Con pulido sanitario. 



Sistema de  ensamble 
Acero inoxidable, 
AISI 304 



A base de soldadura TIG (Argón con aporte de acero inoxidable 
tipo 308 “i” de 3/8”) 



Certificados 



De manufactura o 
producción, 



ISO 9001 Vigente., 
Sistema de gestión de calidad; 



Para las normas o 
certificados 
solicitados deberán 
de cumplir con lo 
siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por 
un organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 1.0 cm. 



Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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 UNIDADES  MÉDICAS 



DESCRIPCIÓN TIPO DE UNIDAD CLAVE IMSS 
APARCADOR PARA 13



BICICLETAS DE 330 CM



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  



COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 



COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 



DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 



PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 



 519.033.0066 



ESPECIALIDAD MOBILIARIO DE SALAS DE ESPERA, ALMACENES, LAVANDERÍA Y AUDITORIOS. 



AREAS O LOCALES 



MOVIMIENTOS Y/O SISTEMAS NO APLICA 



DIMENSIONES GENERALES LARGO 330 cm, ALTURA 90   cm. 



CAPACIDAD DE CARGA  250 Kg. 



DESCRIPCIÓN TÉCNICA: 



1. ESTRUCTURA EN TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE No.14 DE
50.8 mm (2”) DE DIAMETRO, CON DISEÑO EN FORMA ONDULADA, CON
PREPARACIONES EN LOS EXTREMOS PARA FIJARSE AL PISO.



2. PLACA EN FORMA CIRCULAR DE ACERO INOXIDABLE, DE 6.3 mm (1/4”) DE
ESPESOR CON ORIFICIO CENTRAL, CON ACABADO PULIDO MATE.



3. ELEMENTO DE FIJACIÓN Y ANCLAJE AL PISO EN BARRA REDONDA MACIZA DE
ACERO INOXIDABLE, DE 15.8 mm (5/8”) DE DIÁMETRO UNIDA AL TUBO DE LA
ESTRUCTURA.



4. SOPORTE DE LA ESTRUCTURA (PARA EVITAR FLEXIÓN) EN TUBO DE LÁMINA
DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE  No.14, DE 38 mm DE DIÁMETRO, CON
ACABADO PULIDO MATE.



ACABADOS 
 ACERO INOXIDABLE, AISI 304, PULIDO SANITARIO.



 SISTEMA DE  ENSAMBLE A BASE DE SOLDADURA DE ARCO ELÉCTRICO.



NORMAS DE REFERENCIA 
 Y/O CERTIFICADOS 



 CRITERIO DE CALIDAD PARA MOBILIARIO IMSS JCC-51 MAYO -1986.



 ISO 90001-2000 ó ISO 9001-2008.



 NMX-B-028-1998-SCFI, ACERO.



 ASTM  A 240, ACERO. 



NOTAS GENERALES LAS IMÁGENES SON REPRESENTATIVAS Y NO INDICAN DISEÑO ESPECÍFICO. 



PERSPECTIVA DEL ARTÍCULO 












FICHAS BUENAS/9.- Carro de ropa sucia 519-160.0395.00.01.pdf




DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
COORDINACIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
DIVISION DE PROYECTOS 



SUBJEFATURA DE DIVISIÓN DE INVESTIGACIÓN, EQUIPAMIENTO Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS SUSTENTABLES 



ÁREA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS 



1/2 



Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.160.0395 Carro de ropa sucia en lavandería 
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Grupo Mobiliario de salas de espera, almacenes, lavandería y auditorios. 



Áreas o locales de uso No aplica 



Dimensiones generales Largo 140 cm, ancho 80 cm, alto  90 cm. 



Capacidad de carga 300 kg. 



Descripción técnica 



Canal perimetral Fabricado en lámina de acero al carbono rolado en frío calibre no. 16. 



Contramarco 
Fabricado con solera de acero rolado en frío de 38 mm (1 ½”) y 6 mm 
(1/4”) de espesor. 



Estructura tubular 
Fabricada en lámina de acero al carbono rolado en frío calibre no. 14 
de 31.7 mm (1 ¼”) de diámetro. 



Marco inferior 
Fabricado con ángulo de acero rolado en frío de 50 x 50 mm (2” x 2”) 
de sección de 6 mm (1/4”) de espesor. 



Plataforma 
Fabricada en madera de pino de primera de 25 mm (1”) de espesor, 
sujeta a marco y contramarco. 



Ruedas embaleradas 
fijas  



Fabricadas en hule sintético de uso rudo de 15 cm (6”) de diámetro. 



Ruedas embaleradas 
giratorias. 



Fabricadas en hule sintético de uso rudo de 10 cm (4”) de diámetro 



Solera 



De acero rolado en frío calibre no. 10 que forma refuerzos para 
ruedas. 



De acero rolado en frío de 32 mm x 5 mm (1  ¼” x 3/16”). 



Tope 
Fabricado en neopreno adherido que garantice no desprenderse con 
el uso rudo. 



Acabados 



Plataforma Barnizada 



Acero al carbono 
rolado en frío 



Con pintura en polvo electroestática híbrida con texturizado fino semi-
mate. 



Pieza completa 
Con tratamiento ignífugo o retardante al fuego para evitar la 
emanación de gases tóxicos en caso de combustión. 



Selección cromática 
Acero al carbono 
rolado en frío 



PANTONE Burgundy PQ-19-1617TPX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



PANTONE Tangerine Tango PQ-17-1463TCX. 
El tono final debe aproximarse al tono propuesto según material. 



Sistema de ensamble. 
Acero al carbono 
rolado en frío 



A base de soldadura MIG 



Certificados 



De manufactura o 
Producción 



ISO 9001 Vigente.  
Sistema de gestión de calidad. 



Para las normas o 
certificados solicitados 
deberán de cumplir 
con lo siguiente: 



Para artículos nacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de 
Acreditación (EMA).  
Para artículos internacionales el certificado debe ser emitido por un 
organismo oficial acreditado por el  país de origen. 



Tolerancias En las dimensiones generales de +/- 10%. 
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Tipo de unidad Clave IMSS Descripción 



Unidades Médicas 519.160.0395 Carro de ropa sucia en lavandería 



Especificaciones Técnicas de Mobiliario Página 35 Fecha: 2017 
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Perspectiva del artículo 



Imágenes representativas y no indican diseño específico. 
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