Of. No. 148001150900/ADQ/**4715**/10/2024

San Pedro Tlaquepaque Jal, a 27 de mayo de 2024.

**INTEGRADORA CJ S.A. DE C.V.**

**Presente**

El Instituto Mexicano del Seguro Social en observancia a las disposiciones contenidas en el Artículo 134 Constitucional y con fundamento en el artículo 26 Fracción III, 26 Bis Fracción I, 28 Fracción I, 36, 36 bis, 40, 41 fracción V, 45, 46 y 50, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, a través de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, dependiente de la Jefatura de Servicios Administrativos, pretende llevar a cabo el proceso de Adjudicación Directa Nacional No **AA-50-GYR-050GYR002-N-121-2024** para el ejercicio 2024:

SERVICIO DE REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES POR DAÑOS EN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y EQUIPOS DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN N° 2 EN LA CALLE SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE.

Por lo anterior, solicito de su amable apoyo, en caso de estar interesado, enviar su propuesta técnico-económica y la documentación requerida, en apego a los documentos, anexos y condiciones que se adjuntan referenciados con el número de Adjudicación Directa Bajo la Cobertura de Tratados No **AA-50-GYR-050GYR002-N-121-2024,** así como opinión IMSS, SAT e INFONAVIT, positivas y vigentes.

Los participantes que tengan interés en participar en este proceso deberán de enviar su proposición, vía correo electrónico, a [maria.carrilloc@imss.gob.mx](mailto:maria.carrilloc@imss.gob.mx) [oralia.grajeda@imss.gob.mx](mailto:oralia.grajeda@imss.gob.mx) y/o [martha.gallardog@imss.gob.mx](mailto:martha.gallardog@imss.gob.mx) a más tardar el día 30 de mayo de 2024 a las 10:00 horas.

Para cualquier duda o comentario Tel.- (01 33) 32-83-12-40 Ext.- 30215, 30217. 30222 y/o a los correos electrónicos [maria.carrilloc@imss.gob.mx](mailto:maria.carrilloc@imss.gob.mx) y [oralia.grajeda@imss.gob.mx](mailto:oralia.grajeda@imss.gob.mx) .

Me despido de usted, no sin antes reiterarle la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

**Atentamente**

**“Seguridad y Solidaridad Social”**

**Lic. María José Carrillo Capacete**

**Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**

|  |
| --- |
| Elaboró:  Lic. Martha Angélica Gallardo García  Adquisiciones |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | | | | | |
| |  | | --- | | ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| DESCONCENTRADA ESTATAL DEL IMSS JALISCO | | | | | |
| JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | |
| DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **SERVICIO DE REPARACIÓN A LAS INSTALACIONES POR DAÑOS EN LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN Y EQUIPOS DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN N° 2 EN LA CALLE SALVADOR** | | | | | |
|  |  |  |  | **ANEXO No. 14** | |
| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
| 1 | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE CARGAS DE LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN N° 2 EN LA CALLE SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL DE OCCIDENTE. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 2 | MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE EQUIPO DE MEDICIÓN COMPACTO EN MEDIA TENSIÓN DAÑADO UTILIZANDO CAMIÓN CON GRÚA ARTICULADA Y CAMIÓN CON CANASTILLA TELESCÓPICA AISLADA. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 3 | MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN Y RETIRO DE RESTAURADOR DE ALIMENTACIÓN COMPACTO EN MEDIA TENSIÓN DAÑADO UTILIZANDO CAMIÓN CON GRÚA ARTICULADA DE 5 TON. Y CAMIÓN CON CANASTILLA TELESCÓPICA AISLADA. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 4 | RETIRO DE HERRAJES Y ACCESORIOS EN POSTES DAÑADOS. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 5 | RETIRO DE POSTE DAÑADO UTILIZANDO GRUA DE 5 TONELEDAS. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 6 | FORMACIÓN DE CEPA PARA INSTALACIÓN DE POSTE. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 7 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE POSTE Y SUMINISTRO DE POSTE DE CONCRETO 13-700. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 8 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 12 PIEZAS DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE 100 AMP PARA 25 KV. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 9 | SERVICIO DE CAMBIO DE TRES APARTARRAYOS SINTÉTICO DE 21 KV. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 10 | SERVICIO DE CAMBIO DE CRUCETA PT 200. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 11 | SERVICIO DE CAMBIO DE DOS CRUCETAS PR 200. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 12 | SERVICIO DE CAMBIO Y SUMINISTRO DE DOS ABRAZADERA 2 - U. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 13 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPO COMPACTO DE MEDICIÓN EN MEDIA TENSION 23 KV 500 AMP. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 14 | SERVICIO DE CAMBIO Y SUMINISTRO DE RESTAURADOR AUTOMÁTICO EN MEDIA TENSIÓN 23 KV. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 15 | DESCONEXIÓN Y RETIRO DE 590 METROS CABLE DE POTENCIA XLP CAL 1/0. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 16 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 590 METROS DE CABLE XLP CAL . 1/0. INCLUYE EL CABLE. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 17 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO EXTERIOR PARA CABLE XLP CAL 1/0. INCLUYE TRES PIEZAS | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 18 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE TERMINAL TIPO INTERIOR PARA CABLE XLP CAL 1/0. INCLUYE TRES PIEZAS | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 19 | CAMBIO DE TUBO PAD DE 4" NEGRO. INCLUYE 10 METROS | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 20 | CAMBIO DE INSTALACIÓN DE DE CURVA DE PVC. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 21 | SERVICIO E INSTALACIÓN DE TRES VARILLAS COPPERWELD. INCLUYE LA VARILLA | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 22 | SERVICION DE SOLDADURA CADWELL 90 PARA CABLE VARILLA. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 23 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE BOTA TERMOCONTRÁCTIL. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 24 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 6 PIEZAS DE REMATE MOLDURA R-E. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 25 | LIMPIEZA Y DESASOLVE DE DOS REGISTROS DE MEDIA TENSIÓN. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 26 | SERVICIO DE DESASOLVE, RATONEO Y LIMPIEZA A 590 METROS DE DUCTOS DE CANALIZACIÓN PARA CABLE DE ALIMENTACION DE MEDIA TENSIÓN DE ACOMETIDA. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 27 | CAMBIO DE LISTÓN FUSIBLE DE 100 AMP. INCLUYE DOCE PIEZAS. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 28 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO A CABLE DE POTENCIA XLP. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 29 | RETIRO DE CABLE DE POTENCIA XLP CAL 1/0 DAÑADO. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 30 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO EN ALUMINIO CAL 30 CON ALMA DE ACERO. INCLUYE 15 METROS DE CABLE | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 31 | SERVICIO DE CAMBIO E INSTALACIÓN DE SEIS AISLADORES 6-S SINTÉTICO PARA 25 KV. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 32 | CAMBIO E INSTALACIÓN DE 30 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2. INCLUYE EL CABLE | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 33 | SERVICIO E INSTALACIÓN DE 30 METROS DE ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL 6. INCLUYE EL CABLE | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 34 | REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBULAR DE 2" x 1". PTR DE 4" X 2", SOLERA DE 1/8" SOLDADURA Y OBRA CIVIL PARA SU INSTALACIÓN, ASI COMO CORTE Y RETIRO DE CERCA DAÑADA. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 35 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y CONEXIÓN DE 200 METROS DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0. INCLUYE EL CABLE | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 36 | SERVICIO DE INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE BASE DE MEDICIÓN DE 13 TERMINALES. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 37 | SERVICIO DE CAMBIO Y SUMINISTRO DE SEIS FUSIBLES DE 70 AMP. DE ARENA SÍLICA PARA SUBESTACIÓN COMPACTA. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 38 | CAMBIO DE TRES FUSIBLES DE 40 AMP. DE ARENA SÍLICA PARA SUBESTACIÓN COMPACTA. INCLUYE TRES FUSIBLES | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 39 | CAMBIO DE ALUMINA ACTIVADA | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 40 | CAMBIO DE ELEMENTO E7-PV | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 41 | CAMBIO DE DOS PIEZAS DE ELEMENTO E3-PV. FILTRO, INCLUYE LOS ELEMENTOS | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 42 | CAMBIO DE DOS PIEZAS DE ELEMENTO E1-PV. FILTRO, INCLUYE REFACCIONES | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 43 | CAMBIO Y SUMINISTRO DE 4 ELEMENTOS CATALYTIC 0719-17 | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 44 | CAMBIO Y SUMINISTRO DE VÁLVULA 532-04-300-1 1/2 NPT DRAIN ELECT. | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 45 | CAMBIO DE EMPAQUE 4" DE NITRILO 47.91.284.8, INCLUYE DOS PIEZAS | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 46 | INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DOS VÁLVULAS SOLENOIDE 4WAY 1/4" | SERVICIO | 1 |  | $ - |
| 47 | INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE DOS VÁLVULAS SOLOP 2WAY NC, 500 240V | SERVICIO | 1 |  | $ - |